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ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу администрации Лазовского муниципального округа на основании Муниципального контракта № 120600003021000062-01 от 09.07.2021 года и технического задания. 
Нормативно-правовые акты, использованные при подготовке Генерального плана:
- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный Кодекс РФ от 25.01.2001 № 136-ФЗ; 
- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Воздушный Кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ;
- Федеральный закон от 30.12.2001г. №195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 27.11.2017 № 360-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в связи с особенностями осуществления градостроительной деятельности на территории свободного порта Владивосток»;
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (действующая редакция);
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (действующая редакция);
- Федеральный закон ом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006;
- Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Закон Приморского края от 05.03. 2007 № 34-КЗ (действующая редакция) «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;
- Закон Приморского края от 10.02.2014 № 356-КЗ (действующая редакция) «О видах объектов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Приморского края и документах территориального планирования муниципальных образований Приморского края»;
- Закон Приморского края от 29.06.2009 года №446-КЗ (действующая редакция) «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;
- Закон Приморского края от 14.11.2001г. № 161-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Приморского края» (действующая редакция);
- Закон Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» (действующая редакция);
- Закон Приморского края от 11.05.2005 № 245-КЗ (действующая редакция) «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края»;
- Закон Приморского края от 05.12.2018 № 411-КЗ «О территориях Приморского края, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование»;
- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244);
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей»;
- СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги»;
- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90*;
- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»;
- СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;
- СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;
- СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»";
- ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;
- Действующее законодательство в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительные и санитарно-эпидемиологические нормы;
- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» (действующая редакция);
- Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15_1, 15_2 статьи 32 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы «Доступная среда»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 № 793»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;
- Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 853 «Об установлении требований к составу сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их обновления»;
- Приказ Минэкономразвития России от 23.01.2017 № 13 «Об утверждении требований к техническим и программным средствам государственной и информационной системы ведения единой электронной картографической основы»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
- Приказ Росреестра от 10.11.2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 № 236»
- Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости";
- Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;
- Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 568 «О внесении изменений в Порядок описания местоположения границ объектов землеустройства, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 29.07.2011 № 316 «Об утверждении схемы размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Российской Федерации»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.08.2012 № 387 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2012 - 2018 годы»;
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной системы территориального планирования»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 20.06.2003 № 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;
- Приказ Министерства строительства Приморского края от 02.03.2020 г. №35-пр Об утверждении технических требований к отраслевым пространственным данным Приморского края;
- Распоряжение Администрации Приморского края от 24.06.2016 № 259-ра «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;
- Распоряжение Администрации Приморского края от 09.10.2015 № 326-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Приморском крае»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Приморского края, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 № 593-па (далее – РНГП);
- Постановление Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года».
При разработке генерального плана использованы следующие материалы:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с изменениями);
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с изменениями); 
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями);
- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная Указом президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс;
- Схема территориального планирования Приморского края (утверждена постановленим Правительства Приморского края от 29.03.2022 № 178-пп "О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 ноября 2009 года № 323-па "Об утверждении схемы территориального планирования Приморского края") (далее – СТП Приморского края); 
- Схема территориального планирования Лазовского муниципального района Приморского края (утверждена решением Думы Лазовского муниципального района от 25.06.2014 № 189);
- Генеральный план Преображенского городского поселения (утвержден муниципальным правовым актом от 18.02.2014 № 78-МПА) (далее – ГП Преображенского гп);
- Генеральный план Беневского сельского поселения (утвержден решением муниципального комитета Беневского сельского поселения Лазовского муниципального района от 16.12.2013 № 97) (далее – ГП Беневского сп);
- Генеральный план Валентиновского сельского поселения (утвержден решением муниципального комитета Валентиновского сельского поселения Лазовского муниципального района Приморского края от 19.12.2013 № 125) (далее – ГП Валентиновского сп);
- Генеральный план Лазовского сельского поселения (утвержден решением муниципального комитета Лазовского сельского поселения Лазовского муниципального района Приморского края от 12.05.2014 №198) (далее – ГП Лазовского сп);
- Генеральный план Чернорученского сельского поселения (утвержден решением муниципального комитета Чернорученского сельского поселения Лазовского муниципального района Приморского края от 16.12.2013 №134) (далее – ГП Чернорученского сп);
- Правила землепользования и застройки Преображенского городского поселения (утверждены постановлением Муниципального комитета Преображенского городского поселения от 06.06.2014 №273) (далее – ПЗЗ Преображенского гп);
- Правила землепользования и застройки Беневского сельского поселения (утверждены решением муниципального комитета Беневского сельского поселения от 09.06.2014 №104) (далее – ПЗЗ Беневского сп);
- Правила землепользования и застройки Валентиновского сельского поселения (утверждены решением муниципального комитета Валентиновского сельского поселения от 03.06.2014 №143) (далее – ПЗЗ Валентиновского сп);
- Правила землепользования и застройки Лазовского сельского поселения (утверждены решением муниципального комитета Лазовского сельского поселения от 30.05.2014 №201) (далее – ПЗЗ Лазовского сп);
- Правила землепользования и застройки Чернорученского сельского поселения (утверждены решением муниципального комитета Чернорученского сельского поселения от 03.06.2014 №155) (далее – ПЗЗ Чернорученского сп).
2. Исходные данные, выданные администрацией Лазовского муниципального округа Приморского края, в т.ч. техническое задание.
3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из Единого государственного реестра недвижимости), предоставленного Управлением Росреестра по Приморскому краю.
Общая часть
Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития муниципального округа, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.
Задачи работы, выполненные в составе работы:
1. Анализ реализаций действующих генеральных планов Лазовского муниципального округа и документов стратегического планирования;
2. Уточнение прогноза перспективной численности населения округа в целом и населенных пунктах в частности;
3. Подготовка предложений по оптимизации системы расселения на территории муниципального округа, с учетом вносимых изменений;
4. 
Формирование предложений по изменению границ населенных пунктов;
5. 
Планирование размещения объектов местного значения;
6. 
Уточнение местоположения планируемых к размещению объектов федерального и регионального значения (в том числе линейных);
7 Актуализация границ зон с особыми условиями использования территории;
8. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
9. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Расчетные сроки проекта
Мероприятия по планированию развития муниципального образования подготовлены на период расчетного срока, соответствующего ст.24 Градостроительного Кодекса РФ. В периоде расчетного срока выделяются первоочередные мероприятия – мероприятия, реализация которых предполагается в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом утверждения ГП. 
Проектом определено развитие муниципального образования до 2041 года (расчетный срок ГП – 20 лет), с выделением мероприятий, подлежащих первоочередной реализации – до 2031 года (1 очередь – 10 лет). Исходный год – 2021.
1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При корректировке генерального плана использованы следующие материалы:
- Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2030 года от 28.12.2018 № 668-па;
- Муниципальная программа Лазовского муниципального округа «Экономическое развитие Лазовского муниципального округа на 2021 - 2023 годы»;
- Перспективный план развития Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы.
2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1. Анализ использования территории
2.1.1. Муниципальное образование в системе расселения
Муниципальное образование Лазовский муниципальный округ входит в состав Приморского края. Село Лазо является административным центром округа.
Границы муниципального округа установлены на основании Закона Приморского края № 727-КЗ от 4 марта 2020 года «О Лазовском муниципальном округе Приморского края», принятого Законодательным Собранием Приморского края 26 февраля 2020 года.
Лазовский муниципальный округ граничит:
- на севере с Чугуевским муниципальным районом;
- на северо-востоке - с Ольгинским муниципальным районом;
- на западе - с Партизанским муниципальным районом.
На юго-востоке граница Лазовского муниципального округа проходит по береговой линии Японского моря.
Расстояние от г. Владивостока до с. Лазо по прямой – 160 км, по автодороге – 230 км (через г. Находка — 324 км).
На территории округа находятся 17 населенных пунктов, из них один поселок городского типа, остальные - сельские населенные пункты.
Площадь территории – 469321 га. Административный центр Лазовского муниципального округа (село Лазо) расположен в северной части муниципального округа у слияния рек Лазовка, Киевка и Пасечная.
Большое значение на развитие муниципального округа оказывают долины рек Лазовка, Киевка и Пасечная и проходящая по территории округа автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения 05 ОП РЗ 05К-252 337 км – Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово.
Связь муниципального образования с населенными пунктами Приморского края осуществляется автомобильным транспортом по автодорогам регионального значения, воздушным транспортом через аэропорт г. Владивосток.
Таблица 1
Перечень и численность населения Лазовского муниципального округа
	№ п/п
	Населенный пункт
	Площадь земель населенного пункта, га
	Численность населения, чел.

	
	
	в сущ. границах
	на 2021 год

	1
	2
	3
	4

	
	Лазовский муниципальный округ
	469320,65
	12784

	1
	пгт Преображение
	5837,73
	6724

	2
	с. Лазо
	2035,83
	3014

	3
	с. Зеленый
	19,91
	-

	4
	с. Кишиневка
	120,89
	140

	5
	с. Старая Каменка
	90,26
	134

	6
	с. Беневское
	359,51
	515

	7
	с. Заповедный
	132,52
	3

	8
	с. Киевка
	340,29
	423

	9
	маяк Маяк-Островной
	15,09
	7

	10
	с. Свободное
	98,43
	17

	11
	с. Скалистое
	25,92
	-

	12
	с. Чистоводное
	147,56
	81

	13
	с. Валентин
	2184,1
	802

	14
	с. Глазковка
	199,07
	147

	15
	с. Черноручье
	194,88
	327

	16
	с. Данильченково
	86,55
	153

	17
	с. Сокольчи
	462,80
	297


2.1.2. Историческая справка
Территория современного Лазовского муниципального округа Приморского края была заселена
в 1907 году переселенцами из Брянской и Черниговской областей, из Украины, Молдавии. В 1907 году образовались сёла: Кишиневка, Сокольчи, Черноручье, Данильченково, Валентин.

В 1907 году село Лазо называлось Мономаховой Слободкой, а в 1933 году было переименовано в село Вангоу. 26 августа 1949 года село получило своё современное название — Лазо, в честь Сергея Лазо, революционера и участника Гражданской войны.

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1941 года за счет разукрупнения Ольгинского и Тернейского районов был образован Соколовский район с центром в с. Соколовка. Позднее центр перенесен в поселок Судзухе, а в августе 1949 года - в с. Вангоу, которое переименовали в с. Лазо. Так Соколовский район был переименован в Лазовский. 1 февраля 1963 года Лазовский район был упразднен, его территория передана в Находкинский сельский район, а 12 января 1965 года вновь образован Лазовский район.

В 2013 году району исполнилось 72 года. Так как Лазовский район был образован за счёт разукрупнения Ольгинского района, сёла его намного старше самого района. Некоторым сёлам района более 100 лет. Село Беневское, по словам старожилов, насчитывает уже более 135 лет, и названо было в честь известного общественного и государственного деятеля Приамурья, генерала от инфантерии, участника русско-турецкой войны 1877-78 гг., военного губернатора Амурской области Аркадия Семёновича Беневского. По другой версии, село названо по имени путешественника, отставного офицера царской армии Августа Морица Беньевского.

В 2020 году Лазовский муниципальный район был преобразован в Лазовский муниципальный округ.

2.1.3. Природные условия и ресурсы
Природные условия представлены основными характеристиками Лазовского муниципального округа.
2.1.3.1. Климатическая характеристика
Климатические условия юга Дальнего Востока России, куда относится Приморский край, Лазовский муниципальный округ, обусловлены его положением на окраине Азиатского материка, на пути активного перемещения воздушных масс с океана на материк (летом) и наоборот (зимой). Влажностно-температурный режим региона связан с положением и уровнем циклонической деятельности на полярном фронте, а зимой и на арктическом фронте. В обширной области господства летнего муссона юг Дальнего Востока занимает крайнее северное положение.
Территория Приморья - арена борьбы морского муссонного климата с умеренным континентальным. В течение года, как правило, пасмурное и очень влажное лето с преобладающими ветрами восточных и юго-восточных направлений сменяется холодной, сухой и ясной зимой, летние паводки и многоснежные зимы - годами маловодья и безснежья. 
Климат побережья Лазовского муниципального округа носит типично муссонный характер, проявляющийся в смене направлений воздушных потоков летом и зимой. Сильнопересеченный рельеф, влияние моря определяют своеобразную смену климатических условий, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. На территории муниципального округа явно выделяются две климатические микрозоны: прибрежная и континентальная.
Зима длится около трех с половиной месяцев, с преобладанием ветров западного и северо-западного направлений. Наиболее холодный месяц - январь, средняя температура которого на побережье -5,1-12,5°С, в континентальной части -10,4 -17,5°С. В отдельные дни температура воздуха в материковой части района опускается до -30°С. Осадков выпадает мало, в виде небольших снегопадов. Снежный покров сохраняется от 1,5 до 5,5 месяцев. На побережье часто отмечаются оттепели. Снежный покров на южных склонах непостоянен. Многоснежные зимы бывают с периодичностью раз в 9-11 лет.
Весна наступает с середины марта и характеризуется неустойчивой погодой с похолоданиями и обильными снегопадами в начале сезона.
Лето короткое, влажное, часты туманы. Ветры дуют в основном с востока, принося моросящие осадки. Особенно сильные дожди проходят в августе-сентябре, вызывая нередко наводнения на реках, которые в отдельные годы принимают катастрофический характер. Самым теплым месяцем является август, средняя температура которого колеблется от 17,4 до 23,5°С.
Осенью устанавливается теплая и ясная погода, но уже в октябре бывают первые заморозки. Осадков выпадает мало. Близость моря определяет на побережье более мягкий климат. Летом здесь несколько прохладнее, чем в континентальной части, зимой значительно теплее. Средняя годовая температура составляет на берегу моря 5,2°С, в континентальной части – 3,5°С. Осадков выпадает в среднем за год соответственно 733 и 694 мм.
Температура морской воды на побережье Лазовского муниципального округа относительно благоприятна для купания. В августе она держится в пределах 17-19°С.
Территория по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» относится к строительно-климатической зоне – IВ. Продолжительность отопительного периода – 198 дней.
Таблица 2
Климатические характеристики
	Метеостанции
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	за год

	
	Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС

	Преображение
	-7,8
	-5,8
	-0,7
	4,6
	8,6
	12,4
	17,0
	19,6
	15,9
	9,5
	1,5
	-5,6
	5,8


Температурный режим
- Абсолютный минимум – минус 27,0 оС.
- Средняя минимальная температура января составляет – минус 9,2 оС.
- Средняя максимальная температура июля составляет – 6,7 оС.
- Глубина промерзания грунтов – в зависимости от вида грунта около 1,52 м.
2.1.3.2. Рельеф и геологическое строение
Рельеф
Основные крупные физико-географические подразделения Приморского края – Сихотэ-Алинский (южная половина) и Восточно-Маньчжурская (восточная окраина) горные области, а также разделяющая их Западно-Приморская равнина.

Лазовский муниципальный округ включает две основных макроформы рельефа – северная низко- и среднегорная и южная прибрежно-морская.

Горная страна Сихотэ-Алинь состоит из серии сводово-глыбовых хребтов, разделенных внутригорными впадинами большей частью кайнозойского возраста. Поперечная зональность связана с кайнозойскими дизъюнктивными структурами, но место их заложения было предопределено более ранними событиями. Комбинация диагональных и ортогональных дизъюнктивных зон создала ячеистую структуры Сихотэ-Алинской горной области. Границами частей являются зоны разломов, а их массивные центральные зоны имеют максимальные высоты. Этими элементами определяется устойчивость горной области в целом, ее элементов и блоков.

Южная часть Сихотэ-Алинской горной области представлена низкогорными хребтами Пржевальского, Ливадийского, южным окончанием Сихотэ-Алинского и Макаровским. Все они, кроме последнего, ориентированы субширотно и имеют магматогенное происхождение. Хребты разделены понижениями в рельефе, занятыми долинами рек высоких порядков. На границах с кайнозойскими впадинами располагаются плиоцен-четвертичные низкогорные валообразные поднятия.

Территорию округа разделяет на две части хребет Заповедный. Высота гор в среднем составляет 500-700 м, отдельные вершины достигают 1200-1400 м над уровнем моря. Самой высокой вершиной является гора Сестра – 1671,1 м. Гора Кирилловка (Чиндингоу) – 606,5 м, г. Календарь – 896,7 м, г. Кишиневка (Имбиши) – 975,9 м, г. Лисья (Вагоу) – 661,7 м, г. Мокруша – 1442,8 м, г. Ногеевская – 1113,1 м, г. Узловая (Имбишинская) – 1110,2 м. Склоны гор имеют различную крутизну, в среднем 20-25 градусов, их гребни узкие, но плоские. Значительные площади занимают каменистые россыпи. Высота отрогов снижается на востоке по направлению к морю, водораздельные хребты переходят в мелкосопочные гряды высотой до 100 м.

Сильно пересеченный рельеф и большая крутизна склонов характерна для большей части территории муниципального округа, что обуславливает возможность ведения сельского хозяйства лишь в узкой полосе долин основных рек и некоторых их притоков, затрудняют лесозаготовки и делают большую часть территории округа вообще труднодоступной.

К рельефу речных долин отнесены склоновые комплексы, высокие речные террасы и днища долин (первая надпойменная терраса, луговая и высокая поймы, низкая пойма и русла).

Речные долины Лазовского муниципального округа различаются следующих типов: 

1) глубоковрезанные речные долины с узкими днищами и мощным обвально-оползневым комплексом отложений на склонах; 

2) глубоковрезанные долины с умеренно-широкими днищами, комплексом высоких речных террас и ступенчатыми склонами в пределах низкогорного рельефа;

3) широкие долины с хорошо выраженной высокой и луговой террасами, первой надпойменной террасой, умеренно пологими ступенчатыми склонами с мощным чехлом рыхлых отложений;

4) речные долины прибрежной зоны с широкими заболоченными днищами, остаточными лагунными и старичными озерами.

Геологическое строение
Геологическое строение дневной поверхности Лазовского муниципального округа очень пестро и неоднородно. Хребты Восточно-Маньчжурской горной области имеют поздненеогеново- четвертичный возраст. Сложены преимущественно гранитами, сланцами, базальтами, известняками.

Вдоль западного побережья Амурского залива и залива Посьета сохранились руины кайнозойских вулканотектонических структур, большая часть из которых опущена (обрушена) под уровень моря. На всем протяжении Уссурийско-Приханкайской межгорной впадины известны центры вулканической деятельности, сформировавшиеся в зоне регионального Уссурийского глубинного разлома, который активен и в настоящее время.

2.1.3.3. Гидрография, гидрогеология
По величине и режиму увлажнения материковая часть территории Лазовского муниципального округа, расположенная северо-западнее хребта Заповедный, относится к гидроклиматическому району избыточного увлажнения, а приморская - к району оптимального увлажнения в "средний" и "сухой" годы.

Практически вся территория округа поделена между двумя самостоятельными водосборными бассейнами рек Киевка и Черная, впадающими в Японское море. Границы округа совпадают с линиями внешних водоразделов этих двух соседних бассейнов. Остальные многочисленные реки и ручьи разной величины, направления и характера либо являются притоками указанных рек, либо самостоятельно собирают воды с узкой приморской полосы, средняя ширина которой около 10 км, и впадают непосредственно в Японское море. Среди притоков Киевки, основной водной артерии округа, выделяются два, по величине и протяженности сравнимые с р. Черной — это реки Лазовка и Кривая. Общая протяженность рек и ручьев, протекающих по территории округа, составляет 1881 км, густота речной сети - 0,82 км речного стока на кв. км, что значительно превышает и среднюю для Приморья (0,73 км/кв. км), и среднюю по России (0,22 км/кв. км). Судоходного и сплавного значения реки муниципального округа не имеют. Существенное рыбохозяйственное значение сохранили лишь нижнее и среднее течение р. Киевка и р. Кривая - нерестилища кеты, симы, красноперки.

Все реки и ручьи округа и заповедника имеют характерное для условий муссонного климата преимущественно дождевое питание и типично горный характер: узкие долины, каменистые русла, крутые уклоны (до 5 и более на 1 км), бурное течение. Водотоки муниципального округа сильно мелеют или вообще пересыхают зимой и в другие сухие периоды года, а после ливневых дождей превращаются в бурные потоки. Минимальные уровни воды наблюдаются в феврале-начале марта. Весеннее половодье не выражено. Лишь реки Киевка и Черная в своем нижнем течении приобретают более спокойный характер, расширяют свои долины, образуют рукава и старицы.

В период больших паводков, вызванных стихией, село Лазо оказывается в зоне затопления от вод ключа Пасечного. Во время тайфуна «Джуди» в 1989 году пострадало две третьих жилых домов. Страдают от паводковых вод села Кишиневка и Свободное на реке Киевке. В 1956 году наводнение полностью смыло деревню Батюки.

Рядом с устьем реки Киевки располагаются и не характерные в целом для округа небольшие озера Селюшино, Заря, Латвия, Топкое, Чехуненко, протяженность береговой полосы которых редко превышает 3 км. Часть озер имеют уникальную растительность, другие природные особенности и либо утверждены, либо просто считаются памятниками природы.

Основной источник водных ресурсов в округе - поверхностные воды рек. По общей длине и густоте речной сети, объему речного стока и водообеспеченности (261 тыс. куб.м на кв.км или 66,4 тыс. куб.м на человека) Лазовский муниципальный округ несколько уступает соседним Ольгинскому, Чугуевскому и Партизанскому районам, но значительно превосходит последний по водообеспеченности в расчете на душу населения (5,6 тыс. куб.м), чистоте поверхностных вод. Условия водопользования в округе удовлетворительные, антропогенное загрязнение природных вод, в основном, хозяйственно- коммунальными и бытовыми стоками, выражено слабо и может быть существенным лишь местами в периоды маловодья.

Таблица 3
Характеристика рек
	№ п/п
	Наименование водотока
	Место впадения реки*
	Длина реки, км
	Площадь водосбора, км2

	
	
	
	
	

	1
	р. Киевка
	-
	105
	41,4

	2
	р. Черная
	-
	11
	0

	3
	р. Лазовка
	-
	Более 10
	0

	4
	р. Кривая
	-
	37
	272

	5
	р. Маслобойный
	-
	Менее 10
	-

	6
	р. Большой Ключ
	-
	Менее 10
	-

	7
	р.Сухой
	-
	16
	0

	8
	р.Соколовка
	-
	11
	0

	9
	р.Сесюга
	-
	Менее 10
	-

	10
	р.Зайкин Ключ
	-
	Менее 10
	-

	11
	р.Пасечная
	-
	Менее 10
	-

	12
	р.Прохладная Падь
	-
	Менее 10
	-

	13
	р.Даниловка
	-
	Более 10
	-


Примечание: 
1. *Согласно плану гидрографической характеристики, описание места впадения реки включает в себя: куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья.
2.1.3.4. Инженерно-геологическая характеристика
2.1.3.5. Почвы. Растительный и животный мир
Почвы
Согласно сведениям Национального атласа почв Российской Федерации, территория Лазовского муниципального округа относится к Южно-Сихотэ-Алиньской горной почвенной провинции подбуров и буроземов с преимущественным распространением суглинистых и глинистых отложений озерно-аллювиальных равнин (рисунок 1).
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Рисунок 1. Почвенный покров Лазовского муниципального округа
В целом, автоморфные почвы развиваются в условиях периодически промывного водного режима преимущественно на минералогически кислом субстрате, под покровом широколиственных лесных растительных сообществ. Совокупность этих факторов приводит к распространению элювиальных процессов – оподзоливания, лессиважа, партлювации, проявляющихся в различной степени (от ненасыщенных буроземов без видимых морфологических проявлений данных процессов до дерново-подзолистых палево-подзолистых почв с выраженным элювиальным горизонтом). Однако, основным почвообразующим процессом, определяющим облик преобладающих почв плакоров Лазовского муниципального округа, является процесс метаморфического оглинивания.

Почвенный покров Лазовского муниципального округа составляют преимущественно бурые и серые лесные почвы, в различной степени оподзоленные. Различие в характере почвенного покрова связано с разнообразием рельефа. В предгорьях и южных склонах развиты серые лесные и бурые лесные оподзоленные почвы. Для долин рек характерны плодородные аллювиальные (наносные) почвы.
Иллювиально-гумусовые почвы развиваются на горных склонах и шлейфах и всегда содержат высокое количество щебнистого материала, что обеспечивает дренаж. Представляют большую ценность для лесного хозяйства, однако после вырубок леса они подвергаются действию водной эрозии из-за большого количества летних осадков и мощного снежного покрова.
Горные бурые лесные почвы развиваются под елово-широколиственными лесами. Мощность почвенного профиля и щебнистость сильно изменяется в зависимости от местных условий. Содержание гумуса в верхнем горизонте колеблется в очень широких пределах от 6 до 16%. Реакция почв слабокислая. Отмечается накопление оснований в дерново-гумусовом горизонте. Почвы могут быть использованы под луговые угодья.
Бурые лесные почвы развиваются под пологом кедрово-широколиственных лесов. Для них характерна большая мощность почвенных профилей по сравнению с горными бурыми почвами. Количество гумуса колеблется от 5 до 20%. Почвы характеризуются низким содержанием подвижных форм фосфора, количество азота от 0,3 до 1,1%. Реакция бурых лесных почв близка к нейтральной (рН=6,1).
Желтоземно-бурые почвы развиваются на крайнем юге, под южными кедрово-широколиственными лесами. Они имеют тяжелосуглинистый механический состав. Содержание гумуса колеблется от 10 до 15% вниз по профилю быстро убывает. Реакция желтоземно-бурых почв в пределах всего гумусового горизонта слабокислая (рН=5,4-5,8).
Остаточно-пойменные почвы формируются в поймах рек. Имеют гумусовый горизонт мощностью 10-20см, среда слабокислая. Почвы обладают благоприятными водно-физическими свойствами. Эти почвы являются основным земельным фондом сельского хозяйства.
Значительная часть земель является эрозионно-опасной. Широко распространены водная и ветровая эрозии почв. В горно-долинных районах, где сельскохозяйственные угодья расположены в поймах разветвленной сети рек, существенная часть пашни подвержена интенсивному речному размыву и образованию оврагов. Эрозионно-опасными большая часть являются сельскохозяйственных угодий. Наибольшему эрозионному разрушению подвергаются самые ценные земли – пахотные. Среди эродированных земель преобладают слабосмытые. Более половины пашни остро нуждается в проведении противоэрозионных мероприятий. 
Растительность
По схеме геоботанического районирования территория Приморского края и относится к Восточно-Азиатской области хвойно-широколиственных лесов.

Флора и растительность Приморского края очень богаты и весьма своеобразны. Это связано с целым рядом географических и исторических причин. С одной стороны, территория Приморья расположена на самом юге умеренной зоны.

На территории Лазовского муниципального округа находится Лазовский заповедник. По богатству флоры Лазовский превосходит другие заповедники Дальнего Востока (лишь сосудистых растений — 1284 вида, в том числе 44 редких и исчезающих вида - тис остроконечный, дуб зубчатый, микробиота перекрестнопарная, можжевельник твердый, женьшень настоящий, бразения Шребера, горянка крупночашечковая, хвойник односемянный и др.), около 285 видов мхов, 1188 видов грибов, более 407 видов лишайников, 775 видов водорослей.

Леса
Широколиственно-кедровые леса – сложная по структуре и богатая по видовому составу формация. В ее составе наряду с кедром корейским (сосной кедровой корейской) древостой формируют множество других древесных видов: дуб монгольский, липа амурская, липа маньчжурская, ясень маньчжурский, орех маньчжурский, клен мелколистный, ильм японский; в горах обычна береза желтая (ребристая).

В южной части подзоны в составе кедрово-широколиственных лесов обычно отмечается клен маньчжурский, в некоторых местах пихта цельнолистная. В составе второго древесного обычны виды кленов: бородчатый, зеленокорый; в южной части подзоны – клен ложнозибольдов. Во всех местообитаниях в составе второго яруса обычна пихта белокорая с разной долей участия.

Массивы широколиственнокедровых лесов, в настоящее время представлены преимущественно низкополнотными, они выполняют водоохранные и противоэрозионные функции. Промышленные рубки в кедровых лесах запрещены (Постановление Верховного Совета СССР от 27 ноября 1989). Кроме того, эти леса являются источником заготовки кедровых орехов и местами обитания, и кормовой базой для многочисленных животных.

Леса из дуба монгольского занимают значительные площади, как на равнинной части коридора трассы, так и в горах. Леса эти являются вторичными по происхождению, они образовались на месте разных типов хвойно-широколиственных лесов.

В составе древесного яруса могут присутствовать липы, береза даурская, клен мелколистный, маакия амурская. Они характеризуются довольно простой структурой. Леса представляют собой низкоствольные (не выше 16 м), преимущественно одноярусные насаждения, в лесах хорошо развит подлесок и травяной ярус. Класс бонитета 3-4. Средний возраст насаждений составляет 50- 60 лет. В дубовых лесах древостои смешанного происхождения (порослевые и семенные, преобладают порослевые).

В равнинной, более освоенной части, попадающей в рабочий коридор трассы, отмечаются дубовые редколесья – результат деградации дубовых лесов.

На более сухих местообитаниях на равнине и крутых каменистых склонах в горной части представлены дубовые леспедецевые леса. На более увлажненных местообитаниях на равнинной части более характерны дубовые разнолистно-лещиновые леса, а в горах – дубовые маньчжурско-лещиновые леса. Типологическое разнообразие дубовых лесов в горах выше, чем на равнинах.

Кустарниковая растительность
Кустарниковый тип растительности развит преимущественно на равнинных участках прохождения трассы и на шлейфах горных склонов в местах интенсивного освоения территории.

Луга
Суходольные луга представлены следующими растительными ассоциациями:

- мискантусовые и разнотравно-мискантусовые луга, разнотравно- вейниковые и вейниковые луга, разнотравно-вейниковые и вейниковые луга с кустарниками.

Вейниковые луга являются основной кормовой базой животноводства. Сырые и периодически переувлажненные луга представлены следующими растительными ассоциациями: осоково-вейниковые и вейниковые луга, осоковые кочкарные луга, тростниковые луга.

Особенностью этих лугов является их закустаренность. Всегда растет здесь ерник, обычна ива коротконогая «тальничек», иногда встречается таволга иволистная.

Животный мир
Приморский край по разнообразию животного мира является одним из наиболее богатых регионов земного шара и не имеет равных в России. Такое богатство местной фауны объясняется многообразием ландшафтно-средообразующих условий региона, обуславливающих существование на территории края различных зонально-экологических группировок, сложившихся в результате длительного развития местной биоты. Его территория характеризуется высокой степенью насыщенности редкими и эндемичными видами, что обусловило значительный перечень видов - 283 вида животных, занесенных в Красную книгу.

На территории Лазовского муниципального округа находится Лазовский заповедник. Здесь обитают 60 видов наземных млекопитающих, в том числе 5 видов, занесенных в Красную книгу России. Основные из них: амурский тигр (12 взрослых особей), горал (160 особей), пятнистый олень (3700 особей). Зарегистрировано 363 вида птиц – около 70% состава орнитофауны края (из них 44 краснокнижных видов, в том числе 8 гнездящихся – чешуйчатый крохаль, утка мандаринка, уссурийский зуек, японский бекас, скопа, ястребиный сарыч, орлан-белохвост, черный аист). В реках и ручьях заповедника обитает 18 видов рыб, 8 видов земноводных. Отмечены 2 вида ящериц и 6 – змей. Список насекомых включает более 3200 видов, из них редких и исчезающих – 11 видов (китайская восковая пчела, перламутровка зенобия и др.).

Птицы
Обилие орнитофауны в Приморском крае объясняется приуроченностью территории края к средним широтам и к области контакта Азиатской суши и Тихого океана. Долина самой крупной реки края - р.Уссури и территории вет-ландов - оз.Ханки и озерной равнины р.Туманган пересекают край в меридиональном направлении, все это приводит к тому, что весной и осенью Приморский край попадает в зону действия великого «Восточного трансазиатского миграционного потока перелетных птиц». Десятки и сотни тысяч птиц - водоплавающих, куликов, наземных воробьиных и прочих - весной со своих зимовок в Восточной и Юго-Восточной Азии и Австралии на пути к своим гнездовьям в Северной и Северо-Восточной Азии (а осенью - в противоположном направле-нии) посещают Приморье, останавливаясь здесь на отдых и для пополнения энергетических ресурсов. Примечательно, что из общего списка в 460 видов птиц, отмеченных в Приморье, свыше 200 видов пересекают территорию Приморья в период своих сезонных миграций.

Через территорию края проходят 2 основных миграционных потока. Один - вдоль морского побережья. Ему следуют большая часть куликов, морских чаек, гагар и прочих «морских» птиц. Другой приурочен к долине р.Уссури и ветландам Приханкайской низменности и озерной равнины р.Туманган. Большая часть водоплавающих птиц и подавляющая часть сухопутных пересекают Приморье именно этим путем. На крайнем юге края, на Туманганских ветландах, эти потоки сливаются.

Млекопитающие
В Приморье насчитывается 82 вида наземных млекопитающих, относящихся к шести отрядам. Отличительной особенностью богатейшей фауны края является наличие большого числа эндемичных видов, часть из которых находится под угрозой исчезновения и занесена в Красные книги различных уровней, а часть просто является редкими и требует особых мер охраны.

К очень древним животным, сохранившим ряд примитивных черт, относятся представители отряда насекомоядных. Близким родственником европейского крота является, обитающая в Приморье, уссурийская могера. 

Эндемичным видом является амурский еж, практически не отличающийся от европейского вида и обладающий более светлой окраской, что связано с наличием непигментированных игл. Из девяти видов бурозубок наиболее интересным является очень редкий, занесенный в Красные книги МСОП и России вид - гигантская бурозубка, ее масса достигает 15г.

Широко представлены представители отряда хищных. Семейство кошачьих включает четыре вида: тигр, леопард, рысь и дикого кота. В Приморье обитает редкий подвид тигра – амурский тигр, находящийся под угрозой исчезновения. В настоящее время принята, детально разработанная, “Стратегия сохранения амурского тигра в России” и прилагаются всесторонние усилия по нормализации ситуации с этим редким и прекрасным хищником.

Еще один хищник, находящийся под угрозой вымирания - дальневосточный, или амурский, леопард, который является самым северным из всех подвидов леопарда. Его популяция считается генетически обособленной и требует принятия мер по ее сохранению как генетически уникального компонента в системе видового разнообразия, как региона, так и мира в целом. В настоящее время в крае насчитывается не более 50 особей леопарда и учеными предпринимаются усилия по спасению этого животного от вымирания. Обычен, но немногочислен в лесах Приморья дикий лесной кот, самый мелкий представитель кошачьих на Дальнем Востоке.

Из медведей здесь обитает два вида. Бурый медведь и Гималайский медведь, которого в народе называют то белогрудым, то черным, распространен только в южной части Дальнего Востока, обитая в широколиственных лесах. Вид включен в Красную книгу России. Однако в настоящий период процесс сокращения численности этого вида остановлен и количество медведей в Приморье заметно возросло.

Из семейства собачьих встречаются енотовидная собака, волк и лисица. Еще один представитель этого семейства - красный волк занесен в Красные книги МСОП и России.

В Лазовском муниципальном округе обитают барсук, росомаха, соболь, харза, ласка, горностай, солонгой, колонок, американская норка и выдра. Обитает семь видов диких парнокопытных животных: благородный олень (изюбрь), амурский горал, дикий пятнистый олень, кабарга, косуля, лось и кабан. 

Охотничьи ресурсы 
К основным охотничьим видам относятся, прежде всего: изюбрь, кабан, косуля, кабарга, дальневосточный лось, бурый медведь, гималайский медведь, соболь, выдра, лисица красная, белка. 

Изюбрь - численность популяции стабильна. Распределение по территории не равномерно и зависит от таких факторов, как устойчивый снежный покров и хороший урожай основных кормов.

Кабан - численность популяции имеет тенденцию к росту.

Косуля - численность популяции зависит от урожая основных кормов, преимущественно стабильна. 

Кабарга – наблюдается значительное снижение численности. Основными факторами, сдерживающими рост численности кабарги является сокращение площади характерных местообитаний – елово-пихтовых лесов с обилием висячих лишайников и массовое браконьерство.

Бурый медведь - численность популяции стабильна, благодаря труднодоступности большей части местообитаний этого вида. Из мест залегания весной медведи перемещаются порой на значительные расстояния в места весенних жировок. Места жировок непостоянны и зависят от урожая кормов, степени их доступности и обилия. 

Соболь - согласно результатам учетных работ, состояние популяции остается стабильной. 

Выдра - численность пока стабильна, но увеличение спроса со стороны перекупщиков обусловило рост браконьерского промысла. 

Волк - популяция осталась без изменения. 

Лисица красная - отмечается рост численности не только в степных и лесостепных, но и в таежных районах.

Белка - вид широко подверженный сезонным миграциям и изменениям численности. В целом, ситуация по промысловым пушным видам животных стабильна и соответствует кормовой емкости угодий.

Водные биоресурсы
Морские млекопитающие
В Японском море встречаются 6 видов тюленей: ларга, крылатка, морской заяц или лахтак, кольчатая нерпа или акиба, северный морской котик и сивуч. Из перечисленных видов самыми массовыми являются ларга и северный морской котик.  В Японском море можно наблюдать свыше 20 видов китообразных, встречаются все представители семейства полосатиков. Обитают приблизительно около 30 видов китов, дельфинов и тюленей.

Беспозвоночные
Флора Приморского края богата морскими и наземными беспозвоночными. Так, например, видовое разнообразие моллюсков в северной части Японского моря составляет 120-130 видов, а в южной - около 200. В Южном Приморье обитают 74 вида иглокожих. 

Уже довольно длинный список видов беспозвоночных вывозится от нас в страны АТР: серый и черный морские ежи, трепанг, крабы - волосатый, камчатский, стригун, синий; креветки, гребешок, анадара, корбикула, трубач, осьминог. Все эти виды имеют ограниченные запасы и для их возобновления естественного воспроизводства недостаточно. 

Рыбы
Находясь на стыке двух климатических и фаунистических зон - умеренной и субтропической, ихтиофауна Приморья характеризуется высоким видовым разнообразием: здесь встречается более 360 видов рыб. Наряду с холодноводными видами, такими как треска, навага, минтай, дальневосточные лососи, бычки-керчаки, морские лисички, камбалы, в летний период много тепловодных рыб: сардина-иваси, скумбрия, анчоус, сельдь-коносир, сарган, сайра, полурыл. Они довольно многочисленны и практически ежегодно посещают берега Приморья. Между тем заплывают и экзотические пришельцы с юга - меч-рыба, фуга, рыба-сабля, рыба-луна и даже летучие рыбы.

2.1.3.6. Полезные ископаемые
Территория Лазовского муниципального округа, согласно существующей схеме металлогенического районирования Приморского края расположена в юго- восточной части Сихотэ-Алинской металлогенической области, в Главной и Прибрежной минерагенических зонах.
На территории округа известно одно месторождение олова, выявлен ряд рудопроявлений олова и вольфрама, известны коренные и россыпные месторождения и проявления золота. Кроме того, имеются месторождения и проявления строительных материалов, подземных минеральных вод и лечебных грязей.
I.  Цветные металлы
Вольфрам
1. Беневское рудопроявление вольфрама расположено в бассейне кл. Беневской-Горячий Ключ, правых притоков р.Киевка, в 9 км к ЮЗ от с. Беневского. В 7 км к востоку проходит шоссе и ЛЭП.
2. Краевое рудопроявление вольфрама представлено вольфрамит-кварцевыми жилами на участках максимального развития мусковит-кварцевых и кварц-флогопитовых грейзенов (0,1-2 м).
3. Поперечное рудопроявление вольфрама расположено в центральной части рудного поля.
4. Контактовое рудопроявление вольфрама приурочено к экзоконтакту лейкократовых гранитов Валентиновского массива с туфами риолитов приморской серии.
5. Цукановское рудопроявление вольфрама расположено в 2 км к северо- западу от бухты Цукановой. Олово
6. Юбилейное оловорудное месторождение расположено на правобережье верхнего течения р.Киевка, в 6 км к северу от п.Каменка и в 15 км к востоку от окружного центра с.Лазо.
7.Рудопроявление олова Каменка (включено рудопроявление Судзухинское) расположено на водоразделе верхних течений р.р. Медоносная и Каменка (правые притоки р.Киевка), в 22 км к юз от участка находится с.Лазо
8. Лазовское рудопроявление олова расположено в верховьях кл. Падь Звероловная (правый приток р.Киевка), в 10 км к северо-востоку от с. Каменка.
9. Краковское рудопроявление олова расположено на водораздельной гриве между руч.Краков и правым безымянным притоком р.Кривой, в 5 км к СЗ от бухты Краковка.
Рудопроявление, по требованиям сегодняшнего рынка, не имеет практического значения.
10. Киевское рудопроявление олова расположено в 1 км к юго-востоку от с.Киевка.
Олово, свинец, цинк
11. Солнечное (Таухинское) оловополиметаллическое рудопроявление расположено в верхнем течении пади Солнечной (левый приток р. Черная), в 20 км к северу от д.Соколовки и в 42 км к востоку от окружного центра – с.Лазо.
II. Благородные металлы
Золото
Кривинский золоторудно-россыпной узел. Основными источниками россыпной золотоносности являются многочисленные коренные проявления золота в метасоматически изменённых зонах милонитов и кварцевых жилах.
Наиболее крупные из них: Порожистое, Полозова, Старикова, Крапивное.
12. Порожистое золоторудное месторождение расположено в при- водораздельной части левых притоков р.Кривой (бассейн р.Киевки), кл.кл. Крапивная Падь, Порожистый, Комындов, Огоньковый, Бархатный, размывающих данную площадь и являющихся вместилищами россыпей золота.
13. Россыпь золота кл. Порожистого. Ключ Порожистый является правым притоком кл.Комындова, который в 500 м ниже по течению после устья кл.Порожистого, впадает слева в р.Кривую.
14. Россыпь золота кл. Комындов. Ключ Комындов является левым притоком р.Кривой, впадая в неё в 500 м ниже устья кл.Усин Ключ.
15. Россыпь золота Крапивная Падь. Аллювиальная россыпь золота Крапивная Падь приурочена к долине одноименной реки левого среднего течения р.Кривой.
16. Россыпь золота кл. Огнёвка. Ключ Огневка – левый приток р.Кривой, находится в 1-2 км к западу от кл.Син Ключ.
17. Россыпь золота кл. Стариков. Ключ Стариков – левый приток кл. Огнёвка – имеет хорошо выработанную долину шириной 20-250 м, ширина русла 2-4 м, дебит 300-700 куб.м/час, уклон долины 0,03.
18. Россыпь золота кл. Бол. Огоньковый. Ключ Большой Огоньковый – левый приток кл. Огнёвка – имеет ширину долины 20-100 м, ширина русла 0,5- 1,0 м в верховьях, достигая 3-4 м в нижнем течении. Уклон долины 0,05-0,02. В средней и верхней части долины имеются ямные отработки.
19. Россыпь золота кл. Малый Комындов. Ключ Малый Комындов – левый приток кл.Комындов.
20. Россыпь золота кл. Бархатный. Ключ Бархатный длиной до 5 км, ширина долины 30-80 м в верховьях, 100-200 м в нижнем течении. Уклон 0,06- 0,03, профиль от V-образного до корытообразного.
21. Россыпь золота ключа Син-Ключ расположена в долине одноименного ключа, левого притока р.Кривой, в 4,5 км к западу от долины р.Крапивная Падь. Ключ Син-Ключ имеет длину 7,5 км, ширина долины с учётом террас 100-150 м.
22. Россыпь золота ключа Усин Ключ расположена в долине одноименного водотока, левого притока р.Кривой, в 3-х км к западу от устья р.Крапивная Падь. 
Другие россыпепроявления золота бассейна р.Кривой
В бассейне р.Кривой с 1949 по 1997 гг. проведён значительный объём геологоразведочных работ различными организациями. Разведаны запасы золота по 11 мелким россыпям, охарактеризованным в настоящей работе. Дана прогнозная оценка ресурсов р.Кривой и её притоков.
23. Россыпепроявление золота кл.Романчукова (правый приток р.Кривой), длиной 7 км и шириной долины до 250 м, пройдено 6 линий станком «Амурец-100».
24. Верхнеполозовое рудопроявление золота расположено в верховьях кл.Полозова, в 10 км к западу от Порожистого месторождения.
25. Рудопроявление золота Янлаза расположено в междуречье падей Родниковой и Коцкого (левых притоков р.Кривой), в 6 км восточнее проявления Порожистого.
26. Рудопроявление золота Смутное расположено в среднем течении руч. Полозова (левобережье р.Кривой).
III. Строительные материалы
Камни строительные
27. Беневское проявление гранитов расположено к югу от с.Беневское. Среди гранитов Беневского массива, имеющего значительное площадное распространение (многие десятки кв.км), встречаются участки розовых гранитов с гиганто-зернистой структурой, с красивым рисунком и расцветкой.
28. Чистоводное проявление гранитов расположено в 1-3 км к северу от пос.Чистоводное на левобережье р.Чистоводной (левый приток р.Кривой, бассейн р.Киевки.
Камни облицовочные
29. Разградское проявление облицовочного камня расположено в 15 км к ЮЗ от пос.Киевка, в з км к западу имеется якорная стоянка в бухте Каплунова.
Пески и песчано-гравийные смеси
30. Соколовское месторождение песков расположено в Лазовском муниципальном округе, в 700 м северо-западнее пгт Преображение, на юго-восточной окраине с.Соколовка и представляет собой морской пляж шириной 200 м и длиной 1,5 км, ограниченный с юго-востока устьем р.Соколовка, с северо-запада отрогами хребта Сентюхов Узел.
Формовочные пески
31. Месторождение песков бухты Киевка расположено в пределах пляжной зоны (формовочные пески) и дельтовой части р.Киевка (строительные пески).
32. Проявление песков бухты Мелководной по качеству и их количеству (прогнозные ресурсы 135 тыс.куб.м) получили отрицательную оценку.
33. Проявление песков бухты Успения. В устье р.Обручевки (бухта Севастополь) пляж сложен серым, желтовато-серым песком, мелко-, среднезернистым полимиктовым.
34. Проявление песков бухты Краковка. Поисковые работы проведены на двух пляжах, разделённых трехкилометровым участком побережья с высокими скальными клифами.
Глины кирпичные
35. Соколовское месторождение кирпичных глин находится в 2-х км юго- восточнее пос.Соколовка на правобережье р.Соколовки. Пути сообщения в округе представлены грунтовыми и просёлочными дорогами.
36. Преображенское месторождение кирпичных глин расположено в 1,5 км к востоку от пгт Преображение и слагает слабонаклонную вторую надпойменную аккумулятивную террасу и представлено глинами верхнечетвертичного возраста.
Притрассовые карьеры
37. Карьер «122 км» расположен в 12 км к северо-западу от с.Лазо, в 50 м от карьера проходит автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения Находка – Лазо – Ольга - Кавалерово.
38. Карьер «173 км» автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Находка – Лазо – Ольга - Кавалерово расположен в 2- х км к юго-востоку от с.Сокольчи левобережье р. Падь Прохладная, в 1 км к северу от её впадения в р.Черная.
39. Карьер «Соколовский» расположен в Лазовском муниципальном округе, в 2-х км северо-западнее пгт Преображение, в 1 км от с.Соколовка, на правом берегу долины реки Соколовка.
Таблица 4
Информация о действующих лицензиях на право пользования участками

недр местного значения на территории Лазовского муниципального округа

	№ п/п
	Название
	Номер лицензии
	Недропользователь
	Полезное ископаемое
	Местоположение
	Дата регистрации
	Срок действия

	1
	участок Золотой
	ВЛВ01982БР
	ООО, Приморская золоторудная компания
	золото коренное,золото рудное
	Лазовский муниципальный округ
	нет данных
	нет данных

	2
	месторождение Порожистое
	ВЛВ02658БР
	ООО "НРК"
	золото коренное,золото рудное
	Лазовский муниципальный округ
	нет данных
	нет данных

	3
	участок Кривореченский россыпной узел
	ВЛВ02548БР
	ООО "ГРНКН Сунбэй"
	золото россыпное
	Лазовский муниципальный округ
	нет данных
	нет данных

	4
	"104 км Сергеевский"
	ЛАЗ00907ОЩ
	Акционерное общество «Приморское автодорожное ремонтное предприятие»
	строительный щебень
	Лазовский муниципальный округ
	нет данных
	нет данных

	5
	Карьер "122 км"
	ЛАЗ634ОЩ
	АО "Примавтодор"
	грунт
	в 3.5 км СЗ с.Добровольное
	27.04.04
	26.04.24

	6
	Соколовское
	ЛАЗ264ОЩ
	АО 'Преображ.база трал флота' пгт Преображение, ул. Портовая,1, 3, Лазовского муниципального округа, 692899, 8 42377 24288 
	порфир
	в 2 км СЗ пгт Преображение
	12.02.98
	11.02.28

	7
	Карьер "173 км"
	ЛАЗ633ОЩ
	АО "Примавтодор", 690062, г. Владивосток, ул. Нефтеветка, 8, 8(423)2367960, и.о. директора-Таткало В.В.
	грунт
	в 2 км ЮВ с.Сокольчи
	13.04.04
	12.04.24

	8
	Соколовское
	ЛАЗ265ОЩ
	АО 'Преображ.база трал флота' пгт Преображение, ул. Портовая,1, 3, Лазовского муниципального округа, 692899, 8 42377 24288 
	песок
	700 м СЗ пгт Преображение
	12.02.98
	11.02.28

	9
	15 км Кишиневский
	ЛАЗ906ОЩ
	АО «Примавтодор», 690062, г. Владивосток, ул. Нефтеветка, 8, ген.директор Ширшов А.Н. 84232364200
	грунт
	Лазовский муниципальный район
	07.09.21
	07.09.41

	10
	125 км
	ВЛВ019511ТП
	АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие"
	гранит на скальный грунт
	Лазовский муниципальный округ
	17.11.23
	16.11.26

	11
	17 км Валентиновский
	ВЛВ019512ТП
	АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие"
	строительный щебень
	Лазовский муниципальный округ
	17.11.23
	16.11.26

	12
	32 км Кишиневский
	ВЛВ019513ТП
	АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие"
	строительный щебень
	Лазовский муниципальный округ
	17.11.23
	16.11.26

	13
	161 км Каменка
	ВЛВ019514ТП
	АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие"
	строительный щебень
	Лазовский муниципальный округ
	17.11.23
	16.11.26

	14
	1 км Лазовский
	ВЛВ019620ТП
	АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие"
	строительный щебень
	Лазовский муниципальный округ
	21.11.23
	20.11.26

	15
	46 км Свободненский
	ВЛВ019621ТП
	АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие"
	строительный щебень
	Лазовский муниципальный округ
	21.11.23
	20.11.26


IV. Подземные воды
Минеральные воды
40. Чистоводное месторождение азотных слаборадоновых термальных вод расположено в бассейне р.Чистоводной левом притоке р.Кривой (бассейн р.Киевка), в 70 км к юго-западу от с.Лазо.
Минеральная вода используется спец. больницей «Чистоводное» и санаторием «Евгеневским» для лечения больных с заболеванием кожи, органов движения, периферической нервной системы. Применение воды наружное в виде ванн, душей.
41. Синегорские источники минеральных вод расположены в верхнем течении р.Синегорной, левом притоке р.Кривой (бассейн р.Киевка), в 5 км к востоку от пос.Чистоводное. Два источника Нижний и Верхний отстоят друг от друга в 1 км.
42. Горячий источник термальных вод расположен в правом борту руч. Горячий Ключ (правый приток р.Киевки), в 5 км к западу от с.Свободное
V. Лечебные грязи
Лечебные минеральные грязи на площади известны из двух проявлений:
46. Селюшино;
47. Безымянное, в приустьевой части р.Киевки. 
Полезным ископаемым являются сапропелевые илы озёр Безымянное и Селюшино.
В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа.
Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении конкретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешений на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода, утвержденным приказом Роснедр от 22.04.2020 № 161 (зарегистрирован Минюстом России 17.09.2020, регистрационный № 59938).
Согласно ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу» полчен отказ в выдаче информации об отсутствии (наличии) полезных ископаемых под участками предстоящей застройки, т.к. запрашиваемая информация не относится к основным видам деятельности Учреждения, и в связи с этим материалы возможно подготвить самостоятельно, получив в Учреждении безмозмездно в установленном порядке необходимую геологическую информацию.
2.1.3.7. Леса и лесное хозяйство
Лесной фонд муниципального образования находится в ведении Сергеевского лесничества. В соответствии со статьей 15 ЛК РФ и приказом Минприроды России 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» все леса Сергеевского лесничества относятся к Приамурско-Приморскому хвойно-широколистенному району зоны хвойно-широколиственныйх лесов.
В настоящее время леса, расположенные на территории муниципального округа, относятся к участковым лесничествам: Владимиро-Александровское, кварталы 261-268, 271-278, Лазовское, Киевское, Чернорученское, Чистоводное.
Общая площадь земель лесного фонда на территории муниципального образования составляет 253981 га, что составляет около 98 % территории всех земель. Основная порода деревьев– это лиственница. В соответствии с картой-схемой подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры Сергеевского лесничества Приморского края на территории определены следующие основные категории лесов:
Защитные леса:
- Запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов;
- Нерестоохранные полосы лесов;
- Леса, расположенные в защитных полосах лесов;
- Леса, расположенные в зеленых зонах.
Эксплуатационные леса.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и Лесохозяйственным регламентом Сергеевского лесничества Приморского края 2018 г. леса на территории Лазовского муниципального округа отнесены по целевому назначению к двум категориям: защитные и эксплуатационные. 
2.1.3.8 Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры
Особо охраняемые природные территории 

На территории муниципального образования расположены 2 особо охраняемые природные территории федерального значения и 18 особо охраняемых природных территорий краевого значения.
Природный заповедник
Лазовский государственный природный заповедник имени Л.Г.Капланова расположен в Лазовском муниципальном округе Приморского края в юго-восточных отрогах Сихотэ-Алиня (в междуречье Киевки и Чёрной) от села Лазо до Японского моря. Статус закреплен Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 5.03.2003 № 164 «Об утверждении положения о Федеральном государственном учреждении «Лазовский государственный природный заповедник имени Л.Г. Капланова». Категория ООПТ – природный заповедник федерального значения.
Заповедник учрежден постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР "Об утверждении сети полных заповедников общегосударственного значения" от 10 февраля 1935 года, как южный участок территории Сихотэ-Алинского заповедника, а затем функционировал как Судзухинский филиал Сихотэ-Алинского заповедника. Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР "Об образовании Судзухинского госзаповедника 14 мая 1940 года N 351 Судзухинский филиал Сихотэ-Алинского государственного заповедника площадью 150 тысяч га. объявлен самостоятельным государственным заповедником республиканского (РСФСР) значения. Постановлением Совета министров РСФСР от 10 сентября 1951 года N 1085 Судзухинский заповедник был упразднен. Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 ноября 1957 года N 1201 вновь был учрежден Судзухинский государственный заповедник на основании решения Исполнительного комитета Приморского краевого Совета депутатов трудящихся "О восстановлении Государственного Судзухинского государственного заповедника" от 29 декабря 1955 года N 1224, на территории общей площадью 173800 га. Приказом Министерства сельского хозяйства СССР "О переименовании Судзухинского государственного заповедника" N 178 от 26 июня 1970 года Судзухинский государственный заповедник был переименован в Лазовский государственный заповедник им.Л.Г.Капланова площадью 120024 в новых границах. В настоящее время управление заповедником осуществляет ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра».
Природный заповедник имеет цель: сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе:
- действия, изменяющие гидрологический режим земель;
- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;
- рубка леса, за исключением прочих рубок, осуществляемых в установленном порядке, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
- сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на строительство оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о местном самоуправлении и Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- промысловая, спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением;
- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
- применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
- сплав леса;
- загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;
- транзитный прогон домашних животных;
- нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей общего пользования;
- сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
- пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его администрацией или Минприроды России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;
- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков, и стендов заповедника, а также оборудованных мест отдыха:
- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач.
Национальный парк

Юго-западная часть Национального парка «Зов тигра» расположена в Лазовском муниципальном округе Приморского края. Статус закреплен Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.04.2008 №109 «Об утверждении положения о Федеральном государственном учреждении «Национальный парк «Зов Тигра»», находящемся в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования». Категория ООПТ – национальный парк федерального значения.
Национальный парк "Зов тигра" создан распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2007 г. N 708-р "Об учреждении национального парка "Зов тигра". Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2008 г. N 50-р создано Федеральное государственное учреждение "Национальный парк "Зов тигра". В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2007 г. N 708-р "Об учреждении национального парка "Зов тигра" общая площадь территории национального парка составляет 82152 га, в пределах которой земельные участки предоставлены национальному парку в постоянное (бессрочное) пользование. В настоящее время управление заповедником осуществляет ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра».
Федеральное государственное учреждение "Национальный парк "Зов тигра" - природоохранное, эколого-просветительское и научно-исследовательское учреждение, территория которого включает природные и историко-культурные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую, эстетическую и рекреационную ценность, и которая предназначена для использования в природоохранных, просветительских, научных, культурных целях и для регулируемого туризма.
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка. 
Таблица 5
Особо охраняемые природные территории федерального значения

	№
	Название, категория
	Площадь, га
	Включаемые территории

	Природный заповедник

	1
	Лазовский
государственный
природный 
заповедник
им. Л.Г.Капланова
	120998
	Лазовский муниципальный округ

	Национальный парк

	2
	Национальный парк «Зов тигра»
	82152
	Лазовский муниципальный округ


Памятники природы
Таблица 6
Особо охраняемые природные территории регионального значения

	№
	Наименование ООПТ
	Местоположение ООПТ
	Площадь, га
	Правовой акт, которым образованна ООПТ
	Учетный номер охранной зоны ООПТ
	Площадь охранной зоны ООПТ

	1
	Озеро Заря
	Расположен на территории Лазовского района, у границы Лазовского заповедника, в районе бухты Заря, между ключами Проселочный и Малая Валуновка, в 150 м от берега моря
	0,74
	решение Прим. крайсполкома от 29.11.1974 № 991
	25.07.2.120
	19,26

	2
	Участок с хвойником односеменным в устье р. Киевка 
	в 6 км от с. Киевка, в устье р. Киевки
	15
	решение Прим. крайсполкома от 07.09.1979 № 725
	25.07.2.24
	9,3

	3
	Водопад на ключе Еламовском
	в 10 км на северо-западе от с. Беневское
	30
	решение Прим. крайсполкома от 12.04.1985 № 308
	25.07.2.9
	16,7

	4
	Гора Лысая
	в 13 км на северо-запад от с. Беневского
	700
	решение Прим. крайсполкома от 12.04.1985 № 308
	25.07.2.7
	50,6

	5
	Липово-грабовая роща на о. Орехово
	0,8 км на юго-запад от п. Преображение в б. Соколовской
	10
	решение Прим. крайсполкома от 12.04.1985 № 308
	25.07.2.15
	7,1

	6
	Озеро Латвия
	11 км от с. Киевка, б. Мелководная 
	50
	решение Прим. крайсполкома от 12.04.1985 № 308
	25.07.2.11
	69

	7
	Остров Халербе
	в 10 км от с. Киевка на юга-западе, в центре б. Мелководная
	5,3
	решение Прим. крайсполкома от 12.04.1985 № 308
	25.07.2.18
	59,6

	8
	Озеро Чухуненко
	в 2 км на юго-восток от с. Заповедное
	4,1
	решение Прим. крайсполкома от 12.04.1985 № 308
	25.07.2.13
	28

	9
	Скала «Шапка Мономаха»
	0,4 км от с. Старая Каменка, в долине р. Перекатной
	0,66
	решение Прим. крайсполкома от 12.04.1985 № 308
	25.07.2.19
	2,44

	10
	Болото в бухте Кит
	4 км к югу от пос. Глазковка
	150
	решение Прим. крайсполкома от 14.08.1987 № 551
	25.07.2.6
	117

	11
	Место произрастания рапонтикума
	8 км к югу от с. Сокольичи в долине реки Полярная Звезда
	5
	решение Прим. крайсполкома от 14.08.1987 № 551
	25.07.2.20
	28,4

	12
	Мыс столбовой
	2 км к юго-востоку от                     пос. Преображение
	50
	решение Прим. крайсполкома от 14.08.1987 № 551
	25.07.2.12
	51.4

	13
	Вершины гор Сестра и каменный брат
	в 17 км к северо-востоку от с. Лазо
	850
	решение Прим. крайсполкома от 29.12.1989 № 452
	25.07.2.10
	нет

	14
	Восточный склон горы Ястребовская
	в 9 км на северо-запад от с. Беневское
	650
	решение Прим. крайсполкома от 29.12.1989 № 452
	25.07.2.8
	нет

	15
	Остров Скалы
	в б. Киевка в 500 м от старого устья р. Киевка 
	1,5
	решение Прим. крайсполкома от 29.12.1989 № 452
	25.07.2.14
	99,012

	16
	Скалы маяк Беневский
	2 км к юго-западу от с. Беневское
	800
	решение Прим. крайсполкома от 29.12.1989 № 452
	25.07.2.16
	нет

	17
	Сопка Мыс
	4 км севернее с. Кишиневка на левом берегу р. Киевка
	185
	решение Прим. крайсполкома от 29.12.1989 № 452
	25.07.2.17
	165

	18
	Тисовая роща
	в 12 км западнее с. Лазо в среднем течении р.Целинка
	250
	решение Прим. крайсполкома от 29.12.1989 № 452
	25.07.2.22
	429


Памятники истории и культуры 
По данным Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края на территории муниципального образования расположены:
- 163 объекта культурного наследия федерального значения;
- 3 объекта культурного наследия регионального значения.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и иным законодательством Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия.
Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия отражены в ст. 5.1, ст. 28, ст. 30, ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в ст. 34.1, ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ, ст. 99 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ. 
Также на территории муниципального округа расположены три военно-мемориальных объекта, не отнесенные к объектам культурного наследия.
Таблица 7
Обхъекты культурного наследия федерального значения (памятники археологии)
	№ п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Регистрационный номер ЕГР ОКН
	Местонахождение (адрес) объекта культурного наследия
	Датировка объекта
	Границы территории объекта культурного наследия

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Городище Батюки
	251440144810006
	Информация не подлежит опубликования
	X-XIIIвв.
	Приказ инспекции по охране ОКН ПК №153 от 08.05.2020

	2 
	Беневское. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	3 
	Беневское 2. Поселение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	4 
	Бухта Оленья. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Мнослойный памятник: зайсановская, маргаритовская и янковская культуры
	не утверждены

	5 
	Бухта Преображения. Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	2-1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	6 
	Бухта Угловая 1. Поселение. (Сяочингоу)
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	7 
	Вал.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	12-13 вв. (?)
	не утверждены

	8 
	Вал.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	XII-XIIIвв.
(возможн. VIII-Xвв)
	не утверждены

	9 
	Валентин-Колхоз. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	10 
	Валентин- Перешеек. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	3 тыс.;1 тыс. до н.э.; 8-10 вв.
	не утверждены

	11 
	Герасимов ключ. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	II-Iтыс до н.э.
	не утверждены

	12 
	Глазковка I.
Могильник.
	251741295580006
	Информация не подлежит опубликования
	VIII-IX в.в.
	не утверждены

	13 
	Поселение. Глазковка II.
	251741282000006
	Информация не подлежит опубликования
	IIIтыс, II-Iтыс, Iтыс до н.э.
	не утверждены

	14 
	Поселение. Глазковка III.
	251741282060006
	Информация не подлежит опубликования
	IIIтыс до н.э.
	не утверждены

	15 
	Поселение. Глазковка IV.
	251741281990006
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	16 
	Поселение. Глазковка V.
	251741281410006
	Информация не подлежит опубликования
	ранний железный век
	не утверждены

	17 
	Глазковка 6.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	IIIтыс до н.э., 1тыс до н.э.
	не утверждены

	18 
	Глазковка 7. Поселение. (Грот)
	-
	Информация не подлежит опубликования
	эпоха палеометалла
	не утверждены

	19 
	Глазковка 9.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	20 
	Добровольное 1.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	8-10 вв.
	не утверждены

	21 
	Заповедное 3.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	3-2 тыс. до н.э.,1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	22 
	Заповедное 5.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э., 1 тыс. н.э.
	не утверждены

	23 
	Заповедное 6.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Многослойный памятник: позднее средневековье, кроуновская культура и неолит
	не утверждены

	24 
	Заповедное 7.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Раннее средневековье
	не утверждены

	25 
	Заповедное 8.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Ранний железный век
	не утверждены

	26 
	Заповедный. Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	27 
	Поселение "Заря"

	251741281970006
	Информация не подлежит опубликования
	От неолита до раннего железного века
	не утверждены

	28 
	Заря 3. Поселение. (Джим 1. Стоянка)
	-
	Информация не подлежит опубликования
	4500-4000 лет назад
	не утверждены

	29 
	Звездочка 1.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э., 1тыс н.э.
	не утверждены

	30 
	Киевка 3. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	IIIтыс, Iтыс до н.э., 1тыс н.э.
	не утверждены

	31 
	Киевка. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	32 
	Киевка. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс н.э. (?)
	не утверждены

	33 
	Киевский перевал 1. Кумирня.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Средневековье
	не утверждены

	34 
	Кит 1. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура. Часть западин разрушается естественной эрозией
	не утверждены

	35 
	Кишиневка 1. Поселение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	36 
	Кишеневское. Городище.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	XII-XIIIвв. (?)
	не утверждены

	37 
	Козаковский. Курганный могильник
	-
	Информация не подлежит опубликования
	IV-VII в.в.
	не утверждены

	38 
	Колодцы каменные.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	(неизвестна)
	не утверждены

	39 
	Кордон 1.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	40 
	Кордон 10.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	41 
	Кордон 11.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	
	не утверждены

	42 
	Кордон 2.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Паллеометал
	не утверждены

	43 
	Кордон 3.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	44 
	Кордон 4.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Палеометалл
	не утверждены

	45 
	Кордон 5.
Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Палеометалл
	не утверждены

	46 
	Кордон 6.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Мохэская культура
	не утверждены

	47 
	Кордон 7. Поселение. («Тепляк»)
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Многослойный памятник от неолита до раннего железного века
	не утверждены

	48 
	Кордон 8.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	49 
	Кордон 9.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	50 
	Кордон- дровяник. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	51 
	Курганы каменные.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	не определена
	не утверждены

	52 
	Курганы.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	(1тыс до н.э.)
	не утверждены

	53 
	Лазо 1.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс н.э. (?)
	не утверждены

	54 
	Лазо 2.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс н.э. (?)
	не утверждены

	55 
	Лазо. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э., VIII- Xвв.
	не утверждены

	56 
	Лазо. Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	IIтыс до н.э.
	не утверждены

	57 
	Городище.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	XII-XIIIвв.
	не утверждены

	58 
	Стоянка. Мелковидное I
	251741295600006
	Информация не подлежит опубликования
	ранний железный век
	не утверждены

	59 
	Поселение. Мелковидное II
	251741281400006
	Информация не подлежит опубликования
	неолит
	не утверждены

	60 
	Поселение. Мелковидное III
	251741281910006
	Информация не подлежит опубликования
	Кроуновская культура
	не утверждены

	61 
	Поселение. Мелковидное IV
	251741281920006
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	62 
	Стоянка. Мелковидная V
	251741295590006
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс н.э.
	не утверждены

	63 
	Стоянка. Мелководная VI
	251741281940006
	Информация не подлежит опубликования
	III-IIтыс, Iтыс до н.э.; VIII-Xв
	не утверждены

	64 
	Поселение. Мелковидная VII
	251741282240006
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	65 
	Поселение. Мелковидная IX
	251741282080006
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	66 
	Могильник.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	8-10 вв.
	не утверждены

	67 
	Можаев ключ. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс н.э.
	не утверждены

	68 
	Остров Бельцова. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Оба памятника датируются эпохой палеометалла
	не утверждены

	69 
	Многослойное поселение Петрова 1
	251440122870006
	Информация не подлежит опубликования
	3-1 тыс. до н.э.; 1
тыс. н.э.
	не утверждены

	70 
	Падь Заикина
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	71 
	Павлова падь I.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Палеометалл
	не утверждены

	72 
	Падь Маслобойная. Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	73 
	Падь Петровская 1. Поселение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	74 
	Падь Петровская 2. Стоянка
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	75 
	Падь Петровская 3. Стоянка
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	76 
	Парамоновский ключ 1.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	77 
	Первый Оленевод 1. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Палеометалл
	не утверждены

	78 
	Первый Оленевод 2. Поселение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	79 
	Первый Оленевод 3. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Палеометалл
	не утверждены

	80 
	Первый Оленевод 4. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Мохэская культура
	не утверждены

	81 
	Песчаный перевал. Городище.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	12-13 вв. (?)
	не утверждены

	82 
	Пешегоу 1.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. н.э. (?)
	не утверждены

	83 
	Пешегоу 2.
Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э. (?)
	не утверждены

	84 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. н.э.
	не утверждены

	85 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	86 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. н.э.
	не утверждены

	87 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	3-2 тыс. до н.э.
	не утверждены

	88 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	89 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	90 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	91 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	92 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	93 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	94 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э. (?)
	не утверждены

	95 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	96 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	97 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс н.э.
	не утверждены

	98 
	Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	99 
	Поселение. Курганы.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	100 
	Преображение 1.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Бронзовый век
	не утверждены

	101 
	Преображение 2.
Стоянка
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Палеометалл
	не утверждены

	102 
	Преображение 3.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	103 
	Санцагов ключ. Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э.
	не утверждены

	104 
	Свободное-1. Поселение (частично разрушен)
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	105 
	Поселение. Селюшино I
	251741282070006
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	106 
	Поселение. Селюшино II
	251741281950006
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	107 
	Селюшино 3.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	108 
	Селюшино 4.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	109 
	Селюшино 5.
Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	2-1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	110 
	Соколовский. Могильник.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Мохэ-Бохай
	не утверждены

	111 
	Сокольчи 1.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	2-1 тыс., 1 тыс. н.э.
	не утверждены

	112 
	Сокольчи 2.
Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	эпоха палеометалла
	не утверждены

	113 
	Средний перевал 1. Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Палеометалл
	не утверждены

	114 
	Средний перевал 2. Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Палеометалл
	не утверждены

	115 
	Средний перевал 3. Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Палеометалл
	не утверждены

	116 
	Старая Каменка 1. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. н.э.
	не утверждены

	117 
	Старая Каменка. Курганы.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	(возможно X- XIIIвв. н.э.)
	не утверждены

	118 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э. (?)
	не утверждены

	119 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	120 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	2-1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	121 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	122 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. н.э. (?)
	не утверждены

	123 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	3-2 тыс. до н.э.
	не утверждены

	124 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	125 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	126 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	IIтыс до н.э.
	не утверждены

	127 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	128 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	129 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	130 
	Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1тыс до н.э.
	не утверждены

	131 
	Сяо-Чингоуза 1.
Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	132 
	Сяо-Чингоуза 2.
Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	133 
	Сяо-Чингоуза 3.
Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	134 
	Тасовая 1.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура, сильно разрушен
	не утверждены

	135 
	Тасовая 2.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	136 
	Тасовая 3.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	137 
	Тасовая 4.
Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Янковская культура
	не утверждены

	138 
	Та-Чингоуза 1.
Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	139 
	Та-Чингоуза 2.
Стоянка.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. до н.э.
	не утверждены

	140 
	Поселение. Халербе I
	251741281890006
	Информация не подлежит опубликования
	1 тыс. н.э.
	не утверждены

	141 
	Черноручье-1(частично разрушен)
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	142 
	Черная 1. Поселение. (Грот)
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Многослойный памятник: Железный век и раннее средневековье
	не утверждены

	143 
	Шеломаев Ключ
1. Поселение.
	-
	Информация не подлежит опубликования
	Кроуновская культура, 7 орнаментированных фрагментов керамики ближе к мохэскому типу
	не утверждены

	144 
	Казаковские курганы
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	145 
	Археологический комплекс Глазковский
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	146 
	Соколовка-Устье 1. Поселение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	147 
	Ключ Бельцовский 1. Поселение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	148 
	Ключ Бельцовский 2. Поселение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	149 
	Ключ Бельцовский 3. Поселение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	150 
	Ключ Бельцовский 4. Поселение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	151 
	Лазо-курганы
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	152 
	Террасовидная площадка со шлаком и остатки древней дороги в районе с. Беневское
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	153 
	Кривая. Поселение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	154 
	Соколовка. Местонахождение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	155 
	Ключ Бельцовский 5. Поселение
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	не утверждены

	156 
	Первый Оленевод 5
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	Приказ инспекции по охране ОКН ПК №309 от 22.09.2020

	157 
	Первый Оленевод 6
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	Приказ инспекции по охране ОКН ПК №308 от 22.09.2020

	158 
	Первый Оленевод 7
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	Приказ инспекции по охране ОКН ПК №307 от 22.09.2020

	159 
	Первый Оленевод 8
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	Приказ инспекции по охране ОКН ПК №306 от 22.09.2020

	160 
	Кордон 13
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	Приказ инспекции по охране ОКН ПК №281 от 22.09.2020

	161 
	Первый Оленевод 9
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	Приказ инспекции по охране ОКН ПК №305 от 22.09.2020

	162 
	Красный Оленевод 1
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	Приказ инспекции по охране ОКН ПК №280 от 22.09.2020

	163 
	Красный Оленевод 2
	-
	Информация не подлежит опубликования
	-
	Приказ инспекции по охране ОКН ПК №282 от 22.09.2020


Таблица 8
Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Лазовского муниципального округа
	№ п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Местонахождение (адрес) объекта культурного наследия
	Дати-ровка объекта
	Регистрационный номер в ЕГР ОКН
	Наименование и реквизиты нормативно-правового акта органа государственной власти о его постановке на государственную охрану объекта культурного наследия
	Наличие установленных границ территории объекта (да/нет)
	Наличие утверждённой зоны охраны (да/нет)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	

	Регионального значения (памятник)

	1 
	Могила известного зоолога Л.Г.Капланова
	п.Валентин, кладбище
	1910-1943 г.
	251711310410005
	Решение исполкома Приморского краевого совета народных депутатов от 16.08.1991 №234
	нет
	нет
	

	2 
	Могила Макитры Ивана Савельевича, сотрудника НКВД
	с.Беневское, у дороги в сторону с.Киевка
	1924 г.
	251711295610005
	Решение исполкома Приморского краевого совета народных депутатов от 16.08.1991 №234
	нет
	нет
	

	3 
	Памятник рыбакам, погибшим в бухте Преображение
	пгт.Преображение, ул. Центральная
	
	
	Решение исполкома Приморского краевого совета народных депутатов от 16.08.1991 №234
	нет
	нет
	


2.1.5. Современное состояние территорий
Основной отраслью муниципального образования является рыболовство, обрабатывающее производство и сельское хозяйство.
2.1.5.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории
Анализ современного использования земель муниципального образования свидетельствует: большая часть территории в настоящее время – зоны естественного ландшафта и зоны малоэтажной застройки смешанного типа без выраженных кварталов однородной застройки. 
Характерным для существующей планировочной структуры муниципального образования является следующее:
- селитебная зона имеет преимущественно хаотичную сетку улиц, которая членит всю территорию на небольшие по величине кварталы. Сетка улиц ориентирована на дороги и реки;
- населенные пункты расположены в хорошей транспортной доступности;
- наличие населенных пунктов с малым количеством населения;
- основная часть застройки одноэтажная одноквартирная с большими приусадебными участками;
- наличие особо охраняемых природных территорий – Лазовский
государственный
природный 
заповедник
 им. Л. Г. Капланова и Национальный парк «Зов тигра»;
- близость к автодорогам регионального или межмуниципального значения (Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово, Новомихайловка - Чугуевка - Лазо, Лазо – Заповедный, Киевка – Преображение, Сокольчи – Валентин, Валентин – Глазковка, Звездочка-Чистоводное, Соколовка- аэропорт);
- размещение сельскохозяйственных и коммунально-складских зон в непосредственной близости от жилья;
- отсутствие санитарно-защитных зон от некоторых объектов;
- неравномерность распределения населения по населенным пунктам и малое количество населения в некоторых населенных пунктах;
- влияние на планировочную структуру природных объектов: рек.
2.1.5.2. Население
Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятого населения, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.
Оценка текущей демографической ситуации и перспективы ее изменения производились на основе:
- данных о численности населения Лазовского муниципального округа за 2010 год представленных Администрацией Лазовского муниципального округа;
- данных о численности населения Лазовского муниципального округа за период 2012 – 2021 годы представленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.
При оценке демографической ситуации, индикаторами, прежде всего, служат численность населения, показатели рождаемости, смертности и миграции. Численность населения муниципального округа на 01.01.2021 год составила 12784 человек. 
Динамика изменения численности населения за последние 10 лет представлена ниже.
Таблица 9
Динамика изменения численности населения
	Наименование показателей
	2012 год
	2013

год
	2014

год
	2015

год
	2016

год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год

	Численность населения на начало года, чел.
	13865
	13702
	13424
	13164
	13023
	12877
	12975
	12639
	12788
	12784
	12420
	12150
	11848

	Абсолютное изменение, человек
	-
	-163
	-278
	-260
	-141
	-146
	98
	-336
	149
	-4
	-364
	-270
	-302

	Темп прироста (убыли), % (к предыдущему году)
	-
	-1,18
	-2,03
	-1,94
	-1,07
	-1,12
	0,76
	-2,59
	1,18
	-0,03
	-2,85
	-2,17
	-2,49


На основании анализа данных численность населения муниципального образования с 2012 по 2021 год уменьшилась на 1081 человек или на 7,80 %. Средний темп убыли за анализируемый период составил 10,12 %.
Таблица 10
Численность населения по муниципальному образованию
	Населенные пункты
	Численность населения на 2021 год, 
чел.
	в т.ч. постоян-ное, чел.
	в т.ч. времен-ное, чел.

	Лазовский муниципальный округ
	12784
	
	

	пгт Преображение
	6724
	6724
	-

	с. Лазо
	3014
	3014
	-

	с. Зеленый
	-
	-
	-

	с. Кишиневка
	140
	140
	-

	с. Старая Каменка
	134
	134
	-

	с. Беневское
	515
	515
	-

	с. Заповедный
	3
	3
	-

	с. Киевка
	423
	423
	-

	маяк Маяк-Островной
	7
	7
	-

	с. Свободное
	17
	17
	-

	с. Скалистое
	-
	-
	-

	с. Чистоводное
	81
	81
	-

	с. Валентин
	802
	802
	-

	с. Глазковка
	147
	147
	-

	с. Черноручье
	327
	327
	-

	с. Данильченково
	153
	153
	-

	с. Сокольчи
	297
	297
	-


Демографическая ситуация в муниципальном образовании является стабильной, небольшой рост наблюдался только в периоды с 2017 по 2018 год и с 2019 по 2020 год, в остальные рассматриваемые периоды численность населения постоянно уменьшалась. Уровень рождаемости и смертности, миграционный процесс в течение анализируемого периода как увеличивался, так и сокращался, то есть находится в стабилизированном состоянии.
Важным показателем демографической ситуации является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы, то есть жителей трудоспособного возраста.
Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек, способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчины составляет от 16 до 59 лет, для женщин – 16 – 54 лет. Согласно сложившейся динамике, можно сделан вывод, что за последние годы присутствует рост населения всех возрастных групп.
Еще одной особенностью демографической ситуации в муниципальном округе является неравномерность распределения населения по населенным пунктам. Основная часть жителей проживает в административном центре.
В целом, демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется следующими показателями:
- уменьшением численности постоянного населения; 
- отрицательным естественным движением населения;
- увеличением смертности;
- уменьшением уровня рождаемости;
- отрицательным механическим движением населения;
- половой диспропорцией.
2.1.5.3. Жилой фонд
Жилищный фонд в муниципальном образовании в соответствии с данными, полученными от администрации Лазовского муниципального округа, составляет 266,51 тыс. м2. В соответствии с принятой типологией функциональных зон определен баланс территорий. Площадь всех жилых зон составляет 1740,22 га.
Аварийный жилищный фонд составляет 2560,9 м2.
Таблица 11
Аварийный жилищный фонд МКД1 
	№ п/п
	Адрес жилого дома
	Год постройки
	Жилая площадь
	Количество квартир

	1. 
	с. Лазо, ул.Центральная, д.82
	1970
	105,50
	нд

	2. 
	с. Лазо, ул.Ленинская, д.34
	нд
	34,00
	нд

	3. 
	пгт Преображение, ул.Новостройная, д.2
	1955
	340,70
	1

	4. 
	пгт Преображение, ул.Сейнерная, д.2
	1941
	299,80
	17

	5. 
	с. Лазо, ул.Пушкинская, д.55
	1970
	141,10
	14

	6. 
	с. Лазо, ул.Центральная, д.8
	нд
	37,50
	2

	7. 
	пгт Преображение, ул.Заречная, д.18
	1956
	111,90
	4

	8. 
	с. Лазо, ул.Мациенко, д.6
	1969
	373,20
	34

	9. 
	с. Лазо, ул.50 лет ВЛКСМ, д.3
	1970
	176,50
	17

	10. 
	с. Лазо, ул.Центральная, д.90а
	1961
	376,50
	нд

	11. 
	с. Лазо, ул.Ленинская, д.38
	1984
	72,70
	1

	12. 
	пгт Преображение, ул.Новостройная, д.4
	1954
	398,30
	15

	13. 
	пгт Преображение, ул.Московская, д.14
	1941
	93,20
	8

	
	Итого
	
	2560,90
	Более 113


Примечания:
1. Перечень принят согласно анкетным данным сайтов МинЖКХ и Реформа ЖКХ по состоянию на 2021 год.
Средняя плотность населения – 7 человек на гектар жилых территорий. 
Жилищная обеспеченность на расчетный срок принята в ГП 30 м2. В соответствии с п.3.6 РНГП минимально допустимый уровень жилищной обеспеченности на одного жителя для населенных пунктов составляет:
- к 2025 году – 25,6 м2/чел;
- к 2035 году – 30,0 м2/чел.
Таким образом, на 1 очередь (2031 г) жилищная обеспеченность будет составлять 30 м2/чел; на расчетный срок (2041 г) – 30 м2/чел.
При численности населения 12,784 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составила 20,85 м2 общей площади на человека. Значение среднего показателя ниже стандарта нормы площади жилобеспеченности на 18,5 % или на 4,75 м2. В условиях неравномерности распределения жилищного фонда по населенным пунктам муниципального округа, требуется строительство нового жилищного фонда.
Таблица 12
Обеспеченность жилищным фондом населения
	Населенный пункт
	Постоянное население, чел.
	Жилищный фонд, м2
	Фактическая обеспеченность жилищным фондом, м2/чел.
	Потребность в дополнительном жилищном фонде (при показателе 30,0 м2/чел.), м2

	Лазовский муниципальный округ
	12784
	266510
	20,85
	120180

	пгт Преображение
	6724
	129890
	19,32
	71830

	с. Лазо
	3014
	66640
	20,27
	32000

	с. Зеленый
	-
	
	
	

	с. Кишиневка
	140
	
	
	

	с. Старая Каменка
	134
	
	
	

	с. Беневское
	515
	12650
	24,56
	2800

	с. Заповедный
	3
	80
	26,67
	10

	с. Киевка
	423
	12490
	29,53
	200

	маяк Маяк-Островной
	7
	600
	85,71
	-

	с. Свободное
	17
	320
	18,82
	190

	с. Скалистое
	-
	50
	-
	-

	с. Чистоводное
	81
	2330
	28,77
	100

	с. Валентин
	802
	17520
	21,85
	6540

	с. Глазковка
	147
	7140
	48,57
	-

	с. Черноручье
	327
	7200
	22,02
	2610

	с. Данильченково
	153
	1400
	9,15
	3190

	с. Сокольчи
	297
	8200
	27,61
	710


Наибольший объем жилищного фонда приходится на индивидуальную застройку.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (далее СЗЗ) не допускается. Значительное влияние на размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями оказывают: производственные базы, складские помещения, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Данное обстоятельство требует проведения мероприятий по выносу жилья за пределы санитарно-защитных зон предприятий и объектов, либо по выносу самих источников негативного воздействия на жилую застройку, либо по сокращению санитарно-защитных зон с снижением вредного воздействия.
2.1.5.4. Учреждения обслуживания
Социальная инфраструктура – совокупность для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), различных инженерных коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.
Оценка существующей системы обслуживания и размещения объектов проведена в соответствии с РНГП. Расчетные показатели и радиусы обслуживания, предусмотрены в соответствии с местными нормативными документами, а также со СП 42.13330.2016.
В настоящее время в муниципальном образовании сложилась устойчивая система культурно-бытового обслуживания. Учреждения общепоселенческого значения и предприятия первичного обслуживания расположены в наиболее крупных населенных пунктах, а также в административном центре.
Таблица 13
Перечень и характеристика дополнительного образования
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Количество учащихся

	
	
	
	проектное
	фактическое

	1
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств лазовского муниципального округа приморского края"
	пгт Преображение, ул. 30 лет Победы д. 2-а
	нд
	нд

	2
	Детская школа искусств Лазовского муниципального округа Приморского края
	с. Лазо, ул. Некрасовская, 7
	нд
	нд


Таблица 14
Перечень и характеристика детских дошкольных учреждений
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Количество учащихся

	
	
	
	проектное
	фактическое

	1
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида "СОЛНЫШКО"
	пгт Преображение, ул.Заводская 3
	240
	274

	2
	МБДОУ детский сад "Теремок"
	с.Лазо, ул.Советская, дом 38
	140
	140

	3
	МДОУ детский сад. с. Беневское «Колобок»
	с. Беневское, ул. Центральная,50А
	75
	75

	4
	МДОУ детский сад с.Валентин «Золотая рыбка»
	с.Валентин,
ул. Первомайская,1
	70
	70

	
	ИТОГО: 5
	
	525
	559


Таблица 15
Перечень и характеристика общеобразовательных организаций
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Количество учащихся

	
	
	
	проектное
	фактическое

	1
	МБОУ «Лазовская средняя общеобразовательная школа №1»
	с. Лазо, ул. Некрасовская, 9
	1006
	1006

	2
	МБОУ Валентиновская СОШ № 5 Лазовского района Приморского края
	с. Валентин, ул. Школьная, 1
	210
	209

	3
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Глазковская основная
общеобразовательная школа №6 Лазовского района Приморского края
	с. Глазковка, ул.Тигровая, 26
	310
	303

	4
	МБОУ «Беневская средняя общеобразовательная школа №7»
	с. Беневское, ул.Центральная, 46
	125
	123

	5
	МБОУ «Киевская основная общеобразовательная школа №8»
	с. Киевка, ул. 50 лет Октября, 35
	130
	121

	6
	МБОУ «Проеображенская средняя общеобразовательная школа №11»
	пгт Преображение, ул. 30 лет Победы, д.2а.
	1630
	794

	7
	МОУ Преображенская основная общеобразовательная школа№ 9
	пгт Преображение, ул. Советская, 44А
	
	

	8
	МБОУ «Сокольчинаская средняя общеобразовательная школа №3»
	с. Сокольчи, ул. Шоссейная, 58
	190
	118

	9
	МОУ Чернорученская основная общеобразовательная школа № 4
	с. Черноручье, ул. Шевченко 27
	50
	10

	
	ИТОГО:
	
	3651
	2684


Таблица 16
Перечень и характеристика учреждений среднего и высшего профессионального образования
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Количество учащихся

	
	
	
	проектное
	фактическое

	1
	КГОБУ «Лазовский колледж технологий и туризма»
	с. Лазо, ул. Ключевая, 22
	267
	267


Таблица 17
Перечень и характеристика объектов здравоохранения
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Мощность

	
	
	
	коек
	посещений в смену

	1
	ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический
диспансер» структурное подразделение «Чистоводное»
	с. Чистоводное, ул. Центральная, 15
	120
	-

	2
	КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница»
	пгт Преображение, пер. Партизанский, 20
	55
	300

	3
	КГБУЗ
«Лазовская центральная районная больница»
	с. Лазо, ул. Советская, 69
	56
	200

	4
	ФАП
	с.Данильченково, ул. Центральная 1А
	нд
	нд

	5
	ФАП
	с. Сокольчи, ул, Шоссейная, д. 58
	нд
	нд

	6
	ФАП
	с. Черноручье, ул, Шевченко, д. 50
	нд
	нд

	7
	ФАП
	с. Валентин, ул, Первомайская, д. 1
	нд
	нд

	8
	ФАП
	с. Беневское, ул, Центральная, д. 46
	нд
	нд

	9
	ФАП
	с. Киевка, ул, 50 лет Октября, д. 48
	нд
	нд

	10
	ФАП
	с. Чистоводное, ул, Центральная 15-В.
	нд
	нд

	11
	ФАП
	с. Кишиневка, ул, Центральная, д. 17-Б
	нд
	нд

	12
	ФАП
	с. Глазковка, ул, Тигровая 26-А.
	нд
	нд

	13
	ФАП
	с.Старая Каменка, ул. Центральная 22, а
	нд
	нд

	14
	Филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Партизанске (Лазовский отдел)
	с.Лазо, ул.Ключевая, 56
	нд
	нд

	
	ИТОГО: 14
	
	231
	500


Таблица 18
Перечень и характеристика объектов бытового обслуживания
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Количество объектов
	Мощность

	1
	Отделения связи:
	3 отделения

	1.1
	Отделение связи (Лазовский РУФПС Находкинского почтамта УФПС Приморского края – филиал ФГУП
«Почта России»)
	с.Черноручье
	1 объект
	-

	1.2
	Отделение связи (Лазовский РУФПС Находкинского почтамта УФПС Приморского края – филиал ФГУП
«Почта России»)
	с. Валентин
	1 объект
	-

	1.3
	Отделение связи (Лазовский РУФПС Находкинского почтамта УФПС Приморского края – филиал ФГУП
«Почта России»)
	с.Глазковка
	1 объект
	-

	1.4
	Отделение почтовой связи
	с. Беневское, ул. Центральная, 42
	1 объект
	

	1.5
	Отделение почтовой связи № 692998
	пгт Преображение, ул. Заводская, 4
	1 объект
	

	1.6
	Отделение почтовой связи
	с.Лазо
	2 объекта
	

	2
	Торговые объекты и кафе:
	39 объектов

	2.1
	Магазин «Алден»
	пгт Преображение, ул. 30 лет Победы, 9
	1 объект
	2706 кв.м торговой площади продовольственных товаров, 932 кв.м торговой площади непродовольственных товаров

	2.2
	Продуктовый рынок «Ярмарка»
	пгт Преображение, ул.
Путинцева
	1 объект
	

	2.3
	Магазин смешанных товаров «Бонжур»
	пгт Преображение, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6
	1 объект
	

	2.4
	Торговый центр
	пгт Преображение, ул. Подгорная, 1
	1 объект
	

	2.5
	МУП Аптека № 63
	 с. Лазо ул. Некрасовская, 18
	1 объект
	

	2.6
	МУП Аптека № 51
	пгт Преображение, ул. Заводская 9
	1 объект
	

	2.7
	Лазовское сельское потребительское общество
	ул.Подгорная 8
	1 объект
	

	2.8
	ООО «Конкорд»
	пгт Преображение, ул. Портовая,1
	3 объекта
	

	2.9
	ООО «Аэрита»
	пгт Преображение, ул. 30 лет Победы,8а
	1 объект
	

	2.10
	ООО «Заря»
	с. Кишиневка
ул.Подгорная 8
	1 объект
	

	2.11
	ООО «Виктория»
	пгт Преображение
ул. Советская,30
	1 объект
	

	2.12
	ООО «Дельфин»
	пгт Преображение ул. Морская,5
	1 объект
	

	2.13
	МУП Аптека № 63
	с. Лазо ул. Некрасовская, 18
	1 объект
	

	2.14
	МУП Аптека № 51
	пгт Преображение ул.Заводская 9
	1 объект
	

	2.15
	Лазовское сельское потребительское общество
	ул.Подгорная 8
	1 объект
	

	2.16
	ООО «Конкорд»
	пгт Преображение ул. Портовая,1
	1 объект
	

	2.17
	ООО «Аэрита»
	пгт Преображение ул. 30 лет Победы,8а
	1 объект
	

	2.18
	ООО «Заря»
	с. Кишиневка
ул.Подгорная 8
	1 объект
	

	2.19
	ООО «Виктория»
	пгт Преображение
ул. Советская,30
	1 объект
	

	2.20
	ООО «Дельфин»
	пгт Преображение ул. Морская,5
	1 объект
	

	2.21
	ООО «Крез»
	пгт Преображение
ул. Подгорная,1
	1 объект
	

	2.22
	«Кафе-Приморье»
	с.Лазо
ул.Некрасовская, 19 
	1 объект
	

	2.23
	ООО «Эдем»
	с.Лазо ул.Центральная, 44а
	1 объект
	

	2.24
	ООО «Комета Плюс»
	с.Лазо ул.Центральная 54 б
	1 объект
	

	2.25
	ООО «Людмила»
	пгт Преображение
ул. Заводская,2
	1 объект
	

	2.26
	ООО «Лаванда»
	пгт Преображение
ул. Советская,28а
	1 объект
	

	2.27
	ООО Парус
	пгт Преображение ул.30 лет Победы 7а
	1 объект
	

	2.28
	ООО «Шанс»
	с.Валентин ул.Подгорная,19
	1 объект
	

	2.29
	Магазин «Родник»
	с. Валентин
	1 объект
	

	2.30
	Магазин «Стимул»
	с.Валентин
	1 объект
	

	2.31
	Коммерческие ларьки
	с. Валентин
	1 объект
	

	2.32
	ООО Березка
	с.Киевка ул. 1 Мая, 35а 
	1 объект
	

	2.33
	ЗАО «Примрыбкооп»
	с.Валентин ул.Первомайская, 9а 
	1 объект
	

	2.34
	Продовольственный
магазин Лазовского РАЙПО
	с. Сокольчи
	1 объект
	

	2.35
	Продовольственный магазин
	с. Сокольчи
	1 объект
	

	2.36
	Хзяйственный магазин
	с. Сокольчи
	1 объект
	

	2.37
	ЧП Шахрай А.Ю.
	с. Черноручье
	1 объект
	

	2.38
	Продовольственный магазин «Аэрита»
	с. Сокольчи
	1 объект
	

	2.39
	ЗАО ДВМ «Беневское»
	с. Беневское
	1 объект
	

	2.40
	Хозяйственно-продовольственный магазин «Восток» ЗАО Приморрыбкоп
	с.Черноручье
	1 объект
	

	2.41
	Хозяйственный магазин «Уют»
	с.Черноручье
	1 объект
	

	
	Гостиницы:
	
	
	

	3.1
	Дом отдыха моряков
	пгт Преображение, ул. Заводская, 4
	1 объект
	52 места

	3.2
	Вахта-80
	пгт Преображение
	1 объект
	

	
	Рынки:
	
	
	

	4.1
	Рынок
	пгт Преображение
	1 объект
	178 кв.м.торг.площади


Таблица 19
Перечень и характеристика учреждений физкультурно-спортивного назначения
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Мощность

	
	
	
	Площадь, м2
	Вместимость,
мест

	1
	МКУ «Центр культуры, спорта, туризма и молодежной политики»
	с Лазо, ул Некрасовская, зд. 31А
	нд
	-

	2
	Спортивный зал
	пгт Преображение
	350
	-

	3
	Стадион
	пгт Преображение
	8400
	-

	4
	Спортивный зал (2 объекта)
	с. Беневское, с. Киевка
	нд
	-

	5
	Спортивный зал
	с.Лазо
	277
	-

	
	ИТОГО:
	
	9027
	-


Таблица 20
Перечень и характеристика учреждений культурно-досугового типа
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Вместимость, мест

	1
	МБУ "Дом культуры с.Лазо"
	с. Лазо
ул. Некрасовская, 31а
	176 посадочных мест

	2
	Структурное подразделение ДК с.Беневское
	с.Беневское, ул. Центральная, д.50а
	нет данных

	3
	Структурное подразделение ДК с.Черноручье
	с.Черноручье, ул. Шевченко , 23б
	100 посадочных мест

	4
	Структурное подразделение ДК с.Валентин
	с. Валентин, ул. Первомайская, 17
	100 посадочных мест

	5
	Структурное подразделение ДК с.Глазковка
	с. Глазковка, ул. Тигровая, 26
	нет данных

	6
	Структурное подразделение ДК с.Сокольчи
	с. Сокольчи, ул. Шоссейная, 56
	150 посадочных мест

	7
	Структурное подразделение ДК с.Данильченково
	с. Данильченково, ул. Партизанская , 6а
	100 посадочных мест

	8
	Структурное подразделение ДК с Чистоводное
	с. Чистоводное, ул. Центральная, 5
	200 посадочных мест

	9
	Структурное подразделение ДК с. Киевка
	с. Киевка, ул. 50 лет Октября , 50
	108 посадочных мест

	10
	Структурное подразделение ДК с. Старая Каменка
	с. Старая Каменка, ул. Центральная, д. 37
	40 посадочных мест

	11
	Структурное подразделение ДК с.Кишиневка
	с. Кишиневка, ул. Школьная д.33
	70 посадочных мест

	12
	МБУ "Дом культуры п.Преображение"
	пгт Преображение, ул. Морская,6
	нет данных

	
	ИТОГО: 12
	
	1044 посадочных мест


Таблица 21
Перечень и характеристика учреждений библиотечного типа
	№
	Структурные подразделения МБУК «Лазовская межпоселенческая центральная библиотека»
	Местоположение
	Вместимость, мест

	1
	с. Лазо
	с. Лазо, ул. Некрасовская 35-А
	20 посадочных мест; 23,6 тыс.том.

	2
	с. Валентин
	с. Валентин, ул. Школьная, 20
	7,2 тыс.том.

	3
	с. Беневское
	с. Беневское, ул. центральная, 50А
	8,3 тыс.том.

	4
	с. Киевка
	с. Киевка, ул. 50 лет Октября, 50
	6,5 тыс.том.

	5
	с.Сокольчи
	с Сокольчи, ул. Шоссейная, 56
	8,9 тыс.том.

	6
	с.Черноручье
	с. Черноручье, ул. Шевченко, 23 Б
	3 посадочных места; 6,5 тыс.том.

	7
	с. Чистоводное
	с. Чистоводное, ул. Центральная, 5
	10,1 тыс.том.

	8
	с. Глазковка
	с. Глазковка, ул. Тигровая, 26
	1,8 тыс.том.

	9
	пос. Преображение
	пгт Преображение ул.Заводская,83
	8 посадочных мест; 26,5 тыс.том.

	
	ИТОГО: 9
	
	31 посадочное место; 99,4 тыс.том.


Таблица 22
Перечень и характеристика учреждений административного назначения
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Вместимость

	1
	Администрация Лазовского Муниципального округа
	Некрасовская ул., 31, село Лазо
	нд


Таблица 23
Перечень и характеристика учреждений социального назначения
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Вместимость

	1
	КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пгт. Преображение»
	пгт Преображение, ул. Путинцева,2
	50 мест

	2
	Отдел по Лазовскому муниципальному району отделения по Находкинскому городскому округу КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»
	с. Лазо ул. Некрасовская, 35 а
	нд

	3
	Отделение социального обслуживания на дому по Лазовскому муниципальному округу Партизанского филиала КГАУСО "ПЦСОН"
	с. Лазо, ул. Некрасовская, д. 16
	нд

	4
	КГКУ «Приморский центр занятости населения»
	с. Лазо, ул. Мациенко, д.5, кв.1
	нд


Таблица 24
Перечень и характеристика учреждений рекреационного назначения
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Вместимость

	1
	ООО «КСО «Поющие пески»
	пгт Преображение, ул.Портовая, 1
	нд

	2
	ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского государственного природного заповедника имени Л.Г. Капланова и национального парка «Зов тигра»
	с. Лазо, ул. Центральная, 56
	нд

	3
	ООО «Заповедная долина»
	с. Лазо ул.Некрасовская, 2В
	нд

	4
	"Детский оздоровительный лагерь "Юный рыбак"
	пгт Преображение, Речная улица, 1
	нд


Таблица 25
Перечень и характеристика объектов единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	№
	Наименование учреждения
	Местоположение
	Вместимость

	1
	15 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального округа
	с. Беневское
	2 автомобилей, 25 чел.

	2
	15 отряд противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального округа
	с. Лазо ул. Некрасовская д. 41
	5 автомобилей, 30 чел.

	3
	46 пожарная часть с.Лазо
	с.Лазо
	

	4
	25 пожарная часть пгт Преображение
	пгт Преображение
	3 автомобиля, 26 чел.

	5
	95 пожарная часть с. Черноручье
	с. Черноручье
	2 автомобиля, 16 чел.


Уровень обеспеченности учреждениями обслуживания в муниципальном округе приближен к нормативному. Существует необходимость осуществления мероприятий по строительству сети учреждений обслуживания, планомерному их размещению в соответствии с прогнозируемой схемой расселения и доведения размеров сети до уровня современных требований административного и культурного центра. 
2.1.5.5. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории
Основным видом производства продукции в муниципальном округе на 2021 год является рыболовство, обрабатывающее производство и сельскохозяйственное производство.
Промышленное производство, рыболовство и рыбоводство
Ведущими видами экономической деятельности в муниципальном округе являются – рыболовство, обрабатывающее производство. Градообразующее предприятие – ПАО «Преображенская база тралового флота».
Таблица 26
Перечень основных действующих предприятий
	№
	Наименование
предприятия
	Адрес
	Вид
деятельности
	Продукция
	Численность
работников
	Собствен-ность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ПАО «Преображенская база тралового флота»
	пгт Преображение, ул.Портовая, д.1
	Рыболовство морское
	Рыба
	1878
	Частная

	2
	ООО «Восход»
	пгт Преображение, ул.Портовая, д.1
	Рыболовство морское; переработка и консервирование рыбы
	Рыба, консервы
	77
	Частная

	3
	ФЛ Рыбозавод "Валентин"
	с. Валентин, ул. Набережная, 1
	Переработка и консервирование рыбо и морепродуктов
	нд
	нд
	Частная

	4
	ООО «Аква-Эко»
	с. Черноручье, ул. Падь Заповедная, д. 1, офис 1
	Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
	нд
	нд
	Частная

	5
	ООО «Касис»
	с. Валентин
	Переработка и консервирование рыбо и морепродуктов
	нд
	нд
	Частная

	6
	ООО «Бухта тасовая
	пгт Преображение, ул.30 лет Победы д.5
	Рыболовство морское промышленное
	нд
	нд
	Частная

	7
	ООО «Восток»
	пгт Преображение, ул.Московская д.24, офис 1
	Рыболовство морское
	нд
	нд
	Частная

	8
	ООО «Империя
	пгт Преображение, ул.50 лет ВЛКСМ д.9
	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
	нд
	нд
	Частная

	9
	ООО «НК Ресурс»
	пгт Преображение, ул.Портовая, д.1
	Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
	нд
	нд
	Частная

	10
	Преображенское рыболовецкое потребительское общество
	пгт Преображение, ул.50 лет ВЛКСМ д.51
	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения
	нд
	нд
	Частная

	11
	СРО КМН ПК "Эдельвейс"
	пгт Преображение, ул.Зеленая д.6
	Рыболовство
	нд
	нд
	Частная


На территории муниципального образования выделено 2 рыболовных и 67 рыбоводных участков:
а) рыболовные участки РЛУ № 1-Л (кмнс) морской, РЛУ № 1-Л (кмнс) на реке Киевка, утвержденные постановлением Правительства Приморского края от 27.05.2020 № 478-пп «Об утверждении Перечня рыболовных участков Приморского края»;
б) рыбоводные участки РВУ № 29 – РВУ № 51, РВУ № 80, утвержденные приказом Приморского территориального управления Росрыболовства от 29.03.2017 № 66-П «Об определении границ рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, не прилегающих к территориям муниципальных образований Приморского края»;
в) рыбоводные участки РВУ № 1-Л (м) – РВУ № 20-Л (м), утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 02.09.2009 № 237-па «Об утверждении Перечня рыбоводных участков для осуществления морской аквакультуры (марикультуры) в Приморском крае»;
г) рыбоводные участки РВУ № 11, РВУ № 26 – РВУ № 30, РВУ № 32, РВУ № 33, РВУ № 39 – РВУ № 41, утвержденные приказом Приморского территориального управления Росрыболовства от 15.09.2016 № 314-П «Об определении границ рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, не прилегающих к территориям муниципальных образований в Приморском крае для осуществления аквакультуры»;
д) рыбоводные участки РВУ № 28 – РВУ № 30, утвержденные приказом Приморского территориального управления Росрыболовства от 05.07.2017 № 215-П «Об определении границ рыбоводных участков, расположенных на водных объектах и (или) их частях, не прилегающих к территориям муниципальных образований Приморского края»;
е) рыбоводный участок РВУ № 8, утвержденный приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 30.12.2015 № 113 «Об определении границ рыбоводных участков в Приморском крае»;
ж) рыбоводный участок РВУ № 2, утвержденный приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 12.04.2016 № 25 «Об определении границ рыбоводных участков в Приморском крае»;
з) рыбоводный участок РВУ № 1, утвержденный приказом департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края от 01.03.2019 № 31 «Об определении границ рыбоводных участков в Приморском крае»;
и) рыбоводный участок РВУ № 1-Л (т), утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 27.07.2010 № 266-па «Об утверждении Перечня рыбоводных участков для осуществления аквакультуры (рыбоводства) в Приморском крае в отношении водных биологических ресурсов внутренних вод Российской Федерации (за исключением внутренних морских вод Российской Федерации и за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб)»;
к) рыбоводный участок № ПКЯМ-29, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 21.12.2018 № 766 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора пользования рыбоводным участком для осуществления аквакультуры (рыбоводства) (уникальный идентификатор рыбоводного участка № ПКЯМ-29)»;
л) рыбоводный участок № ПКЯМ-105, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 15.02.2019 № 59 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора пользования рыбоводным участком для осуществления аквакультуры (рыбоводства) (уникальный идентификатор рыбоводного участка № ПКЯМ-105)»;
м) рыбоводный участок № ПКЯМ-107, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 15.02.2019 № 61 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора пользования рыбоводным участком для осуществления аквакультуры (рыбоводства) (уникальный идентификатор рыбоводного участка № ПКЯМ-107)»;
н) рыбоводный участок № ПКЯМ-155, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 22.02.2019 № 73 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора пользования рыбоводным участком для осуществления аквакультуры (рыбоводства) (уникальный идентификатор рыбоводного участка № ПКЯМ-155)»;
о) рыбоводный участок № ПКЯМ-193, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 20.03.2019 № 108 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора пользования рыбоводным участком для осуществления аквакультуры (рыбоводства) (уникальный идентификатор рыбоводного участка № ПКЯМ-193)».
Агропромышленный комплекс
На территории Лазовского муниципального округа личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – 3092, ООО «Кирказон», ООО «ОГБЕН», отделение ООО «Милоградовское-1», ООО «Заповедная долина», ООО «Примсельхоз» и двадцать одно крестьянское (фермерское) хозяйство (Рец А.П.; Перевозчикова З.Д.; Кузнецов Д.В.; Пашко А.А.; Силантьев В.С.; Нечиталенко Р.М.; Белекеев И.М.; Арнаут А.С.; Раскевич А.И.; Сидоренко М.А.; «Еламовское»; Лукьянов П.А.; Юван А.Г.; Арутюнян В.С.; Долженков А.П.; Эм.И.Н.; Бирюлин О.А.; Чебанов И.Ю.; Абаньшина С.А.; Гладких Г.А., Коламбацкий А.Г.).
ООО «Кирказон», КФХ Перевозчикова З.Д. (с. Беневское) обеспечивают жителей округа медом, а также рассадой овощных культур;
Крестьянское (фермерские) хозяйства Сидоренко М.А. (с. Беневское), Рец А.П. (с. Лазо) производят молочную продукцию (молоко, сметана, творог) и реализуют на территории округа; 
КФХ Кузнецов Д.В. установил цех по расфасовки меда (с. Лазо). Продукцию реализует как на территории округа, так и за его пределами;
Личные подсобные хозяйства, на сельскохозяйственных рынках округа, реализуют молочную продукцию, мясо, яйцо, продукцию растениеводства. ЛПХ Джиквас О.Н. реализует мясо (свинина, говядина). ЛПХ Абаджян С.А. молочную продукцию.
На территории округа успешно развивается мараловодческое хозяйство ООО «Заповедная долина» (руководитель Арнаут А.С.). Хозяйство насчитывает 222 особи маралов. 
Общее поголовье КРС по всем категориям хозяйств на 01.01.2020 года составило - 588 головы, в том числе коров – 343 голов, свиней - 236 голов, овец и коз - 1044 голов.
Таблица 27
Перечень основных действующих сельскохозяйственных предприятий
	№
	Наименование
предприятия
	Адрес
	Вид
деятельности
	Продукция
	Численность
работников
	Собствен-ность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ООО «Примсельхоз»
	с. Сокольчи
	растениеводство
	-
	нд
	Частная

	2
	ООО «Кирказон»
	с. Беневское, ул. Горького, д 30
	растениеводство
	-
	нд
	Частная

	3
	ИП Рец А.П.
	Лазовский муниципальный округ
	разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
	Молоко
	нд
	Частная

	4
	КФХ Эм И.Н.
	с Лазо
	растениеводство
	-
	нд
	Частная

	5
	КФХ Федоренко А.Ф.
	Лазовский муниципальный округ
	Растениеводство, животноводство
	-
	нд
	Частная

	6
	КФХ Белекеев И.М.
	с. Беневское
	разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
	-
	нд
	Частная

	7
	ИП Кузнецов Дмитрий Владимирович
	с Лазо
	животноводство
	-
	нд
	Частная

	8
	КФХ Арнаут Александр Сергеевич
	с Лазо
	животноводство
	-
	нд
	Частная

	9
	Преображенское станичное казачье общество
	пгт Преображение, пер. Лесной, д.6
	Выращивание пряностей
	нд
	нд
	Частная

	10
	ТСО КМН ЛР "Аралия"
	пгт Преображение, ул.30 лет Победы д.3
	Выращивание однолетних культур
	нд
	нд
	Частная

	11
	ТСОКМН "Хисяза" (Медведь)
	пгт Преображение, ул.30 лет Победы д.4а
	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
	Молоко
	нд
	Частная


Состояние земель сельскохозяйственного назначения
Согласно результатам государственного мониторинга земель на территории Лазовского муниципального округа насчитывается 17,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из которых около 16,8 тыс. га являются сельскохозяйственными угодьями. Основные виды разрешённого использования:
- растениеводство;
- сельскохозяйственное использование;
- для сельскохозяйственного производства;
- крестьянское (фермерское) хозяйство;
- для ведения личного подсобного хозяйства;
- пчеловодство.
В едином государственном реестре недвижимости установлены границы для земельных участков, имеющих категорию земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 14,56 тыс. га. Из них земельные участки общей площадью 9,61 тыс. га не могут эффективно обрабатываться сельскохозяйственной техникой по причине зарастания древесно-кустарниковой растительностью, наличия водотоков и каналов, значительного перепада высот, отсутствия подъездных дорог. Кроме того, выявлен ряд земельных участков, имеющих пересечения с землями лесного фонда, также стоящими на учёте в едином государственном реестре недвижимости в виде земельных участков, либо в виде запретных зона при военных складах (леса в составе Тихоокеанского участкового лесничества Партизанского лесничества министерства обороны Российской Федерации).
Анализ наложения границ лесного фонда, в том числе Тихоокеанского участкового лесничества Партизанского лесничества министерства обороны Российской Федерации и границ ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов Тигра» на земельные участки, имеющие категорию земель сельскохозяйственного назначения, а также возможность использования земельных участков земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственных целях показаны на Карте границ лесничеств.
Произвести такой же анализ применительно к неразграниченным землям сельскохозяйственного назначения не представляется возможным, так как неизвестны их границы. На территории Лазовского муниципального округа насчитывается всего около 67 тыс. га земель, не входящих в состав земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, населённых пунктов, зон при военных складах, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
Охотничий промысел
Охотничьи угодья отсутствуют на территории муниципального округа.
Дикорастущие ресурсы
Вблизи населенных пунктов отсутствуют запасы дикоросов, имеющих товарное значение.
2.1.5.6. Режимные объекты
Режимные территории подразделяются на территории режимных объектов связи, пожарной охраны и военных объектов.
Пожарная часть расположена в центре поселка Преображение и примыкает к производственной зоне на юге и основной поселковой магистрали на севере.
Военная часть расположена в западной оконечности поселка Преображение на возвышенной территории.
2.1.5.7. Зоны особого назначения
Обращение с твердыми коммунальными отходами
Лазовский муниципальный округ включен в состав Находкинского кластера обращения с отходами. Под технологическим кластером обращения с отходами понимается территориальная система, с полноценной инфраструктурой, обеспечивающая согласованное взаимодействие субъектов при сборе, транспортировании, обработке, утилизации и захоронению ТКО с целью обеспечения экологически безопасной среды существования и организации устойчивой финансово-экономической системы обращения с отходами.
На территории Лазовского муниципального округа расположены 5 свалок ТКО, подлежащих рекультвации. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на полигон ТКО (КГУП ПЭО), расположенный в 
г.Партизанск.
Таблица 28
Свалки твердых бытовых отходов
	№
	Наименование объекта
	Местоположение
	Категория земель
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Свалка ТКО, а/д "Находка-Лазо-Ольга- Кавалерово"146км
	а/д "Находка-Лазо-Ольга- Кавалерово"146км, справа от дороги 40 м. на юго-восток
	Земли промышленности, энеретики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельсти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	1

	2
	Свалка п. Преображенье
	2500 м. на юго-восток от многоквартирного жилого дома п. Преображенье, ул. 30 лет Победы д.№8 (ш. 42.53.2, д. 133.56.6)
	Земли промышленности, энеретики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельсти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	1.8

	3
	Свалка ТКО а/д "Сокольчи-Валентин" 23км
	а/д "Сокольчи-Валентин" 23км, слева от дороги 50 м. на север
	Земли промышленности, энеретики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельсти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	3

	4
	Свалка
	а/д "Сокольчи-Валентин" - 2 12км
	Земли промышленности, энеретики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельсти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	0.5

	5
	Свалка
	а/д «Лазо-Заповедный» 33км
	Земли промышленности, энеретики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельсти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	0.5


Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
На территории муниципального образования расположено 13 действующих кладбищ. 
Таблица 29
Площадь кладбищ традиционного захоронения
	№
	Наименования населенных пунктов
	Существующая площадь кладбища, га

	1
	2
	3

	
	Лазовский муниципальный округ
	

	1
	с. Лазо
	8,83

	2
	с. Беневское
	0,64

	3
	с.Свободное
	0,48

	4
	с.Киевка
	0,50

	5
	с.Чистоводное
	0,54

	6
	с.Валентин
	3,20

	7
	с.Глазковка
	0,53

	8
	с.Кишиневка
	0,19

	9
	с.Данильченково
	1,75

	10
	с.Черноручье
	3,01

	11
	с.Сокольчи
	0,69

	12
	с.Старая Каменка
	0,69


2.1.5.8. Ландшафтно-рекреационные территории
Зона рекреации представлена зелеными насаждениями общего пользования и природными территориями в черте населенных пунктов.
Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Озеленение жилой застройки в большинстве случаев отсутствует. Проектом предлагается благоустройство и озеленение территорий санитарно-защитных зон.
Данным проектом предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений. Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ.
2.1.5.9. Транспортная инфраструктура
На территории муниципального образования функционирует автомобильный, водный и воздушный транспорт.
2.1.5.9.1. Внешний транспорт
Железнодорожный транспорт
На территории Лазовского муниципального округа отсутствуют железные дороги.

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт
Основу сети автодорог общего пользования составляют автомобильные дороги, проходящие по территории муниципального округа, регионального или межмуниципального значения: Находка - Лазо - Ольга – Кавалерово; Лазо – Заповедный; Киевка – Преображение; Сокольчи – Валентин; Валентин – Глазковка; Звездочка-Чистоводное; Соколовка- аэропорт. Остальные автомобильные дороги муниципального образования имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия.
Таблица 30
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения 
	№
	Идентификационный номер
	Наименование автомобильной дороги
	Характеристики
ЗОУиТ, м
	Протяженность, км
	Категория

	1
	05 ОП РЗ 05Н-131
	Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово
	ПП – 50
	97,025
	IV

	2
	05 ОП РЗ 05К-451
	Лазо – Заповедный
	ПП – 50
	62,000
	IV

	3
	05 ОП РЗ 05К-452
	Киевка – Преображение
	ПП – 50
	19,700
	IV

	4
	05 ОП РЗ 05К-453
	Звездочка-Чистоводное
	ПП – 50
	25,000
	V

	5
	05 ОП РЗ 05К-455
	Соколовка-аэропорт
	ПП – 25
	2,078
	V

	6
	05 ОП РЗ 05К-454
	Сокольчи – Валентин
	ПП – 50
	24,827
	V

	7
	05 ОП РЗ 05К-456
	Валентин - Глазковка
	ПП – 50
	12,466
	V


Таблица 31
Перечень мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения 
	Наименование автомобильной дороги
	Место расположения моста
	Наименование водотока
	Год постройки

	Лазо – Заповедный
	6,166
	р.Лазовка
	1999

	
	55,072
	р.Маслобойный
	1980

	
	1,551
	р.Лазовка
	1983

	
	9,681
	ручей
	1982

	
	18,663
	ручей
	1982

	
	20,139
	ручей
	1999

	
	24,258
	суходол
	1979

	
	29,468
	р.Большой Ключ
	1982

	
	37,203
	ручей
	1981

	
	0,256
	р.Лазовка
	1983

	
	10,395
	ручей
	2004

	
	10,933
	ручей
	1982

	
	25,300
	ручей
	2002

	
	37,930
	ручей
	1981

	
	43,146
	ручей
	1981

	
	46,290
	ручей
	1980

	
	48,982
	ручей
	2002

	
	49,258
	р.Сухой
	1995

	
	51,548
	ручей
	1983

	
	57,940
	ручей
	1983

	
	59,537
	ручей
	1983

	
	61,980
	суходол
	1990

	
	32,855
	р.Киевка
	1982

	Киевка – Преображение
	19,470
	р.Соколовка
	2003

	
	14,080
	ручей
	2004

	
	8,636
	ручей
	

	
	11,528
	ручей
	1985

	Звездочка-Чистоводное
	0,706
	ручей
	1984

	
	6,240
	ручей
	1984

	
	7,330
	ручей
	1984

	
	12,366
	ручей
	1979

	
	4,180
	р.Киевка
	1994

	
	23,829
	ручей
	2002

	Соколовка-аэропорт
	0,180
	ручей
	

	Сокольчи – Валентин
	0,540
	р.Черная
	1998

	
	3,552
	р.Сесюга
	2003

	
	24,808
	ручей
	

	
	0,930
	ручей
	1984

	
	6,964
	р.Зайкин Ключ
	1981

	
	13,380
	ручей
	

	
	14,258
	ручей
	1984

	
	19,358
	ручей
	

	
	19,738
	ручей
	1984

	
	20,401
	ручей
	1984

	Валентин - Глазковка
	9,300
	ручей
	2012

	
	12,892
	ручей
	

	Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово
	176,03
	ручей
	1981

	
	182,856
	ручей
	1978

	
	183,443
	ручей
	1982

	
	103,697
	ручей
	

	
	108,325
	р.Лазовка
	2006

	
	113,545
	р.Лазовка
	1998

	
	117,763
	кл.Шумный
	1987

	
	120,278
	ручей
	2001

	
	122,861
	кл.Докторов
	1983

	
	125,243
	кл.Марков
	1982

	
	127,781
	руч.Партизански
	1982

	
	133,906
	кл.Герасимов
	1982

	
	135,898
	ручей
	2003

	
	137,324
	р.Пасечная
	2002

	
	148,418
	ручей
	1984

	
	154,376
	ручей
	1983

	
	154,753
	ручей
	1983

	
	156,418
	кл.Толин
	1984

	
	159,46
	кл.Тигровый
	1981

	
	165,568
	кл.Таухинский
	1992

	
	169,193
	ручей
	1982

	
	169,871
	суходол
	1981

	
	170,559
	ручей
	1982

	
	172,585
	р.Прохлад. Падь
	1984

	
	180,233
	ручей
	1990

	
	186,813
	р.Даниловка
	1985

	
	187,258
	ручей
	1982

	
	189,546
	ручей
	1982


Потребности в пассажирских перевозках на территории муниципального образования осуществляются при помощи общественного транспорта, представленного автобусами. 
Таблица 32
Перечень межмуниципальных автобусных маршрутов
	№ мар.
	Маршруты
(пункт отправления-
пункт назначения)
	Пункт
отправления
	Протяжен.
маршрута,
км
	Перевозки
пассажиров
в год,
тыс. чел.
	Число
рейсов
в сутки

	ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ

	510
	Владивосток - Преображение
	пгт Преображение
	327,85
	нд
	нд

	603
	Находка-Преображение-Находка
	пгт Преображение
	91,00
	нд
	1

	533
	Владивосток-Валентин
	с. Валентин
	329,97
	нд
	1

	605
	Находка - Дальнегорск
	Находка
	527,59
	нд
	1

	1
	Валентин-Преображение
	с.Валентин, с.Черноручье, с.Сокольчи, с.Старая Каменка, с.Лазо, с. Кишиневка, с.Беневское, с.Свободное, с.Киевка, пгт Преображение
	295,73
	нд
	1

	
	ИТОГО:
	
	1572,14
	
	


Основными недостатками в автотранспортном обслуживании жителей муниципального образования является: нерегулярное движение автобусов на имеющихся маршрутах; недостаток подвижного состава автотранспорта (автобусов); неудовлетворительное состояние дорожных покрытий, большие продольные уклоны на отдельных участках, несоблюдением перевозчиками требований правил перевозки тяжеловесных грузов, ежегодные разрушения участков автомобильных дорог и дорожных искусственных сооружений на них в период прохождения тайфунов и ливневых дождей над территорией Приморского края. Дальнейший рост размеров пассажирских перевозок обуславливается повышением материального и культурного уровня жизни населения.
Воздушный транспорт
Воздушные сообщения осуществляются через аэропорт в пгт Преображение. На территории Лазовского муниципального округа, в 4 км от с. Лазо расположен аэродром с грунтовой взлётной полосой. Класс аэродрома - Д. В настоящее время аэропорт не используются по назначению.
Водный транспорт
Пассажирское морское сообщение, ранее осуществляемое через с. Валентин по направлению г.Находка и г. Владивосток, прекращено.
На территории Лазовского муниципального округа расположены участки № 18 и №7 акватории морского порта Находка, границы которого установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.01.2010г. №32-р.
Трубопроводный транспорт
Трубопроводный транспорт отсутствует.
2.1.5.9.2. Улично-дорожная сеть
В настоящее время большая часть улиц и дорог населенных пунктов округа имеют некапитальное покрытие. Сложившаяся система улиц и проездов, членит застройку на небольшие кварталы. Движение грузового транспорта осуществляется без выделения от основных транспортных потоков, проходит по автомобильным дорогам местного значения, являющимся, как правило, центральными улицами населенных пунктов.
К основным недостаткам улично-дорожной сети относятся:
- неупорядоченное движение автотранспорта по улицам;
- отсутствие на некоторых улицах дорожных одежд капитального типа;
- отсутствие на некоторых улицах тротуаров;
- отсутствие классификации улично-дорожной сети.
2.1.5.9.3. Внутренний транспорт
По данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) существующий уровень автомобилизации составляет 463 автомобиля на 1000 человек, основную долю составляет легковой автотранспорт.
Общественный транспорт
На территории муниципального образования функционируют только внутримуниципальные и междугородние автобусы.
Обслуживание жителей массовым пассажирским транспортом имеет следующие недостатки:
- высокий износ подвижного состава автобусного парка, что сказывается на качестве обслуживания пассажиров;
- недостаточная территориальная доступность остановочных пунктов.
Грузовой транспорт
В настоящее время постоянные грузоперевозки на транспорте осуществляются по дорогам населенных пунктов, а также периодически: уборка мусора, обслуживание населения, строительные и ремонтные работы. Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта осуществляется в ведомственных автохозяйствах и на территориях предприятий, которым он принадлежит.
Легковой транспорт
Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном на приусадебных участках в районах индивидуальной застройки, и на внутриквартальной территории в районах многоквартирной застройки.
Легковой транспорт хранится:
-  у жителей индивидуальной застройки – на приусадебных участках;
- у жителей многоквартирной жилой застройки – в гаражных кооперативах боксового типа, на открытых стоянках.
Исходя из существующей структуры расселения населения, большинство из них проживают в индивидуальной застройке. На территории муниципального округа расположены 3 автозаправочные станции (1 в с.Лазо, 1 в с.Скольчи и 1 в пгт Преображение), 5 СТО (4 в пгт Преображение, 1 в с.Лазо).
Пешеходное движение
На территории населенных пунктов присутствует непрерывная система пешеходных коммуникаций. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.
Велосипедное движение
На территории населенных пунктов отсутствует система велосипедных коммуникаций. 
2.1.5.10. Инженерная инфраструктура
Система инженерного обеспечения муниципального образования развита недостаточно. Коммунальная инфраструктура характеризуется значительным уровнем износа основных фондов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 
2.1.5.10.1. Водоснабжение
Лазовский муниципальный округ относится к 
Водохозяйственному Комплексу №9 (ВК №9) Приморского края. Занимаемая площадь – 10300 км2.
Комплекс включает 44 населенных пункта Ольгинского района и Лазовского муниципального округа, где проживает 25 тыс.чел. Водоснабжение осуществляется исключительно за счет подземных вод, отбираемых из скважин, галерей и шахтных колодцев.

пгт Преображение
Преображенское месторождение пресных подземных вод приурочено к водоносному горизонту аллювиальных гравийно-галечных отложений первой надпойменной террасы р. Соколовки. Детальная разведка проведена в 1981-82 гг. трестом ПриморТИСИЗ. Балансовые запасы составляют 10,33 тыс. куб. м/сутки.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Преображение является водозабор поверхностных вод р. Соколовка. В состав водозабора входят следующие сооружения:

- водозаборное устройство представляет собой стальную трубу длиной 25 м, диаметром 300 мм, уложенную поперек русла и совмещенную водоприемным колодцем диаметром 3 м высотой 5 м.

- насосная станция первого подъема оборудована насосами марки ЭЦВ 12- 160-100- 2 шт, производительностью по 160 м3/час каждый (один – рабочий, один – резервный). Насосы вертикальные установлены в колодце глубиной до 3 м.

Насосная станция совмещена с приемным резервуаром.

Из водоприемного колодца вода самотечным водоводом подается на насосную станцию в резервуар и далее по трубопроводу (частично из резервуара) подается потребителям.

Протяженность водопроводных магистральных сетей в пгт Преображение составляет 24,185 км.

с. Лазо, с Кишиневка, с. Старая Каменка, с. Зеленый
Скважинный водозабор (с. Лазо, скв. №№ 720, 1428) расположен в с.Лазо с целью добычи пресных подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения населения и прочих потребителей.

Максимальная величина производительности водозабора 1365 куб. м/сутки, текущий водозабор 150 куб. м/сутки; предельно допустимое понижение уровня по:

- скважине № 720 – 20,75 м;

- скважине № 1428 – 36,5 м.

Горный отвод у каждой скважины диаметром 100 м.

с. Валентин, с. Глазковка
Скважинный водозабор (с. Глазковка, скв. № 18-260) расположен в с.Глазковка для добычи пресных подземных вод для питьевого, хозяйственно- бытового, технического водоснабжения населения.

с. Беневское, с. Киевка, с. Чистоводное, с. Свободное, с. Заповедный, с. Скалистое, маяк Маяк-Островной
В населенных пунктах с. Беневское, с. Киевка, с. Чистоводное, с. Свободное, с. Заповедный, с. Скалистое, маяк Маяк-Островной источниками водоснабжения являются колодцы и колонки.

с. Черноручье, с. Данильченково, с. Сокольчи
Водоснабжение населённых пунктов базируется, в основном, на использовании подземных вод и осуществляется одиночными скважинами, колодцами, скважинными и галерейными водозаборами. К сожалению, большинство из имеющихся разведочно-эксплуатационных скважин не используются, т.к. преждевременно выходят из строя из-за неправильных условий эксплуатации нет контроля за количеством и качеством отбираемой воды), отсутствия зон санитарной охраны, несвоевременного ремонта и чистки скважин.

Скважинный водозабор (с. Черноручье, скв. № 2002-А) расположен в с. Черноручье для добычи пресных подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения населения.

ООО «Диморфант» занимается розливом минеральной воды, водозабор расположен в километре по дороге от с.Черноручье.

Горный отвод у каждой скважины диаметром 100 м.

Основные недостатки существующей системы водоснабжения:
- отсутствие централизованной системы водоснабжения в ряде территорий;
- морально-устаревшее оборудование, применение неэффективных технологий очистки;
- качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не всегда соответствует установленным нормативам;
- значительный износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода;
- отсутствие разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны.
2.1.5.10.2. Водоотведение
пгт Преображение
Сброс сточных вод производится через очистные сооружения №№ 1,2,3 на территории пгт Преображение в бухту Преображение – 328,5 тыс. м3/год.

На территории пгт. Преображение находятся три очистные станции.

Выпуск №1 – смешанные хозяйственно-бытовые, производственные сточные воды от населения, объектов соцкультбыта, предприятий и организаций поселка сбрасываются после очистных сооружений механической очистки №1 по глубоководному сосредоточенному выпуску из ж/б труб диаметром 400 мм. Оголовок выпуска расположен на расстоянии 50 м от береговой линии, глубина моря в месте выпуска составляет 4,5 м.

Очистные сооружения механической очистки №1 производительностью 60 м3/час, 1440 м3/сутки. Осадок из иловых колодцев выкачивается два раза в год, вывозится на свалку ТБО пгт Преображение.

Выпуск №2 – смешанные хозяйственно-бытовые, производственные сточные воды от населения, объектов соцкультбыта, предприятий и организаций поселка сбрасываются после очистных сооружений механической очистки №2 по глубоководному сосредоточенному выпуску из ж/б труб диаметром 270 мм. Оголовок выпуска расположен на расстоянии 70 м от береговой линии, глубина моря в месте выпуска составляет 5,0 м.

Очистные сооружения механической очистки №2 производительностью 18,54 м3/час, 445 м3/сутки. Осадок из илосборников выкачивается по мере накопления и вывозится на свалку ТБО пгт Преображение.

Выпуск №3 – смешанные хозяйственно-бытовые, производственные сточные воды от населения, объектов соцкультбыта, предприятий и организаций поселка сбрасываются после очистных сооружений механической очистки №3 по глубоководному сосредоточенному выпуску из ж/б труб диаметром 150 мм. Оголовок выпуска расположен у береговой линии, глубина моря в месте выпуска составляет 1,0 м.

Очистные сооружения механической очистки №3 производительностью 4,17 м3/час, 100 м3/сутки. Осадок из иловых колодцев выкачивается два раза в год, вывозится на свалку ТБО пос. Преображение.

Сточные воды от объектов пгт Преображение по системе самотечных коллекторов и канализационной насосной станции перекачивается на очистные сооружения механической очистки.

Протяженность канализационных сетей в пгт Преображение составляет 10,048 км.

Состояние системы ливневой канализации в пгт Преображение неудовлетворительное.

Сети ливневой канализации проложены по ул. Центральной, ул. Путинцева, ул. 50-лет ВЛКСМ в 70е годы прошлого века. Износ сетей составляет 85,7%.

Очистные сооружения ливневой канализации отсутствуют. Сброс ливневых стоков осуществляется без очистки в бухту Преображение.

Действующих очистных сооружений с законченным циклом очистки сточных вод в остальных населенных пунктах Лазовского муниципального округа нет. Очистка вод от промпредприятий не производится. У животноводческих комплексов организуются навозохранилища. Сточные воды от общественных и жилых зданий собираются в выгребные ямы, откуда выкачиваются и спецавтотранспортом вывозятся в места, определенные согласно указаниям районной санэпидемстанции.

Основные недостатки существующей системы водоотведения:
- отсутствие централизованной системы водоотведения на большей части территории муниципального округа;
- большой процент износа сетей водоотведения;
- наличие сброса неочищенных сточных вод на рельеф.
2.1.5.10.3. Газоснабжение
Централизованная система газоснабжения на территории муниципального округа отсутствует.

Основные недостатки существующей системы газоснабжения:
- отсутствие централизованной системы газоснабжения на территории.
2.1.5.10.4. Теплоснабжение
пгт Преображение
В настоящее время теплоснабжение основной территории поселка Преображение осуществляется от центральной котельной №1. Жилая зона юго-восточного микрорайона снабжается теплом от собственной котельной №2, расположенной на ул.30 лет Победы. Эти две котельные работают на мазуте. Также свою котельную имеет больничный комплекс – котельная №3 работает на угле.

Котельная №4 по ул. Молодежной также работает на угле.

Территория района поселка Заречное обслуживается котельной №5, работающей на угле. Село Соколовка обслуживается котельной № 6, также работающей на угле.

Распределение тепла – с помощью магистральных и разводящих водяных тепловых сетей различных диаметров общей протяженностью около 12175 км.

Все существующие котельные работают на твердом топливе, пылегазоулавливающие устройства (ПГУ) отсутствуют.

Таблица 33

Перечень и характеристика котельных

	Наименование котельной
	Производительность котельной

	Котельная №5/1 (центральная)
	13.5 Гкал/час

	Котельная №5/2
	18.0 Гкал/час

	Котельная №5/3 (больница)
	1,6 Гкал/час

	Котельная №5/4
	0,15 Гкал/час

	Котельная №5/5
	0,27 Гкал/час

	Котельная №5/6
	1.24 Гкал/час


с. Лазо, с Кишиневка, с. Старая Каменка, с. Зеленый
Основным источником тепла для жилищно-коммунального сектора и производственно-промышленных предприятий являются локальные котельные, в основном на твердом топливе. Котельные населенных пунктов работают на углях и дровах. Частные дома на 60% отапливаются дровами.

Одноэтажная застройка в основном отапливается от индивидуальных источников тепла.

с. Валентин, с. Глазковка
На территории с. Валентин, с. Глазковка действуют 3 котельных. Основным источником тепла для объектов социального назначения являются локальные котельные на твердом топливе (уголь). Частные дома на 60% отапливаются дровами.

Одноэтажная застройка в основном отапливается от индивидуальных источников тепла. Протяжение тепловых сетей в двухтрубном исчислении -1,9 км.

Таблица 34

Характеристика котельных

	№ п/п
	№ котельной
	Тип котла/
кол-во
	Год установки
	Произво-дитель-ность
Гкал/час
	Отпуск тепла тыс.Гкал
	Годовой расход топлива
т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Котельная №15
(с. Валентин)
	Кавале-ровский-1,Е 1/9 -23 шт.
	1980
	1,7
	728,72
	305,39

	2
	Котельная №16
(с. Валентин)
	Универсал-6 / 2шт
	1994
	0,60
	274,29
	7276,14

	3
	Котельная №17
(с.Глазковка)
	КВС-0,8/ /
1шт
	1980
	0,052
	150,09
	37,52


с. Беневское, с. Киевка, с. Чистоводное, с. Свободное, с. Заповедный, с. Скалистое, маяк Маяк-Островной
Основным источником тепла для жилищно-коммунального сектора и производственно-промышленных предприятий являются локальные котельные, в основном на твердом топливе. Котельные населенных пунктов работают на углях и дровах. Частные дома на 60% отапливаются дровами.

Одноэтажная застройка в основном отапливается от индивидуальных источников тепла.

с. Черноручье, с. Данильченково, с. Сокольчи
На территории с. Черноручье, с. Данильченково, с. Сокольчи действуют 4 котельных. Основным источником тепла для объектов социального назначения являются локальные котельные на твердом топливе (уголь). Частные дома на 60% отапливаются дровами.

Одноэтажная застройка в основном отапливается от индивидуальных источников тепла. Протяжение тепловых сетей в двухтрубном исчислении -4 км.

Таблица 35

Характеристика котельных

	№ п/п
	№ котельной
	Тип котла/
кол-во
	Год установки
	Произво-дитель-ность
Гкал/час
	Отпуск тепла тыс.Гкал
	Годовой расход топлива
т.у.т.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Котельная №18
(с. Сокольчи)
	Универсал-
6/3 шт.
	1989
	0,9
	732,60
	174,36

	2
	Котельная №20
(с. Черноручье)
	самодельный/
1 шт
	2001
	0,072
	199,18
	49,79

	3
	Котельная №21
(с.Черноручье
	самодельный/
1 шт
	2001
	0,032
	128,94
	32,24

	4
	Котельная №28
(с. Данильченково)
	самодельный/
1
	1978
	0,32
	128,93
	32,23


Основные недостатки существующей системы теплоснабжения:
- отсутствие централизованного теплоснабжения на части территории;
- высокий уровень износа тепловых сетей;
- отсутствие резервного топлива у котельных;
- устаревшее оборудование котельных.
2.1.5.10.5. Электроснабжение
Системообразующая электрическая сеть в Лазовском муниципальном округе сформирована на напряжение 110-35-10кВ, распределенная - на напряжение 35-10кВ. Такая система повышает надежность электроснабжения и имеется возможность перетоков электрической энергии и мощности.

пгт Преображение
Источником питания электроэнергией пгт Преображение является ПС110/35/10 кВ «Преображение» и распределительные ТП 10/0,4кВ -25шт.

Таблица 36

	Наименование ПС
	Месторасположение ПС
	Год ввода
	Напряжение ПС
	Мощность силового трансформатора МВА

	1
	2
	3
	4
	5

	ПС 110/35/10кВ «Преображение»
	пгт Преображение
	1964
	110/35/10
	1х6300
1х7500


Имеется оборудования и передаточные средства со сроком эксплуатации более 30 лет.

Таблица 37

	№ п/п
	Трансформаторная подстанция
	Количество и мощность трансформаторов
	Степень загрузки трансформаторной подстанции, %

	1
	2
	3
	4

	1
	КПТ-7280
	1х400кВА
	50

	2
	КПТ-7281
	1х250кВА
	85

	3
	КПТ-7282
	1х400кВА
	85

	4
	КПТ-7283
	2х630кВА
	60

	5
	КПТ-7284
	1х400кВА
	85

	6
	КПТ-7285
	1х250кВА
	50

	7
	КПТ-7286
	1х160кВА
	50

	8
	КПТ-7287
	1х250кВА
	50

	9
	КПТ-7288
	1х250+1х400кВА
	75

	10
	КПТ-7289
	1х400кВА
	85

	11
	КПТ-7290
	2х400кВА
	85

	12
	КПТ-7291
	1х400кВА
	80

	13
	КПТ-7292
	1х400кВА
	95

	14
	КПТ-7293
	1х400кВА
	75

	15
	КПТ-7294
	1х250+1х400кВА
	80

	16
	КПТ-7295
	1х400кВА
	80

	17
	КПТ-7296
	1х250кВА
	85

	18
	КПТ-7297
	2х400кВА
	75

	19
	КПТ-7298
	1х630+1х400кВА
	85

	20
	КПТ-7299
	1х400кВА
	80

	21
	КПТ-7300
	1х400кВА
	85

	22
	КПТ-7301
	1х250+1х400кВА
	85

	23
	КПТ-7302
	1х160кВА
	50

	24
	КПТ-7303
	1х160кВА
	25

	25
	КПТ-7302
	1х250кВА
	70


В среднем коэффициент загрузки трансформаторных распределительных подстанций составляет 85%. Общая протяженность электросети 10 кВ составляет:38,4 км; протяженность сети 0,4кВ - 58,9 км, износ сетей - 60%

с. Лазо, с Кишиневка, с. Старая Каменка, с. Зеленый, с. Беневское, с. Киевка, с. Чистоводное, с. Свободное, с. Заповедный, с. Скалистое, маяк Маяк-Островной
Электроснабжение осуществляется от ПС 35/10кВ «Лазо», ПС 110 кВ «Тайфун».

с. Валентин, с. Глазковка
Энергоснабжение осуществляется от г. Партизанска по ЛЭП 110 кВт на подстанцию «Тайфун» с. Киевка, далее распределение проходит по ЛЭП 35 кВт на Преображение и на Лазо-Валентин, внутри населенных пунктов линии по 10, 0,4 кВт.

с. Глазковка снабжается ДЭС.

-распределительных фидеров - 35 ед.

-высоковольтных ЛЭП 66 км

-низковольтных ЛЭП
 321 км

-кабельных линий 12 км

-воздушных линий 375 км

с. Черноручье, с. Данильченково, с. Сокольчи
Расположена высоковольтная электрическая подстанция: ПС 35/10 кВ "Сокольчи" мощностью 5 мВА, расположенная в с.Сокольчи. Она имеет два трансформатора мощностью 2500кВт, степень загрузки трансформаторной подстанции 60%. Общая длина воздушных линий на территории населенных пунктов – 52 км. Износ сетей составляет 29% Подстанция была введена в эксплуатацию в 1977 году.

Основные недостатки существующей системы электроснабжения:
- высокий уровень износа электросетевого комплекса;
- слабое обеспечение надежности существующей схемы электроснабжения;
- отсутствие резерва мощности для присоединения новых потребителей;
- несоответствие планируемого прироста нагрузок расчетным показателям.
Для решения указанных проблем системы электроснабжения с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг электроснабжения необходимо разработать мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы электроснабжения населенных пунктов.
2.1.5.10.6. Системы связи
Фиксированная телефонная связь
На территории муниципального округа оказывают услуги связи:
- местной связи: Приморский филиал ПАО «Ростелеком»;
- зоновой связи: Приморский филиал ПАО «Ростелеком»; 
- международной и международной связи: ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ), ПАО «Ростелеком», ООО «Оранж Бизнес Сервисез»; операторы сотовой связи федеральной четверки: ПАО «ВымпелКом» (Билайн); ПАО «МегаФон»; ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС); ООО «Т2 Мобайл» (Теле2).
Таблица 38
Состав и расположение АТС, и количество абонентов в Лазовском муниципальном округе
	Населенный пункт
	Тип АТС
	Монтированная емкость
	Колво абонентов организаций
	Колво абонентов населения

	пгт Преображение
	цифровая
	2032
	291
	1732

	с.Лазо
	цифровая
	1408
	258
	1089

	с.Беневское
	аналоговая
	248
	14
	179

	с.Кишиневка
	аналоговая
	50
	3
	32

	с.Киевка
	аналоговая
	150
	13
	91

	с.Сокольчи
	аналоговая
	100
	8
	71

	с.Черноручье
	аналоговая
	100
	10
	75

	с.Валентин
	аналоговая
	150
	14
	118

	ИТОГО
	
	4238
	611
	3387


В населенных пунктах: с.Свободное, с.Глазковка, с.Заповедный, с. маяк Маяк Островной телефонная связь обеспечивается только через таксофон универсальной услуги связи. В с.Данильченково и в с.Чистоводное соответственно 5 и 3 абонента телефонной сети в дополнение к таксофону универсальной услуги связи в каждом. На сети телефонной связи оказываются услуги доступа в Интернет, количество постоянных пользователей Интернет - 1453.
Подвижная радиотелефонная связь
На территории Лазовского муниципального округа оказывают услуги связи
- ПАО "МТС" в стандарте GSM-900/1800
- ПАО "Мегафон" в стандарте GSM-900/1800, UMTS
- ПАО "ВымпелКом" (Билайн) в стандарте UMTS
Таблица 39
Наличие сотовой связи в населенных пунктах в соответствии с публичными картами покрытия на сайтах операторов связи 
	Населенный пункт
	Мегафон
	МТС
	Билайн
	Теле2

	
	2G
	3G
	4G
	2G
	3G
	4G
	2G
	3G
	4G
	2G
	3G
	4G

	пгт Преображение
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	с. Лазо
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	с. Зеленый
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Кишиневка
	~
	
	~
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Старая Каменка
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Беневское
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	с. Заповедный
	
	
	~
	
	~
	
	
	
	
	
	
	

	с. Киевка
	
	
	+
	+
	~
	~
	
	
	
	
	
	

	маяк Маяк-Островной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Свободное
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	+
	+
	+

	с. Скалистое
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Чистоводное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	~
	
	~

	с. Валентин
	
	+
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	с. Глазковка
	~
	~
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Черноручье
	
	+
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	с. Данильченково
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Сокольчи
	
	~
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	


“+” – большая часть населённого пункта находится в зоне покрытия;
“~” – наличие связи возможно в отдельных частях населённого пункта.
Покрытие сети сотовой связи осуществляется в пгт Преображение, с.Лазо, с.Киевка, с.Беневское, с.Валентин, с. Сокольчи, с. Кишиневка, с.Данильченково, с.Черноручье, с.Старая Каменка, с. Свободное, с. Заповедный.
Телевизионное и радиовещание
На территории муниципального округа телевизионное вещание осуществляет ФГУП РТРС Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр. Ретрансляторы телевизионного вещания установлены в с.Беневское, с.Валентин, с.Глазковка, с.Данильченково, с. Кишиневка, с.Лазо, с.Сокольчи, с.Старая Каменка, с.Черноручье, с.Чистоводное. В перечисленных населенных пунктах доступны в цифровом качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России», и 10 программ пакета цифровых телеканалов второго мультиплекса РТРС-2: («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».
В 4 населенных пунктах доступны услуги спутникового цифрового телерадиовещания: с. Заповедный, с. Киевка, Маяк-Островной, с. Свободное.
Почтовая связь
Основным оператором на территории Лазовского муниципального округа является АО «Почта России». Количество почтовых отделений - 6. В 5 из них организованы точки доступа в сеть Интернет. В Таблице 4.6.4.2 приведены адреса и наличие точек досутпа с сеть Интернет в ОПС по муниципальному округу.
Таблица 40
	Населенный пункт
	Наличие точки доступа в сеть Интернет
	Адрес

	с.Лазо
	+
	ул.Некрасовская, д.27

	с.Черноручье
	+
	ул. Шевченко, д.46 а

	с.Валентин
	+
	ул. Первомайская, д.17

	с.Беневское
	+
	ул. Центральная, д.42

	с.Киевка
	+
	ул. 50 лет Октября, д.19

	пгт Преображение
	+
	ул. Заводская, д.4


Для
 обслуживания
 остальных 
населенных 
пунктов
о организованы передвижные отделения почтовой связи ОПС.
Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показывает, что в целом системы телекоммуникаций приближены к необходимому уровню обслуживания. Основными задачами являются развитие системы связи за счет расширение спектра и снижение стоимости предоставляемых услуг.
2.1.5.11. Объекты государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды
На территории Лазовского муниципального округа наблюдение за состоянием окружающей среды осуществляют две метеорологические станции 2-го разряда: «Лазо» и «Преображение». 

Метеорологическая станция «Лазо» расположена по адресу с. Лазо, ул. Садовая, дом 12а. Осуществляет метеорологические и агрометеорологические наблюдения. Работает с 15 сентября 1953г. Находится в южной горной части хребта Сихотэ-Алинь. Рельеф местности крупнохолмистый, изрезанный долинами рек Лазовка, Егеревка, Киевка, распадками и горными ключами. Высота станции 244м над уровнем моря.

Метеорологическая станция «Преображение» расположена на северном берегу бухты Преображения по адресу п. Преображение, ул. Московская, дом 1. Осуществляет метеорологические и морские наблюдения. Работает с 1 января 1936г. Метеорологическая площадка находится на возвышенном месте на западной окраине п. Преображение. Рельеф местности гористый. Горные цепи тянутся с юго-запада на северо-восток. Высота станции 44м над уровнем моря.
Карта границ муниципального округа. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа
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Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения муниципального округа. Карта особых экономических зон. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта территорий объектов культурного наследия. Карта территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения. Карта иных объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения муниципального округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения
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Карта границ лесничеств
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2.2. Возможные направления развития территории
Для более четкого и системного представления об особенностях процесса развития муниципального образования следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на их развитие. Согласно выводам из анализа информации о социально-экономическом положении и характеристик существующей обстановки, динамики и тенденций в социально-экономическом развитии Приморского края, Лазовского муниципального округа в частности, изложенных в Схемах территориального планирования, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года, выделены наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дельнейшему развитию.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года в перспективе до 2030 года будут развиваться ресурсные сектора (включая сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс), обрабатывающие, в т.ч. сборочные производства, транспорт и логистика, туризм, образование, здравоохранение, научные исследования и прикладные разработки.
Вариантами и направлениями территориального планирования на основе анализа Стратегии социально-экономического развития являются:
1. Обеспечение динамичного развития всех сфер агропромышленного комплекса;
2. Развитие жилищного строительства в виде одноквартирных индивидуальных жилых домов, включая подсобные хозяйства;
3. Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию социальной инфраструктуры и систем благоустройства, а также создание мест приложения труда;
4. Обеспечение бесперебойного предоставления услуг инженерной инфраструктуры, повышение эффективности системы обращения с твердыми бытовыми отходами;
5. Создание условий устойчивого функционирования и развитие инфраструктуры внешнего транспорта, и удовлетворение спроса на автомобильные пассажирские перевозки;
6. Обеспечение условий безопасной жизнедеятельности населения;
7. Создание условий для развития экономического комплекса, удовлетворение спроса всех категорий и слоев населения (в том числе маломобильных групп населения и инвалидов), в том числе путем развития направления «индивидуализации услуг» (образование, культура, спорт, социальное обслуживание);
8. Развитие туризма, в том числе участие в создании туристическо-рекреационного кластера «Находка-Партизанск», экотуризм и агротуризм и т.п.;
9. Развитие производств по разведению рыбы и выращиванию марикультуры
Масштабы градостроительного развития предусматриваются исходя из приоритетов социального и природоохранного характера: охраны окружающей среды и рационального использования естественных ресурсов.
При любых вариантах территориального развития базовым элементом является жилищное строительство, что влечет за собой развитие других отраслей экономики: сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственной продукции, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур и др.
Основные положения генерального плана предусматривают:
- сохранение сложившейся структуры расселения;
- упорядочение территорий по различным видам зонирования;
- создание санитарно-защитных зон от производственных и коммунальных территорий, прилегающих к селитебной территории;
- запрещение нового жилищного строительства на территориях санитарно-защитных зон от производственных и коммунально-складских предприятий. При определении объемов жилищного и культурно-бытового строительства проведен анализ сложившихся тенденций в организации селитебных территорий, запрещение нового жилищного строительства на территориях неблагоприятных для ведения градостроительной деятельности по инженерным условиям; 
- запрещение промышленных производств на территориях, имеющих природоохранную ценность;
- развитие мелких производств в границах населенных пунктов;
- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.
Зонирование территорий определено с учетом их преимущественного функционального использования и предусматривает выделение основных функциональных зон. 
2.2.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории
На территории муниципального образования реализуется ряд программ федерального, регионального и муниципального уровня, решения и мероприятия которых подлежат обязательному учету в документации территориального планирования. Территориальное планирование относится к градостроительной документации, которая в современных условиях является не плановой, а регулятивной, то есть резервирующей территории под возможное функциональное развитие, реализуемое при наличии соответствующих организационных и финансовых предпосылок.
В результате анализа вышеперечисленных факторов генеральным планом предусматриваются следующие решения:
1. Развитие селитебных территорий;
2. Повышение уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в том числе, нового строительства, коммерческо-деловой, сельскохозяйственной и обслуживающей сферы;
3. Повышение уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышение качества трудовых ресурсов;
4. Соответствие нормативным показателям обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня;
5. Повышение доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации.
Размещение объектов социальной инфраструктуры должно предусматривать доступность получения предоставляемых на объекте услуг для населения, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Особенности объемно-пространственной композиции заключаются в своеобразии ландшафтной ситуации, имеющей морфологические характеристики, таких как наличие моря, рек, ручьев, равнинного ландшафта.
Таблица 41
Территориальное развитие
	№
	Наименование населенного пункта
	Площадь земель населенного пункта, га
	Численность населения, чел.

	
	
	в существующих границах
	в планируемых границах
	на исходный (2021 год)
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Лазовский муниципальный округ
	
	
	
	

	1 
	пгт Преображение
	5837,73
	5837,73
	6724
	5749

	2 
	с. Лазо
	2035,83
	2035,83
	3014
	2577

	3 
	с. Зеленый
	19,91
	19,91
	-
	-

	4 
	с. Кишиневка
	120,89
	120,89
	140
	120

	5 
	с. Старая Каменка
	90,26
	90,26
	134
	115

	6 
	с. Беневское
	359,51
	359,51
	515
	440

	7 
	с. Заповедный
	132,52
	132,52
	3
	3

	8 
	с. Киевка
	340,29
	340,29
	423
	362

	9 
	маяк Маяк-Островной
	0,16
	0,16
	7
	6

	10 
	с. Свободное
	98,43
	98,43
	17
	15

	11 
	с. Скалистое
	0,30
	0,30
	-
	-

	12 
	с. Чистоводное
	147,56
	147,56
	81
	69

	13 
	с. Валентин
	2480,38
	2270,60
	802
	686

	14 
	с. Глазковка
	199,07
	199,07
	147
	126

	15 
	с. Черноручье
	194,88
	194,88
	327
	280

	16 
	с. Данильченково
	86,55
	86,55
	153
	131

	17 
	с. Сокольчи
	486,68
	462,83
	297
	254

	
	Итого:
	12630,95
	12397,32
	12784
	10933


2.2.2. Население
Оценка прогноза изменения динамики численности постоянного населения действующих документов территориального планирования, статистических данных и их фактические темпы позволяет сделать вывод о примерном совпадении прогнозов. Численность постоянного населения принята на основе усредненных данных переписи населения, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.
Оценка перспективной численности постоянного населения, образующейся в результате естественных процессов, определяется по методу естественного прироста. Сумма среднегодового прироста населения и среднегодовая миграция принята равной -0,78 %.
Генеральным планом предполагается установить численность постоянного населения на конец расчетного срока 2041 год – 10,933 тыс. человек. Увеличение темпов роста численности населения возможно при реализации инвестиционных проектов в области жилищного строительства, туризма и сельского хозяйства на территории муниципального образования.
Расчет прогнозируемой численности населения производен по формуле:
Ht+n=Hn x (1+KО.П./100)t где;
Ht+n – численность населения на рассматриваемый период;
Hn – численность населения на исходный год;
KО.П – коэффициент общего прироста населения;
t – число лет, на которые прогнозируется расчет.
Коэффициент общего прироста населения равен сумме среднегодового прироста населения и среднегодовой миграции, и составляет -0,78 %.
Таблица 42
Прогноз численности населения
	№
	Населенные пункты
	2021
	2031
	2041

	
	Лазовский муниципальный округ
	12784
	11821
	10933

	1
	пгт Преображение
	6724
	6218
	5749

	2
	с. Лазо
	3014
	2787
	2577

	3
	с. Зеленый
	-
	-
	-

	4
	с. Кишиневка
	140
	129
	120

	5
	с. Старая Каменка
	134
	124
	115

	6
	с. Беневское
	515
	476
	440

	7
	с. Заповедный
	3
	3
	3

	8
	с. Киевка
	423
	391
	362

	9
	маяк Маяк-Островной
	7
	6
	6

	10
	с. Свободное
	17
	16
	15

	11
	с. Скалистое
	-
	-
	-

	12
	с. Чистоводное
	81
	75
	69

	13
	с. Валентин
	802
	742
	686

	14
	с. Глазковка
	147
	136
	126

	15
	с. Черноручье
	327
	302
	280

	16
	с. Данильченково
	153
	141
	131

	17
	с. Сокольчи
	297
	275
	254


Таблица 43
Прогноз численности населения по системам расселения
	№
	Центр системы расселения
	Населенные пункты
	2021
	2031
	2041

	
	Лазовский муниципальный округ
	12784
	11821
	10933

	1
	пгт Преображение
	пгт Преображение
	6724
	6218
	5749

	2
	с. Лазо
	с. Лазо
	3288
	3040
	2812

	
	
	с. Зеленый
	
	
	

	
	
	с. Кишиневка
	
	
	

	
	
	с. Старая Каменка
	
	
	

	3
	с. Беневское
	с. Беневское
	1046
	967
	895

	
	
	с. Заповедный
	
	
	

	
	
	с. Киевка
	
	
	

	
	
	маяк Маяк-Островной
	
	
	

	
	
	с. Свободное
	
	
	

	
	
	с. Скалистое
	
	
	

	
	
	с. Чистоводное
	
	
	

	4
	с. Валентин
	с. Валентин
	949
	878
	812

	
	
	с. Глазковка
	
	
	

	5
	с. Черноручье
	с. Черноручье
	777
	718
	665

	
	
	с. Данильченково
	
	
	

	
	
	с. Сокольчи
	
	
	


2.2.3. Жилой фонд
Расчетная плотность населения на селитебной территории населенных пунктов (чел./га) принята при среднепринятом коэффициенте семейности – 2,5.
Общий объем жилищного фонда в соответствии с принятыми показателями жилищной обеспеченности составит на 1 очередь и на расчетный срок – 358,95 тыс. м2. Среднегодовые темпы нового строительства составят 8,99 тыс. м2 до 2031 года.
Предусматривается осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах населенных пунктов с учетом планировочных ограничений территории. Предусматривается комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.
На определение основных направлений развития жилой застройки существенное влияние оказал ряд социально-исторических и экономических факторов:
- наличие относительно больших свободных резервных территорий для освоения за период расчетного срока;
- предпочтение населением усадебной застройки по отношению к секционной, обусловленное сельскохозяйственным направлением развития экономики;
Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой населенных пунктов в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них – перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам. Уровень жилищной обеспеченности в соответствии с РНГП в индивидуальной и многоквартирной застройке, составляет 30 м2 общей площади жилых помещений на человека на 2041 год.
Таблица 44
Основные технико-экономические показатели общего жилого фонда 
	Населенные пункты
	Сущ. жилфонд,
м2
	Сноси-мый жил. фонд,
м2
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	
	Числ. населения, чел.
	Жил. обеспе-ченность, м2/чел.
	Проект. жилфонд,
м2
	Числ. населе-ния, чел.
	Жил. обеспе-ченность, м2/чел.
	Проект. жилфонд,
м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Лазовский муниципальный округ
	266510
	2560,90
	11821
	30,00
	358950,00
	10933
	32,44
	358950,00

	пгт Преображение
	129890
	1243,90
	6218
	30,00
	186540
	5749
	32,45
	186540

	с. Лазо
	66640
	1317,00
	2787
	30,00
	83610
	2577
	32,44
	83610

	с. Зеленый
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Кишиневка
	
	-
	129
	30,00
	3870
	120
	32,25
	3870

	с. Старая Каменка
	
	-
	124
	30,00
	3720
	115
	32,35
	3720

	с. Беневское
	12650
	-
	476
	30,00
	14280
	440
	32,45
	14280

	с. Заповедный
	80
	-
	3
	30,00
	90
	3
	30,00
	90

	с. Киевка
	12490
	-
	391
	31,94
	12490
	362
	34,50
	12490

	маяк Маяк-Островной
	600
	-
	6
	100,00
	600
	6
	100,00
	600

	с. Свободное
	320
	-
	16
	30,00
	480
	15
	32,00
	480

	с. Скалистое
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	с. Чистоводное
	2330
	-
	75
	31,07
	2330
	69
	33,77
	2330

	с. Валентин
	17520
	-
	742
	30,00
	22260
	686
	32,45
	22260

	с. Глазковка
	7140
	-
	136
	52,50
	7140
	126
	56,67
	7140

	с. Черноручье
	7200
	-
	302
	30,00
	9060
	280
	32,36
	9060

	с. Данильченково
	1400
	-
	141
	30,00
	4230
	131
	32,29
	4230

	с. Сокольчи
	8200
	-
	275
	30,00
	8250
	254
	32,48
	8250


В рамках реализации закона Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» на территории Лазовского муниципального округа в границах населенных пунктов необходимо выделить территории, на которых будут сформированы земельные участки для индивидуального жилищного строительства.
Новое жилищное строительство составляет: для постоянного населения 88,12 тыс. м2 и предусматривается за счет средств населения и коммерческих организаций. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях. 
Структура нового жилищного строительства представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.
Средняя обеспеченность населения новым жилищным фондом составит 30 м2/чел.
Таблица 45
Основные технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки
	Населенные пункты
	1 очередь (2021 – 2031)
	Расчетный срок (2032 – 2041)

	
	Числ. пост. населения, чел.
	Жил.обеспе-ченность, м2/чел.
	Проект. жилфонд,
м2
	Числ. пост. населения, чел.
	Жил.обеспе-ченность, м2/чел.
	Проект. жилфонд,
м2

	пгт Преображение
	1847
	30
	55406,1
	-
	-
	-

	с. Лазо
	775
	30
	23243
	-
	-
	-

	с. Кишиневка
	
	
	
	-
	-
	-

	с. Старая Каменка
	
	
	
	-
	-
	-

	с. Беневское
	54
	30
	1630
	-
	-
	-

	с. Заповедный
	1
	30
	10
	-
	-
	-

	с. Свободное
	5
	30
	160
	-
	-
	-

	с. Валентин
	158
	30
	4740
	-
	-
	-

	с. Черноручье
	62
	30
	1860
	-
	-
	-

	с. Данильченково
	94
	30
	2830
	-
	-
	-

	с. Сокольчи
	2
	30
	50
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	2998
	30
	89929,10
	-
	-
	-


2.2.4. Учреждения обслуживания
Административно-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики округа, созданию дополнительных мест приложения труда.
Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения в радиусе пешеходной и транспортной доступности:
- размещение образовательных учреждений социально-гарантированного уровня вблизи жилья;
- строительства объектов малого бизнеса;
- строительство придорожной инфраструктуры.
Система культурно-бытового обслуживания жителей принята трехступенчатая: повседневного, периодического и эпизодического использования. Учреждения и предприятия обслуживания населения на территории размещены с учетом типа населенного пункта, застройки, численности обслуживаемого населения и общей градостроительной ситуации, включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая, формирование центров обслуживания, в увязке с транспортной сетью. При планировочной структуре предусмотрены все необходимые учреждения культурно-бытового обслуживания.
Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания на проектируемой территории приняты в соответствии с рекомендациями приложения Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также РНГП.

Таблица 46
Расчет минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями повседневного обслуживания для постоянного населения
(Расчет произведен в соответствии с рекомендациями главы 3.1.2 РНГП)
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Нормативный показатель
на 1000 чел.
	Обеспеченность
на 1 очередь
	Обеспеченность
на расчетный срок
	Существующее /ранее запроектиро-ванное, строящиеся
	Предусмотрено ГП/ в т.ч. дополнительно
	Рекоменду-емое размещение проектных объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Система расселения с. Лазо (3040; 2812)

	Объекты образования местного значения

	1
	Муниципальные дошкольные образовательные организации
	место
	50
	152
	141
	140/нд
	Более140/0
	-

	2
	Муниципальные общеобразовательные
организации
	место
	100
	304
	282
	1006/0
	1006/0
	-

	Система расселения пгт Преображение (6218; 5749)

	Объекты образования местного значения

	1
	Муниципальные дошкольные образовательные организации
	место
	50
	311
	288
	240/240
	480/0
	-

	2
	Муниципальные общеобразовательные
организации
	место
	100
	622
	575
	1630/0
	1630/0
	-

	Система расселения с.Беневское (967; 895)

	Объекты образования местного значения

	1
	Муниципальные дошкольные образовательные организации
	место
	50
	49
	45
	75/40
	115/0
	-

	2
	Муниципальные общеобразовательные
организации
	место
	100
	97
	90
	255/130
	385/0
	-

	Система расселения с.Валентин (878; 812)

	Объекты образования местного значения

	1
	Муниципальные дошкольные образовательные организации
	место
	50
	44
	41
	70/70
	140/0
	-

	2
	Муниципальные общеобразовательные
организации
	место
	100
	88
	82
	520/0
	520/0
	-

	Система расселения с.Черноручье (718; 665)

	Объекты образования местного значения

	1
	Муниципальные дошкольные образовательные организации
	место
	50
	36
	34
	0/0
	34/0
	в учреждении с.Валентин

	2
	Муниципальные общеобразовательные
организации
	место
	100
	72
	67
	240/0
	240/0
	-


Таблица 47
Расчет минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями периодического обслуживания для постоянного населения
(Расчет произведен в соответствии с рекомендациями главы 3.1.2, 3.1.3 РНГП)
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Нормативный показатель
на 1000 чел.
	Обеспеченность
на 1 очередь
	Обеспеченность
на расчетный срок
	Существующее /ранее запроектиро-ванное, строящиеся
	Предусмотрено ГП/ в т.ч. дополнительно
	Рекоменду-емое размещение проектных объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Система расселения с. Лазо (3040; 2812)

	Объекты образования местного значения

	1
	Муниципальные организации дополнительного образования
	место
	90
	274
	254
	нд/0
	335/335
(в том числе
с.Беневское = 81)
	в сущ. учреждении

	Объекты физической культуры и массового спорта местного значения

	2
	Физкультурно- спортивные залы
	м2
	100
	304.0
	281.2
	277/0
	281.2/4,2
	В составе сущ. учреждения

	3
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	500
	1520.0
	1406.0
	нд/1406.0
	1406.0/0
	-

	Система расселения пгт Преображение (6218; 5749)

	Объекты образования местного значения

	1
	Муниципальные организации дополнительного образования
	место
	90
	560
	518
	нд/0
	652/652 вкл.сущ
(в том числе:
с.Валентин = 74;
с.Черноручье = 60)
	в сущ. учреждении

	Объекты физической культуры и массового спорта местного значения

	2
	Физкультурно- спортивные залы
	м2
	100
	621.8
	574.9
	250/0
	722,6/472,6
(в том числе:
с.Валентин = 81,2;
с.Черноручье = 66,5)
	В проектн. учреждение

	3
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	500
	3109.0
	2874.5
	8400/200
	8600/0
	-

	Система расселения с.Беневское (967; 895)

	Объекты образования местного значения

	1
	Муниципальные организации дополнительного образования
	место
	90
	87
	81
	0/0
	81/0
	в сущ. учреждении с.Лазо

	Объекты физической культуры и массового спорта местного значения

	2
	Физкультурно- спортивные залы
	м2
	100
	96.7
	89.5
	нд/0
	89.5/89.5 вкл. сущ
	-

	3
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	500
	483.5
	447.5
	0/447.5
	447.5/0
	-

	Система расселения с.Валентин (878; 812)

	Объекты образования местного значения

	1
	Муниципальные организации дополнительного образования
	место
	90
	79
	74
	0/0
	74/0
	в сущ. учреждении пгт Преображение

	Объекты физической культуры и массового спорта местного значения

	2
	Физкультурно- спортивные залы
	м2
	100
	87.8
	81.2
	0/0
	81.2/0
	в составе проект. учреждения пгт Преображение

	3
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	500
	439.0
	406.0
	0/406.0
	406.0/0
	-

	Система расселения с.Черноручье (718; 665)

	Объекты образования местного значения

	1
	Муниципальные организации дополнительного образования
	место
	90
	65
	60
	0/0
	60/0
	в сущ. учреждении пгт Преображение

	Объекты физической культуры и массового спорта местного значения

	2
	Физкультурно- спортивные залы
	м2
	100
	71.8
	66.5
	0/0
	66,5/0
	в составе проект. учреждения пгт Преображение

	3
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	500
	359.0
	332.5
	0/332.5
	332.5/0
	-


Таблица 48
Расчет минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями эпизодического обслуживания для постоянного населения
(Расчет произведен в соответствии с рекомендациями главы 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.11 РНГП)
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Нормативный показатель
на 1000 чел.
	Обеспеченность
на 1 очередь
	Обеспеченность
на расчетный срок
	Существующее /ранее запроектиро-ванное, строящиеся
	Предусмотрено ГП/ в т.ч. дополнительно
	Рекоменду-емое размещение проектных объектов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Лазовский муниципальный округ (11821; 10933)

	Объекты образования местного значения

	1
	Организации отдыха детей и их оздоровления
	мест
	40
	473
	438
	нд/438
	438/0
	-

	Объекты молодежной политики

	2
	Учреждения по работе с детьми и молодежью (дом молодежи, молодежный центр, молодежный клуб и иные учреждения, предоставляющие социальные услуги молодежи)
	Объект на округ
	1 на округ
	1
	1
	0/0
	1/0
	В составе учреждений края

	Объекты культуры и искусства местного значения

	3
	Муниципальные библиотеки
	Объект на округ
	1 на округ
	1
	1
	2/0
	2/0
	-

	4
	Районные дома культуры
	Объект на округ
	1 на округ
	1
	1
	9/0
	9/0
	-

	5
	Музеи
	Объект на округ
	1 на округ
	1
	1
	1/0
	1/0
	-

	6
	Выставочные залы, картинные галереи
	Объект на округ
	1 на округ
	1
	1
	1/0
	1/0
	-

	7
	Кинотеатры
	Объект на округ
	1 на округ
	1
	1
	1/2
	3/0
	-

	Объекты физической культуры и массового спорта местного значения

	8
	Плавательные бассейны
	м2 зеркала воды
	8
	94.6
	87.5
	0/87,5
	87,5/87,5
	В проектн. учреждение пгт Преображение

	9
	Стадионы с трибунами
	объект на округ
	1 на округ
	1
	1
	1/0
	1/0
	-

	10
	Сооружения для стрелковых видов спорта
	объект на округ
	1 на округ
	1
	1
	0/0
	1/1
	В проектн. учреждение пгт Преображение

	Места захоронения, организация ритуальных услуг

	11
	Кладбища смешанного и традиционного захоронения
	га
	0,24
	2,80
	2,60
	21,05/0
	21,05/0
	-

	12
	Кладбища для погребения после кремации
	га
	0,02
	0,20
	0,20
	0/0
	0,20/0
	В составе учреждений края


Проектом предусматривается:
- доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания до нормативной;
- развитие социальной инфраструктуры (строительство спортивных учреждений);
- развитие общепоселкового центра.
2.2.5. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории
В целях обеспечения населения местами приложения труда планируется развитие площадок под размещение объектов хозяйственной деятельности. Основной идеей развития производственной территории является развитие перерабатывающих и производственных предприятий. 
Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение производственных территорий:
- развитие сельскохозяйственной отрасли;
- реорганизация существующих производственных территорий предприятий, прекративших свое действие по различным причинам.
Промышленное и агропромышленное производство
Предусматривается создание и упорядочивание территорий действующих сельскохозяйственных предприятий в виде сельскохозяйственных зон.
Сельскохозяйственные производства, включающие в себя разные отрасли, такие как растениеводство, животноводство, прудовое рыбоводство и др., также предусматривается в рамках КФХ и ЛПХ. Предусматривается строительство предприятия по переработке рыбы, строительство рыборазводных заводов.
Земли сельскохозяйственного назначения
В генеральном плане сохраняются существующие границы населённых пунктов, поэтому изменение площади земель сельскохозяйственного назначения не планируется.
В генеральном плане, согласно ст. 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, не может быть рассмотрен вопрос об отнесении земель сельскохозяйственного назначения в иные категории, с расположенными на них лесами, ранее представленными в пользование совхозам и земель сельскохозяйственного назначения, заросших древесно-кустарниковой растительностью, расположенных на склонах и неудобьях, использование которых в сельскохозяйственных целях не представляется возможным.
2.2.6. Режимные объекты
Размещение режимных объектов на территории муниципального округа не предусматривается.
2.2.7. Зоны особого назначения
Сбор, накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение (хранение и захоронение) отходов в Приморском крае определяются Территориальной схемой обращения с отходами, утверждённой приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края от 25.02.2019 № 37-01-09/38.
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Приморского края приняты утверждены приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского от 04.12.2017 № 365.
Для ориентировочных расчетов прогнозного образования отходов нормы накопления ТКО приняты согласно СП 42.13330.2016 и РНГП – 0,63 тонн/на 1 чел. в год.
Проектом предусматриваются площадки раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
Таблица 49
Прогноз образования ТКО 
	№
	Наименования населенных пунктов
	Численность населения, чел.
2031 год
	Проектное образование ТКО, тонн в год
	Численность населения, чел.
2041 год
	Проектное образование ТКО, тонн в год

	
	Лазовский муниципальный округ
	11821
	7447,2
	10933
	6887,8

	1
	пгт Преображение
	6218
	3917,3
	5749
	3621,9

	2
	с. Лазо
	2787
	1755,8
	2577
	1623,5

	3
	с. Зеленый
	-
	-
	-
	-

	4
	с. Кишиневка
	129
	81,3
	120
	75,6

	5
	с. Старая Каменка
	124
	78,1
	115
	72,5

	6
	с. Беневское
	476
	299,9
	440
	277,2

	7
	с. Заповедный
	3
	1,9
	3
	1,9

	8
	с. Киевка
	391
	246,3
	362
	228,1

	9
	маяк Маяк-Островной
	6
	3,8
	6
	3,8

	10
	с. Свободное
	16
	10,1
	15
	9,5

	11
	с. Скалистое
	-
	-
	-
	-

	12
	с. Чистоводное
	75
	47,3
	69
	43,5

	13
	с. Валентин
	742
	467,5
	686
	432,2

	14
	с. Глазковка
	136
	85,7
	126
	79,4

	15
	с. Черноручье
	302
	190,3
	280
	176,4

	16
	с. Данильченково
	141
	88,8
	131
	82,5

	17
	с. Сокольчи
	275
	173,3
	254
	160,0


Территориальной схемой обращения с отходами предусмотрено строительство двух мусороперегрузочных станций в пгт. Преображенское и в с. Лазо мощностью 200 тонн.
Генеральным планом предусматривается:
- устройство контейнерных площадок временного хранения ТКО;
- устройство площадок раздельного сбора твердых коммунальных отходов;
- ликвидация несанкционированных свалок.
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Развитие территории ритуального назначения не предусматривается. 
Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение территорий специального назначения:
- установление санитарно-защитной зоны от существующих кладбищ.
2.2.8. Ландшафтно-рекреационные территории
На территории муниципального округа предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений. Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ.
Проектом предлагается благоустройство и озеленение прибрежных территорий, увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений.
Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:
1. Создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке зеленых насаждений с максимальным сохранением естественных лесных массивов;
2. Обустройство скверов перед существующими и проектируемыми общественными зданиями;
3. Озеленение улиц;
4. Формирование регионального туристско-рекреационного кластера «Находка-Партизанск».
2.2.9. Транспортная инфраструктура
На расчетный срок предполагается функционирование автомобильного, водного и воздушного транспорта.
2.2.9.1. Внешний транспорт
Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий населенных пунктов, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта. 
Требуется реконструкция существующих дорог и мостовых сооружений в соответствии с текущим состоянием. 
Железнодорожный транспорт
Развитие железнодорожного транспорта не предусматривается.
Автомобильные дороги и автомобильный транспорт
В целом сложившийся каркас автомобильных дорог общего пользования обеспечивает транспортную связанность территории муниципального округа. Проектом предусмотрено строительство частной автомобильной дороги, а также строительство и реконструкция дорог регионального значения.
При строительстве местных дорог необходимо учесть следующие экологические мероприятия:
- создание 100-метровой зоны до жилых домов от бровки земляного полотна до жилой застройки для дороги II категории;
- создание 50-метровой зоны от бровки земляного полотна до жилой застройки для дороги IV категории;
- создание 50-метровой придорожной полосы от бровки земляного полотна до жилой застройки для дорог III и IV категорий;
- создание полосы зелёных насаждений шириной не менее 10 м.
Для обеспечения комфортности пассажирских перевозок необходима реконструкция и оборудование остановочных пунктов на автомобильных дорогах.
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, а также искусственные дорожные сооружения на них (мосты и транспортные развязки) показаны ориентировочно и подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании.
При реконструкции существующих автомобильных дорог необходимо в первую очередь выполнить реконструкцию искусственных дорожных сооружений, не отвечающих нормативному техническому состоянию и перспективным нагрузкам.
В случае, если в рамках реализации объектов планируется пересечение инженерными коммуникациями автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, то в силу требований части 2 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данные пересечения должны быть согласованы с владельцем автомобильных дорог, которым является министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
Процедура получения согласования вышеупомянутых пересечений регламентирована порядком установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользования или межмуниципального значения, утвержденным Администрации Приморского края от 25.07.2012 № 205-па.
Воздушный транспорт
Предусматривается реконструкция посадочных площадок «Преображение» и «Лазо».
Водный транспорт
Предусматривается строительство грузовых терминалов и пассажирского терминала.
Трубопроводный транспорт
Развитие трубопроводного транспорта не предусматривается.
2.2.9.2. Улично-дорожная сеть
Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего и внутреннего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети, размещение стоянок транспорта.
Принятая проектом классификация дорожно-уличной сети тесно взаимосвязана со сложившейся ситуацией и архитектурно-планировочной организацией территории населенных пунктов.
Принята следующая классификация улично-дорожной сети:
- главная улица;
- улица в жилой застройке;
- хозяйственный проезд, скотопрогон.
Размеры и элементы проектируемых поперечных профилей улиц приняты в соответствии с их категориями и действующими нормами, в том числе разделом 5 СП 59.13330.2020.
Главные улицы приняты шириной в красных линиях – 18 м, проезжей части 7,0 м с двухсторонним движением.
Улицы в жилой застройке приняты шириной в красных линиях – 18 м, проезжей части 6,0 м с двухсторонним движением.
Хозяйственные проезды, скотопрогоны приняты шириной в красных линиях – 10 м, проезжей части 4,5 м с односторонним движением.
Местное грузовое движение из общего потока не выделяется. 
Требуется реконструкция и расширение проезжих частей с устройством капитального покрытия тротуаров и газонов, где они отсутствуют.
2.2.9.3. Внутренний транспорт
Общественный транспорт
Создание внутрипоселкового общественного транспорта не предусматривается.
Грузовой транспорт
Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется: по автодорогам и вне жилых зон. Транзитные потоки грузового транспорта не выделяются. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего транспорта.
Легковой транспорт
Проектом предусматривается рост количества легкового транспорта. Уровень автомобилизации на расчетный срок – 463 автомобиля на 1000 чел. Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном в боксах гаражных кооперативов и открытых стоянках.
Таблица 50
Расчетное количество транспортных средств
	№
	Тип застройки
	Население,
тыс. чел.
	Количество
автомобилей, ед.

	
	
	1 очередь
	Расчетный
срок
	1 очередь
	Расчетный
срок

	
	Всего по муниципальному округу, в том числе:
	11821
	10933
	5473
	5061

	1
	в многоквартирной застройке
	5481
	5068
	2538
	2346

	2
	в индивидуальной жилой застройке
	6340
	5865
	2935
	2715


Проектом предусматривается:
- 100 %-ное размещение транспортных средств жителей одноквартирной застройки на приусадебных участках;
- размещение 10 % от общего количества транспортных средств в кварталах жилой застройки;
- хранение личных транспортных средств жителей многоквартирной застройки в кооперативных гаражах в пределах пешеходной доступности. Места размещения постоянных и временных стоянок определяются проектами планировки;
- размещение мотосредств из расчета 2 ед. на 1 место в гараже.
Необходимо разместить в зоне пешеходной доступности (не более 200 м), на проектируемой стоянке места для инвалидов общей емкостью: на первую очередь – 51 место.
Расчет предприятий по обслуживанию транспортных средств.
Уровень автомобилизации на расчетный срок принят – 463 легковых автомобиля на 1000 чел.
По расчету: 5061 легковых автомобилей для постоянного населения.
Станция технического обслуживания (СТО)
Норма – 1 пост/200 легковых автомобилей
По расчетам: 25 постов.
Автозаправочные станции (АЗС)
Норма 1 колонка на 1000 автомобилей;
На расчетный срок: АЗС на 6 колонок.
Проектом не предусматривается размещение СТО и АЗС.
Пешеходное движение
Предусмотрена непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети по всей территории населенных пунктов. Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет территорию, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений, в том числе для маломобильных граждан.
Велосипедное движение
Велосипедные дорожки обеспечивают проезд на велосипедах по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам. Велосипедное движение в населенных пунктах из общего потока не выделяется.
2.2.10. Инженерная инфраструктура
Развитие инженерной инфраструктуры выполнено на основе архитектурно-планировочных решений настоящего Генерального плана и расчетов по численности населения и общей площади жилого фонда. 
Все расчеты носят укрупненный характер и должны быть откорректированы на последующих этапах проектирования.
Проектируемые системы инженерного оборудования предусматривают обеспечение населения полным санитарно-техническим благоустройством. Проектируемые и существующие здания оборудуются водопроводом, канализацией, тепло-водоснабжением, газифицируются и т. д. Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию существующих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношенных подземных коммуникаций, организацию зон с особыми условиями использования этих объектов.
Прокладку проектируемых инженерных коммуникаций необходимо предусмотреть за пределами полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения.
2.2.10.1. Водоснабжение
Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с расчетными показателями документов территориального планирования территорий. Проблема обеспечения населения доброкачественной водой относится к наиболее социально значимым, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень эпидемиологической безопасности муниципального образования в целом и отдельных территорий.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение
На расчетный срок проектом предлагается развитие системы централизованного водоснабжения с организацией систем пожаротушения от сети через гидранты.
Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населения, объектов общественного назначения, предприятий.
Для обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей населенных пунктов необходимо выполнить:
- реконструкцию существующих водозаборных сооружений с оборудованием их механизированными водоподъемниками;
- перекладку существующих участков водопроводной сети с целью снижения уровня износа, увеличения пропускной способности, закольцовки;
- строительство сетей водоснабжения в целях создания условий для подключения к системе централизованного водоснабжения новых объектов;
- установку приборов учета и диспетчеризации для повышения энергетической эффективности системы.
При выполнении проектов станций водоподготовки на стадии проектирования должна быть определена производительность водозаборных сооружений, необходимость водоочистных сооружений, насосных станций, уточнено количество и объемы резервуаров чистой воды с учетом рассчитанной в данном проекте полезной производительности, а также должны быть уточнены площадь и местоположение данных сооружений.
Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлический расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.
Водопроводная сеть в населенных пунктах решена по кольцевой схеме.
Для всех источников водоснабжения должны быть разработаны и утверждены проекты зон санитарной охраны, в которых определяются границы зон и составляющих ее поясов:
- первый пояс – строгого режима; 
- второй и третий пояса – пояса ограничений.
В проектах ЗСО также определяются план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).
Мероприятия по пожаротушению предусмотрены согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и Приказа МЧС РФ от 27.07.2020 № 559 «Об утверждении свода правил СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». Расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному. Расход воды на наружное пожаротушение населённых пунктов с. Зеленый, с. Кишиневка, с. Старая Каменка, с. Беневское, с. Заповедный, с. Киевка, маяк Маяк-Островной, с. Свободное, с. Скалистое, с. Чистоводное, с. Валентин, с. Глазковка, с. Черноручье, с. Данильченково и с. Сокольчи составляет 5 л/с, для населенных пунктов с. Лазо и пгт Преображение – 15 л/с. Время тушения пожара три часа. Неприкосновенный пожарный запас должен храниться в резервуарах, расположенных на территории насосных станций II подъема. Для пожаротушения на водопроводной сети необходимо установить пожарные гидранты. Местоположение пожарных гидрантов и водоемов уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для системы водоснабжения отдельных микрорайонов и кварталов.
пгт Преображение
Потребность в питьевой воде полностью покрывается существующим водозабором поверхностных вод р. Соколовка.
с. Лазо, с Кишиневка, с. Старая Каменка, с. Зеленый
Потребность в питьевой воде полностью покрывается существующей скважиной, предполагается реконструкция водозаборных сооружений.
с. Валентин, с. Глазковка
Потребность в питьевой воде полностью покрывается существующей скважиной, предполагается реконструкция водозаборных сооружений.
с. Беневское, с. Киевка, с. Чистоводное, с. Свободное, с. Заповедный, с. Скалистое, маяк Маяк-Островной
Потребность в питьевой воде осуществляется от шахтных колодцев неглубокого заложения, а также от скважин на территориях участков.
с. Черноручье, с. Дальниченково, с. Сокольчи
Потребность в питьевой воде покрывается существующей скважиной, шахтными колодцами неглубокого заложения, а также от скважин на территориях участков. Предполагается реконструкция водозаборных сооружений.
В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и РНГП на территории установлены нормы водопотребления и водоотведения. Приняты следующие укрупненные нормы водопотребления на первую очередь и расчетный срок: для населенных пунктов, оборудованных канализацией – 160 л/сут на человека, с водопользованием из водоразборных колонок – 50 л/сут на человека, для остальных населенных пунктов – 110 л/сут на человека (Таблица 36 РНГП).
Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды и в расчете не учтены.
Таблица 51
Расчетное водопотребления 
	Населенные пункты
	Числ. населения, чел.
	Л/сут на 1 чел.
	Хоз-пит. потр-е, м3/сут
	Произв. потр-е,
м3/сут
	Противо
пожарный запас, м3
	Всего,
м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2031 ГОДА)

	пгт Преображение
	6218
	160
	994.88
	99.49
	108
	1 094.37

	с. Лазо
	2787
	160
	445.92
	44.59
	108
	490.51

	с. Зеленый
	-
	
	
	
	
	

	с. Кишиневка
	129
	110
	14.19
	1.42
	54
	15.61

	с. Старая Каменка
	124
	110
	13.64
	1.36
	54
	15.00

	с. Беневское
	476
	50
	23.80
	2.38
	54
	26.18

	с. Заповедный
	3
	50
	0.15
	0.02
	54
	0.17

	с. Киевка
	391
	50
	19.55
	1.96
	54
	21.51

	маяк Маяк-Островной
	6
	50
	0.30
	0.03
	54
	0.33

	с. Свободное
	16
	50
	0.80
	0.08
	54
	0.88

	с. Скалистое
	-
	
	
	
	
	

	с. Чистоводное
	75
	50
	3.75
	0.38
	54
	4.13

	с. Валентин
	742
	110
	81.62
	8.16
	54
	89.78

	с. Глазковка
	136
	110
	14.96
	1.50
	54
	16.46

	с. Черноручье
	302
	110
	33.22
	3.32
	54
	36.54

	с. Данильченково
	141
	110
	15.51
	1.55
	54
	17.06

	с. Сокольчи
	275
	110
	30.25
	3.03
	54
	33.28

	Всего
	11821
	
	1692.54
	169.25
	
	1861.79

	РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2041 ГОДА)

	пгт Преображение
	5749
	160
	919.84
	91.98
	108
	1011.82

	с. Лазо
	2577
	160
	412.32
	41.23
	108
	453.55

	с. Зеленый
	-
	
	
	
	
	

	с. Кишиневка
	120
	110
	13.20
	1.32
	54
	14.52

	с. Старая Каменка
	115
	110
	12.65
	1.27
	54
	13.92

	с. Беневское
	440
	50
	22.00
	2.20
	54
	24.20

	с. Заповедный
	3
	50
	0.15
	0.02
	54
	0.17

	с. Киевка
	362
	50
	18.10
	1.81
	54
	19.91

	маяк Маяк-Островной
	6
	50
	0.30
	0.03
	54
	0.33

	с. Свободное
	15
	50
	0.75
	0.08
	54
	0.83

	с. Скалистое
	-
	
	
	
	
	

	с. Чистоводное
	69
	50
	3.45
	0.35
	54
	3.80

	с. Валентин
	686
	110
	75.46
	7.55
	54
	83.01

	с. Глазковка
	126
	110
	13.86
	1.39
	54
	15.25

	с. Черноручье
	280
	110
	30.80
	3.08
	54
	33.88

	с. Данильченково
	131
	110
	14.41
	1.44
	54
	15.85

	с. Сокольчи
	254
	110
	27.94
	2.79
	54
	30.73

	Всего
	10933
	
	1565.23
	156.52
	 
	1721.75


Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:
1. Организация мониторинга и обследования всех источников водоснабжения на предмет соответствия требованиям нормативной документации. Приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» всех источников водоснабжения населенных пунктов;
2. Разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Обеспечение соблюдения режима, предусмотренного для этих зон;
3. Разработка программы развития водоснабжения на территории населенного пункта на основании расчетных показателей утвержденного генерального плана с учетом расхода; 
4. Оборудование приборами учета расхода воды всех бюджетных учреждений на территории населенных пунктов;
5. Реконструкция трубопроводов системы водоснабжения;
6. Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется оборудование водозаборных сооружений водоподготовки и обеззараживания.
7. Мониторинг качества воды эксплуатируемых источников водоснабжения. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.
Техническое водоснабжение
Водоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий в производственных целях должно быть организовано из собственных (ведомственных) поверхностных водозаборов. Использование подземных вод в производственных целях допускается только при производстве пищевых продуктов и обеспечения водой поголовья скота и птицы. Требования к очистным сооружениям устанавливаются в соответствии с технологической необходимостью.
2.2.10.2. Водоотведение
На расчетный срок проектом предлагается развитие системы централизованной канализации в пгт Преображение и с. Лазо.
Проектом предусматривается полная раздельная система водоотведения, что предполагает укладку самостоятельных подземных сетей для отвода каждого вида сточных вод (бытовых и дождевых) на очистные сооружения. 
Схема канализации решена с учетом рельефа местности, характера планировки, размещения существующей и проектируемой застройки. Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен по самотечным коллекторам на существующую и планируемую КОС.
Среди мероприятий первоочередного значения необходимо предусмотреть оборудование всей жилой застройки, расположенной в границах водоохранных зон водных объектов, водонепроницаемыми выгребами до подключения их к сети централизованного водоотведения. Вывоз жидких бытовых отходов от неканализованной застройки предлагается осуществлять на сливные станции существующего и планируемого очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.
Остальные населенные пункты рекомендуется канализовать автономными системами полной биологической очистки заводского изготовления или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения канализации близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.
Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.
Отвод дождевых и талых вод предусматривается со всего бассейна стока территории, со сбросом в самой низменной части рельефа в сети дождевой канализации с дальнейшим выпуском преимущественно после очистки в очистные сооружения дождевой канализации. Отвод дождевых и талых вод с территорий одноквартирной застройки предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц, а также с применением открытых водоотводящих устройств в виде системы открытых лотков и канав разного размера с искусственной или естественной одеждой, и выпусков упрощенных конструкций, без устройства дождеприемников. Для очистки ливневых вод проектом предусматривается строительство очистных сооружений дождевой канализации в пгт Преображение и с. Лазо.
В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Таблица 52
Объемы водоотведения 
	Населенные пункты
	Числ. населения, чел.
	Л/сут на 1 чел.
	Объем хоз.-быт. вод, м3/сут
	Объем произв. стоков, м3/сут
	Объем сточных вод, м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2031 ГОДА)

	пгт Преображение
	6218
	160
	994.88
	99.49
	1094.37

	с. Лазо
	2787
	160
	445.92
	44.59
	490.51

	с. Зеленый
	-
	
	
	
	

	с. Кишиневка
	129
	110
	14.19
	1.42
	15.61

	с. Старая Каменка
	124
	110
	13.64
	1.36
	15.00

	с. Беневское
	476
	50
	23.80
	2.38
	26.18

	с. Заповедный
	3
	50
	0.15
	0.02
	0.17

	с. Киевка
	391
	50
	19.55
	1.96
	21.51

	маяк Маяк-Островной
	6
	50
	0.30
	0.03
	0.33

	с. Свободное
	16
	50
	0.80
	0.08
	0.88

	с. Скалистое
	-
	
	
	
	

	с. Чистоводное
	75
	50
	3.75
	0.38
	4.13

	с. Валентин
	742
	110
	81.62
	8.16
	89.78

	с. Глазковка
	136
	110
	14.96
	1.50
	16.46

	с. Черноручье
	302
	110
	33.22
	3.32
	36.54

	с. Данильченково
	141
	110
	15.51
	1.55
	17.06

	с. Сокольчи
	275
	110
	30.25
	3.03
	33.28

	Всего
	11821
	
	1692.54
	169.25
	1861.79

	РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2041 ГОДА)

	пгт Преображение
	5749
	160
	919.84
	91.98
	1011.82

	с. Лазо
	2577
	160
	412.32
	41.23
	453.55

	с. Зеленый
	-
	
	
	
	

	с. Кишиневка
	120
	110
	13.20
	1.32
	14.52

	с. Старая Каменка
	115
	110
	12.65
	1.27
	13.92

	с. Беневское
	440
	50
	22.00
	2.20
	24.20

	с. Заповедный
	3
	50
	0.15
	0.02
	0.17

	с. Киевка
	362
	50
	18.10
	1.81
	19.91

	маяк Маяк-Островной
	6
	50
	0.30
	0.03
	0.33

	с. Свободное
	15
	50
	0.75
	0.08
	0.83

	с. Скалистое
	-
	
	
	
	

	с. Чистоводное
	69
	50
	3.45
	0.35
	3.80

	с. Валентин
	686
	110
	75.46
	7.55
	83.01

	с. Глазковка
	126
	110
	13.86
	1.39
	15.25

	с. Черноручье
	280
	110
	30.80
	3.08
	33.88

	с. Данильченково
	131
	110
	14.41
	1.44
	15.85

	с. Сокольчи
	254
	110
	27.94
	2.79
	30.73

	Всего
	10933
	
	1565.23
	156.52
	1721.75


Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:
1. Ликвидация несанкционированных выпусков сточных вод в водные объекты на территории населенных пунктов;
2. Обеспечение нормативной очистки сточных вод промышленных предприятий и населенных пунктов в соответствии с установленными нормами;
3. Последующая реконструкция объектов водоотведения в соответствии с текущим состоянием.
2.2.10.3. Газоснабжение
На расчетный срок проектом развитие системы газоснабжения не предусматривается.
Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», а также табл.49 РНГП, в количестве равном 203,28 кг/год на 1 чел., на бытовые нужды населения при газоснабжении от резервуарных и групповых баллонных установок.
Таблица 53
Объемы газопотребления населения
	Населенные пункты
	Численность населения
	кг/год на 1 чел.
	Газопотребление,
млн. кг/год

	1
	2
	3
	4

	ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (2031 ГОДА)

	пгт Преображение
	6218
	203.28
	1.2640

	с. Лазо
	2787
	203.28
	0.5665

	с. Зеленый
	-
	 
	 

	с. Кишиневка
	129
	203.28
	0.0262

	с. Старая Каменка
	124
	203.28
	0.0252

	с. Беневское
	476
	203.28
	0.0968

	с. Заповедный
	3
	203.28
	0.0006

	с. Киевка
	391
	203.28
	0.0795

	маяк Маяк-Островной
	6
	203.28
	0.0012

	с. Свободное
	16
	203.28
	0.0033

	с. Скалистое
	-
	 
	 

	с. Чистоводное
	75
	203.28
	0.0152

	с. Валентин
	742
	203.28
	0.1508

	с. Глазковка
	136
	203.28
	0.0276

	с. Черноручье
	302
	203.28
	0.0614

	с. Данильченково
	141
	203.28
	0.0287

	с. Сокольчи
	275
	203.28
	0.0559

	Всего
	11821
	
	2.4030

	РАСЧЕТНЫЙ СРОК (до 2041 ГОДА)

	пгт Преображение
	5749
	203.28
	1.1687

	с. Лазо
	2577
	203.28
	0.5239

	с. Зеленый
	-
	 
	 

	с. Кишиневка
	120
	203.28
	0.0244

	с. Старая Каменка
	115
	203.28
	0.0234

	с. Беневское
	440
	203.28
	0.0894

	с. Заповедный
	3
	203.28
	0.0006

	с. Киевка
	362
	203.28
	0.0736

	маяк Маяк-Островной
	6
	203.28
	0.0012

	с. Свободное
	15
	203.28
	0.0030

	с. Скалистое
	-
	 
	 

	с. Чистоводное
	69
	203.28
	0.0140

	с. Валентин
	686
	203.28
	0.1395

	с. Глазковка
	126
	203.28
	0.0256

	с. Черноручье
	280
	203.28
	0.0569

	с. Данильченково
	131
	203.28
	0.0266

	с. Сокольчи
	254
	203.28
	0.0516

	Всего
	10933
	
	2.2225


2.2.10.4. Теплоснабжение
Централизованным теплоснабжением обеспечивается жилая и общественная застройка в населенных пунктах – пгт Преображение, с. Валентин, с. Глазковка, с. Черноручье, с. Дальниченково, с. Киевка и с. Сокольчи. 
Предусматривается сохранение сложившейся системы теплоснабжения, охватывающей существующую застройку. 
Планируются реконструкции существующих котельных в пгт Преображение, с. Киевка и с. Глазковка.
Также предусматривается перевод всех существующих потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения.
В остальных населенных пунктах теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется индивидуальными встроенно-пристроенными котельными или котлами. 
Приготовление воды для целей горячего водоснабжения предполагается в индивидуальных газовых водонагревателях, размещаемых в каждом доме.
Объем потребления тепловой энергии сохраняется существующий.
2.2.10.5. Электроснабжение
Потребителями электроэнергии являются жилые дома, общественные здания, предприятия торговли и общественного питания, административные здания, предприятия бытового обслуживания.
Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие объектов существующей централизованной энергосистемы населенных пунктов. 
- электроснабжение объектов жилой застройки предусматривается от ВЛ 0,4 кВ. Сети 0,4 кВ в малоэтажной застройке предусматривается воздушной (ВЛ). Ответвления от линии 0,4 кВ от воздушных линий изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле;
- строительство и сохранение действующих ТП 10/0,4 кВ и воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.
Электроснабжение помещений общественного назначения выполняется кабельной линией с РУ-0,4 кВ.
Потребители электрической энергии относятся к потребителям I – III категорий. В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания необходимо предусмотреть двухтрансформаторные подстанции либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин понизительных подстанций или двухсекционных распределительных пунктов РП 10 кВ.
Точка подключения к существующим сетям электроснабжения, схема электроснабжения населенных пунктов будут уточнены на стадиях проектирования.
По существующим ТП 10/0,4 кВ, сохраняемым на территории сложившейся застройки, при необходимости в дальнейшем возможна замена трансформаторов с увеличением мощности.
Приняты следующие укрупненные нормы электропотребления на первую очередь и расчетный срок – 0,43 кВт ч/чел (157 кВт ч/чел в год) (СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий табл. 6.1).
Таблица 54
Объемы электропотребления 
	Населенные пункты
	Численность населения
	Электропотребление, кВт ч/чел в год
	Всего, кВт ч/год

	1
	2
	3
	4

	ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (2031 ГОДА)

	пгт Преображение
	6218
	157
	976226

	с. Лазо
	2787
	157
	437559

	с. Зеленый
	-
	 
	 

	с. Кишиневка
	129
	157
	20253

	с. Старая Каменка
	124
	157
	19468

	с. Беневское
	476
	157
	74732

	с. Заповедный
	3
	157
	471

	с. Киевка
	391
	157
	61387

	маяк Маяк-Островной
	6
	157
	942

	с. Свободное
	16
	157
	2512

	с. Скалистое
	-
	 
	 

	с. Чистоводное
	75
	157
	11775

	с. Валентин
	742
	157
	116494

	с. Глазковка
	136
	157
	21352

	с. Черноручье
	302
	157
	47414

	с. Данильченково
	141
	157
	22137

	с. Сокольчи
	275
	157
	43175

	Всего
	11821
	
	1855897

	РАСЧЕТНЫЙ СРОК (до 2041 ГОДА)

	пгт Преображение
	5749
	157
	902593

	с. Лазо
	2577
	157
	404589

	с. Зеленый
	-
	 
	 

	с. Кишиневка
	120
	157
	18840

	с. Старая Каменка
	115
	157
	18055

	с. Беневское
	440
	157
	69080

	с. Заповедный
	3
	157
	471

	с. Киевка
	362
	157
	56834

	маяк Маяк-Островной
	6
	157
	942

	с. Свободное
	15
	157
	2355

	с. Скалистое
	-
	 
	 

	с. Чистоводное
	69
	157
	10833

	с. Валентин
	686
	157
	107702

	с. Глазковка
	126
	157
	19782

	с. Черноручье
	280
	157
	43960

	с. Данильченково
	131
	157
	20567

	с. Сокольчи
	254
	157
	39878

	Всего
	10933
	
	1716481


Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:
1. Реконструкция существующей распределительной сети в целях снижения потерь электрической энергии;
2. Реконструкция объектов электросетевого хозяйства в соответствии с текущим состоянием.
2.2.10.6. Системы связи
Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие инфраструктуры связи. Развитие отрасли характеризуется высоким уровнем внедрения современных телекоммуникационных технологий, обеспечивающих постоянно возрастающие скорости передачи информации и требуемое качество обслуживания, и сопровождается увеличением объема оказываемых услуг населению. 
Главная цель развития отрасли связи заключается в наиболее полном удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах на основе формирования единого информационно-телекоммуникационного пространства населенных пунктов. Создание единого информационного пространства проводится в рамках выполнения Стратегии развития информационного общества Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212. Уровень доступности для населения базовых услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий должен составлять 100 % в любом населенном пункте, независимо от его экономического веса и численности населения. 
Основными направлениями развития отрасли связи являются формирование сети связи, на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи, повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100 %. 
На основе анализа существующего положения предлагаются следующие основные пути развития телефонной связи:
- строительство новых и реконструкция существующих объектов связи;
- создание сетей связи нового поколения (5G, подготовка к 6G).
При реконструкции телефонной сети общего пользования предлагается организация пунктов оказания услуг связи и коллективного доступа в сеть Интернет.
Развивая сети сотовой связи, актуальных на момент разработки проекта, 4-го и 5-го поколений, операторы связи предоставят абонентам широкий спектр услуг по высокоскоростной передаче данных, видеотелефонии, качественным голосовым услугам.
Для обеспечения надежности оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций необходимо выполнить следующие мероприятия:
- сохранение сети оповещения населения об угрозе ЧС;
- на стадиях проектирования в жилой и общественной застройке предусмотреть монтаж сетей пожарной сигнализации и установку групповых и индивидуальных источников оповещения о ЧС.
Основным направлением развития телевизионного вещания в муниципальном округе является переход на стандарты цифрового телевидения в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы».
Все мероприятия по развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей. 
Сети связи выполняются по технологии FTTх, в том числе на базе PON, телефонная связь организовывается через интернет посредством SIP протокола.
Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку порядка 600 номеров на 1000 жителей. 
Для обеспечения телефонной связью жилых и общественных зданий телефонные станции на 1000 номеров предполагается разместить в административных зданиях населенных пунктов в центре нагрузок. Требуемая номерная емкость на расчетный срок, при численности постоянного населения – 10933 человек, составит 6560 абонентских номеров.
Существующая АТС сохраняется, поскольку она в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи.
Дополнительно требуется проведение следующих мероприятий:
1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы», строительство наземной инфраструктуры на территории населенных пунктов. Охват населения цифровым телевизионным вещанием по перечню общероссийских обязательных общедоступных телеканалов;
2. В статье 57 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» определено: в каждом поселении должно быть установлено не менее чем одно средство коллективного доступа для оказания услуг телефонной связи с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;
3. Развитие широкополосного доступа в сеть Интернет, обеспечение доступа в сеть Интернет бюджетных организаций;
4. Развитие IP-телефонии.
5. Строительство абонентских выносов по ВОЛС с возможностью оказания новых услуг связи.
2.2.11. Инженерная подготовка территории
Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условия для проживания. 
Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории определяется с учетом специфики местных природных условий, существующим и предлагаемым видами хозяйственного использования с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ.
1) Подтопление территории. 
Отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока. В качестве основных средств инженерной защиты от подтопления следует предусматривать искусственное повышение поверхности территории, сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы. На заболачиваемых территориях в зависимости от использования участков предусматривается частичная подсыпка территории, устройство перехватывающих канав, на пойменных и пониженных участках строительство осушительной сети.
2.2.12. Обоснование размещения объектов местного значения
Таблица 55
Обоснование размещения объектов местного значения
	№ по экспл.
	Наименование
	Местоположение
	Обоснование

	1
	2
	3
	4

	Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения

	Объекты образования и науки

	1 очередь

	1.5
	Средняя общеобразовательная школа на 75 учащихся и группой дошкольного образования на 20 мест в с. Киевка Лазовского муниципального округа
	с. Киевка
	Адресная инвестиционная программа Приморского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной постановлением Правительства Приморского края от 21.12.2022 № 890-пп.

	Объекты физической культуры и массового спорта

	1 очередь

	3.1
	Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. с. Данильченково
	с. Данильченково
	Перспективный план развития Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы
В микрорайонном центре с обеспечением нормативного радиуса доступности.

	3.1
	Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. с. Старая Каменка
	с. Старая Каменка
	- // -

	3.1
	Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. с. Кишиневка
	с. Кишиневка
	- // -

	3.2
	Плоскостное спортивное сооружение Хоккейная коробка в с.Беневское
	с. Беневское
	- // -

	3.1
	Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. с. Киевка
	с. Киевка
	- // -

	3.2
	Плоскостное спортивное сооружение Хоккейная коробка в с.Киевка
	с. Киевка
	- // -

	3.1
	Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. с. Чистоводное
	с. Чистоводное
	- // -

	3.1
	Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. с. Глазковка
	с. Глазковка
	- // -

	3.1
	Плоскостное спортивное сооружение. Крытая спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений. пгт Преображение
	пгт Преображение
	- // -

	Расчетный срок

	3.3
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	пгт. Преображение
	Генеральный план.
На территориях общего пользования.

	Общественные пространства

	1 очередь

	-
	Благоустройство территории МБДОУ детский сад "Теремок" с.Лазо
	с. Лазо
	Перспективный план развития Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы
На территориях общего пользования.

	-
	Выполнение работ по благоустройству территории МБДОУ детский сад "Солнышко" пгт Преображение
	пгт Преображение
	- // -

	-
	Благоустройство территории МАУ ДОЛ "Юный рыбак" пгт Преображение
	пгт Преображение
	- // -

	-
	Благоустройство территории МБОУ Беневская средняя общеобразовательная школа № 7
	с. Беневское
	- // -

	-
	Благоустройство территории МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа № 11
	пгт Преображение
	- // -

	-
	Благоустройство общественных территорий: благоустройство парка пгт Преображение
	пгт Преображение
	- // -

	-
	КП "1000 Дворов" пгт Преображение, ул. Морская (устройство детской площадки)
	пгт Преображение, ул. Морская
	- // -

	-
	КП "1000 Дворов" пгт Преображение, ул. Таёжная д.1, д.3д., д5 (устройство детской площадки)
	пгт Преображение, ул. Таёжная д.1, д.3д
	- // -

	Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления

	Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства

	1 очередь

	9.22
	Строительство рыбоводного завода на реке Киевке
	р. Киевка в районе населённого пункта с. Киевка
	Планы развития ООО «Восход»

	Объекты транспортной инфраструктуры

	Улично-дорожная сеть сельского населенного пункта

	1 очередь

	-
	Строительство и капитальный ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов, с выполнением проектно-сметных работ (реконструкция ул. 50 лет ВЛКСМ с. Лазо)
	с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ
	Перспективный план развития Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы
На территориях общего пользования

	Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

	Объекты теплоснабжения

	1 очередь

	-
	Реконструкция котельной
	пгт Преображение
	Перспективный план развития Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы
На территориях общего пользования

	-
	Реконструкция котельной 5/1 и 5/2
	пгт Преображение
	- // -

	-
	Реконструкция котельной
	с.Киевка
	- // -

	-
	Реконструкция котельной
	с.Глазковка
	- // -

	Объекты водоотведения

	1 очередь

	-
	Реконструкция очистных сооружений
	пгт Преображение
	Перспективный план развития Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы
На территориях общего пользования.

	-
	Строительство очистных сооружений
	с.Лазо
	- // -

	Расчетный срок

	-
	Очистные сооружения дождевой канализации
	пгт Преображение
	Генеральный план.
На территории существующих очистных сооружений

	Сети водоотведения

	Расчетный срок

	-
	Сети водоотведения
	по основным улицам пгт Преображение
	Генеральный план.
На территориях общего пользования.

	-
	Сети водоотведения
	по основным улицам с.Лазо
	- // -

	Объекты водоснабжения

	1 очередь

	-
	Реконструкция объекта водоснабжения
	с. Валентин
	Перспективный план развития Лазовского муниципального округа на 2021-2023 годы
На территориях общего пользования

	Расчетный срок

	-
	Реконструкция объекта водоснабжения
	с.Лазо
	Генеральный план.
На территориях общего пользования.

	-
	Реконструкция объекта водоснабжения
	с. Глазковка
	- // -

	-
	Реконструкция объекта водоснабжения
	с. Черноручье
	- // -

	Сети водоснабжения

	Расчетный срок

	-
	Сеть водоснабжения
	по основным улицам пгт Преображение
	Генеральный план.
На территориях общего пользования.



2.3. Прогнозируемые ограничения использования территории
Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на окружающую среду и здоровье человека.
Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Перечень зон с особыми условиями использования территории, а также ограничения, накладываемые на них, размеры и другие параметры представлены на основании действующих нормативов. В границах муниципального образования устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:
Зоны охраны объектов культурного наследия
В границах проектируемой территории имеются памятники истории и культуры, представленные выявленными памятниками культурного наследия.
Объединенная зона охраны
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.
В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее – объединенная зона охраны объектов культурного наследия).
Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.
Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения.
Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.
Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации. Данный порядок утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации». 
В настоящее время охранные зоны не разработаны. После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия в генеральный план следует внести соответствующие изменения в установленном порядке. На картах зоны с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия показаны в целях предупреждения проведения мероприятий, препятствующих обеспечению сохранности объектов культурного наследия и ограничения хозяйственной деятельности.
Проект зон охраны объекта культурного наследия представляют собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем) границ, содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.
Защитные зоны объекта культурного наследия
Защитные зоны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.
Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:
1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:
2 - для ВЛ напряжением до 1 кВ; 
10 - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;
15 - для ВЛ напряжением 35 кВ; 
20 - для ВЛ напряжением 110 кВ; 
25 - для ВЛ напряжением 220 кВ; 
30 - для ВЛ напряжением 500 кВ;
б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);
в) вокруг ТП 10/0,4 кВ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов;
г) вокруг ПС 110/35/6 кВ – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 20 м от границ этих объектов.
Придорожные полосы автомобильных дорог
Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере, м: 75 – для автомобильных дорог I и II категорий; 50 – для автомобильных дорог III и IV категорий; 25 – для автомобильных дорог V категории.
Санитарные разрывы
Режим использования санитарных разрывов аналогичен режиму санитарно-защитных зон.
Санитарные разрывы от автомобильных дорог
Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог. Территорию муниципального образования пересекают автодороги общего пользования регионального и местного значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.
Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее для дорог:
- I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;
- IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.
Охранные зоны линий и сооружений связи
В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.
Согласно Федеральному закону от 07.09.2003 № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.
Создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:
- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);
- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).
Трасса линии обозначена на местности замерными столбиками и предупредительными знаками. В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации.
Водоохранные зоны
Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Таблица 56
Характеристика рек и морей
	№ п/п
	Наименование водотока
	Длина реки, км
	Ширина, м

	
	
	
	водоохранной зоны
	прибрежной защитной полосы
	береговой полосы общего пользования

	1
	р. Киевка
	18
	100
	50
	20

	2
	р. Черная
	11
	100
	50
	20

	3
	р. Лазовка
	Более 10
	100
	50
	20

	4
	р. Кривая
	37
	100
	50
	20

	5
	Японское поре
	-
	500
	150
	20

	6
	р. Маслобойный
	Менее 10
	50
	50
	5

	7
	р. Большой Ключ
	Менее 10
	50
	50
	5

	8
	р.Сухой
	16
	100
	50
	20

	9
	р.Соколовка
	11
	100
	50
	20

	10
	р.Сесюга
	Менее 10
	50
	50
	5

	11
	р.Зайкин Ключ
	Менее 10
	50
	50
	5

	12
	р.Пасечная
	Менее 10
	50
	50
	5

	13
	р.Прохладная Падь
	Менее 10
	50
	50
	5

	14
	р.Даниловка
	Более 10
	100
	50
	20


Рыбоохранные зоны
Рыбоохранные зоны и их границы устанавливаются в целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов.
Согласно приказу Росрыболовства от 20 ноября 2010 г. № 943 «Об установлении рыбоохранных зон морей, берега которых полностью или частично принадлежат Российской Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, Амурской и Архангельской областей» ширина рыбоохранной зоны для Японского моря или его отдельных частей составляет 500 м.
В границах рыбоохранных зон запрещаются:
а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
д) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортного средства;
е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грунтов;
л) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Прибрежная защитная полоса
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от одного фактора, от уклона берега водного объекта. Ширины прибрежных защитных полос приведены в таблице 57.
В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее – ЗСО).
ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
На территории населенных пунктов находятся подземные водозаборы, поверхностные водозаборы отсутствуют.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных и подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.
Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.
Согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего поясов ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.
В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
- прокладка трубопроводов различного назначения;
- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;
- проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:
- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования.
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;
- от водонапорных башен – не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.
По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;
б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.
В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества. Размеры ЗСО устанавливаются в соответствии с проектом зон охраны источников водоснабжения.
Зоны затопления и подтопления
Зоны затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. №360 "О зонах затопления, подтопления".
Зоны затопления устанавливаются в отношении:
а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;
б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;
в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;
г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;
д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.
Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:
а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;
б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;
в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.
Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.
Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.
По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и производственно-коммунальных предприятий
Для предприятий устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:
- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м;
- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м;
- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м;
- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м;
- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м.
В границах муниципального округа находятся производственно-коммунальные и сельскохозяйственные предприятия.

Таблица 57
Перечень существующих и планируемых промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий
	№ п/п
	Наименование существующих предприятий
	Наименование проектируемых предприятий
	С33, метров

	
	
	
	Установленные и ранее запроектированные
	Рекомендуемые ориентировочные
(для существующих объектов)
	Ориентировочные
по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
(для проектируемых объектов)

	
	
	
	
	по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	требующие сокращения СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	пгт Преображение

	1
	ПАО «Преображенская база тралового флота»
	-
	-
	300
пп. 9 класса III раздела 7.1.8
	-
	-

	2
	ООО «Восход»
	-
	-
	300
пп. 9 класса III раздела 7.1.8
	-
	-

	3
	ООО «Бухта тасовая»
	-
	-
	300
пп. 9 класса III раздела 7.1.8
	-
	-

	4
	ООО «Восток»
	-
	-
	300
пп. 9 класса III раздела 7.1.8
	-
	-

	5
	СРО КМН ПК «Эдельвейс»
	-
	-
	300
пп. 9 класса III раздела 7.1.8
	-
	-

	6
	ООО «Империя»
	-
	-
	100
пп. 13 класса IV раздела 7.1.8
	-
	-

	7
	ООО «НК Ресурс»
	-
	-
	500
пп. 3 класса II раздела 7.1.8
	-
	-

	8
	Преображениское рыболовецкое потребительское общество
	-
	-
	100
пп. 13 класса IV раздела 7.1.8
	-
	-

	9
	Преображенское станичное казачье общество
	-
	-
	100
пп. 1 класса IV раздела 7.1.11
	-
	-

	10
	ТСО КМН ЛР «Аралия»
	-
	-
	100
пп. 1 класса IV раздела 7.1.11
	-
	-

	11
	ТСОКМН «Хисяза» (Медведь)
	-
	-
	50
пп. 6 класса V раздела 7.1.8
	-
	-

	12
	Склады
	-
	1001
	100
пп. 2 класса IV раздела 7.1.14
	-
	-

	13
	Кладбище
	-
	1001
	100
пп. 15 класса IV раздела 7.1.12
	-
	-

	14
	-
	Территория, предназначенная для реализации инвестиционных проектов (предприятие по первичной переработке рыбы с холодильным комплексом)
	-
	-
	-
	300
пп. 9 класса III раздела 7.1.8

	15
	-
	Мусороперегрузочная станция
	-
	-
	-
	100
пп. 13 класса IV раздела 7.1.12

	
	с. Валентин

	1
	ФЛ Рыбозавод «Валентин»
	-
	-
	300
пп. 9 класса III раздела 7.1.8
	-
	-

	2
	ООО «Касис»
	-
	-
	300
пп. 9 класса III раздела 7.1.8
	-
	-

	3
	Сельское кладбище
	-
	-
	50
пп. 3 класса V раздела 7.1.12
	-
	-

	
	с. Глазовка

	1
	ООО «Ламинария»
	-
	-
	300
пп. 9 класса III раздела 7.1.8
	-
	-

	
	с. Черноручье

	1
	ООО «Аква-Эко»
	-
	-
	500
пп. 3 класса II раздела 7.1.8
	-
	-

	2
	Сельское кладбище
	-
	-
	50
пп. 3 класса V раздела 7.1.12
	-
	-

	3
	Скотомогильник
	-
	-
	1000
пп. 3 класса I раздела 7.1.12
	-
	-

	
	с. Лазо

	1
	ООО «Примсельхоз
	-
	-
	100
пп. 1 класса IV раздела 7.1.11
	
	

	2
	ИП Рец А.П.
	-
	-
	50
пп. 6 класса V раздела 7.1.8
	-
	-

	3
	КФХ Эм И.Н
	-
	-
	100
пп. 1 класса IV раздела 7.1.11
	-
	-

	4
	КФХ Федоренко А.Ф.
	-
	-
	100
пп. 1 класса IV раздела 7.1.11
	-
	-

	5
	ИП Кузнецов Дмитрий Владимирович
	-
	-
	100
пп. 6 класса IV раздела 7.1.11
	-
	-

	6
	КФХ Арнаут Александр Сергеевич
	-
	-
	100
пп. 6 класса IV раздела 7.1.11
	-
	-

	7
	Кладбище
	-
	-
	100
пп. 15 класса IV раздела 7.1.12
	-
	-

	8
	
	Земельный участок сельскохозяйственного типа, для ведения (крестьянского) фермерского хозяйства
	-
	-
	-
	100
пп. 1 класса IV раздела 7.1.11

	9
	
	Земельный участок сельскохозяйственного типа, для ведения (крестьянского) фермерского хозяйства
	-
	-
	-
	100
пп. 1 класса IV раздела 7.1.11

	10
	
	Мусороперегрузочная станция в с.Лазо
	-
	-
	-
	100
пп. 13 класса IV раздела 7.1.12

	
	с. Беневское

	1
	ООО «Кирказон»
	-
	-
	100
пп. 1 класса IV раздела 7.1.11
	-
	-

	2
	КФХ Белекеев И.М.
	-
	-
	50
пп. 6 класса V раздела 7.1.8
	-
	-

	3
	Сельское кладбище
	-
	-
	50
пп. 3 класса V раздела 7.1.12
	-
	-

	4
	Районное кладбище
	-
	-
	300
пп. 2 класса III раздела 7.1.12
	-
	-

	5
	Скотомогильник
	-
	-
	1000
пп. 3 класса I раздела 7.1.12
	-
	-

	
	Лазовский муниципальный округ

	1
	-
	Строительство рыборазводного завода на реке Киевка
	-
	-
	-
	300
пп. 9 класса III раздела 7.1.8


Примечание:
1. Согласно ранее утвержденными генеральным планам и правилам землепользования и застройки. 

Санитарно-защитные зоны от общественных объектов и предприятий транспорта
В границах населенных пунктов планируются общественные и коммунальные объекты, относящихся к 5 классу опасности:
- СТО – 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50 м;
- АЗС – 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50 м.
Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры
- канализационные очистные сооружения – 100 м. Согласно табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для насосных станций, локальных очистных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны.
Охранная зона тепловых сетей
Охранная зона устанавливается в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» в целях обеспечения сохранности элементов тепловой сети и бесперебойного теплоснабжения потребителей. 
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Приаэродромная территория
Приаэродромная территория устанавливается решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом РФ от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ (далее - ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности).
На приаэродромной территории могут выделяться следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;
3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;
4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;
5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
7) седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено федеральными законами.
До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, в границах приаэродромных территорий или полос воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при условии согласования размещения этих объектов в срок не более чем тридцать дней:
1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации, - для аэродрома экспериментальной авиации;
2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации, - для аэродрома государственной авиации;
3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), - для аэродрома гражданской авиации. В случае непредставления согласования размещения этих объектов или непредставления отказа в согласовании их размещения в установленный срок размещение объекта считается согласованным.
Согласование осуществляется при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о соответствии размещения вышеуказанных объектов требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемого в течение тридцати дней со дня поступления заявления в данный федеральный орган исполнительной власти.
Карта зон с особыми условиями использования территорий
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3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

3.1. Жилой фонд
С изменением численности постоянного населения на расчетный срок с 12784 до 10933 чел. и установлением норм жилищной обеспеченности на уровне 30 м2 общей площади на человека, жилой фонд для муниципального округа составит 358,95 тыс. м2, т.е. увеличится в 1,34 раз, что потребует дополнительных территорий для нового строительства. Решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет ввода объема нового жилищного строительства. Основа концепции развития жилых зон – создание комплексов большой и малой этажности, обладающих единым архитектурным обликом и развитой инфраструктурой, непосредственно связанной с существующей планировочной организацией. 
Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:
- создание комфортной жилой среды;
- увеличение жилищного фонда населенного пункта почти в 1,34 раз;
- установление жилищной обеспеченности на уровне 30 м2 общей площади на человека. 

3.2. Учреждения обслуживания

Генеральным планом предусматривается создание и развитие социальной инфраструктуры муниципального округа, которое должно способствовать:
- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и административно-деловой сферы;
- повышению уровня образования, здоровья, культуры;
- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;
- в конечном итоге повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.
Административно-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики муниципального округа, созданию дополнительных мест приложения труда.
Намечаемые Генеральным планом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета муниципального округа, тем самым – повышению качества жизни.
3.3. Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории
Генеральным планом предусматривается развитие сельскохозяйственных предприятий, которое должно способствовать:
- созданию рабочих мест для населения;
- эффективному использованию вырабатываемых ресурсов, энергии, в т.ч. побочной продукции;
- увеличению бюджета муниципального образования;
- в конечном итоге повышению качества жизни.
3.4. Зоны особого назначения
Предусматривается устройство контейнерных площадок временного хранения ТКО до перевозки на полигоны ТКО, строительство перегрузочной станции с сортировочной линией ТКО, мусоросжигательного комплекса, полигона для переработки и утилизации твердых бытовых отходов, площадки для временного размещения ТБО и ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального округа. 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Развитие территорий под места захоронения будет способствовать упорядочиванию и систематизации ритуальной деятельности, соблюдению экологических нормативов и исключению вредного воздействия на население и окружающую среду.
3.5. Ландшафтно-рекреационные территории
Озеленение санитарно-защитных зон будет способствовать улучшению экологического состояния, созданию защитного барьера между промышленными зонами и жилыми.
3.6. Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура обеспечит комфортную доступность территорий муниципального округа, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта. 
Автомобильные дороги обеспечат грузовые и пассажирские потоки между населенными пунктами, что в целом приведет к улучшению экономического воздействия. 
Развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах позволят систематизировать и упорядочить движение транспорта по территории, что приведет к снижению количества происшествий, улучшению экологической обстановки.
3.7. Инженерная инфраструктура
3.7.1. Водоснабжение
Сохранение и развитие на территории населенных пунктов объектов водоснабжения местного значения позволит:
- устранить дефицит мощности водозаборных сооружений;
- обеспечить населенные пункты требуемым количеством питьевой воды, качество которой соответствует санитарным нормам;
- обеспечить сетями водоснабжения территории, планируемые под жилищное строительство;
- снизить износ, улучшить гидравлический режим сетей водоснабжения;
- повысить надежность и эффективность функционирования системы водоснабжения;
- обеспечить пожарную безопасность, улучшить организацию пожаротушения.
3.7.2. Водоотведение
Сохранение и развитие на территории населенных пунктов объектов водоотведения местного значения позволит:
- осуществлять водоотведение в объеме, необходимом для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов, с учетом перспектив его развития;
- повысить комфортность условий проживания за счет внедрения централизованной системы водоотведения;
- обеспечить возможность подключения к системе водоотведения застраиваемых территорий, в том числе планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства;
- улучшить качество очистки сточных вод с доведением до соответствия нормативным требованиям, что положительным образом скажется на экологии природного водоема, в который осуществляется сброс сточных вод;
- повысить надежность и эффективность функционирования системы водоотведения.
3.7.3. Газоснабжение
Развитие на территории населенных пунктов объектов газоснабжения не предусматривается.
3.7.4. Теплоснабжение
Сохранение и развитие на территории населенных пунктов объектов централизованного теплоснабжения местного значения позволит:
- обеспечить реконструкцию и модернизацию котельных;
- повысить надежность и эффективность функционирования системы теплоснабжения.
3.7.5. Электроснабжение
Сохранение и развитие на территории населенных пунктов объектов электроснабжения местного значения позволит:
- продолжить развитие централизованной системы электроснабжения;
- устранить дефицит энергетических мощностей;
- повысить надежность работы систем электроснабжения;
- снизить аварийность сетей и технологического оборудования;
- снизить потери электроэнергии;
- осуществить бесперебойное обеспечение электрической энергией с заданными параметрами.
3.7.6. Системы связи
Сохранение на территории населенных пунктов муниципального округа объектов местного значения позволит:
- обеспечить необходимую номерную емкость сети связи общего пользования;
- увеличить объем оказываемых населению услуг связи.
3.8. Инженерная подготовка территории
Мероприятия по инженерной подготовке будут способствовать остановке эрозионных процессов, созданию площадок для освоения, в т.ч. под новое жилое строительство.
3.9. Мероприятия по охране окружающей среды
При разработке генерального плана на основе комплексной градостроительной оценки площадок приняты следующие основные решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:
- резервирование селитебных территорий под развитие населенных пунктов;
- сохранение природных ландшафтов;
- создание единой системы зеленых насаждений, включая новые селитебные территории и природные комплексы;
- запрещение размещения новых промышленных и коммунально-складских предприятий I-II классов вредности в пределах муниципальных образований, которые могут увеличить загрязнение окружающей среды и требующих больших разрывов от селитебных зон;
- рациональное использование территорий промышленно-коммунальных зон при реорганизации промышленности с выделением участков многоцелевого назначения;
- очередность освоения новых жилых территорий с учетом реальных результатов в проведении мероприятий по улучшению экологического состояния территории;
- создание полноценной системы учреждений культурно-бытового назначения поселкового значения, обеспечивающей потребность населения;
- организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов транспортного сообщения в поселке с учетом технической возможности реализации;
- обеспечение инженерного оборудования существующей и перспективной застройки.
3.9.1. Охрана воздушного бассейна
Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер.
Планировочными мероприятиями, предусмотренными ГП являются:
- вынос из жилой застройки коммунальных объектов и промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;
- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
- упорядочение улично-дорожной сети, сооружение транспортных развязок, магистралей-дублеров, грузовых и обходных дорог.
Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия: 
- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;
- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;
- организация санитарно-защитных зон предприятий;
- применение высокоэффективного газоочистного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего технологического оборудования, использование современных технологических процессов при реконструкции и расширении промышленных предприятий;
Реализация проекта ГП с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.
Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на стадиях проектирования.
3.9.2. Охрана водного бассейна
Для улучшения и сохранения качества поверхностных вод на территории населенных пунктов необходимо решение следующих основных задач: 
- полное прекращение сбросов, загрязненных промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф, в водотоки и водоемы муниципального округа;
- сокращение объемов водопотребления на производственные нужды за счет внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.
С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов ГП предусмотрены следующие мероприятия: 
- организация сбора и очистки подсланевых вод;
- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке; 
- строительство сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;
- модернизация системы водоотведения населенных пунктов, строительство и реконструкция канализационных коллекторов, строительство, модернизация и реконструкция канализационных насосных станций; 
- организация зон санитарной охраны для источников питьевого водоснабжения;
- благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
- ликвидация несанкционированных свалок в водоохранной зоне и уборка затопленной древесины с берегов рек.
Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде. 
Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:
- строительство ливневой канализации на территории промышленных и коммунально-складских зон;
- применение системы оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на существующих и вновь организуемых предприятиях с водоемкими технологическими процессами.
К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод относятся:
- создание системы мониторинга водных объектов;
- организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей населенных пунктов и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.
- разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжения и при образовании новых;
Для эксплуатации скважин необходимо получить лицензию на недропользование. 
Таким образом, вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам нанесено не будет.
На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:
- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков в водный объект, либо в систему водоотведения.
Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.
3.9.3. Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова
Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких коммунальных отходов в населенных пунктах, наличие несанкционированных свалок отходов является причинами бактериологического загрязнения почв селитебных территорий.
Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах муниципального округа предусмотрены следующие мероприятия:
- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;
- сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;
- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;
- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий рек;
- биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий.
В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: 
- строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 
- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; 
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, ГП предусматривается ряд мероприятий:
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;
- рекультивация оврагов, частичная засыпка или закрепление вершин и отвершков оврагов, уполаживание и озеленение крутых участков овражных склонов, благоустройство приовражных зон.
На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля за состоянием почвенного покрова и проведение следующих мероприятий для его восстановления:
- вывоз почвенного покрова (в зависимости от глубины загрязнения) за пределы муниципального округа на специальные места переработки.
- замена грунта, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав-фиторемедиантов, биоремедиация.
Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений, являются:
- организация и обеспечение планово-регулярной очистки муниципального округа от жидких и твердых отходов;
- охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости (пойменных ландшафтов);
- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.
Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.
Для рационального использования земельных ресурсов проектом предусмотрен снос ветхого жилья и строительство на его месте нового, что позволяет сократить размер земельных участков, выделяемых под новое жилье и улучшить условия жизни населения.
Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.
3.9.4. Охрана растительного и животного мира
В целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды устанавливаются зеленые зоны.
В соответствии с Лесным кодексом РФ в зеленых зонах запрещаются: 
- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- разработка месторождений полезных ископаемых;
- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;
- размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.
Согласно ст. 41 «Лесного кодекса РФ» леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.
Одним из основных видов пользования животным миром является охота, которая имеет экономическое, экологическое, культурно-оздоровительное значение. Расчет нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях осуществляется на основе нормативов, установленных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.04.2010 № 138. Соблюдение нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов позволяет сохранить численность популяций и разнообразие животного мира.
Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Проектом предлагается благоустройство и озеленение прибрежных территорий.
Данным проектом предусмотрено увеличение площади зеленых насаждений общего пользования и предлагаются следующие мероприятия:
- сохранение зеленых зон вдоль рек;
- создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке зеленых массивов.
Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий III, IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ.
3.9.5. Охрана от физического воздействия
Защита от шума.
Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги и применение шумозащитных экранов не позволяет обеспечить достаточное снижение уровня шума. 
С учетом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки. Мероприятия по переселению жителей не требуются.
Радиационная обстановка
Опасность заражения территории населенных пунктов радиоактивными веществами практически отсутствует, так как нет радиационно-опасных объектов.
Электромагнитное загрязнение.
Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.
Основными источниками электромагнитного излучения в муниципальном округе являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (электроподстанции, линии электропередач).
Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения.
Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003. Защита от шума».
- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;
- создание озелененных санитарно-защитных зон, применение современных методов застройки и озеленения, организация дорожного движения, строительство инженерных сооружений, шумозащитных домов, устройство шумозащитных полос и экранов вдоль железнодорожных путей для защиты от акустического загрязнения, создаваемого стационарными и передвижными источниками;
- соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населенных пунктах);
- соблюдение санитарно-защитных зон железных дорог для защиты зданий от вибрации, возникающей от движения на железнодорожных линиях;
- организация санитарно-гигиенического надзора в санитарно-защитных зонах и зонах ограничения застройки передающих радиотехнических объектов;
- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.
4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Объекты федерального значения
Объекты федерального значения на территории муниципального округа отсутствуют.

4.2. Объекты регионального значения
При разработке генерального плана для определения планируемых объектов регионального значения использованы следующие материалы:
- схема территориального планирования Приморского края;
- программы и стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2030 года.
Таблица 58
Сведения о планируемых для размещения объектах регионального значения
	Вид
	Назначение
	Наименование
	Основные характеристики
	Местоположение
	Характеристики ЗОУиТ
	Реквизиты документов территориального планирования
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения

	Объекты образования и науки

	1 очередь

	Расчетный срок

	Нежилое здание
	Среднее профессиональное образование
	Общежитие при КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»
	50 мест
	Лазовский муниципальный округ, с. Лазо
	-
	№ п/п 1.15 раздела 1.1. «Объекты в области образования и науки» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Объекты здравоохранения

	1 очередь

	Нежилое здание
	Здравоохранение
	Участковая больница КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» (Районная больница КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница») планируемый к реконструкции
	300 мест
	Пгт Преображение
	-
	№ п/п 2.23 раздела 1.2. «Объекты в области здравоохранения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Нежилое здание
	Здравоохранение
	Поликлиника КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» планируемый к ликвидации
	1 объект
	с. Лазо
	-
	№ п/п 2.25 раздела 1.2. «Объекты в области здравоохранения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Нежилое здание
	Здравоохранение
	Поликлиника КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» планируемый к размещению
	1 объект
	с. Лазо
	-
	№ п/п 2.24 раздела 1.2. «Объекты в области здравоохранения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Нежилое здание
	Здравоохранение
	ФАП КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» планируемый к ликвидации
	1 объект
	с. Беневское
	-
	№ п/п 2.160 раздела 1.2. «Объекты в области здравоохранения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Нежилое здание
	Здравоохранение
	ФАП КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» планируемый к размещению
	1 объект
	с. Данильченково
	-
	№ п/п 2.161 раздела 1.2. «Объекты в области здравоохранения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Расчетный срок

	Нежилое здание
	Здравоохранение
	Врачебная амбулатория/отделение общей врачебной практики КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» планируемый к размещению
	-
	с. Беневское
	-
	№ п/п 2.111 раздела 1.2. «Объекты в области здравоохранения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения

	Автомобильные дороги

	1 очередь

	Сооружение
	Автомобильное сообщение
	Киевка – Преображение на участке км 18 – км 20 в Приморском крае (05 ОП РЗ 05К-452) планируемый к реконструкции
	протяженность сооружения, км 
1,49
категория автомобильной дороги (проектная)
IV
	Лазовский муниципальный округ
	придорожная полоса – 50 м
	№ п/п 9.8 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Сооружение
	Автомобильное сообщение
	Киевка – Преображение (05 ОП РЗ 05К-452) планируемый к реконструкции
	протяженность сооружения, км
 19,7
категория автомобильной дороги (проектная)
IV
	Лазовский муниципальный округ
	придорожная полоса – 50 м
	№ п/п 9.9 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Сооружение
	Автомобильное сообщение
	Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово (05 ОП РЗ 05Н – 131) планируемый к реконструкции
	протяженность сооружения, км
334,39
категория автомобильной дороги (проектная)
III
	Лазовский муниципальный округ
	придорожная полоса – 50 м
	№ п/п 9.114 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Сооружение
	Автомобильное сообщение
	Соколовка – Аэропорт (05 ОП РЗ 05К-455) планируемый к реконструкции
	протяженность сооружения, км
 2,078
категория автомобильной дороги (проектная) 
V
	Лазовский муниципальный округ
	придорожная полоса – 25 м
	№ п/п 9.142 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Сооружение
	Автомобильное сообщение
	Валентин – Глазковка (05 ОП РЗ 05К-456) планируемый к реконструкции
	протяженность сооружения, км
12,466
категория автомобильной дороги (проектная) 
V
	Лазовский муниципальный округ
	придорожная полоса – 25 м
	№ п/п 9.143 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Сооружение
	Автомобильное сообщение
	Звездочка – Чистоводное (05 ОП РЗ 05К-453) планируемый к реконструкции
	протяженность сооружения, км
 25,0
категория автомобильной дороги (проектная) 
V
	Лазовский муниципальный округ
	придорожная полоса – 25 м
	№ п/п 9.144 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Сооружение
	Автомобильное сообщение
	Сокольчи – Валентин (05 ОП РЗ 05К-454) планируемый к реконструкции
	протяженность сооружения, км
 25,0
категория автомобильной дороги (проектная)
 V
	Лазовский муниципальный округ
	придорожная полоса – 25 м
	№ п/п 9.145 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Сооружение
	Автомобильное сообщение
	Лазо – Заповедный (05 ОП РЗ 05К-451) планируемый к реконструкции
	протяженность сооружения, км 
62,0
категория автомобильной дороги (проектная)
IV
	Лазовский муниципальный округ
	придорожная полоса – 50 м
	№ п/п 9.146 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Расчетный срок

	Сооружение
	Автомобильное сообщение
	Владивосток – Находка – порт Восточный – Хмыловка – Киевка планируемый к размещению
	протяженность сооружения, км
 53,97
категория автомобильной дороги (проектная)
IV
	Лазовский муниципальный округ
	придорожная полоса – 50 м
	№ п/п 9.235 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Сооружение
	Автомобильное сообщение
	Новомихайловка – Чугуевка – Лазо на участке перегона Ясное – Лазо планируемый к размещению
	
IVпротяженность сооружения, км
47,57
категория автомобильной дороги (проектная)
IV
	Лазовский муниципальный округ
	придорожная полоса – 50 м
	№ п/п 9.396 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Объекты автомобильного пассажирского транспорта

	Расчетный срок

	Нежилое здание
	Организация транспортного обслуживания
	Автостанция в пгт Преображение планируемый к размещению
	
1 объект
	пгт Преображение
	санитарно-защитная зона – 50 м
	№ п/п 9.433 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Объекты воздушного транспорта

	1 очередь

	Сооружение
	Организация транспортного обслуживания
	Посадочная площадка «Преображение» планируемый к реконструкции
	-
	пгт Преображение
	-
	№ п/п 9.440 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Объекты водного транспорта

	Расчетный срок

	Сооружение
	Организация транспортного обслуживания
	Причал пассажирский в пгт Преображение планируемый к размещению
	-
	пгт Преображение
	-
	№ п/п 9.463 раздела 1.9. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

	1 очередь

	Нежилое здание
	Обеспечение пожарной безопасности
	Объект пожарной охраны на два выезда планируемый к размещению*
	2 автомобиля
	с. Беневское
	
	№ п/п 10.13 раздела 1.10. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Нежилое здание
	Обеспечение пожарной безопасности
	Объект пожарной охраны на два выезда планируемый к размещению
	2 автомобиля
	с. Чистоводное
	
	№ п/п 10.14 раздела 1.10. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Нежилое здание
	Обеспечение пожарной безопасности
	Пожарное депо
	2 автомобиля
	с. Киевка
	
	№ п/п 10.56 раздела 1.10. «
Объекты в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги краевого и межмуниципального значения» Действующей СТП ПК
	Определено СТП Приморского края

	Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

	1 очередь

	Сооружение
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	Мусороперегрузочная станция
	площадью 20000 м2, мощностью 2000 т\г
	с. Лазо, 25:07:010101:817
	СЗЗ – 100 м
	Территориальная схема обращения с отходами в Приморском крае, утвержденная Приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 25.02.2023 № 37-01-09/38 (в ред. от 14.02.2023)
	Территориальная схема обращения с отходами в Приморском крае

	Сооружение
	Обращение с твердыми коммунальными отходами
	Мусороперегрузочная станция
	площадью 10000 м2, мощностью 2000 т\г
	пгт Преображение
	СЗЗ – 100 м
	Территориальная схема обращения с отходами в Приморском крае, утвержденная Приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края от 25.02.2023 № 37-01-09/38 (в ред. от 14.02.2023)
	Территориальная схема обращения с отходами в Приморском крае


* Пожарное депо на два выезда в с. Беневское фактически возведено 18.12.2023 и поставлено на боевое дежурство в составе 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального округа.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Объекты местного значения
Объекты местного значения муниципального района на территории муниципального округа отсутствуют.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В главе приводится определение условий и основных характеристик возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с указанием мероприятий по обеспечению их предупреждения, оповещения и ликвидации, а также обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.
6.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера
Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование застраиваемой территории
Источником природной чрезвычайной ситуации является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого могут быть: землетрясение, сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС на планируемой территории различного происхождения, характер их действий и проявлений приведены в таблице. 
Таблица 59
	№
	Источник ЧС природного характера
	Наименование поражающего фактора
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера

	1
	2
	3
	4

	1
	Опасные геологические явления и процессы

	1.1
	Землетрясение 
	Динамический
	Нарушение целостности земной поверхности.
Деформация земной поверхности.
Деформация грунтов.

	1.2
	Лавина
	Динамический
	Смещение (движение) снежной массы.

	
	
	Гравитационный
	Удар.

	1.3
	Оползень
	Динамический
	Смещение (движение) горных пород.

	
	
	Гравитационный
	Удар.

	1.4
	Обвал
	Динамический
	Смещение (движение) горных пород.

	
	
	Гравитационный
	Удар.

	1.5
	Цунами
	Гидродинамический
	Удар волны.
Гидродинамическое давление потока воды.
Размывание грунтов.
Затопление территории.
Подпор воды в реках.

	1.6
	Просадка в лессовых грунтах
	Гравитационный
	Деформация земной поверхности.
Деформация грунтов.

	1.7
	Переработка берегов
(изменение очертания береговой линии водотока под воздействием воды)
	Гидродинамический
	Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов.
Перенос (переотложение) частиц грунта.


	
	
	Гравитационный
	Смещение (обрушение) пород в береговой части.

	2
	Опасные гидрологические явления и процессы

	2.1
	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод.

	
	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод.

	
	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов.
Коррозия подземных металлических конструкций.

	2.2
	Наводнение, половодье, паводок
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов.

	2.3
	Сель
	Динамический
Гравитационный
Гидродинамический
Аэродинамический
	Смещение (движение) горных пород.
Удар.
Механическое давление селевой массы.
Гидродинамическое давление селевого потока.
Ударная волна.

	2.4
	Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды.
Деформация речного русла.

	2.5
	Штормовой нагон воды
	Гидродинамический
	Удар волны.
Гидродинамическое давление потока воды.
Размывание грунтов.
Затопление территории.
Подпор воды в реках.

	3
	Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1
	Сильный ветер (ураган)
	Аэродинамический
	Ветровой поток.
Ветровая нагрузка.
Аэродинамическое давление. Вибрация.

	3.2
	Сильные осадки

	3.2.1
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.
Снежные заносы.

	3.2.2
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.
Снежные заносы.
Ветровая нагрузка.

	3.3
	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	3.4
	Град
	Динамический
	Удар.

	3.5
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.

	3.6
	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха).

	3.7
	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды.

	4
	Природные пожары

	4.1
	Пожар (ландшафтный, степной, лесной)
	Теплофизический
	Пламя.
Нагрев теплым потоком.
Тепловой удар.

	
	
	Химический
	Помутнение воздуха.
Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы.
Опасные дымы.


Сейсмичность на территории муниципального округа согласно приложению «А» к СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» по карте ОСР-2015 С составляет 8 баллов шкалы MSK-64 (вероятность возможного превшения интенсивности землетрясений в течении 50 лет – 1%).
Согласно СП 292.1325800.2017 «Здания и сооружения в цунамиопасных районах», цунамиопасность побережья Японского моря в границах Лазовского муниципального округа характеризуется максимальной высотой заплеска цунами от 2 до 5 метров с повторяемостью в среднем один раз в 100 лет. Под заплеском (вертикальным) понимается превышение уровня максимального проникновения цунами над невозмущенным уровнем моря.
Опасное гидрометеорологическое явление (далее по тексту - ОЯ) - метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.
Критерии ОЯ - качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.
Перечень и критерии ОЯ приведены согласно:
- Р 52.04.818-2014 «Рекомендации по эксплуатации автоматизированных метеорологических комплексов в наблюдательных подразделениях»;
- РД 52.04.563-2013 «Инструкция по подготовке и передаче штормовых сообщений наблюдательными подразделениями»;
- РД 52.04.830-2015 «Массовая концентрация взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе. Методика измерений гравиометрическим методом».
Таблица 60
	Название и определение ОЯ
	Критерий ОЯ

	1
	2

	Очень сильный ветер
	Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более

	Шквал (резкое кратковременное усиление ветра)
	Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 минуты и более

	Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки)
	Любой смерч, отмеченный наблюдателем

	Сильный ливень (сильный ливневый дождь)
	Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее

	Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом)
	Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее

	Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.)
	Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее

	Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа)
	Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час

	Крупный град
	Диаметр градин не менее 20 мм

	Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости
	Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м

	Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости)
	Метеорологическая дальность видимости не более 50 м

	Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка)
	Диаметр:
- гололеда не менее 20 мм;
- сложного отложения не менее 35 мм;
- мокрого снега не менее 35 мм;
- изморози не менее 50 мм

	Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса)
	Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой


Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений (далее по тексту - КНЯ) приведены в таблице.
Таблица 61
	Название и определение КНЯ
	Критерий КНЯ

	Усиление мороза при сильном ветре, метель
	Похолодание до - 25 - 34 0С при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с, метель

	Гололед, налипание мокрого снега при сильном ветре
	Диаметр отложения гололеда или мокрого снега 10 - 19 мм, или диаметр сложного отложения 25 - 34 мм при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с

	Град, ливень, сильный ветер
	Град диаметром 10 - 19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21 - 29 мм или за 12 час и менее 35 - 49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25 - 29 мм) при максимальной скорости ветра 17 - 24 м/с

	Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при еще не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации
	Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15 - 19 мм, для мокрого снега и дождя 35 - 49 мм (в горных районах 25 - 29 мм) при максимальной скорости ветра 20 - 24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более.


Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий приведены в таблице.
Таблица 62
	Вид ОЯ
	Возможные последствия воздействия ОЯ
	Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий

	1
	2
	3

	Ветер, в том числе шквалы, смерчи
	- повреждение отдельного оборудования;
- обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи;
- разрушение кровли и козырьков зданий;
- опрокидывание малых архитектурных форм.
	- восстановление и ремонт оборудования;
- отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии;
- восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП;
- ремонт кровли.

	Дождь
	- затопление помещений и территорий.
	- очистка дренажных сборных канав.

	Снег
	- нарушение нормальной работы объекта;
- прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей;
- прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения;
- завалы снега на территории;
- обрыв проводов при падении деревьев.
	- расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли;
- обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков.

	Град
	- повреждение мягкой кровли здания;
- выход из строя оборудования.
	- восстановление и ремонт кровли;
- обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании.

	Метель при ветре
	- ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе.
	- ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест.

	Гололед, сложные отложения
	- повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей.
	- готовность персонала к расчистке гололеда; 
- при повреждениях отключение поврежденного оборудования.

	Туман
	- ограничение использования автотранспорта.
	- ограничение скорости движения;
- использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. 

	Мороз
	- возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе;
- выход из строя оборудования.
	- ограничение времени работы на открытом воздухе;
- включение дополнительных секций обогрева.

	Жара
	- возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе;
- перегрев электрооборудования.
	- ограничение времени работы на открытом воздухе;
- контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования.

	Резкое изменение температуры воздуха
	- повреждение изоляции.
	- проведение осмотров электрооборудования.

	Гроза
	- повреждение персонала электрическим током.
	- прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место.

	Гололедица
	- ограничение использования автотранспорта.
	- применение реагентов (соль, песок);
- использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости.


Защита от чрезвычайных ситуаций природного характера
На планируемой территории предусматриваются следующие технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных погодных явлений: 
- ливневые дожди – затопление планируемой территории и подтопление фундаментов жилых домов предотвращаются сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклоном в сторону от зданий по лоткам проездов и земной поверхности; 
- ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» элементы конструкций жилых домов рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок; 
- выпадение снега – конструкции кровли и навесов жилых домов рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» для данного климатического района; 
- сильные морозы – производительность местной системы водяного отопления и параметры теплоносителя соответствуют требованиям СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (актуализированная редакция СНиП 41-01-2003) рассчитаны исходя из температур наружного воздуха минус 34°С в течение наиболее холодной пятидневки. Теплоизоляция помещений выбрана в соответствии с требованиями СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) для климатического пояса, соответствующего условиям населенного пункта;
- грозовые разряды – молниезащита жилых домов обеспечивается согласно требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололеда на планируемой территории предусматриваются места для размещения ящиков с песком для борьбы с обледенением тротуаров и дорожных покрытий. 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: затопление, эрозионные и мерзлотные процессы, снежные заносы, морозы, град, гололедные явления, чрезвычайная пожароопасность.
В основе работы по предупреждению пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны таких как:
- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;
- устройство противопожарных резервуаров; 
- разъяснительную и воспитательную работу.
Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций, вызванных затоплением поверхностными водами, необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений, а также проведение специальных инженерно-технических мероприятий на участках возможного затопления. До завершения строительства защитных сооружений требуется проведение адаптационных противопаводковых мероприятий, которые включают в себя создание информационной системы прогнозирования наводнений и оповещения населения и создание системы регламентации хозяйственной деятельности в зоне затопления паводковыми водами с целью снижения ущерба от наводнений.
В условиях сложной чересполосицы водных горизонтов и потоков требуется создание достаточно сложных инженерно-технических систем, обеспечивающих защиту от обводнения, активное предупреждение деформаций уже в предпостроечный период – дополнительное замораживание, силикатизация, термосваи, гидрозавесы в области питания. При этом рекомендуется создание систем режимного наблюдения за состоянием грунтов и подземных вод, как для отдельных объектов, так и по целым площадкам и зонам.
В особо сложных условиях, где возможно применение I-го принципа использования грунтов обязательно создание сети режимной службы наблюдений с изучением взаимодействия мерзлотных пород и водных потоков. Выбор конструкций защитных сооружений производится на основе анализа комплекса геологических и гидрологических изысканий, прогнозных расчетов и специального моделирования.
Для защиты от склоновой и овражной эрозии необходимо предусмотреть комплекс защитных сооружений от склоновой эрозии в составе:
- регулирование поверхностного стока (перехватные сбросные лотки);
- планировка откосов с устройством берм;
- крепление откосов железобетонными плитами.
Определенные мероприятия необходимы в целях общего благоустройства территории и предотвращения развития неблагоприятных процессов на площадках, резервируемой для будущей застройки, в зонах инженерно – транспортных коммуникаций. Намечается засыпка верховых частей и отвершков оврагообразований, перехват ливневых вод с прилегающих водосборных площадей, крепление откосов ложа оврагов, прокладка водоотводных и дренажных коллекторов вдоль тальвегов.
Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.
Конкретные мероприятия и размещение сооружений по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера определяются в составе документации по планировке территории и проектной документации.
Одним из наиболее вероятных природных стихийных бедствий наиболее вероятными является чрезвычайная пожароопасность.
Месторождений торфа на территории муниципального округа нет. Опасность торфяных пожаров для территории муниципального округа отсутствует.
6.2. Перечень возможных источников возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории Лазовского муниципального округа Приморского края может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаровзрывоопасные вещества.
Основные источники чрезвычайного характера от производственных предприятий на территории Лазовского муниципального округа Приморского края на сегодняшний день представлены в таблице.
Таблица 63
	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование АХОВ
	Количество (тонн)

	1
	2
	3
	4

	1
	ОАО ПБТФ «Холодильный комплекс»
	Аммиак
	860 кг

	2
	ОАО ПБТФ «Ацетиленовая станция»
	Карбид кальция
	20 тонн.
Производительность: 10 куб. м/час. - ацетилена

	3
	ОАО ПБТФ «Кислородная станция»
	Кислород, азот
	Производительность:
Кислорода – 55 куб. м/час жидкого; 45 куб. м/час газообразного;
Азот – 65 куб. м/час жидкого; 65 куб. м/час газообразного

	4
	ООО АЗС «Нефтесинтез» с.Лазо
Ханкайскайской топливно-снабжающей организации АЗС
	Бензин
	150 м3

	5
	ООО АЗС «Нефтесинтез» пгт Преображение
Ханкайскайской топливно-снабжающей организации АЗС
	Бензин
	72 м3

	6
	ОАО АЗС «Магнит» с.Лазо
	Бензин
	105 м3

	7
	АЗС ООО «Аскот» с.Скольчи
	Бензин
	170 м3


На территории Лазовского муниципального округа Приморского края функционирует воздушный и автомобильный транспорт.
Основу сети автодорог общего пользования составляют автомобильные дороги, проходящие по территории муниципального округа, регионального или межмуниципального значения: Находка - Лазо - Ольга – Кавалерово; Лазо – Заповедный; Киевка – Преображение; Сокольчи – Валентин; Валентин – Глазковка; Звездочка-Чистоводное; Соколовка-аэропорт. Остальные автомобильные дороги муниципального образования имеют местное значение и относятся к дорогам общего пользования, имеют дорожную одежду с переходным типом покрытия.
Воздушные сообщения осуществляются через аэропорт в пгт Преображение. На территории Лазовского муниципального округа, в 4 км от с. Лазо расположен аэродром с грунтовой взлётной полосой. Класс аэродрома - Д. В настоящее время аэропорт не используются по назначению.
Пассажирское морское сообщение, ранее осуществляемое через с. Валентин по направлению г.Находка и г. Владивосток, прекращено.
Трубопроводный и железнодорожный транспорт отсутствует.
Система теплоснабжения:

пгт Преображение
В настоящее время теплоснабжение основной территории поселка Преображение осуществляется от центральной котельной №1. Жилая зона юго-восточного микрорайона снабжается теплом от собственной котельной №2, расположенной на ул.30 лет Победы. Эти две котельные работают на мазуте. Также свою котельную имеет больничный комплекс – котельная №3 работает на угле.

Котельная №4 по ул. Молодежной также работает на угле.

Территория района поселка Заречное обслуживается котельной №5, работающей на угле. Село Соколовка обслуживается котельной № 6, также работающей на угле.

Все существующие котельные работают на твердом топливе, пыле-газоулавливающие устройства (ПГУ) отсутствуют.

с. Лазо, с Кишиневка, с. Старая Каменка, с. Зеленый
Основным источником тепла для жилищно-коммунального сектора и производственно-промышленных предприятий являются локальные котельные, в основном на твердом топливе. Котельные населенных пунктов работают на углях и дровах. Частные дома на 60% отапливаются дровами.

Одноэтажная застройка в основном отапливается от индивидуальных источников тепла.

с. Валентин, с. Глазковка
На территории с. Валентин, с. Глазковка действуют 3 котельных. Основным источником тепла для объектов социального назначения являются локальные котельные на твердом топливе (уголь). Частные дома на 60% отапливаются дровами.

с. Беневское, с. Киевка, с. Чистоводное, с. Свободное, с. Заповедный, с. Скалистое, маяк Маяк-Островной
Основным источником тепла для жилищно-коммунального сектора и производственно-промышленных предприятий являются локальные котельные, в основном на твердом топливе. Котельные населенных пунктов работают на углях и дровах. Частные дома на 60% отапливаются дровами.

Одноэтажная застройка в основном отапливается от индивидуальных источников тепла.

с. Черноручье, с. Дальниченково, с. Сокольчи
На территории с. Черноручье, с. Дальниченково, с. Сокольчи действуют 4 котельных. Основным источником тепла для объектов социального назначения являются локальные котельные на твердом топливе (уголь). Частные дома на 60% отапливаются дровами.

Опасность чрезвычайных ситуаций социально-экономического характера для населения и территории Лазовского муниципального округа Приморского края может возникнуть в случае аварий либо проявления террористического акта на критически важных объектах, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращение обеспечение водой, теплом, электроэнергией, нарушение работы железнодорожного транспорта).
Учитывая показатели износа основных фондов, на территории Лазовского муниципального округа Приморского края объективно существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Наиболее частыми чрезвычайными ситуациями природного характера на территории Лазовского муниципального округа Приморского края в зимнее время могут быть:
- сильный ветер, метели и снегопады, что может привести к частичному нарушению нормальной работы объектов жизнеобеспечения:
* обрыву линий электропередач, размораживанию систем отопления;
* приостановке движения автомобильного транспорта. 
Этим опасным природным явлениям подвергаются потенциально опасные объекты, автомобильные дороги, объекты жизнеобеспечения населения.
Источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать:
- аварии на потенциально опасных объектах;
- аварии на транспортных коммуникациях;
- аварии на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения на планируемой территории;
- аварии на объектах теплоснабжения (котельных);
- террористические акты.
Так же источниками возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на планируемой территории могут стать следующие потенциально опасные объекты и объекты транспорта:
- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:
* аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.
Схема 5.2.1 - Источники опасностей промышленности и транспорта
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Схема 5.2.2 - Источники опасностей жилищно-коммунального хозяйства
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Схема 5.2.3 - Источники опасностей агропромышленного комплекса
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Растениеводство осуществляется в ООО «Примсельхоз», ООО «Кирказон» и в пределах крестьянского фермерского хозяйства (КФХ), личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
Основным производителем сырого молока на сегодняшний день является ИП Рец А.П.
Также животноводство осуществляется в пределах личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
Защита от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Планируемая территория попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварий на опасных производственных объектах.
В населенных пунктах Лазовского муниципального округа Приморского края размещены системы жизнеобеспечения населения (сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).
Основным способом защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: своевременное оповещение населения планируемой территории о возникновении чрезвычайных ситуации, способах укрытия от основных поражающих факторов последних и вывод населения за пределы зон действия основных поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
При возникновении аварий на коммунально-энергетических сетях (авария на сетях теплоснабжения в холодный период года) или при авариях жилых домов в результате проведения террористического акта возможно временное размещение пострадавшего населения планируемой территории в пунктах временного проживания.
Мероприятия по предупреждению ЧС при авариях на пожаровзрывоопасных объектах заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых противопожарных разрывов от пожаровзрывоопасных объектов (согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), в развитии и модернизации существующей системы водоснабжения, по обеспечению пожарной безопасности, развитие систем связи.
Мероприятия по предупреждению ЧС в результате происшествий на автотранспорте (при перевозке опасных грузов) заключаются в соблюдении при размещении объектов капитального строительства требуемых разрывов от существующих и проектируемых транспортных коммуникаций (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»), в развитии объектов транспортной инфраструктуры.
Защита населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). При развитии сети автомобильных дорог следует предусматривать строительство автомобильных подъездных путей к пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.
Территория проектирования расположена в безопасном районе, как территория Лазовского муниципального округа, не отнесенная к группам по гражданской обороне, вне зон возможного разрушения от воздействия обычных средств поражения. Учет защитных сооружений гражданской обороны расположенные на территории муниципального образования, ведется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» органами местного самоуправления.
Оценка последствий возникновения аварий на потенциально опасных объектах
В соответствии с Перечнем потенциально-опасных объектов, расположенных на территории Приморского края, утвержденного решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от 23 декабря 2020 г. № 224, на территории Лазовского муниципального округа потенциально-опасные объекты отсутствуют.
На территории расположен химически опасный объект ПАО «ПБТФ», при аварии на котором максимальная глубина возможного химического заражения (аммиак) составит 0,44 км.
Котельная является потенциально-опасным объектом, создающим угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации, т.к. на ней эсплуатируются котлы с рабочим давлением 0,6 кгс/см2, а в качестве топлива используется природный газ. Взрыв на тельной является наиболее распространенной аварией. Безопасность котельной зависит от множества факторов. Основыными причинами аварии являются: неисправность оборудования; человеческий фактор; другие причины (несанкционированные работы, нарушение режима труда и отдыха, некачественное топливо и др.).
Человеческий фактор по-прежнему является основной причиной аварии. Для исключения влияния человеческого фактора на технологический процесс котельной постоянно проводятся проверки знаний операторов котельной; обязательное использование средст индивидуальной защиты.
Уменьшить число аварий, из-за технической неисправности оборудования возможно, если использовать методы неприрывного мониторинга состояния теполтехнического оборудования и трубопроводов. Наличие автоматизации и технических средств контроля параметров, сопутствующих технологическому процессу, позволяет осуществлять эффективную и безаварийную эксплуатацию котельной.
Наиболее важным контролируемым параметром является контроль уровня загазованности в зоне работы технологических объектов, поскольку превышение предельно допустимых уровней концентрации метана и оксида углерода в воздухе помещения котельной может привести к взрыву.
На территории населенных пунктов Лазовского муниципального округа Приморского края расположен ряд критически важных объектов - объектов, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики муниципального округа, или существенному ухудшению безопасности, а также нормальных условий жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях на длительный период времени. Учитывая большую значимость критически важных объектов муниципального образования для населения и предприятий, расположенных на его территории, каждый из этих объектов представляет определенный вид опасности (социально-экономической и техногенной), связанный либо с прекращением деятельности данного (объекты жизнеобеспечения), либо с опасными веществами, находящимися на территории объекта.
Воздействие вышеперечисленных объектов на планируемую территорию, зоны поражения и мероприятия по защите территории предусмотреть в соответствии с мероприятиями в составе проектной документации на каждый объект.
Оценка последствий возникновения аварий на транспортных коммуникациях
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:
- на автомобильном транспорте - нарушение водителями правил дорожного движения (превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, наезд на стоящее транспортное средство, гололед).
Учитывая то, что причинами аварий являются неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, автомобильных и железных дорог и слабая личная дисциплина, и подготовка работников, работающих в этой сфере, рост аварий имеет тенденцию к увеличению, так как кроме профилактической работы необходимы значительные материальные затраты на ремонт, реконструкцию дорог и обновление авто и локомотивного парка.
Большую вероятность возникновения техногенных аварий, способных перерасти в крупную экологическую катастрофу, придает высокая степень изношенности основных производственных фондов.
Риски возникновения ЧС на автомобильном транспорте
Чрезвычайные ситуации связаны с дорожными авариями при транспортировке опасных грузов по дорогам. Непосредственно к опасным маршрутам относятся дороги, используемые для доставки нефтепродуктов. 
Наибольшую опасность при перевозке опасных веществ представляет аварии на автомобильном транспорте, что в свою очередь приведет к опрокидыванию цистерны, разливу нефтепродуктов с последующим возгоранием и взрывом емкости с возникновением огненного шара. При возникновении данного аварийного сценария в районе жилой застройки в зону поражающих факторов попадают жилые здания и население населенного пункта.
Наиболее опасной чрезвычайной ситуацией является взрыв автомобильной цистерны в результате аварии на автомобильной дороге. В результате аварии на дороге происходит пролив нефтепродуктов с последующим возгоранием, при термическом воздействии на цистерну происходит вскипание нефтепродуктов, что влечет за собой взрыв автомобильной цистерны.
Наиболее уязвимый участок путей сообщения:
- в зимний период в результате снежных заносов может быть нарушено движение транспорта на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово, Лазо – Заповедный, Киевка – Преображение, Сокольчи – Валентин, Валентин – Глазковка, Звездочка-Чистоводное, Соколовка - аэропорт).
Оценка последствий возникновения аварий на наружных и внутренних сетях электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водостока жилой застройки
Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.
Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током.
Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).
Оценка последствий террористических актов
Ниже приведены ориентировочные границы зон возможных разрушений при расчете последствий подрыва заряда конденсированных взрывчатых веществ - 50 кг тротила на планируемой территории.
Расчеты последствий террористического акта необходимо выполнять согласно методикам, изложенных в Сборнике методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (Книга 2), М., МЧС России, 1994.
В общем виде, параметры взрыва конденсированных взрывчатых определяются в зависимости от вида, эффективной массы, характера подстилающей поверхности и расстояния до центра взрыва.
Ориентировочные границы зон возможных разрушений:
- радиус зоны полных разрушений - 23 м;
- радиус зоны сильных разрушений - 53 м;
- радиус зоны средних разрушений - 107 м;
- радиус зоны слабых разрушений - 196 м.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо проведение следующих мероприятий:
- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарных разрывов от существующих и проектируемых автозаправочных станций, складов ГСМ;
- оснащение территорий автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;
- контроль за состоянием емкостей на складах ГСМ, автозаправочных станциях, замена поврежденного коррозией оборудования;
- применение изоляционных покрытий на территории складов ГСМ и АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;
- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
- формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.
На объектах повышенной опасности (помещениях котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлоагрегатов.
Предотвращение образования взрывов пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:
- применением герметичного производственного оборудования;
- соблюдением норм технологического режима;
- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции. 
- установлением в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20 % величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.
Надежность водоснабжения населенных пунктов обеспечивается при проведении следующих мероприятий:
- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;
- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;
- наличие резервного электроснабжения;
- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
- обучения и повышения квалификации работников предприятий; созданием аварийного запаса материалов.
Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.
В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо - и пассажиропотоки. Этот фактор следует учитывать при подготовке сети автомобильных дорог к устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавших районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки ее осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим перевозкам. Для эффективного функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при ликвидации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее последствий. 
Размещение эвакуированного населения необходимо предусматривать в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и размещения должен доводиться до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах его размещения.
Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения осуществляется по заранее отработанным планам и в оперативном порядке.
6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Анализ возможных последствий воздействия ЧС биолого-социального характера на функционирование застраиваемой территории
ЧС биолого-социального характера обусловлены жизнедеятельностью болезнетворных (патогенных) микроорганизмов. Патогенные (болезнетворные) микробы вызывают заразные (инфекционные) заболевания человека, животных и растений. Все патогенные микробы – паразиты, т.е. живут и размножаются в других организмах и могут вызывать болезни. В зависимости от форм и размеров патогенных микробов различают: бактерии, риккетсии, вирусы, грибки, простейшие, прионы.
В основу классификации инфекционных болезней людей положен механизм передачи возбудителя. Кроме того, инфекционные болезни также делят на: кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей (аэрозольные), кровяные (трансмиссивные) инфекции и инфекции наружных покровов. Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя: вирусные, риккетсиозы, бактериальные, протозойные, гельминтозы, болезни системы крови. Заболевания людей и животных проявляются в виде особо опасной инфекции.
Особо опасная инфекция – состояние зараженности организма людей или животных, проявляющееся в виде инфекционной болезни, прогрессирующей во времени и пространстве и вызывающей тяжелые последствия для здоровья людей и сельскохозяйственных животных либо летальные исходы. К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, синдром приобретенного имунного дефицита, сибирская язва, дизентерия, туляремия, сап, туберкулез, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и др. К особо опасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцеллез, столбняк и др.
Риски возникновения ЧС, связанных с инфекционной заболеваемости людей на территории муниципального округа, отсутствуют. За последние годы на территории муниципального округа вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось. Эпифитотийных вспышек болезней сельскохозяйственных культур на территории округа не наблюдалось.
Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.
На территории Лазовского муниципального округа скотомогильники присутствуют.
6.4. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории.
Лазовский муниципальный округ относится к 
Водохозяйственному Комплексу №9 (ВК №9) Приморского края. Занимаемая площадь – 10300 км2.
Комплекс включает 44 населенных пункта Ольгинского района и Лазовского муниципального округа, где проживает 25 тыс.чел. Водоснабжение осуществляется исключительно за счет подземных вод, отбираемых из скважин, галерей и шахтных колодцев.

пгт Преображение
Преображенское месторождение пресных подземных вод приурочено к водоносному горизонту аллювиальных гравийно-галечных отложений первой надпойменной террасы р. Соколовки. Детальная разведка проведена в 1981-82 гг. трестом ПриморТИСИЗ. Балансовые запасы составляют 10,33 тыс. куб. м/сутки.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения пгт Преображение является водозабор поверхностных вод р. Соколовка. В состав водозабора входят следующие сооружения:

- водозаборное устройство представляет собой стальную трубу длиной 25 м, диаметром 300 мм, уложенную поперек русла и совмещенную водоприемным колодцем диаметром 3 м высотой 5 м.

- насосная станция первого подъема оборудована насосами марки ЭЦВ 12- 160-100- 2 шт, производительностью по 160 м3/час каждый (один – рабочий, один – резервный). Насосы вертикальные установлены в колодце глубиной до 3 м.

Насосная станция совмещена с приемным резервуаром.

Из водоприемного колодца вода самотечным водоводом подается на насосную станцию в резервуар и далее по трубопроводу (частично из резервуара) подается потребителям.

Протяженность водопроводных магистральных сетей в пгт Преображение составляет 24,185 км.

с. Лазо, с Кишиневка, с. Старая Каменка, с. Зеленый
Скважинный водозабор (с. Лазо, скв. №№ 720, 1428) расположен в с.Лазо с целью добычи пресных подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения населения и прочих потребителей.

Максимальная величина производительности водозабора 1365 куб. м/сутки, текущий водозабор 150 куб. м/сутки; предельно допустимое понижение уровня по:

- скважине № 720 – 20,75 м;

- скважине № 1428 – 36,5 м.

Горный отвод у каждой скважины диаметром 100 м.

с. Валентин, с. Глазковка
Скважинный водозабор (с. Глазковка, скв. № 18-260) расположен в с.Глазковка для добычи пресных подземных вод для питьевого, хозяйственно- бытового, технического водоснабжения населения.

с. Беневское, с. Киевка, с. Чистоводное, с. Свободное, с. Заповедный, с. Скалистое, маяк Маяк-Островной
В населенных пунктах с. Беневское, с. Киевка, с. Чистоводное, с. Свободное, с. Заповедный, с. Скалистое, маяк Маяк-Островной источниками водоснабжения являются колодцы и колонки.

с. Черноручье, с. Дальниченково, с. Сокольчи
Водоснабжение населённых пунктов базируется, в основном, на использовании подземных вод и осуществляется одиночными скважинами, колодцами, скважинными и галерейными водозаборами. Большинство из имеющихся разведочно-эксплуатационных скважин не используются, т.к. преждевременно выходят из строя из-за неправильных условий эксплуатации нет контроля за количеством и качеством отбираемой воды), отсутствия зон санитарной охраны, несвоевременного ремонта и чистки скважин.

Скважинный водозабор (с. Черноручье, скв. № 2002-А) расположен в с. Черноручье для добычи пресных подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового, технического водоснабжения населения.

ООО «Диморфант» занимается розливом минеральной воды, водозабор расположен в километре по дороге от с.Черноручье.

Горный отвод у каждой скважины диаметром 100 м.

Основные недостатки существующей системы водоснабжения:
- отсутствие централизованной системы водоснабжения в ряде территорий;
- морально-устаревшее оборудование, применение неэффективных технологий очистки;
- качество воды, подаваемой потребителю на питьевые цели, не всегда соответствует установленным нормативам;
- значительный износ сетей хозяйственно-питьевого водопровода;
- отсутствие разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны.
«Для обеспечения пожарной безопасности в настоящее время территория муниципального округа обслуживается тремя пожарно-спасательными частями, входящими в состав 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального округа.
Место дислокации пожарных частей:
1. 46 пожарная часть с. Лазо;
2. 25 пожарная часть пгт Преображение;
3. 95 пожарная часть с. Черноручье.
Три пожарные части (46-ПЧ, 25-ПЧ, 95-ПЧ) в составе 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального округа являются субъектовыми подразделениями Государственной противопожарной службы Приморского края.
В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.
В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, необходима организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.
Проектом предусматривается выполнение мероприятий по развитию существующих систем водоснабжения территории, включающих установку пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, ремонт (замену) существующей водопроводной инфраструктуры. Установку пожарных гидрантов необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2020.
На водопроводной сети в смотровых колодцах должны устанавливаться противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.
Вода для тушения пожара на территории населенных пунктов Лазовского муниципального округа должна хранится в противопожарных резервуарах, каждый водопровод должен иметь их не менее двух.
В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.
Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения противопожарного запаса 24 часа.
Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.
Принимается - один пожар в одном населенном пункте Лазовского муниципального округа, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.
Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 × 5 × 3600) : 1000 = 54 м3.
В населенных пунктах Лазовского муниципального округа (в которых отсутствует) централизованная система водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.
Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах необходимо строительство пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
Так же проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по пожарной безопасности:
- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями - магистралями, санитарно-защитными зонами;
- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;
- единая система озеленения территории, что позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы;
- противопожарные расстояния от границ населенных пунктов Лазовского муниципального округа до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м;
- дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством магистралей, улиц с твердым покрытием;
- устройство пожарных подъездов (пирсов) через каждые 500 м береговой полосы водных объектов в пределах застройки для забора воды на пожаротушение.
- при размещении проектируемых объектов соблюдены противопожарные разрывы от существующих пожаровзрывоопасных объектов;
- размещение проектируемых пожаровзрывоопасных объектов на территории должны быть предусмотрены согласно требований, ст. 66 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, органов управления учреждений;
- по всей длине - к зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов.
Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. Ширина проездов для пожарной техники должно составлять не менее 6 м. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 × 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимаются в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
В части, касающейся противопожарного водоснабжения муниципального округа, необходимо учитывать требования ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 г., № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части от 2 гидрантов, учитывая, что расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах составляет менее 40 литров в секунду на 1 пожар.
Ниже приведена карта территорий Лазовского муниципального округа Приморского края, наиболее подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изменение границ населённых пунктов не планируется.
8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Утвержденные предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального и регионального значения отсутствуют.
Приложение № 1
[image: image12.png]Accoumanus

«Camopery/mpyemas opranmzaris HeKoMMepHeCKoe apTHepeTao
Obenutenne Hpoeknposimykos "Octosallpoext”

(Accounanms CPO "Ocrosallpoext")

188669, Jlesmnrpazicxas 0671., BeeBonoKCKii p-i,

r. Mypuo, yn. Llenpanias, 2. 46

+7 (812) 242-72-38, +7 (911) 799-90-07

osnova_p@mail.ru

WWW.OCHOBAIIDOEKT. P

OTPH 1125300000253 HHH 5321800449 KITIT 470301001
OcuogallpoekT Ne s rocynapersentiom peectpe: CPO-T1-176-19102012

BBIMACKA W3 PEECTPA YWIEHOB CAMOPETYJIMPYEMOW
OPIrAHM3ALIAA

06 mapra 2020 1. BPOI1-7445021713/07

Accoumanns «Camopery:mpyemas opranmsaius Hekommepucekoe naprueperso OObenHcHIe
TTpoektrposimkos «OcHosallpoekT» (Accommarst CPO «Ocnosallpoexts)
(nonoe u copawennoe nawenosae CaropezyIUpYeNolt opamisayut)

Camoperyupyemas OpraHmi3aiiis, OCHOBAHHAS Ha WICHCTRE JIHIT,
OCYHIECTBISIIONIHX MONOTOBKY NPOSKTHOH I0KyMEHTaIH
(6u0 cavopezyupyenol opeanusayu)

188669, Jleunurpasuckas 06i1., Beesosoexuit p-u, 1. Mypuno, yii. Heurpansuas, j. 46,
WWW.OCHOBATIPOGKT.p(h, 0snova_p@mail.ru
(adpec vecma naxoxcdeHus capopezyIpyeNoli opeani3ayiy, adpec oGUNATbHO CalMa 6 UNpOPMAUOHHO-
merexosyHuKayUONHOi cemu «Humepnem, adpec srexmponnoii noumbr)
CPO-I1-176-19102012

(pecucmpayuoRHITL KOMED 1aMICIL & 20CYOGPCTIRERHON PECCIIpE CANOPEIUpYEMHLY OPZAHILTAUT)

Bruiana OBuIECTBY € OrPAHHYCHHON OTBETCTBCHHOCThIO «APXHBAPHYCY
(harnaius, ws, (s CAVHGE, €CIL UNMCENICH) OMIUECTIEO SASGUMET - PUANECKOZ0 UG WL NO.THOE HAUMEHOBARIE
sassUmMes - opuduecko2o nuya)

Haumenosanme | Cenennst
1. Caejiennst 0 wienie caMOPeryJIHPYeMoi Opranu3ammu:
1.1. ITonHOe M (B cMydae, ecIH HMeeTCs) COKpalleHHoe
HaHMeHOBaHHe JOPHIMIECKOr0 THIa HiH (amuans, | O6MEeCTBO ¢ OrpaHHIeRHOl
umsi, (B ciayyac,  CCIHM  MMCCICH)  OTHCCTBO | OTBCICTBCHHOCTBIO «APXHBAPHYCH
HHMBUYAILHOIO UPCAUPHHUMATEISE
12 V;nemndm«almnﬂﬂbm HOMEp HaTOTOMUATENBINKA | 744551713
1.3. OcHOBHOH IOCYJAPCTBCHHBIH PCrHCTPALMOHHbIN
Homep (OI'PH) miM OCHOBHOH IOCYJAApCTBEHHBII
PpeTHCTpaIHOHHbIH HOMeEp WHIHBHLYaTRHOTO
npesnpusumare:s (OTPHUIT)

1037402169694

455049, Yensduuckas 06.L.,
1.4, Anpec MecTa HaXOKJAEHUS IOPHIMYECKOTO THLA r. Maruuroropek, yi1. bopuca
Pyunena, j1.17, kopr.2, 0¢.62

L3, Mecto (axruuecroro OCYIIECTRICHHS
JIeATEIbHOCTH (momvko  Oan UHOUBUOYATLHO20 | —
npeonpunumMamens,)

2. Crejenitsi 0 WIEHCTBE HHIMBHIYATHHOTO NPEIPHHHMATEIS WM IOPIIHECKOTO JIHIA B
CAMOpery/IMpyeMoii OpranH3amim:
2.1. Perncrpammonnsiii nomep wiena B pecerpe wickos | OI1-7445021713





[image: image13.png]Haumenosanne Crenenns

CaMOpery.MpyeMOii OpraHH3aIMI

2.2, Jlara perucrpalMu IOPHIMYECKOTO JMUA MM
MHIMBHTYalIbHOTO NpeIpHHNMaTens B peectpe wieHos | 13.08.2019
CaMOPCTY/IMPYCMO# OpraHH3aIu

23. Jlara u HOMCD pCHICHHS O TIPHCMC B WICHBI

s 29.07.2019, 6/u
CaMOpery.Mpyemoii OpraHH3aIII

2.4, Jlata BCTYIUIEHHS B CHITY PELIEHHS O IPHEME B YIECHBI

F 13.08.2019
CaMOpery-Mpyemoii OpraHH3aIiI

2.5. Jlara npeKpAICHUs WICHCTBA B CAMOPCTYHPYCMOi
OpraHu3aun

26. OcHoBaHust ~ UPCKPALICHHS  WICHCTBA B
CaMOpery-MpyeMoii OpraHH3aIH

3. CeleHnsi 0 HATHYHHN y "WIEHA CAMOPEryJIHpYeMoii 0praHm3allii PABa BHIOIHEHHS patoT:

3.1. lara, ¢ KOTOPOH HWICH CAMOPETYTHPYEMOiT OPTraHI3AIHI HMEET TPABO OCYINECTRILITH TIOTOTORKY
TPOCKTHOI JOKYMCHTAIMH 110 IOTOBOPY HOJIPSIA HA IIONOTOBKY IPOCKTHOI JOKYMCHTALIMK:

BOT 1ennm 0GLeKTOR
KANMTATLHOTO CIPOMTEIILCTBA
(kpome 0coBo omac
TEXHNYECKH CIOKHBIX H
YHHKAJIbHBIX 00LEKTOB,
O0DLEKTOR HCTOTL30BANNS
ATOMHOI IHEPrHm)

B OTHONIEHHI 0C0B0 OnACIIbX,
TCXHICCKH CAOAIHBIX 1
VHHKATBHBIX OGHRKTOB B OTHOLLICHHH OGBEKTOR:
KATHTATLIONO CTPOTEHCTRA | HOMOAI30BAIINS ATOMIIOH S1iCprin
(KpOME OGLCKTOR HeTTONE30BAHIA
aToMmoli SHepriN)

13.08.2019 = —

32, CReflerns 06 ypOBHE OTRCTCTROHHOCTH WICHA CaviOpery-HpyeMoii Opramvsammi mo
00s3aTel1bCTBAM 110 J0I0BOPY LOAPAIA HA HOAIOTOBKY IPOCKTHOM JOKYMEHTALHM U CTOHMOCTH
paboT 1O 0AHOMY J0TOBOPY, B COOTBETCTBUH C KOTOPHIM YKA3AHHBIM 4IECHOM BHECEH B3HOC B
KOMTICHCATIHOHHBIH (JOH/T BOIMCITIICHHS BPe/a:

2) nepstii v | 1025 (aBajuath nsiTH) MIILTHOHOB PYO.
6) Bropoii 10 50 (IATHIECATH) MIULTHOROE PyG.

8) Tpetuii 10 300 (TpeXCOT) MILUIHONOB PYG.

) ucTaeprbiii 300 (tpHcTa) MHONOB pYG. 1t Goce

3.3. Csejennst 00 YPOBHC OTBCTCTBCHHOCTH WICHA CAMOPCIYIMPYCMOi OpraHM3alu 1o
obs3aTenbcTBAM MO JIOTOBOPY  TOApAIAa Ha  TOATOTOBKY —TPOGKTHOH  JIOKYMEHTaliw,
SAKIKUCHHBIM € UCLOUB30BAHUCM KOHKYPCHIHBIX CLOCOGOB 3AKIIOYCHWH JOIOBOPOB, M
[PENEILHOMY Pa3Mepy OOA3ATEILCTB [0 TAKHM JOrOBOPaM, B COOTBETCIBHM C KOTOPBIM
YKA3aHHBIM WICHOM RBHECEH B3HOC B KOMICHCAIMOHHKI (JOHST OGCCTICUCHHMST JIOTOBOPHBIX
06S3aTe/bCTB:

) nepsbrii 10 25 (ABAIMATH NTH) MILLTHONOB pyb.
6) nropoii 10 50 (IATHACCATH) MAATHOIIOB pYG.

®) Tpetii 10 300 (TpeXCOT) MHLTHOROR pyG.

) scTnepThii 300 (1preta) wamamoron py6. n Gosee

4. CreleHnst 0 IPHOCTAHOBIEHIH NPABA BHINOTHATE MOATOTOBKY MPOEKTHOI T0KyMeHTaIHm:

4.1. Jara, ¢ koTopoli TpPHOCTAHOBNEHO TpaBo
BHITOTHEHNS pacoT

4.2, Cpox, Ha KOTOPHiii NPHOCTAHOB/ICHO HPABO
BBIIOJIHCHHS PaboT

7

Aupexrop p
C/B Jlesunknii

Acconmanun CPO «Ocnosal
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[image: image14.png]Accoupauus

«Camoperyspyemas opranuzais HekoMMepueckoe napTHEepCTBo
nmsKenepos-uapickareneit "TEOBAJIT"» (Accoumanus CPO "TEOBAJIT")
188669, JleHnHTpaickas 061., BeeBOOACKHi p-H,

r. Mypuno, 1. LlenTpanbHa, 1. 46

+7 (812) 242-72-38, +7 (911) 799-90-07

geobaltt@mail.ru

Www.reobanTr.p

OTI'PH 1125300000473 UHH 5321800632 KIIIT 470301001
FEOBAJ'IT Ne B rocynapcrensom peectpe: CPO-H-038-25122012

BBIMACKA W3 PEECTPA YWIEHOB CAMOPETYJIMPYEMOW
OPIrAHM3ALIAA

06 mapra 2020 1. BPI'B-7445021713/28

Accoumanus «Camoperyiupyemas opranusanus HeKOMMEPHECKOE HAPTHCPCTBO HHIKCHCPOB-
nspickareneiit «TEOBAJIT» (Accormaims CPO «"EOBAJIT»)

(noH0¢ 1 coxpawenoe naNeIOGAIE CaropeyTUpYeNoil opeanayii)

Camoperympyemas OpraHH3aINs, OCHOBAHHAS 1A WIEHCTRE JHIY,
BBIMOJTHAKONIHX HHXCHCPHBIC H3bICKAHHST
(eud canopeayupyenoi opeanuzayun)

188669, Jleunurpasuckas 06i1., Beesosoexuit p-u, 1. Mypuno, yii. Heurpanbuas, j. 46,
Www.reobanTT.pd, geobaltt@mail.ru
(adpec vecma naxoxcdenus capopezyIUpyeNoll opeaniayiy, adpec opUNATbHOZ CalMa 6 UHpOPMAYUOHIO-
merexosyHuKayUONHOi cemu «Humepnem, adpec srexmponnoii noumb:)
CPO-M-038-25122012

(pecucmpayuoRHIT KOMED 1aMICIL & 20CYOGPCTIRERHON PECCIIE CANOPEVIUPYEMHLY OPZAHILIAUE)

Bruiana OGBuIECTBY € OrPAHHYCHHON OTBETCTBCHHOCTIO «APXHBAPHYCY
(harnuius, ws, (s CAVHGE, €L UNMCENICH) OMIUECTIEO SASGUMET - PUANECKOZ0 UG WL NO.THOE HAUMEHOBARIE
sassumes - opuduteckozo muya)

Haumenosanme | Cenennst
1. Caejiennst 0 wiene caMOperyJIMPyeMoi Opranu3ammu:
1.1. ITonHoe 1 (B ciTydae, ecIH HMEeTCs) COKpalleHHoe
HaHMeHOBaHHe JOPHIMIECKOro THIa HiH (amuans, | O6MEeCTBO ¢ OrpaHHIeRHOl
umsi, (B ciyyac,  CCIHM  MMCCICH)  OTHECTBO | OTBCICTBCHHOCTBIO «APXHBAPHYCH
HHMBUAYAILHOIO UPCAUPHHUMATEISE
12 V;nemndmxalmnﬂﬂbm HOMEp HATOTOMNATENBIKA | 415051713
1.3. OcHOBHOH IOCYNAPCTBCHHbIH PCrHCTPALMOHHbII
Homep (OI'PH) wmiM OCHOBHOH IOCYNApPCTBEHHBII
PpeTHCTpaIHOHHbIH HOMeEp WHIHBHLYaTRHOTO
npesnpusumare:s (OTPHUIT)

1037402169694

455049, Yensduuckas 06.L.,
1.4, Anpec MecTa HaXOKIAEHUS IOPHIMYECKOTO THLA r. Maruuroropek, yi. bopuca
Pyunena, j1.17, kopr.2, 0¢.62

L3, Mecto (axruueckoro OCYIIECTRICHHS
JIeATEIbHOCTH (momvko  Oan UHOUBUOYATLHO20 | —
npeonpunumMamens)

2. Ceegennsi 0 “IeHCTBE HWAMBHIYAILHOTO TPENPHHHMATENS WIH  IOPWIHYECKOTO JIHUA B
CAMOPETYIHPYEMOii OPraHH3AIIH:
271 Pemc]'pauuoliuuu HOMED 'IeHa B PEECIPe WICHOB | [k 2415051713
CaMOpEryHpyeMOii OpraHH3aIH
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22, Jara perucrpaumMn IOPHAMYECKOIO ML WK
HEJIHBHJATBHOTO NIPCTPHHIMATEIS B peectpe wienos | 18.11.2013
CAMOpeTY MpyeMOii OpraHu3aIH

23. Jlara M HOMEp pElIEHHA O TNPHEME B UlIeHbI

% 18.11.2013, 6/u
CaMOpEry.IHPYeMOi OpraHH3aLHH

2.4. Jlata BCTYTLICHHS B CHITY PEIICHHS O TIPHEME B SIICHBI

2 18.11.2013
CavMOperyIpyeMoii OpraHH3alHH

2.5. Jlata mPCKPAIICHHS WICHCTBA B CAMOPCTYJIHPYCMOit
oprasm3auun

26, OcHoBanns  Tpekpallenus  diencisa B
CaMOPeryJIHpyemMOil OpraHi3aI i

3. Che/Ieinns 0 I Y W1eI1 CaMOpery.IMpYeMOii 0pramam npasa o

3.1. Mara, ¢ KOTOPOIi 4ICH CAMOPEIYIHPYEMOil OPIAHH3ALMNA HMEET LIPABO BBILIOIHATh HHKCHEPHbIC
M3BICKAHMS 110 /I0I'OBOPY HOAPANA HA BIIOIHEHHE HHKCHEPHBIX M3bICKAHMIi:

B OTHOMIEHHH 0hEKTOR
ANNTTLIOND CIPOMTEILCTRA
(KkpoMe 0050 OACHEIX,
TEXIHNECKH C0ANLIX 1
VHHKATLHBIX 00BCKTOB,
00LEKTOB HCTIOTL30BAHIS
AToMHOI SHeprHK)

B OTHOMICHHI 0CO0O OMACHIX,
TEXHIECKH CHOKHBIX 1t
YHUKATBHEIX OGBRKTOB B OTHOMeHI 0GBeKTOR
KAMATATLIIONO CTPOMTCILCTRG | MCTIOL30RAIS ATOMIION NiCpriH
(kpOME OBBEKTOB HCTOE30BAIHA
aToMiIof Sricprim)

18.11.2013 = —

3.2. Cseuenust 00 ypOBHE OTBEICTBEHHOCIH 4ICHA CAMOPEIY/IMPYEMOil OPIAHH3ALMM 110
00843aTENBCTBAM IO I0TOBOPY MOAPS/A HA BBIMOTHEHNE HHKEHEPHBIX H3BICKAHHI H CTONMOCTH
paboT Mo OAHOMY JOTOBOPY, B COOTBETCTBUH C KOTOPBIM YKA3aHHBIM WICHOM BHECCH B3HOC B
KOMIICHCAIMOHHBIIT ()OHI BO3MCINCHIS BpEa:

a) nepauiii [ 2025 (ABAINATH NSITH) MILLTHONOB PYO.
6) BTOpoii 110 50 (RTzeCATH) MILUTHOROE pyG.

®) TpeTrii 10 300 (TpexcoT) MIUIHOFHOB PyO.

©) "etBeprsiil 300 (tpucta) MiwumonoB py6. 1 Goree

33. CheficHus 00 ypORHE OTRCTCTREHHOCTH GicHa CAMOPETyIHDYEMOii Oprammsaiin 1o
00s3aTC/LCIBAM 110 JIOIOBOPY  UIOAPSIA HA  BBILOIHEHHE HH)KCHEPHbIX —M3bICKAHMIA,
SAKIIOYCHHBIM € HCIIO:Ib30BAHMEM KOHKYPEHIHBIX CLOCOGOB 3aKIIOCHHA JOIOBOPOB, M
HPEAEIbHOMY PasMepy OGA3ATENLCTB 110 TaKHM JIOTOBOPAM, B COOTBEICTBHM C KOTOPBIM
YKa3aHHBIM WICHOM BHCCCH B3HOC B KOMIICHCAIMOHHBIH (JOHI OOCCTICUCHHMS AOTOBOPHBIX
obs3aTCIBLCTR:

a) nepauiii [ 2025 (aBa1uaTh nsiTH) MILLTHOROB PYG.
6) BTopoit 110 50 (RTIeCATH) MILUTHOROE pyG.

B) Tpernii 110 300 (1pexcor) MO0 PyO.

©) ucTnepTiit 300 (rprcra) wrmonon py6. 1 Gonee

4. CACIIN 0 NPHOCTANORICIHIN UPAB BLIO, ST, HILKONEPILIE ILICKAIIS:

41. Jlata, ¢ KOTOPOil MPHOCTAHORTCHO TpaBo
BBmOmHeHHs paGoT

4.2. Cpok, Ha KOTOPbIH INPHOCTAHOBIEHO TIPABO

Jlupextop
Acconmain CPO «'EOBA

BBIIOIHCHIS padoT
—
{4 Z/ﬁ/ C.I. YepHbix






Приложение № 3 
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MCTEMA JIOBPOBOJILHOM ctswmmwmnﬁ‘k;?
EJIAHBINA LIEHTP CEPTUOUKAIAN»
3aperucTpuposaa DeACPATLHIM ATCHTCTEOM 110 TEXHHIECKOMY PETYTHPOBAHMIO H MCTPONOTHH
Perncrpauuonssiit Ne POCC RU.31172.04)KHI0
'OPT'AH I10 CEPTU®HUKALIMHA
000 «IKCIEPT»

BbIJIAH
OO0wmecTBY ¢ OTpaHHYEHHON 0TBETCTBEHHOCTHIO
«ApxuBapuyc»

WHH 7445021713  KIIII 745501001
455049, r. MarauToropek, yi1. Bopuca Pyunéna, tom 17, kopn. 2, kB.62

HACTOSIIINNA CEPTUOUKAT YIOCTOBEPSIET, YTO

CHCTEMA MEHE/UKMEHTA KAYECTBA
TIPUMEHHUTE/IBHO K

BBITIOJIHEHHMIO PABOT I10 IEATEIBHOCTH B OBJIACTH UHKEHEPHBIX
M3BbICKAHMIA, KOTOPBIE OKA3BIBAIOT BJIMSIHME HA BE3OITACHOCTh
OBBEKTOB KAIIMTAJIBHOI'O CTPOUTEJILCTBA; NESTEJIBHOCTH
TIPOEKTUPOBAHM S OBBEKTOB KAIIUTAJIBHOI'O CTPOUTEJIBCTBA
COOTBETCTBYET TPEBOBAHVSIM
TOCT P HCO 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Perncrpannonnbiii nomep Ne POCC RU.31172.047KHI'00001033A

Jlara perucrpauuu: 05 despans 2019 r. Cpok aeticsus 10: 05 despans 2022 r.

‘HacTostuumii CepTHpHKaT 0GKIHBACT OPraHMIAIAO0 TOM
LM CTAHAPTOM, O DYIET HAXOTUITLCA 1104 KOHTPOTCH
~HOXTRCPAJIACTCA T TPOXUAIGHHN CAEFHOTO HIICTEKLUOHHOND KOHTPOA (Ha OGPaTHOR cropone cepripitkara). Higopwaus
 ACHCTENI HACTORIIEFO CCpTAVKATA OTPEKERA Ha OOUINATHHOM CAITTC CHCTEMB WWW.SOMUS Tl





[image: image17.png]1. Jlepxatens ceprudmukara 00s3aH IONICPKHMBATE COOTBETCTBHE CHCTEMBI MEHEIDKMEHTA
kauectsa TpeGosarmsim 1SO 9001:2015, Ha cOOTBETCTBHE KOTOPBIM OH GBUT CepTHOHIPOBAH.

2. Jlepxartens cepTHOHKaTa BIpaBe MapKHPOBATH JOKYMEHTAUMIO CHCTEMBI MEHEKMEHTa
KayecTBa 3HAKOM COOTBETCTBHA CHCTEMBL.

3. Jlepxatenh oOf3aH M3BECTHTh OPraH MO CePTH(UKAIMH 00 H3MEHEHHAX, BHECEHHBIX B
nokymentanuio CMK cepTHdHIMPOBAHHEIX 00BEKTOB, @ TAKIKE HHBIX H3MEHEHHSX, CBA3aHHBIX
¢ POM3BOACTBOM (peamu3anyeif), HCIONB3OBAHHEM CEPTHOHIMPOBAHHBIX OOLEKTOB, ECITH TH
M3MEHEHHS BIHSIOT Ha XapaKTePHCTHKH, IPOBEPSEMBIE IIPH CepTHOUKAIMH.

4. Opras 10 cepTHQMKAIMM BIpaBe OTO3BAaTh CEPTHQUMKAT COOTBETCTBHS B Clyyae
HEBBINOJHEHHS YCIIOBHIA, JIEXKANTHX B OCHOBE €r0 BhUIAYH

5. Jlepxarens 00s3aH, He MO3JHEE OJHOTO MCECAla 10 MCTCUCHWA CpOKa JelCTBHS
cepTH(HKATA COOTBETCTBHS, [0JaTh 3asBKY Ha ITOBTOPHYIO CePTHOHUKAIHIO.

Pykosodumens op2ana no cepmuguxanuu

IKcnepm no cepmugpuxanuu

Cepruduxar 6e3 NOATBEPAKAEHUS NPOBEAEHHS LIAHOBBIX
HHCIIEKIIHOHHBIX IPOBEPOK SIBJISIETCS HeleHCTBUTE/IbHBIM!

TloaTBepskaenHe IPOBEIEHUS NIAHOBBLIX HHCICKIHOHHBIX TPOBEPOK

Homep uHCTIEKIIHOHHOK 1 2
[IPOBEPKH

Jlata 11aHoBOM IPOBEPKH 05.02.2020 T'.

Tonmues pykoBoauTENs
Opraua 1o cepruuKanus

Mecto nedats oprana o
cepTH(uUKALMH






Приложение № 4
[image: image18.png]Tpunoxenue Nel
MYHHIHITATBHOIO KOHTPAKTa
Ne 0120600003021000062-01 ot 09.07.2021r.

TEXHUYECKOE 3AJAHUE

Ha BbINOJIHEHHE paﬁOT 1O MOArOTOBKE TO0KYMEHTOB TEPPUTOPHAIBHOTO
IUVIAHUPOBAHUA U I'PAAOCTPOUTEIBHOI0 30HUPOBAHUS JlazoBckoro
MyHHUIHNATLHOTO okpyra Ipumopckoro kpasi:«[enepanbubiii nuian u [paBuia
3eMJIeN0/Ib30BaHUst H 3aCTPOiiKHN JIa30BCKOro MyHHIHNAIBHOTO OKPYTa

IIpumopcKoro Kpasi»

Ne Haumenosanne Conepsxanue TpeboBaHUI
/i paszienoB
1. O6uue MoJI0KEHHS

1.1. | Bux T'enepanppiit nnan JIasoBckoro MyHuiMnaabHoro okpyra Ipumopckoro
TPajioCTPOUTENBHON | Kpas (nanee — npoekT I'enepanbubiii man MO).

JIOKYMEHTaLUH IlpaBuia 3eMi1enoab30BaHUs M 3aCTPOHKH JIa30BCKOro MyHHIUITAIBHOTO
okpyra ITpumopckoro kpas (ITpaBuiia 3eMJIeIIONB30BAHMS H 3aCTPOMKH
MO)

1.2. | OcHoBauune 3akon ITpumopckoro kpas Ne 727-K3 or 4 mapra 2020 roma «O
JUTA pa3paboTKn JlazoBckom  MynuumnambHom  okpyre  Ilpumopckoro  kpas»,
rpajgoctpoutenshoii | Ilocranosnenne Axmunuctpanuu JIa30BCkoro MyHHIMIIAILHOIO OKPYTa
JIOKYMEHTAIHH O pa3pa0oTKe JIOKYMEHTOB TEPPHTOPHAIBHOrO  IIAHHPOBAHHS,

TPaZOCTPOUTENBHOTO  30HHPOBaHMA JIa30BCKOTO  MyHHIMIAJIBHOTO
okpyra ITpumopckoro kpas'.
1.3. | 3aka3uuk mpoexra Anvunucrpauus JlazoBckoro MyHuimnansHoro okpyra Ilpumopckoro
Kpasi.
Anpec: 692890 ITpumopckwii kpaii, JlazoBknii paiioH, c.Jlazo,
yi. Hexpacosckas,31 Tenedon 8(42377) 20517; 20481
Agnipec 1eKTpoHHO# mouThl: lazoarh @mail.rulazozemly @mail.ru

1.4. | Honpsmauk Onpenensercs Ha KOHKYPCHOI OCHOBE B COOTBETCTBHH ¢ dDeJiepaabHbIM
3akoHOM P® o1 05.04.2013 Ne 44-®3 «O KOHTpPAKTHO#I cucTeme B cepe
3aKyHOK TOBapoB, paboT, yciyr Ui 00ecrneueHns rocy1apCTBEHHbIX U
MYHHIUMITAIBHBIX HYKJ» (asiee — UCIOIHUTENb).

1.5. | Cpoxn Bemonnenns | C nathl 3aKmroueHns KoHTpakra no 30 Hos6ps 2021 rona
paboTh

2. VicxoiHbIe IaHHbIE H MATePHAJIbI /IS HOATOTOBKH mpoekTa I'TT

2.1. | JoxyMeHTHI JIOKyMEHTBI TepPHTOPHAILHOTO ITAHUPOBAHHS:

HEoOXOIMMBIE JUTs CxeMa TeppHUTOPHAIBHOTO MUIaHHPOBaHUA PP B o6macTH 06OPOHBI
ydeTa npu CTpaHbl 1 6e30MacHOCTH rocynapeTaa (yreepikaeHa Ykasom Ilpesnienta

TOJIFOTOBKE IMPOEKTa

P® ot 10.12.2015 Ne 615cc);

Cxema TeppUTOpHAIBLHOrO IulaHWpoBauus PP B obiactu
(enepanbHOro  TpaHCHOpTa  (KEJNE3HOJOPOKHOTO,  BO3IYIIHOTO,
MOPCKOTO, BHYTPEHHETO BOJHOTO), ABTOMOOMJIBHOrO (yTBEpiKJeHA

pacnopsuxenuem IIpaButenscrea PO or
JielCcTBYIONIEH peflaKIin);

CxeMa  TepPUTOPHANBHOTO  TJIAHMPOBAHHS
(enepanbHOro TPy6ONPOBOTHOTO TPAHCIIOPTa.

19.03.2013 Ne 384-p, B

PO B obnmactu
(yTBEpXKIeHa





[image: image19.jpg]/i

Haumenoanue
pasnenoB

Conep:xanue TpeOoBaHHit

pacrniopskennem IlpaButensctBa PO ot 06.05.2015 Ne 816-p, B
JIeUCTBYIOLIEH pefaKiin);

CxeMa TeppUTOPHAIILHOIO IIaHUpoBaHUs PO B 0011acTH YHEPreTHKH
(yTBepkeHa pacropsokeHneMm IlpaButensctBa P® ot 01.08.2016
Ne 1634-p, B AeHcTBYIOIIECH pelaKIHm);

CxeMa TEppHTOPHAIBHOrO ILIAHUPOBaHHsA IIpuMopckoro kpas
(yTBEp:K/IeHa IOCTAHOBICHHEM AIMHHHCTpaLuH [IpuMopckoro kpast oT
30.11. 2009 Ne 323-ma, B pegakuuu ot 03.04.2017 Ne 105-mma);

Cxema TEpPPUTOPHATILHOTO TUTAHUPOBAHUS JlazoBckoro
MyHHIHUIAIBHOTO paiiona ITpuMopekoro kpas (yTBep:KIeHa peleHneM
Jlymbt JTa30BCKOTO MYHHMIIMITALHOTO paiiona oT 25.06.2014 Ne 189);
I'eHepanbHbIC MIAHBI CENECKMX M TOPOJCKOTO mocencHuii JIasoBckoro
MYHHUIHMIAILHOIO paoHa.

2:2.

Hopmarusuhas
npaBoBas 6aza
pa3paboTKH
TPasioCTPOUTEIBHOM
JOKYMEHTALUH

PaspaGorky  mpoekra  redepanpHoro  miana  JlazoBckoro
MYHHIHMIAIBHOIO OKPYraHeo0X0JMMO OCYLIECTBIIATH B COOTBETCTBHH C
TpeGoBaHUAMH: (he/iepaibHBIX 3aKOHOB, HOPMATHBHEIX MPABOBBIX aKTOB
Ipesunenta Poccuiickoit ®enepanmu, IlpaButenscta Poccuitckoit
dejnepaunn; HOPMATHBHBIX IIPABOBBIX aKTOB (heiepajibHBIX OpPraHoB
MCIOJIHUTENIBHON BJIACTH, PEryJHpPYIOIIMX OTHONIEHHS B 00JIacTu
TEPPUTOPHANBHOTO TUIAHMPOBAHMSA; a TakkKe C yYETOM HOPMATHBOB
TIPOCKTHPOBAHNA, HEﬁCTByloﬂ.l"X 710 TIpPHHATHA  COOTBETCTBYIOIIMX
TEXHUYECKUX PEriIaMEHTOB 10 PasMELICHUIO 00BEKTOB KalUTAILHOTO
CTPOHUTEILCTBA, B TOM YHCIIE:

- I'patoctponTenbhblit kKofeke Poceuiickoit denepanun;

- Jlecnoit konexc Poccuiickoit denepanun;

- Bonusrit kozexe Poccuiickoit Oeznepariu;

- emenbHBIH Kojieke Poccuiickoit Pesepaini;

- Bosmymmsiii kogeke Poceniickoit deaeparumn»;

- Qenepanbueli 3akoH oT 29.12.2004 Ne 191-@3 «O BBeneHHH B
neiicteue I'pamoctpourensHoro kozekca Poccuiickoit ®Penepauun»
(neiicTByrOmAs peJlaKIHs);

- @enepanbHbli 3akoH ot 25.10.2001 Ne 137-®3 «O BBeseHnn B
neiicTBie 3eMenbHOro kojekca Poceuiickoit denepanun»;

Denepanbibiii 3akoH or 06.10.2003 Ne 131-d3 «O6 o6mux
TIPMHIMIAX OpraHM3allid MECTHOTO camoymnpasieHHs B Poccuiickoit
denepannn» (IeiicTBYIOMAs PEIAKIHI);

- ®enepanbublit 3akoH o1 13.07.2015 Ne 212-d3 «O cBobogHOM
nopre BrnaguBocTok» (1eHcTBYOIAs peJaKius);

- ®enepanbHblii 3akoH oT 27.11.2017 Ne 360-®3 «O BHeceHHH
HM3MCHCHHSA B d)ellepaﬂLHbIﬁ 3aKOH <<0 BBCJ/ICHUH B }Z[CﬁCTBHC

I'pagocrpourensuoro xogexca Poccuiickoit denepaunn» B CBSI3U ¢
0COOEHHOCTAMH OCYIIECTBJIEHHS TPA0CTPOUTENLHON JIEATENBHOCTH Ha
TEPPUTOPHH CBOOOIHOTO MTOPTa BiannBocToK»;

- ®enepanbHbIi 3aKkoH 0T 29.12.2014 Ne 473-03 «O TeppuTOpHaX
OIEPEKAIONIEr0 COLUATBHO-IKOHOMUYECKOro pasButusi B Poccuiickoit
Dentepaunn» (IeHCTBYIONIAs PEJAKIU);

- @enepanbHbiii 3akoH o1 01.05.2016 Ne 119-D3 (neiicTByrommas
penakius) «O6 0COOEHHOCTSX MPEIOCTABICHHUS TPAKIAHAM 3eMETbHBIX
YYACTKOB, HAXOILIUXCS B FOCYJAPCTBEHHOH WM MYyHHIMIIAILHON
COOCTBEHHOCTH M PACIOJNIOKEHHBIX  HA TEPPUTOPHAX  CyOBEKTOB
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Poccuitckoit  ®enepanuu, BXOAAUMX B cocTaB JlanbHEBOCTOUYHOrO
denepasbHOrO  OKpyra, U O BHECGHMH W3MEHEHHIl B OT/JC/IBHBIC
3aKOHOJaTeJIbHbIE aKThl Poccuiickoii denepannn»;

- ®enepanbHblii 3akoH o1 08.11.2014 r. Ne 261-®3 «O Mopckux
noprax B Poccuiickoit dejepamuu M 0 BHECCHMM M3MCHEHMH B
OT/e/bHbIE 3aKOHO/aTeNbHbIe aKThl Poccuiickoit Deneparui»;

- OenepanbHbiii  3akoH ot 10.01.2003 Ne  17-d3  «O
JKEJIe3HOI0pPOKHOM TpaHcnopTe B Poccuiickoit Ddenepanni;

- ®enepanbHlii 3ak0H 0T 8.11.2007 No 257-03 «O6 aBTOMOOHITBHBIX
JIoporax M JIOpOKHOM jiesTebHOCTH B PD M 0 BHECEHHM M3MEHEHMH B
OTJICNBHBIC  3aKOHOJATENbHBIE aKThl  Poccmiickoit — Denepamuu»
(ZIeficTBYIOIIAs PEIaKIHs);

- Oepepanbubiii 3akoH ot 07.07.2003 Ne 126-®3 «O cBszu»
(nelicTByIOMAs peaKIHs);

- OenepanbHeiii 3akoH o1 14.03.1995 Ne 33-03 «O6 ocobo
OXPaHAEMBIX IPUPOIHBIX TEPPUTOPHAX» (ICHCTBYIOMIAS pEAKIIHS);

- ®enepanbupii 3akon o1 30.03.1999 Ne 52-®3 «O canurapHo-
SIHUIEMHOJIOTHYECKOM  OJIaroNoNlyduH  HaceleHus»  (IeiCTByromas
penaKius);

- OenepanbHelii 3akoH 0T 21.12.1994 Ne 68-®3 «O 3ammute
HACEJICHUS. U TEPPUTOPHI OT YPEe3BBIYANHHBIX CUTYAIMil MPUPOIHOrO U
TEXHOIeHHOTO XapaKkTepa» (IefcTByromas peaKius);

- @enepanbHblil 3akoH 0T 25.06.2002 Ne 73-03 «O6 oObekTax
KyIbTYpHOr0 HacJIeaus (l'laMSITHPIKaX HCTOPHH H KyJ'lBTprI) Hapoa0B
Poccuiickoit Deaepanun» (IeHCTBYOAs PEIaKIUs);

- @epepanpublii 3akoH or 10.01.2002 Ne 7-®3 «O6 oxpane
OKpYKaromiel cpesibl» (IeHcTBYIOmAs peaaKius);

- OenepanbHbiit 3ak0H ot 20.12.2004 Ne 166 «O pribonoBcTBe M
COXPAaHEHHH BOJHBIX OHOJIOIHYECKHX PECypcoB»  (AeHCTByomas
pelaKLs);

- @enepanbHbii 3akoH o1 22.07.2008 Ne 123-03 «TexHHUECKHI
periamMeHT o TpeOOBaHMAX MOKAPHOH Ge30macHOCTH» (IeHCTBYHOmAs
penaxis);

- @enepanbHblil 3akoH or 28.12.2013 Ne 442-03 «O06 ocHoBax
conHuanbHOro oOCIyXMBaHHA TpaxkaaH B Poccuiickoit ®denepamuu»
(7IeficTBYIOIIAs PEIaKIHs);

- ®enepanbupiii 3akon o1 12.01.1996 Ne 8-®3 «O norpebenun u
TIOXOPOHHOM Jiejie» (IeHCTBYIoIas pelaKius);

- Pacmiopspkenne IlpasutensctBa P® ot 03.07.1996 Nel063-p «O
COIHATBHBIX HOPMATHBAX U HOPpMaAX» (}leﬁCTBy}OLlIaﬂ pe}laKl{Hﬂ);

- Ilocranosnenue IlpaBurenscrea PO or 18.04.2014 Ne 360 «O6
OIIpe/ieNieHHH TPaHHIl 30H 3aTOILICHHUS, MOATOILICHHs» (IeHCTBYHOmAs
penaKius);

- Ilpuxas Munskonompassutus Poccun ot 09.01.2018 Ne 10 «O6
YTBEpXKACHUU TPeOOBAHUIH K OIUCAHHIO M OTOOPAKECHHIO B TOKYMEHTAX
TEPPUTOPHANBHOTO IJIAHMPOBAHHS O00BEKTOB (heepabHOrO 3HAYCHH,
00BEKTOB PErHOHAIBHOTO 3HAYCHHS, 0OBEKTOB MECTHOTO 3HAYCHUS H O
TIPU3HAHUH YTPATHBIINM CHITY IIPHKA3a MHH3KOHOMpa3BHTH${ Poccuu ot
07.12.2016 Ne 793»;
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- Ilpukas Munpernona P® ot 26.05.2011 Ne 244 «O6 yrBepkaeHH
Meroauueckux peKOMEHIAUUH 110 pa3paboTKe MPOEKTOB reHepalbHbIX
TUTAHOB TOCENEHHIT X TOPOJICKHX OKPYTOB»;

- Ipuka3z Munskonompassutus Poccun ot 21.07.2016 Ne 460 «O6
YTBEPKICHUH nopsAaka corjacoBaHus TIPOCKTOB JIOKYMCHTOB
TEPPUTOPUAIIBHOrO IUIAHHPOBAHHS MYHULHIAIBHBIX 00pa30BaHMIL,
cocTaBa M TOpAAKAa PabOTHl  COTIACHTENFHOH KOMHCCHH — IIPH
COTJIaCOBAHUH TIPOEKTOB JIOKyMEHTOB TEPPUTOPHATBHOTO
TUTAHUPOBAHUA»;

- Ipuxa3z Muncrpost Poccun ot 25.04.2017 Ne 742/np «O nopsinke
YCTAaHOBIICHHSI M OTOOPA&KEHMS KpACHBIX JIMHHI, 0003HAYAIONMMX
TPAHUIEI TEPPUTOPHIL, 3aHATHIX JMHEHHBIMH OOBEKTAMH U (WIIH)
TpeHa3HAYCHHBIX UL Pa3MELICHNUS JINHEHHBIX 00BEKTOBY;

- Ilpuka3z MunskoHoMpassuths Poccun ot 27.12.2016 Ne 853 «O6
YCTAHOBJICHHH TPeOOBaHMII K COCTABY CBEJICHHil €IMHOM 3JIEKTPOHHON
KapTorpaduueckoii OCHOBBI M TPeOOBAHMH K TEPHOAMYHOCTH HX
OOHOBJIEHHS»;

- Ipuka3z MunskoHoMpassuths Poccun ot 10.09.2018 Ne 498 «O6
YTBEpAICHHH TpeGOBaHMH K CTPyKType M (opmaTaM HHQOpMAIHH,

cocTaBIsfoLe MHDOPMAIHOHHBII pecype (benepanbHOit
TOCYIapCTBEHHOH HMHGOPMALMOHHOM CHCTEMBI TEPPUTOPHAIBHOIO
TUTAHHPOBAHHUSI»;

- Ipuka3z MunskonoMpassutust Poccun ot 23.11.2018 Ne 650 «O6
YCTaHOBJIICHHH q)OpMLI Tpaq]HqCCKOI"O ONMHUCAHUA MCECTOMOJIOKCHUA
TPaHHI HACEJNCHHBIX IYHKTOB, TEPPUTOPHAIBHBIX 30H, 0C000
OXpaHSAEMBIX HPHPOJHBIX TEPPHTOPHI, 30H C OCOOBIMH YCIOBHAMH
MCTIONB30BAaHHA  TEPPHTOPUH,  (OPMEI  TEKCTOBOTO  ONHCAHHA
MCCTOMOI0KECHHUS IPAHHI HACCJICHHBIX ITYHKTOB, TEPPUTOPHAIIBHBIX 30H,
TpeOOBAaHUI K TOUHOCTH OIPECICHUS KOOPIHHAT XapAKTEPHBIX TOUECK
TPaHUIl HACENICHHBIX ITYHKTOB, TEPPHTOPHANBHBIX 30H, 0CO00
OXPaHSEMbIX MPUPOIHBIX TEPPHTOPHH, 30H C OCOOBIMM YCIOBHSIMH
HCITOJIb30BAHUA  TEPPUTOPHH, q)()pMaTy DJICKTPOHHOTO  JIOKYMCHTA,
cojiepaxkallero CBEJICHUA o TpaHuuax HaCEJICHHBIX IIYHKTOB,
TEPPUTOPHANBHBIX 30H, 0CO00 OXPAHAEMBIX MPUPOIHBIX TEPPHTOPHIL,
30H C 0COOBIMH YCIIOBHAMH HCTIOB30BaHUS TEPPHTOPHH, H O TIPH3HAHUH
YTPATHBIIUMH CHITY TIPHKA30B MI/IHQKOHOMPGBBMTHSI Poccun ot 23 MapTa
2016 r. Ne 163 u ot 04 mast 2018 1. Ne 236»;
npuxa3 Mumdkonompassutus Poccun ot 01.09.2014 Ne 540 «O6
YTBEP/KICHHH KITACCH(HUKATOPa BHIOB Pa3pEmICHHOTrO HCTOTb30BAHMS
3EMCIIBHBIX YYaCTKOB»

- CII 42.13330.2016 «CBoxy mpaBuwi. I'pafocTpoHTENHCTBO.
IInaHupoBKka ¥ 3aCTpOiKa TOPOJACKHX M CEIbCKHX IOCEJICHHIL.
AxTtyanusupoBanHas pefakuus CHull 2.07.01-89%» (yrB. Ilpnkazom
Munctpos P® ot 30.12.2016 Ne 1034/mp) (pet. ot 19.12.2019 N 824/mip);

- CHHUIT 11-04-2003 «HMuCcTpyKumss o mopsiake pa3paboTKH,
COIJIACOBAHHs, OKCHEPTH3bl M YTBEPHKIEHHS I'PaJOCTPOUTENBHOMN
JIOKMEHTallMK» (B YacTH He NpPOTHBOpedamiei neficTByromemy
3aKOHOJIATE/IbCTBY O IPaJIOCTPOMTENIBHOM JeaTensHOCTH B Poccuiickoit
Depepaunn);
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- CIT 34.13330.2012 «CBox mpaBmi. ABTOMOOHIBHEIC JOPOTH.
AxrtyamusupoBantas pegakuus CHull 2.05.02-85%» (yrB. mpHkazoM
Munpernona Poccun ot 30.06.2012 Ne 266, B pex. ot 25.02.2019 Ne
128/mp);

- CII 31.13330.2012 «Cson npasui. BonocuaGxenne. Hapyxubie
ceTH u coopyxkeHust. AkryannsupoBannas penakuus CHull 2.04.02-84%*.
C wu3menennem Ne 5» (yrB. mpukasom Munpernona Poccun ot
29.12.2011 Ne 635/14, B pen. ot 23.12.2019 Ne 838/mp);

- CIT 32.13330.2012 «Csop npaBui. Kananuzanus. Hapyxubie cetn
M coopykeHHus. Akryannsuposannas pepakuus CHull 2.04.03-85» (yrB.
npukazoM Munpernona Poccnn ot 29.12.2011 Ne 635/11, B pexn. ot
24.05.2018 Ne 308/mp);

- CIT 60.13330.2016 «Csox mnpaBuwi. OToluleHHE, BEHTHILILHUS U
KOHIMLMOHUPOBAaHUE BO31yXa. AKTyaumsuposanHas penakuus CHull
41-01-2003» (ytB. mpukazom Munctpost Poccun ot 16.12.2016 Ne
968/mp, B pen. ot 22.01.2019);

- CIT  36.13330.2012  «CBoxy  mpaBui. — MarucrpaibHble
TpybonpoBobl. AKTyanusuposanHas pefakuus CHull 2.05.06-85%»
(ytB. ITprkazom l'ocerpost ot 25.12.2012 Ne 108/T°C, B pen. o1 29.04.2019
Ne 246/mip);

- CII 62.13330.2011 «Csoa mnpasui. I'azopacnpenenureibHbie
cucreMbl AkTyanusuposanHas pepakuus CHull 42-01-2002» (yrB.
Ilpukasom Munpernona Poccun ot 27.12.2010 Ne 780, B pen.
ot 20.11.2019 Ne 702/mp);

- CIT 104.13330.2016. Csox mnpaBui. MmkeHepHas 3amura
TEPPUTOPHM OT 3aTOIUIEHHS M MOATOMUIEHHS. AKTyalH3HpOBaHHAs
penakuus CHull 2.06.15-85" (yrB. Ilpukasom Munctpost Poccun ot
16.12.2016 Ne 964/mip, B pex. ot 10.02.2017 Ne 86/mp);

- CII 11-112-2001 «ITopsimox pa3paboTKH U COCTaB pasjena
"HHXeHEepHO-TeXHUYECKHe MEePONPHATUS IPaKJAHCKOH  O0OOPOHEL
MeponpusaTis M0 MNPeAyNpekICHUIO UPE3BBIYAHHBIX  CHTyalui"
TPaIOCTPOMTENLHOH JOKYMEHTAlMKM JUISl TEPPUTOPUH TOPOJCKUX M
CeNbCKUX MOCEJICHUH, IPYrUX MyHUIUITAIBHBIX 00pa30BaHUil»;

- CII 165.1325800.2014 «Csox mpaBuil. MHKEHEPHO-TEXHHYECKHE
MEPOTPHSATHS 10 IPAXKTAHCKOH 000pOoHe. AKTYaIM3HPOBAHHAs PeIaKITHs
CHuIl 2.01.51-90» (yrB. Ilpukasom Munctpos P® or 12.11.2014 Ne
705/mp B pex. or 24.10.2017 Ne 1471/up);

- CaulluH 2.2.1/2.1.1.1200-03 «CaHuTapHO-3AIIHTHBIE 30HBI U
caHWTapHas KIaCCH(HKAIMA MNPEIIPHATHH, COOPYKCHHH M HMHBIX
00beKkToB» (3aperucTpuposano B Muniocte PO 25.01.2008 Ne 10995)
(meifcTByIOIIAs pENAKLHs);

"PIAC 30-201-98. CucreMa HOPMATHUBHBIX IOKYMEHTOB B
cTpouTenbeTBe. PyKoBOJAUMIA JIOKyMEHT cHucTeMbl. MHCTpykumus o
TIOPAZIKE MPOCKTHPOBAHUA W YCTAHOBJICHUSA KPAaCHBIX JINHUH B ropoaax u
JIPYTHX TOCENEHUAX Poccuiickoii Depepaunn’, MPHHST
TTocranosnennem Focerpost PO ot 06.04.1998 Ne 18-30;

-T'OCT P 22.2.10-2016 «be30macHOCTb B Upe3BEIYAHBIX CHTYAIIHSX.
ITops1ok 060CHOBAHHS M y4eTa MEPONPHATHH MO TPaXkIaHCKOi 060poHe,
MEpONPHATUH [0 NPEAYNPEKICHHIO  YPe3BBIYANHHBIX  CHTyalMid
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TIPUPOJIHOTO M TEXHOTEHHOTO XapakTepa MpH pa3paboTKe JOKYMEHTOB
TEPPUTOPUAIILHOIO [IJIAHUPOBAHUS»;

- 3axoH [Tpumopckoro kpast ot 05.03. 2007 Ne 34-K3 (nelictByronias
penakuust) «O  cocTaBe, TMOpAAKE  TOATOTOBKH  JIOKYMEHTOB
TEPPUTOPHATIBHOTO TUTAHUPOBAHUSA ~ MYHHMIIMIIAJIbHBIX 06pa3()BaHPlﬁ
IIpumopckoro kpasi»;

- 3akoH IIpumopckoro kpas ot 10.02.2014 Ne 356-K3 (nelictByronias
penakius) «O BHmaX OOBEKTOB KPaeBOrO M MECTHOTO 3HAYCHHS,
TIO/ITIEKAILHX 0TOOpAKEHNIO Ha  CXeMe  TeppUTOPUAIBLHOTO
IuIaHupoBaHus TIpEMOPCKOro Kpast W JOKYMEHTaX TepPPHTOPHAIBHOrO
TUTAHHPOBAHMS MyHHIIMIIABHBIX 00pa3oBaHmii [IpUMOPCKOTO Kpasi»;

- 3akon Ilpumopckoro xkpas oT 29.06.2009 roma Ned446-K3
(meitctBytomas penakuus) «O rpagoCTpOMTENIBHON AESATENBHOCTH HA
Teppuropun [IpHMOPCKOro Kpasi»;

- 3akon ITpumopckoro kpas or 14.11.2001r. Ne 161-K3 «O6
aJIMMHUCTPaTHBHO-TEPPUTOPHATIBHOM ycTpoiicTse [Ipumopckoro kpas»
(neficTByIOIIAsT peaKLHs);

- 3axon ITpumopckoro kpas ot 30.04.2015 Ne 612-K3 «O6 oxpane
00BEKTOB KyNBTYPHOTO Hacle[us (TaMATHHKOB HCTOPHH M KyJIBTYPBI)
HapoyoB Poccuiickoit denepaunu Ha Tepputopun IIpuMopckoro kpas»
(neficTByIOIAsT peAKIHs);

- 3akon IIpumopckoro kpas or 11.05.2005 Ne 245-K3
(neiictByromast  penakius) «O6 0co00 OXpaHSIEMBIX —TPHPOIHBIX
TeppuTOpHsx IIpumMopckoro kpas»;

- 3akon Ilpumopckoro kpas or 05.12.2018 Ne 411-K3 «O
TepputopusX [IpHMOPCKOro Kpas, B IPAaHMIAX KOTOPBIX 3eMeNbHbIC
YJacTKH HEe MOTYT OBITh MpefoCTaBieHEl B  Ge3Bo3Me3THOE
TIOJTb30BaHUE»;

Ilpuka3 MunucrepctBa crpouTensersa IIpumopckoro kpas oOT
02.03.2020 r. Ne35-nip O6 yTBEepXkIECHUM TEXHHYECKHX TpeOOBaHUH K
OTPACJIEBBIM NPOCTPAHCTBEHHBIM AaHHBIM [IpMopcKoro kpast

- TOCTAHOBJICHUEC A)IMI/IHMCTPB,LU/IH anlMOpCKOl‘O Kpas oT
28.12.2018 Ne 668-ma «OO6 yTBEpXKIAEHHU CTPATErHH COLHMAIBLHO-
JKOHOMHYecKoro passutus [Ipumopckoro kpas 10 2030 roza»;

- Pacniopskenne AnmunncTpanun IpuMopckoro kpas ot 24.06.2016
Ne 259-pa «O mepax 10 peanu3anun nocranosnexus [pasutenscra PO
or 18.04.2014 Ne 360 «O6 ompeneneHMH IpaHHI 30H 3aTOILUICHHUS,
TOJTOILICHHS»;

- Tlocranopnenne AnjmuuucTpanuu IIpuMopckoro Kkpas OT

21.12.2016 Ne 593-ma «OO6 yTBEpHKJICHMH PETMOHAIBHEIX HOPMAaTHBOB
TPagoCTPOUTEIHLHOTO IIpoeKkTHpoBanus B [IpuMopckoM Kpae»;
- MecTHble HOPMATHBBI ~ I'PajlOCTPOMTEIBHOrO  IIPOCKTHPOBAHMS
JlazoBcKkOro MyHMIMINAIBHOTO paifoHa, YTBepxkaeHo pemeHueM Jlymsl
Jla30BCcKOTO MyHHMIIMMATBHOTO paiiona Ne62-MIIA ot 28.02.2018r. , B
4acTH HE TPOTHBOpEYAIeH PErHOHaNbHBIM HOpMATUBaM
TPaZOCTPOUTEIHHOTO IPOEKTHPOBaHHU B IIpuMopcKoM Kpae.

HeobXxoauMo pyKOBOJACTBOBATLCS TAKKE HHBIMH 3aKOHOJATENLHBIMH U
HOPMATUBHBIMH  TIpaBOBBIMH  akTamu IIpesunenra  Poccuiickoit
®enepaunn u [pasutenscra Poccuiickoit denepannn, HOpMaTHBHBIMU
IIPaBOBBIMU aKTaMM (he/lepajlbHbIX OPraHOB MCIOIHHUTENLHOM BIACTH U
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/i pazfienon
l'lpnMopcKoro Kpasi, TpUHATBIMH B Pa3sBUTHEC q)EHCPaHLHLIX 3aKOHOB B
COOTBETCTBYIOIHUX O0JIACTSX, a TAKKE JACHCTBYIOIMMHU CBOJAMH IIPABUII
110 HOPMATHBAM IIPOCKTUPOBAHHS.

2.3. | Onucanne JlazoBckMit MyHHMIMTAIbHBIH OKPYr B TPAaHMIAX, YCTaHOBJICHHBIX
TIPOEKTHPYEMOH 3akonom Ilpumopckoro xpas Ne 727-K3 or 4 mapra 2020 roma «O
TEPPUTOPUHU C JlazoBckoM MyHHLHITATIBHOM OKpyre [IpuMopckoro kpast
yKa3aHHeM e& ITnomans Teppuropun 468537ra.

HaUMEHOBAHHSA H OOG11as NPOTHKEHHOCTH IPaHHIBI JIA30BCKOT0 MyHHIIMIIATBHOTO paioHa
OCHOBHBIX COCTaBIsieT IPUMEPHO 432,6 kM, u3 HuX 280,7 KM - CyXOIMyTHas 4acTh U
XapaKTepUCTUK 169.4 xm -

BOJIHAS 4ACTh IPAHHIIBL.

JlasoBckuit MyHHIIMIANBHBIH paifoH rpaHUYHUT Ha ceBepe ¢ UyryeBckum

MYHHIMTATBHBIM PailOHOM, Ha CEBEPO-BOCTOKE - ¢ ONBIHHCKHM

MYHMUMIANLHBIM  paifoHoM, Ha 3amajge - ¢ [laprusanckum

MYHHIMNATBHBIM

paiionom. Ha roro-ocToke rpanuna JIa3oBCKoro MyHHIHMNATBHOTO

paiioHa IPOXOJUT 110 GeperoBoit TMHUK SIMOHCKOTO MOpS.

AnvunuctpatuBHelit  ueHtp JlasoBckoro paiioma - cemo Jlaso,

PACIIOJIOKEHO B

ceBepHoif gactu JIazoBckoro paifona y ciausHus pek Jlasoka, Kuepka n

IMaceunas.

Paccrosinue ot r. Binagusocroka 10 ¢. Jlaso no npsmoit — 160 kM, mo

aBTOZOpOre —

230 k™ (uepes . Haxomka — 324 km)

YuCIeHHOCTh HaceIeH s o cocTostHuto Ha 01.01.2020

— 12788 uenosex

B cocrap JIa30ckoro MyHHMIMIANBHOTO OKpYra BXOJAT —HAceNeHHBIC

TTYHKTBI:

1ocenok ropojckoro tuna IIpeobpaxenue,

cena:

beneBckoe,

BanenTun,

I'nazkoBka,

JIaHMITBYEHKOBO,

3amoBe/HbIit,

3eeHsli,

Kueska,

KuinHeska,

Jlazo,

CaoGosHoe,

Cxaucroe,

CoKOJIbYH,

Crapas Kamenka,

YepHopyube,

YucToBOAHOE,

Masgk Mask-OcTpoBHOM

AIIMMHHCTPaTHBHBIH 1eHTP JIa30BCKOTO MYHMIMMIIAIBHOTO OKpyra —

ceio Jlaso.

2.4. | Lens pazpaboTky 1 1. Hens paspadoTku:

3aJ1a4M IPOeKTa
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l"eHepaanoro TIPUBEJICHHE JIOKYMCHTOB TEPPHUTOPHATIBHOTO TTAaHUPOBAHUSA,

mnana MO u IpaBun
3eMJITIONb30BAHHS H
3acTpoiiku MO

TPaJIOCTPOUTENLHOIO 30HHPOBAHHS MYHHIHMIIAILHOIO 00pa3oBaHUs B
COOTBETCTBHE C TpeboBaHMAMH (helepallbHOTO  3aKOHONATEIIBCTBA,
JIOKYMEHTaMH CTPaTErH4ecKoro TIaHKPOBAHHS Poccuiickoii
®enepannn, [pumopckoro kpast, MO, NPHUHSTEIMH B COOTBETCTBHH C

DestepanbHbIM 3aKOHOM or 28.06.2014
Ne 172-®3 «O crparernueckoM IUIaHHpoBaHMM B Poccuiickoit
Denrepanun»;

CO3/IaHME  YCNOBHH JUIS  yCTOWYMBOTO pPasBUTHA HNPOEKTHPYEMOH
TEPPUTOPHH, COXPAHEHUsI OKPYKaIOLIeH cpeibl H 00BEKTOB KYJIbTYPHOTO
Hacle/us;
0630"5’131‘1"3 TIpaB U 3aKOHHBIX HHTEPECOB q)HBH‘IeCKHX H FOPHIHYIECKUX
JIMLL, B TOM 4YHCJIe NPaBooOIajaTeneii 3eMelbHbIX Y4aCTKOB H 00BEKTOB
KaltuTaJbHOTO CTPOUTENBCTBA;
CO3/[aHHE YCIOBUH Ul TUIAHUPOBKM TEPPUTOPUM MYyHHIIMIAIBLHOTO
00pa3oBaHus;
pa3paboTka 3JIeKTpOHHBIX BepcHil ['enepanbHoro miana u IIpaBun
3eMIIeNoNb30BaHus M 3acTpoiiki MO Ha oOCHOBE COBPEMEHHBIX
HH(OPMAIIMOHHBIX TEXHOJIOTHIi ¥ TIPOrPaAMMHOT0 00ECTICUEHHS] C yIETOM
TpeGoBaHMi K (HOPMHPOBAHMIO PECYPCOB HH(POPMAIMOHHEIX CHCTEM
obecrieyeHusi IpaJOCTPOUTEILHON JEATENBHOCTH M obecreyeHus
B3auMoJelictis ¢ DesepanbHOll  reoMH(OPMALMOHHON —CHCTEMOMN
TeppPUTOPUAIBHOTO MIaHHpOBaHUA Poccuiickoii;
paspaborka IlpaBun 3emienomb3oBanus u 3acTpoiikn MO B wactn
TIPUBE/JICHUS YCTAHOBJIEHHBIX I'PAa/IOCTPOUTEIIbHBIM PErJIAMEHTOM BH/I0B
Pa3speneHHOro UCMob30BaHUs 3eMENIbHBIX YUacTKOB B COOTBETCTBUE C
BUJAMHM  Pa3pelICHHOTO  HMCMOJb30BaHUS ~ 3EMENBbHBIX  Y4acTKOB,
TIPEYCMOTPEHHBIMH KJ'IaCCM(bPIKaTOpOM BHUJIOB PaspenIeHHOro
HUCIIOJIb30BAHUS  3€MEJIBHBIX YYAaCTKOB, YTBEPKICHHBIM le/lKaIi()M
Munskonompassutus Poccun or 01.09.2014 Ne 540;
peanmzanuu  TIaHa  «TpaHcopMamus  JIENOBOrO  KIMMAara»,
YTBEpIKICHHOTO pacropsukenueM IIpasutensctsa PO ot 17.01.2019 Ne
20-p «O6 yrBepxkiennu miana «Tpanchopmalus 1eI0BOro KIMMaTa» u
NPU3HAHUM YTpaTHBIIMMU cuily akTtoB [IpaBurensctBa Poccuiickoit
@eniepatii», 3a  cYeT oOeCNedeHHs B3aHMHOH  COIJIACOBAaHHOCTH
pelieHui TPaIoCTPOUTENEHON TOKyMEHTAIINH;
COo31aHus yCﬂOBMﬁ JUIsL TIPUBJICYEHUS MHBECTHuHﬁ, B TOM 4YHCJIE IYTEM
TIpe/IOCTaBICHUs BO3MOXKHOCTH BbIOOpa HanOonee 3)GEeKTHBHEIX BHIOB
Pa3peNIeHHOr0 HCTIOIb30BAHMSA 3EMEJIBHBIX yYacTKOB M  OOBEKTOB
KanuTaJIbHOTO CTPOUTEIBCTBA.

2. 3amaum pa3paGoTkm mpoexta I'eHepaibHOro

miana MO:

AHATH3 peaTH3alUH ICHCTBYIONMX IeHepaTbHbIX TaHoB MO;
AHAIN3 JIOKYMCHTOB CTPATCTHYECKOrO INIAHHPOBAHUSA MO, TIPUHATBIX B
coorBercTBuH ¢ DenepanbHbM 3akoHOM 0T 28.06.2014 Ne 172-®3 «O
CcTpaTeruyeckoM Iuianuposanuu B Poceuiickoii denepannu»;
pa3paboTKa NpEIOKEeHHil MO Pa3MENIeHHI0 00BEKTOB KalHTaIbHOrO
CTPOUTEILCTBA MECTHOTO 3HAYCHUS
pa3paboTka rpeIoKeHni 00 H3MEHEHNH IPaHULl YHKIIHOHAIBHBIX 30H
Ha Tepputopun MO;
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pa3paboTKa MPeUIoKEHHIT MO Pa3BUTHIO TPAHCTIOPTHOH M HHKCHEPHOH
uH(pacTpyKTyps! Ha TeppuTopun MO;
aKTyallM3alus TIPaHHIl 30H C OCOOBIMH YCIOBHAMH HCIIONb30BaHHS
Tepputopin MO;
yaer TI])C]J,J'IO)KCHVIﬁ Cb]/BH'“ICCKHX W IOpHUIHYCCKHX JIHIl IO BOMpOCaMm
M3MEHeHHH (HYHKIMOHAIBHOTO 30HUpoBanus MO.
3. 3amaum  paspaborkm  mnpoekra  [lpaBua

3eMJIeN0.1b30BaHUs M 3acTpoiikn MO:
pa3pa60TKa TIOpA/IKA TIPUMCHEHHUSA TIPABHJI  3€MJICTIONIB30BAHUA W
3acTpoiiku ¢ ydetoM mnonoxeHuil 3axona IIpumopckoro kpas oT
03.12.2018 Ne402-K3 «O BHECCHMM H3MCHEHHH B OTIEIbHBIC
3aKOHOJAATCIIBHBIC aKThlI l'lpnMopcKoro Kpas B O6J’laCTVl PETYJIHPOBAHHS
3€MEJIbHBIX OTHOLUEHK!‘/‘I»;
HM3MEHEHHE TPaHHI OTIENbHBIX TePPUTOPHANIBHEIX 30H MO;
AKTyalu3allus TPaHMIl 30H C OCOOBIMH YCIOBHMSMH HCIOJIB30BaHHS
Tepputopun MO;
AKTyaJIu3alus IpaJOCTPOUTENLHBIX PErJIAMEHTOB;
aHaJIN3 U KOPPEKTHPOBKA I'PAHUIL TEPPUTOPHIA, B KOTOPBIX JIOITyCKaeTCs
OCYIIECTBJICHHE NEATENFHOCTH MO MX KOMIUIGKCHOMY H YCTOHYMBOMY
PasBUTHIO, M TIPUMCHHUTCIIBHO K TAaKHM TEPPUTOPHAM pPaCUYCTHBIX
nokasaTeleif MHUHHUMAIBHO JOIYCTHMOIO YPOBHS 00ECIIEYEHHOCTH
COOTBETCTBYIOIINX TEePPUTOPHI o0beKTaMH KOMMYHAJIBHOIA,
TPAHCTIOPTHOI, CONMaNbHON HHPACTPYKTYP M PacCHETHBIX MOKa3aTelei
MaKCHMaJIbHO JIOITYCTHMOTO YpPOBHSA TCppHTOpHaﬂBHOﬁ JIOCTYITHOCTH
YKa3aHHBIX 00BEKTOB;
NpUBEZIEHHE B COOTBETCTBHE ¢ ['eHepanbHbIM I1aHoM MO;
obecrieyeHHe BO3MOKHOCTH Pa3MeIICHHS O0OBEKTOB (henepatbHOro,
00BEKTOB PErHOHATBHOTO 3HAYCHMS, OOBEKTOB MECTHOTO 3HaueHHS (3a
HMCKIIIOYCHHEM JIMHEHHBIX OOBEKTOB) HA TEPPHTOPHSAX TOPOJCKOro
OKpyTa, HOCEIIeHUH, TPelyCMOTPEHHBIX JIOKYMEHTaMH
TEPPUTOPHANBHOTO MTAHHPOBAHHS;
yaer npe}:[ﬂﬂ)l(eﬂ"ﬁ 3aHHTEPECOBAHHBIX JIMIl O BHECCHUH HM3MCHEHHUH B
TPAaHULBI TEPPHUTOPUAIIBHBIX 30H I'PAJOCTPOUTENLHOIO 30HMPOBAHHS B
COOTBETCTBHH C PACHOPSKCHHAMH JIelIapTaMEHTa IPaOCTPOUTENHCTBA
TIpuMOpCKOTo Kpasi, H3/[aHHBIX C Y4ETOM PEKOMEH/IAIIH, COZIepKaIIXCst
B 3aKJIFOUYCHUAX E}Z[HHOﬁ KOMHCCHH TIO TTOJITOTOBKE ITPOCKTOB MPABHII
3eMJICIIONB30BAHNS. U 3aCTPOMKH MYHMIMIAIBHBIX — 0Opa3oBaHUIA
IIpumopckoro kpast (nanee — Komuccns).

S
19

TpeboBaHus K
cocTaBy
rpagoCTPOUTENBHON
JIOKYMEHTAIHH

1. Cocras npoexra I'enepansnoro miana MO

CocraB marepuanoB mnpoekta «['eHepanbHbli TaH  JlazoBckoro
MYHUIUIATEHOTO OKpyra IIpuMopcKkoro kpas» J0KEH COOTBETCTBOBATh
TpeboBanuaM crateu 23 I'pagocrpoutensHoro kozekca Pd,
METOZIMYECKUX PEKOMEH/IAIMi 110 pa3paboTKe MPOEKTOB TeHepaTbHBIX
TUTAHOB TIOCENEHUH M TOPOJICKMX OKPYTOB, YTBEpKIEHHBIX [Ipukazom
Mumupernona Poccun ot 26.05.2011 Ne 244,

K npoexry I'enepanbroro rmiana MO npunararores:
JIEMOHCTPAIlMOHHBIC ~MAaTEpHalbl JUIA TPOBENCHHS OOMIECTBEHHBIX
oOCy&aeHuit WM TMyONMYHBIX — CIymIaHHil.  J|eMOHCTpAlMOHHBIC
MaTepualibl, COCTOST M3 LBETHBIX uepTexkeil npoekra I'enepaibHOro
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nana MO, a Takke peKOMEHIanuii (kpaTkoe 000CHOBAHHE MO MPOEKTY
paspabotku 'enepansroro miana MO);

CBEJIGHHsS O TIDAHHMIAX HACEJICHHBIX ITYHKTOB, BXOJAIIMX B COCTaB
MYHHIUIATBHOTO  OKPYTa, KOTOphIe TODKHBI COMepkaTh rpaduyeckoe
OINHMCAHHE MCCTOTIONIOKEHNSA TPAHHMIl HACEICHHBIX ITYHKTOB, MEPEuCHb
KOOpJAHMHAT XapaKTEPHBIX TOYEK JTHUX IPAHUL] B CUCTEME KOOpJAHUHAT,
HCIIONIB3YyeMOH Ui BelleHHs EJMHOro rocynapcTBEHHOro peectpa
HEJIBHKUMOCTH.

CDOPMBI l‘paq)l/l‘lECKOl‘O M TCKCTOBOIO OIMUCAHUA MECTOITOJIOKCHUS
TPaHHUI HACEICHHBIX IYHKTOB, TPeOOBaHHA K TOYHOCTH OINPEJIeIICHMUs
KOOpP/IMHAT XapaKTepPHbIX TOYEK IPAHHIl HACENEHHBIX ITYHKTOB JIOJKHBI
COOTBETCTBOBATH "l‘peéﬂBaHl/IS{M anKa3a MHH?KOHOMpa3BI/ITHH Poccnn
or 23.11.2018 Ne 650.

2. Cocrae mpoekra «[IpaBmia  3emileno/ib30BaHus
3acrpoiiku  JIa3oBCKOro  MYHHIMIAJILHOTO  OKpyra
IIpuMopcKkoro Kpasi».

CocraB MaTepuaios mnpoekra [IpaBuil 3eMIIeIOIb30BaHUS U 3aCTPOUKH
MO JIOJDKEH COOTBETCTBOBATH TpeOOBaHUAM cTaTbu 30
I'panoctpontensHoro kogekca PO,

Cornacro 4.3 ct.31 I'pagocTpouTtensHoro kojaekca PO npoekt Ilpasun
3eMJICNIONB30BaHus U 3acTpoiiku MO ciieflyeT MOArOTOBUTH C YYETOM
TOJIOKEHHH O TEPPHTOPHATBHOM IUIAHHPOBAHHH, COZIEPHKAIIMXCA B
JICHCTBYIOIIMX JIOKYMEHTaX TEPPUTOPHANBHOTO TlaHupoBanus MO n
TpCGOBaH"ﬁ TCXHUYCCKHX PErIIaMEHTOB, PE3yJIbTAaTOB OGLI.IECTBCHHHX
00CYXKIeHUH WM IyONMYHBIX CIIyIIAHWI, a TAKKe I[PeUIOKECHUH
3aHHTEPECOBAHHBIX JIHIL.

K TlpaBun 3emuenonb3oBaHus M 3acTpoiiku MO B 00s3aTenbHOM
TIOPAJZIKE MPUJIAraroTCs:

JIEMOHCTPALIMOHHBIE MAaTEpHAIbl UL IIPOBEACHUS OOLIECTBEHHBIX
oOcyaneHuii uiam  IyONMYHBIX ciymaHui 1o mpoekry IIpasui
3eMJICIONb30BaHMS 1 3aCTPoiiki MO, COCTOSIINE U3 IIBETHBIX YePTEKeH
TpaUUecKoi YacTH, a TaKXkKe PEKOMEH/IAIMH (KpaTkoe 060CHOBAaHHE 110
TAaKUM IPOEKTaM);

CBEJIGHHS O TPaHUIAX TEPPUTOPHANBHBIX 30H, KOTOpbIE JOJIKHBI
colepkaTh  rpaUueckoe  ONHCAHHE  MECTOMOJNOKEHHS — TPAHHMI[
TEPPUTOPHATIBHBIX 30H, NMEPEYCHB KOOPJAWMHAT XapaKTCPHBIX TOYCK ITHX
TpaHHIl B CHCTEME KOOPAMHAT, UCIOJb3yeMOH juist BeaeHus Enunoro
TOCY/IaPCTBEHHOTO PeecTpa HeIBHKUMOCTH.

@DopMBI  TPaHYECKOr0 M TEKCTOBOTO ONMCAHMS MECTOMOJOKEHHS
TPaHHUIl TEPPUTOPHAIIBHBIX 30H, TpeﬁOBaHHSI K TOYHOCTH OMNPEJCIICHHUST
KOOPJAMHAT XapaKTEPHBIX TOYEK MPAaHUL] TEPPUTOPUAIIBHBIX 30H JIOJKHBL
COOTBETCTBOBATH TPeOOBAHMAM IpHKaza MuHIKOHOMpasBUTHA Poccnn
ot 23.11.2018 Ne 650.

2.6.

CoctaB 1 nopsI0K
NPeIOCTaBIIEH s
HCXOTHOH

uH OpMANHIH SIS
pa3paboTKu

1. CocraB HcxoaHON HHpOPMANHH:
HOPMaTHBHO-IpaBoBas  0a3a, ykasanxas B 1.1.3  Hacrosiero
TeXHHYECKOTO 3a1aHHs;
TEKCTOBBIC n rpa(j)w{eclme MaTepHaibl I MOATOTOBKH
TPaIOCTPOUTEILHON JOKYMEHTALHH;
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rpa}:[oc'rponTeanoﬁ TIPEUTOKEHHUA TI0 MMPOCKTAM l'eHepanLHoro IJraHa MO, TIPEACTABJICHHBIC
JIOKYMEHTaLU! B JICIIapTaMEHT IPaoCTPOuTENbCTBa [IPUMOPCKOro Kpast Ha OCHOBAaHHH
4. 10 cr. 24 I'pagoctpouTtesHOro konekca Pd;
TIOCTaHOBJIEHHE AJIMMHUCTpaliU JIa30BCKOro MyHHIMIIAJIBHOTO OKpyra
ITpuMopckoro kpas o pa3pabOTKe JIOKYMEHTOB TEPPUTOPHAIBHOTO
IUIAHHPOBAHHS,  PAJOCTPOUTENLHOrO  30HHpoBaHHs  JlazoBckoro
MYHHIHMNANBHOrO okpyra IIpuMOpckoro kpas, HPHHATOE C y4eToM
PEKOMEH/IalMid, ~cojiepikaluxcs B 3akmoueHusx Komuccun mo
3EMJICTIONB30BAHMI0 M 3acTpoiike JIa30BCKOro OKpyra, COTJacHo 4.5
c1. 33 I'pajtocTpouTensHoro kojexca Pd.
2. Coop HCXOTHOM undopmanun ocyuiecTBJsieTcst
I'lO[]pﬂ[Il'-IMKOM CaMOCTOSITE/IbHO l'lp" cOﬂeﬁCTBMH 3aKa3yMKa.
3. TpeboBanus K coaep:KaHUI0 paboThI
3.1. | IlocnenosarenbHOCT 1. MoaroToBka mnpoexta «[eHepaibHblii nuan u IlpaBuiaa
b BBINOJIHEHHS 3eMJICIIOIB30BAHNSL M 3aCTPOHKH JIA30BCKOr0 MYHHIMIAILHOIO
TpajioCcTPOUTENbHON | okpyra [pumopckoro kpas»:
JIOKYMEHTAIHH CGOp MU CUCTEMATH3aluusA MCXOJHBIX JIAHHBIX JUIA p&paﬁOTK"

T'enepansroro miana MO u IlpaBui 3emienons30BaHUsS U 3aCTPOHKH
MO;

aHaIU3 UCXOIHBIX JIAHHBIX, BKJIIOYAIONIUX, B TOM YHMCJIE MaTepHalbl B
momHOM ~ oOBbeme, cojepxkamecs B Cxeme  TeppHTOPHAIBHOTO
mwianupoBanus JlazoBckoro paiiona, I'enepansnom ruiane u Ilpasmizax
3eMJICTIONB30BAHM M 3acTpoilku  BeneBckoro, BaneHTHHOBCKOrO,
YepHopydeHckoro, JIa3oBckoro —cenbckux M IIpeoGpakeHCKOro
Topojcoro  ToceneHui Jla3oBcKoro paifoHa; MOArOTOBKA MpPOCKTA
T'enepansuoro miana MO u [lpaBui 3emienons30BaHUs U 3aCTPOHKH
MO (pa3paboTka TEKCTOBBIX U rpa)Hu4ecKHX MaTEpHaIoB) B HACTH UX
aKTyalM3allid B COOTBETCTBHHM C TPeOOBaHMAMH JIeHCTBYIOIIETO
3aKOHOJATE/IbCTBA,  MPEVIOKEHUH MO Pa3sBUTHIO  TEPPUTOPHIA,
Pa3MEIIECHUIO OOBEKTOB Ppa3IMYHOIO YPOBHS, MPELyCMOTPEHHBIX
JIOKYMEHTaMH CTPATernyeckoro IUTAHUPOBAHUS Poccuiickoit
®enepannn, Ilpumopckoro  kpas, MO, mopaboTka  mHpoekTa
I'enepanbroro miana MO, n npoekta [IpaBuia 3eMIICIIONB30BaHHSA H
3actpoiiku MO B cityyae BBISBJICHHS HECOOTBETCTBUS TPeOOBAHUIM U
JIOKYMEHTaM, yKa3aHHbBIM B 4. 9 c1. 31 I'pasioctponTensHoro kozuekca PO.
2.Cornacopanne mnpoekra «[eHepanbHblii 1ian JlazoBckoro
MyHHIMNAAbHOro okpyra IIpuMopckoro Kpasi» M NpoeKTa
«IlpaBuiaa  3emJenoib3oBaHus W 3acTpoiikm  JlasoBckoro
MYHHIMNAAbHOTO okpyra [Ilpumopckoro kpas». Ilposenenue
0011IeCTBEHHBIX 00CYAKIeHHIT HIIH MYOIHYHBIX CJIYIIAHUI
Cornacosanue mpoekta I'enepanproro miana MO u npoekra Ilpasun
3eMJICIIONB30BaHUs U 3acTPoiiki MO oCylIeCcTBIISETCS B COOTBETCTBUH C
I'panocrpourensHbM KogekcoM Pd.

VYuactue HUCIIOJTHUTEIIA B Opra"usaniuu " TPOBE/ICHHH
YIOJHOMOUYCHHBIMH ~ OpraHaMH  MECTHOro camoympasienus MO
TyONUYHBIX CIYLIAaHHH WM OOLIECTBEHHBIX OOCYKIEHHH IO IPOEKTY
Tenepansroro mrana MO wu npoekty IlpaBun 3eMiIenoNb30BaHHA M
3acTpoiiku MO B COOTBETCTBHM C TOPSIKOM, YTBEPKICHHBIM
nocraHoBiIeHHeM AMuHuCcTpanuu [pumopekoro kpas ot 25.08.2015 Ne
303-na.
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3. KoppekTuposka npoekra I'enepaibHoro niana MO u npoekra
TIpaBuu 3emiieno/ib30BaHus | 3acTpoiikn MO

Koppekruposka npoexra I'enepansroro mwiana MO u npoekra [Ipasui
3eMJICNIONB30BaHMA M 3acTpoiikn MO 1o HTOraM COIacoBaHHS H
pe3ynbTaTaM OOIIECTBEHHBIX 00CYKICHUI MITH TTyOIMUHBIX CITyIIaHHH.
4. Toaroroska mnpoekta IeHepaiabublii mian MO #u mnpoekrta
Ipasuia 3emienoib30BaHus M 3actpoiiku MO Ha paccMoTpeHHe H
YTBepiKIeHHe

5. BHecenne HM3MeHeHHii B JOKYMEHTBI, CO/lepiKalllie CBeleHHs O
rpalmuax HaCeJIECHHbIX l'lyHKTOB, BXOAAIIMX B coCcTaB
MYHHIHIAJILHOTO OKPYra, ocjie YTBEP:KIeHHs! NOAr0TOBIEHHOI0 B
COOTBETCTBHH C HACTOSIIIMM TeXHHYECKHM 3aJaHHeM NpoeKTa
TenepanbHoro niiana MO H 1o pe3yJbTaTaM PacCMOTPEHHS TAKHX
}IOKyMeHTOB yl'lOJ'IHOMO"IeHlelM Ha BHeCeHHe CBeﬂeHHﬁ OPI'ZHOM
(opranmsanmeii), 3a HCKJIIOYEHHEM CJIy4aeB, YCTAHOBJIEHHBIX
yacramu 8-11 crarbn 34 ®enepanbHoro 3akona ot 13.07.2015 Ne
218-®3 «O rocyaapcTBeHHOi PerHCTPAIHH HeBHKHMOCTH>.

6. Buecenne HM3MeHEHMii B JIOKYMEHTBI, CO/lep/alllue CBEJeHHs O
TePPHTOPHAJILHBIX 30HAX, IOC/]Ie YTBEP:KIeHHs! IOr0TOBJIEHHBIX B
COOTBETCTBHH C HACTOSIIUMM TeXHHYECKHM 3aJaHHEeM NpPOeKTa
TlpaBua 3emiienoib30BaHus M 3acTpoiikn MO u mo pesyjibTaram
paccmorpenun TaKHX [lOK'yMeHTOB yI'IO.J'lIIOMO"IeHHl:IM Ha BHeCEHHE
CBeJleHHii OpraHoM (opraHu3anmeii), 3a HCKJIOYEHHEM C/1y4aes,
ycranoBiaeHHBIX yacTsiMu 8-11 crarbu 34 MeepaibHOIo 3aKOHA OT
13.07.2015 Ne 218-®@3 «O rocyaapcTBeHHOii permcTpanuu
HEJIBHAKHUMOCTH».

3.2.

OCHOBHEIE
TpeOGoBaHHUs

K COEPKAHHUIO
dopme
NPE/ICTABIAEMBIX
MaTepuanos

Bce matepuansl mpoekTta «['eHepansHbli TiaH MO» U TmpoexTta
«[lpaBuma 3emnenonb3oBanus M 3acTpoiikn MO»  (TeKCTOBEIE H
rpaduuecKie) IEPENAIOTCS 3aKa3uMKy B LEISX COIIAaCOBAHHS B
ycraHoBiieHHoM  I'pajoctpoutensHbiM — Kojekcom  PD  mopsnke,
KOMILIEKTOM, cocTosmuM U3 2 DVD-auckoB (mo 1 2Kk3. Ha HPOEKT
I'enepanproro mmawa MO u mpoekT IIpaBui 3eMyIeNONB30BaHHSA H
3actpoiiku MO).

I'paduueckne mMarepuans! Boimonauts B M 1:25000, M 1:50000 (mam B
MHBIX COTJIACOBAHHBIX C 3aKA3YHKOM MacmTadax).

(DOpMa TIPE/ICTABJICHUS W TIOPAJIOK TEPEAavM BBIXOJHBIX MAaTCpHAIOB
npoekta  ['enepanporo mrama MO u  mpoexra  IIpaBun
3eMIIeNoNb30BaHus M 3acTpoiiku MO  (OTKOPPEKTHPOBAHHBIX IO
pesysibTaTaM — COTJIACOBAHMH, — OOIICCTBEHHBIX MM MyOMHUHBIX
citymaHuif)

Marepuanbl (TeKCTOBble U rpaduueckue) IEpelalOTCs 3aKa3dyHKy
KOMIUIEKTOM, cOCTOSMUM H3 2 DVD-nuckoB (2 9K3.) U Ha GyMaKHOM
Hocutene (mo 1 9k3. Ha mpoekt I'eHepaibHOro mmianHa MO u mpoekt
ITpaBuit 3eMiIenoNb30BaHus 1 3acTpoiikn MO).

B 3j1eKTPOHHOM BEKTOPHOM BHJIE:

B (opmate Qaitios (tabuui) Mapinfo TAB ym6o ESRI shp B MecTHO#
cHCTeMe KOOp/IHAT;

Kaxjas Ta61mua JIOJIKHA COOTBETCTBOBATE OJHOMY TEMATHYCCKOMY
cnoro. Kaxplii 00beKT KapThl TOJDKEH UMETh CEMAHTHYECKOE OIHCAHHE
U1 BO3MOKHOCTH €r0 IOCIIe/IyIONIeH HIeHTHOHKAIIMH;
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Kaxcaas obpasyemas (M3MeHseMmas) 30Ha JOJDKHA OBITh BBITOJHEHA
OT/HEIbHBIM MOJIHTOHOM, MEXKIY COCEJHHMH (CMEKHBIMH) 30HAMH HE
JIOJKHO OBITH 3a30POB, OBOPOTHBIE TOYKH IPAHHIL 30H JIOJKHBI OBITh
pacronokeHsI He 6mke 1 M apyr ot ipyra. CMeKHbIe pebpa MONTHIoHOB
HE JIOJDKHBI 00Pa30BEIBATh YTIIBl MEHEE 5 TPATyCOB;

npoayOnupoBansl B 31eKTpoHHOM Buje B ¢opmare JPEG win PDF B
BBICOKOM pa3pelieHHu U B BUle pabounx HabopoB Mapinfo WOR 6o
B BHJIE JIOKyMEHTOB 3JIEKTPOHHEIX KapT (ArcGIS MXD).

Ha GymaxHOM HOCHTEsne OnuH paboumii HabOp (MEKTPOHHas KapTa)
JIOJKEH COOTBETCTBOBATH OJHOMY rpaduueckomy jmcry. CoznepikaHne
rpapMuecKoro JIMCTa, CIaBacMOr0 Ha TBEPIOM HOCHTENE, JIOIKHO
TIOJIHOCTBIO COBIIA/IATh C JINCTOM OTYETa, (POPMUPYEMBIM B FJICKTPOHHOM
Buzie. HaszBanne pabouero Habopa JJOJDKHO COOTBETCTBOBATH HA3BAHHIO
rpaUIecKOro JIMCTA, IPUBEIEHHOMY B YIJIOBOM IITaMIIe.

PaGounii HaGop (kapTa) MOKeH 6e3 TOMeX OTKPHIBAThCA Ha paboumMX
MeCTax 3aKa3uMKa, Takke Habop (KapTa) He JOJKCH COJICPKATh CCHUTOK
Ha BHEIIHHE 00BLEKThI (TaGJIMIbI, PUCYHKH, NPOrPaMMBbl), KOTOpbIE HE
BKITIOYEHBI B IPOCKTHI.

JIeMOHCTPAIMOHHBII MaTepHaI JUIS NPOBEICHHS MyOIMYHBIX CIyITaHHH
M OOIIECTBEHHEIX 00CY)/IeHNUI 1o npoekTy I'eHepansHOro miana MO
u no npoekry [IpaBun 3emiienionb3oBanus u 3actpoitku MO cocrout u3
LBETHBIX  4epTexkeill  yTBEP/KZAeMOH  4YaCTH  TaKHX  IIPOEKTOB,
BBIIIOTHEHHBIX Ha OyMa)XHOM HOCHTeNe B pasMepe (opmara He MeHee
Al, B oOmHOM OSK3eMIUIApe, a TaKKe PeKOMEeHJIaunit (KpaTkoe
obocHoBanue 1o mpoekty I'enepanbroro miama MO H 1O HPOEKTY
IIpasun 3emtenonb3oBanus u 3acTpoiikn MO) B TekcToBoi opMe Ha
OGyMakHOM HocuTene B pasmepe Gopmata A4, B 2 3K3.

XML~ (OKYMCHTBI, BBIMTOJTHCHHBIC B COOTBETCTBHHM C NMOCTAHOBJICHHEM
IpaBurenscrea PO ot 31.12.2015 Ne 1532, tpeGyemsle 1i1s nanbHeiinen
nepeadn B EXMHBIA rOCYNapCTBEHHBIH peecTp HEIBHKHMOCTH,
TIepeIaloTCs Ha OTEIBHOM 3JIeKTpOHHOM HocHTene (1 DVD-auck).
ITpoekTst «I'enepanbHblit mian MO» n «[IpaBnita 3eMIenoIb30BaHUs i
3actpoitku MO» BbIIONHUTE B (hopMme HH(OPMALUH, OTKPHITOH I
JocTyna GU3HIECKHX H IOPHIMYECKUX JIHIL.

TIpoextsl «I'eHepanbHblii naH MO» 1 «[IpaBmiia 3eMJICMOIB30BaHUS U
3achoﬁKn MO» BBITIOJIHUTE B COOTBETCTBHHU C TpeGOBaHHSlMPI,
NPUMEHAEMBIM Tpu CO3/1aHUH H BEJ/ICHUU TOCYAapCTBEHHBIX
HH(OPMALMOHHBIX PECYPCOB, TOCYJAAPCTBEHHBIX M MYHHIUIAIBHBIX
HMH(OPMAIMOHHBIX CHCTEM JUIS OOECTICUCHHS JeATENFHOCTH OpPraHOB
FOCy}lapCTBEHHOﬁ BJIACTH W OPraHOB MECTHOrO CaMOYINpPaBICHUA B
obacti TEPPUTOPUATIEHOTO IUIAHHPOBAHUS (pukas
Mumnokonompassutus Poccun ot 09.01.2018 Ne 10 «O0 yrBepxkaeHun
TpeOoBaHMil K ONHCAaHHWIO WM  OTOOPaXKEHHIO B  JIOKYMEHTax
TEPPHUTOPHATIBHOTO TIJTAHHPOBAHUS 06'I>CKTOB fbe]:[epaﬂbHOl‘O 3HAYCHUA,
00BEKTOB PErHOHAJILHOTO 3HAYCHUS, 00BEKTOB MECTHOTO 3HAYEHHS U O
NPU3HAHUH YTPATHBILNM CHITy IpHKa3a MHHIKOHOMpa3BUTHs Poccun ot
7 nexabpst 2016 1. No 793»), TeXHHYECKHMH TPEOOBAHHAMH K BEJICHHIO
TOCYTapCTBEHHBIX HH(I)OPM&L["OHHBIX CHUCTEM DGECHE‘IEHVH{
l'pa}:lOCTpOl/lTeﬂbHOﬁ JICATEIIBHOCTH, TEXHUYCCKUMH TpeGOEaHVlﬂMH K
JIQHHBIM,  MCIIOJIb3yeMbIM  NPH  BEICHHH  TOCYIAPCTBEHHBIX
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HHPOPMALTHOHHBIX cucTeM obecrieueHust TPag0CTPOUTETLHOM
JICATEIIbHOCTH.

Marepuansl  npoekrtoB ['eHepansHoro 1ana MO u  Ilpasun
3eMJICNIONB30BaHMA M 3acTpoiikm MO B ycTaHOBIEHHOM (opmare
pasmeratores Bo PI'MC TIT ucnonuutenem.

Marepuanst  npoektoB ['enepanproro mwiama MO u  IlpaBun
3eMJICTIONB30BaHMsA U 3acTpoiikn MO, cojepiKaliue B COOTBETCTBHU C
IIpukasom MunskonoMpassuthsi Poccun ot 17.03.2008 Ne 01 «O6
YTBEPKICHUH l'lepeqm{ CBE}Z[EHI/Iﬁ, TIO/UTCKAIMUX  3aCEKPCUYHBAHUIO
MunucrepcrBa SKoHOMUYECKOro pasButHs Poccuiickoit ®enepanun»
CEKPEeTHEIC CBEJICHHS, OQOPMHTH B COOTBETCTBHH C JCHCTBYIOIINM
3aKOHOJIATCIIECTBOM.

813;

JlomonHuTeIbHBIC
TpeboBaHUA U
YCIIOBHS

1. B XO/J1€ BBIMMOJIHCHUS pa6OTLI 3aKa3vYMKOM OpPraHu3yHTCS
paboure COBELIAHUS C YYaCTHEM HCIIOIHUTEIIS, IIPEICTABUTENICH
OpraHoB HCIOJHHTENBHOI BiIacTH [IPHMOPCKOro Kpasi i OpraHu3aluii,
OpraHoB MECTHOT0 camoympaienus MO.

2. CocTaB MaTepHaJoB MPoeKkToB ['eHepabHOrO MIaHa 1
IIpaBuu 3emienons3oBanus 1 3actpoiiku MO noimken
COOTBETCTBOBATh:

TeHepaqbHOMY TulaHy IIpeoOpakeHCKOro TOpOJICKOrO  MOCEIeHHS
YTBEPKIACHHOTO PpeIICHHEM MYHHIHUITATBHOTO KOMHTECTA
IIpeoGpaskerckoro ropojckoro nocenexus ot 18.02.2014 r. Ne61.
IlpaBmiam  3emuienonb3oBaHHs M 3acTpoiiku  [IpeoGpaskeHcKoro
TOPOJICKOTO TOCENCHHSA, YTBEPKACHHBIX PEIICHHEM MYyHHIHIAIBHOTO
xomutera [Ipeobpaxerckoro ropojckoro mocesenust ot 29.11.2018 Ne
95-MITA «O6 yrBepxaenuu IIpaBui 3eMIICHIONB30BAHUS M 3aCTPOHKH
TIpeobpaskeHckoro TOPOJICKOTO TOCEeJICHUS. JlazoBckoro
MYHMIMNAILHOrO  paiiona  IIpuMOpCKOro Kpas ¢ BHECEHHBIMH
U3MEHeHUsAMU» (B pepakiuu pemenus or 28.06.2019 Ne 118-MIIA,
29.01.2020 r. Ne142-MIIA)

-TeHepalbHOMY  TIaHY  BeHeBCKOro  CembCKOro — TOCENeHHs,
YTBEPKICHHOMY PEHICHHEM MYyHHIHIATBHOTO BEeHEBCKOro CenmbcKoro
nocesnenus ot 16.12.2013 r. Ne 97.

TlpaBuiiaM 3eMJICIIONB30BAHHA M 3aCTPOHKH  BeHeBCKOro CelbcKoro
noceneHns  JIa30BCKOTO  MYHHIIMIIANBHOTO — PaiiOHAa  YTBEPHKICHBI
penreHreM MyHHIHNambHOro komutera Nel04 ot 02.06.2014 (8
penaxuuu pemenust Jymst ot 31.10.2018r Nel15-MIIA, or 30.10.2019
. Ne239-MITA)

-TeHepalbHOMY  TUTaHy  JIa30BCKOrOo  CENBCKOTO  TOCENCHHS,
YTBEPKICHHOMY PEHICHHEM MYyHHIMIATBHOTO JIa30BCKOrO CembCKOro
nocenenus ot 12.05.2014 r. Ne 198

1133 JlazoBckoro cenbckoro moceneHus JIa30BCKOro MyHHIHITAIBHOTO
paiiona yTBepikzieHbl penreHuem Jlymbr JIa30BCKOro MyHHIIHITATBHOTO
paiiona Ne 247 ot 28.01.2015 (B penaxiuu pemenne Jymsr 30.10.2019
. Ne240-MITA)

- TeHepalbHOMY IUIaHy YepHOPYHEHCKOrO CebCKOrO IIOCENICHHS,

YTBEPICHHOMY pElIeHHeM MyHHUHIaIbHOro JlazoBckoro cenbckoro
mocesneHns ot 16.12.2013 r. Ne 134
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1133 YepHopyuenckoro  cempckoro — mocenenus  Jlasoeckoro
MYHHIHMIAILHOrO paifoHa yTBEPHKIEHBI PELICHHEM MYHHIHIIAJILHOIO
komurera Nel55 or 03.06.2014 (B pemakumu pemeHus Jymbl or
31.10.2018r Nel116-MIIA, ot 30.10.2019 r. Ne237-MIIA)

- TCHEpabHOMY TUTaHy BaleHTHMHOBCKOrO CEJIBCKOTO TIOCENCHHS,
YTBEPAKJICHHOMY — PElICHHEM MYHHIMIAILHOIO  BalleHTHHOBCKOro
cenbeKoro nocesenus or 19.12.2013 r. Ne 125

T133  BanmeHTHHOCKOrO  CelNbCKOro  moceneHus  JlasoBckoro
MYHHITHTTAJIBHOTO paﬁOHa YTBEPKACHBI PCHICHHEM MYHHIUIIAJIBHOTO
komurera Nel43 or 03.06.2014 (B penmakumu pemeHus Jymbl or
31.10.2018r Nel14-MIIA, ot 30.10.2019 r. Ne237-MIIA)

3. CornacoBanue npoekta «I eHepanbHbli wian MO» u
coracoBaHue npoekra «[IpaBuia semienonb3opanns MO»
OCYIICCTBIIACTCA (B COOTBETCTBHH C FpanochouTensHmM KOJICKCOM
PD).

IIpoext I'enepanbHoro mwiana MO B ciry4asx, IpeyCMOTPEHHBIX CT. 25

T'pagoctpountensHoro kozekca PD, MOIEKHUT COTIACOBAHHIO C:

1) ymonmnomoueHHbiMu [IpaButenscTBoM Poceniickoit ®eseparmn
(enepaabHbIM OpraHaMH, OpraHaMH MCIIOJIHUTEIIBHOM BIIACTH
cyobekra Poccuiickoit deneparnm;

2) anmuHHCTpanuei YyryeBcKoro MyHHIMIIAIBHBIN OKpyTa

3) aamuHHCTparmeit [TapTH3aHCKOro MYHHITHITAIBHOTO paifoHa;

4) agmuuucrparueit OJIbrHHCKOr0 MyHHIHIIAIBHOIO paifoHa
ITyGnnyHbIe CITyIIaHus WK 0OIIECTBEHHbIE 00CY KICHHS IPOBOIATCS B
COOTBETCTBUH CO CT. 5, 28 I'paIoCTPOUTENFHOTO KOJIEKCa .
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3nNeKTpuyeckue cetn

TI'nase aomunucmpayuu

JIaz06ck020 MyHUKUNATLHO20 OKPY2a
Ilpumopckozo Kpas

AO «[lanbHeBocTouHas
pacnpeaenvTenbHas cetesas KOMNaHus»

OUNUAN
«MPUMOPCKUE INEKTPUYECKUE CETU»

10.A. Mocansckomy

yn. Komanaopckas, 13 A, r. BnagusocTok,
Mpumopckuit kpai, Poccuiickas desepaums,
690080 ya. Hexkpacoeckas, 31,

Tenecbon; +7(423) 222-32-12, npuemHas ¢ Jlaso, Jazoeckuii paiton,
Ipumopckuii kpaii, 692980

doc@prim.drsk.ru; http:/www.drsk.ru

OKMMO 97053894; Or'PH 1052800111308
VIHH/KM 2801108200/253731001

D4 042021 Ne 01-113-14- // 74

7

Ha Ne

06 omodGpaxcenuu 06vekmos
Veancaemoiit FOpuii Anamonvesuu!

Wupectunmonnoii nporpammoit AO «JIPCK» «lIpumMopckue 3/1€KTpHYECKHE CETH)
yTBepXK/IeHHOI nprkazoM Munsnepro Pocenn ot 07.12.2020 r. Ne 8@ na 2019 — 2023 rr.
TIpelyCMOTPEHbI MEpONpUATHS 110 00BeKTy MecTHOro 3Hadenus: I1C 35 kB Jlaso.

IMpoury Bac obecrieunth BHECEHHE W3MEHEHHIl B JIOKYMEHTBI TEPPHUTOPHAIBLHOTO
IUIAHMPOBAHMS B YACTH OTOOPAKEHHS YKA3aHHOTO 06BEKTa MECTHOTO 3HAYECHHS.

O630pHas cxema B popmare PDF u KML nocrynna no cepuike:

http://obmen.drsk.ru/link?e3b50129619¢67d43d77a826765b928

Ipunoswcenue: ob3opnas cxema na I 1. 6 1 9x3.

Jupexmop A.H. I'onuapos

W

\

lnpses B.I".
shiryaev(@
8 (423) 22-11-

m.drsk.ru
5
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KpymHeiimue mpoMbIIIIeHHEIC TPEITPUATHSL
(mepeunciauTk 5-7): HANMEHOBaHUE, BUJL
JIeATebHOCTH, KOJI-BO Pa0OTHUKOB, PYKOBOZICTBO,
00’beMBI MPOU3BOJICTBA, MPOOIEMATHKA U T.1.)

- ITAO «IIpeodpazkeHckas 6a3a TPaJI0BOro
daoray, Bun nesrensuoctu: 03.11
Pr16010BCTBO MOpCKOE, KOJI-BO padoTalomux -
1878 uen.(1a 01.07.2018), ren.aupexrop
®DykcMaH AHatonwii DayapaoBud, 000poT
opranu3arm 3a I momyroaue 2018 - 3366,538
MJIH.pY0.

-AO «IIpeodpaxeHCKHI pbIOOKOMOHHATY ,
BUJ fieaTenbHOCTH - 10.20 TlepepaboTtka
KOHCEPBHPOBAaHUE PHIOBI, PAKOOOPA3HBIX U
MOJUIIOCKOB, KOJI-BO paboTalonmx — 157 gen. (Ha
01.07.2018), ren.qupexrop Slnamos Banepwuit
Wneud, o6opot opranusanuy 3a I nmomyromue

2018 — 84,927 MHH.pﬁ.

5.11

KpynHeiimme celbckoXo3saiCTBEHHBIE T1

00O «IIpuMcenbXxo3» (pPaCTeHUEBOICTBO),
00O «Kupkazon» (pacTeHHEBOICTBO),
WII Pery A L (pa3BeeHHe MOJIOYHOTO
KpPYITHOTO POTaToro CKOTa, MPOH3BOJICTBO
CBIPOTO MOJIOKA),

K®X Om WL.H. (pacTeHHEBOICTBO)

K®X denopenko A.D.
(pacTeHUEBOICTBO, ) KUBITHOBOJICTBO)
K®X Bbenekee V.M. (pa3BeneHne MOJIOYHOTO
KPYITHOTO POTaToOro CKOTA, IIPOM3BOICTBO
CBIPOTO MOJIOKA)

WII Ky3nenos JImutpuit Baagumuposua
(’KUBOTHOBOJICTBO)

KOX Apnayt Anekcanap CepreeBud
(’KHBOTHOBOJICTBO)

VupexaeHus pekpeannoHHOro Ha3HauYeHHA U
TypH3Ma

000 «KCO «[Toromue TIECKH»:

JCATEIIBHOCTh IIapKOB OTAbIXa U TUBKEH;
JCATCIIBHOCTh TOCTHUHEIl M IPOYUX MECT JUIA
BPEMECHHOT'O

TIPOXKUBAHUS (pe3uneHt

CBOOOIHOTO nopra BnaguBocTok Ha
Tepputopun Jlazosckoro MO)

OI'BY  «OObequHEeHHAs  JTUPEKITHA
JIa3oBcKOro rocynapcTBEHHOTO  IPUPOIHOTO
samoBenqHuka wMenn JLI.  KammanoBa wu

HaITMOHAJIBHOT'O MapKa «30B TUTpa»




[image: image35.png]00O «3anoBeiHAs TOIHHA»

OOBEKTHI 31PaBOOXPaHEHHs, 00Pa30BaHMUS,
KYJIBTYpBI

KI'bY3 «JIazoBckas LieHTpajIbHasg
GoJIbHHUIIA»
MBOY «JTa3oBcKas cpenHaa

o0meobpasoBarenbHast mkosa Nely»

MBOY  «IIpoeobpaxeHckas cpexHssa
obmeodpa3oBarenbHas mKoga Nelly»

MBOY «beneBckas cpenHsa
obmieobpa3oBarenbHas mkoaa NeSy»

MBOY  «CoKkoNFIMHACKAS  CPEeTHSA
obmieobpa3oBarenbHas mkosa Ne3y»

MBOY «Kwuepckas OCHOBHasi
o0meobpa3oBarenbHast mKkota Ne8»

MKY  «leHTp KyIBTypbl, CIOpTa,
TypH3Ma U MOJIOZIE)KHOH TTONUTHKID)

MBVYK «JlazoBckas MeKIoceneHIeckas

LeHTpaabHas OUOIMOTEKa)»
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POCCTAT
TEPPUTOPHAJIbHbINA OPTAH
DEJEPAJILHOM CJ1Y)KEbI Anmunic cpaig4s
rOCYJAPCTBEHHOM CTATUCTUKH Jla30BCKOro MyHH! 1 IA1EHOO OKPYra
10 MPUMOPCKOMY KPAIO [Mpumopc < ro Kk as
(IPUMOPCKCTAT)

3aMeCcTHTEIO MIap i aJIMIAHIICTPaLHK:

. Biauisoctok, 690990 OB ) eCKO
32433507 HavIbHUKY PHHANC 20-IKC HOMHHECKC

http:/primstat.gks.ru; E-mail: p25_mail@@gks.ru oT,

14.04. £04L Ne BU-28-OL[14E -nie. namynoroit K2

wa Ne -/ /399 o1 09.0¢. 204/

O YHCIIEHHOCTH HACEIEeHHS

TTpUMOPCKCTAT MPENOCTABNSET OLEHKY HHMCIEHHOCTH 110 "TOSIIIOrO Hacel
JTa30BCKOro MyHMUMIIANbHOTO okpyra [TpumMopckoro kpas Ha 01.11.2021:

Yoeek

Bcero no OKW7 N B o 12784
w3 nux nrr. [peoGpaxenn — 6728

OaHoBpeMeHHO — coobwaem,  4TO  corslacHo 4’ epaibhiomy L
cratucThdecknx pabor Poccrara, yTBepXIeHHOMY pacnops:it tuent | ipaBuTet
Poccuiickoit Denepaunn ot 6 mas 2008 roga Ne 671-p (¢ »3MeicnuamMu) pa
YMC/IEHHOCTH HACeJIeHWsl B paspe3e CENbCKMX HACENEHHbIN 1YHK10n [1POBO/I
TONBKO 110 UToram Beepoccuiickux nepenuceit Hacenenus (B 1'H). [ocneanss |
nposBoauiach 1o cocrosHuio Ha 14 okrsbps 2010 roj Mo BITH-
pasmellleHbl B CBOGOJAHOM  JOCTyNe Ha  Hallem WULLIBHOM €
http://primstat.gks.ru B paspene [lepennen W obcnenoi: v/ i3cepoccuii
nepenuce Haceserns 2010.

3amecTuTeNb PYKOBOJAUTENS , 13,102 Kucen

Xpantkomis Bk 1opinn A to:mentia
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TNOCEJIEHMM, T'OPOACKMX HACEJIEHHBX I[YHKTOB, CEJIbCKMX HACEJIEHHBX [YHKTOB

Mo ntoram Becepoccuiickoit nepenecn Hacenenus 2010 roga

B obwmeit
[PR— WMCII@HHOCTH
i [V SS— HaceneHus,
- npoueurx-:: =
MYXUMHEL .

Jla30BCKMIT MyHMUMNAJIbHENL DaoH 14235 7016 7219 49,3 50,7

Toponckoe HacelleHue 7184 3585 3599 49,9 50,1

Cenbckoe HaceJleHUe 7051 3431 3620 48,7 51,3
Toponckue nocesnenusa JlazsoBCKOTO

MyHMUMIAJNBHOTO palfoHa 7184 3585 3599 49,9 5050

Toponckoe HaceJleHue 7184 3585 3599 49,9 50,1

CeNlbCKOe HacelleHue - = - . .

IIpeobpaxeHckoe T'OPOACKOe IOoCeJieHue 7184 3585 3599 49,9 50,1

Toponckoe HacelleHue 7184 3585 3599 49,9 S0l

nrr I[peobpaxenue 7184 3585 3599 49,9 50,1

Cenbcxue nocesenus JIazsoOBCKOTO

MYyHMUMIAJNbHOTO pajfoHa 7051 3431 3620 48,7 51,3

Toponckoe HacesieHue = - b = -

CenbCcKoe HacelleHue 7051 3431 3620 48,7 51,3

JlazoBCKOe CeJIbCKOe NOoCelleHue 3748 1805 1943 48,2 51,8

CenbCKOe HaceJieHue 3748 1805 1943 48,2 91,8

ceno Jlaso 3434 1654 1780 48,2 51,8

ceno 3enénoe . = - = =

ceno Kmmmuésxa 160 S 85 46,9 53,1

ceno Crapas Kamenka 154 76 78 49,4 50,6

BeHeBCKOe CeJIbCKOe NOoCeJleHue 1311 641 670 48,9 51,1

CenbCKOe HaceJieHue i I s 641 670 48,9 L B

ceno Eenesckoe 646 306 340 47,4 52,6

ceno BanosenHoe 4 2 2 50,0 50,0

ceno Kmeskxa 518 265 253 51,2 48,8

Masik OCTPOBHOM 2l ) 4 7 36,4 63,6

ceno CsoBoxHoe 26 13 13 50,0 50,0

ceno Cxammucroe = - - - -

ceno YucrosonHOe 106 51 55 48,1 5149

BaJIeHTMHOBCKOE CeJIbCKOe IOoCeJleHue 1108 5oL DH3 s o | 49,9

CenbCkOe HacelleHue 1108 555 553 50,1 49,9

ceno BanexTun 942 470 472 49,9 50,1

ceno T'naskoBka 166 85 81 51,2 48,8

UepHOpPYYEHCKOE CeJIbCKOe IoCeJIeHue 884 430 454 48,6 51,4

CenbCkOe HaceJieHue 884 430 454 48,6 51,4

ceno UYepHopyune 373 188 185 50,4 49,6

ceno JaHuIbLYEHKOBO 176 79 97 44,9 55,1

ceno Coxonbum 335 163 172 48,7 51,3





Приложение № 6 [image: image40.jpg]MUC POCCUUN

TJIABHOE YIIPAB/IEHME
MUHUCTEPCTBA POCCUMCKOW ®EJEPALIUN
110 JIEJIAM 'PAXKIAHCKOJ OFOPOHBI,
YPE3BBIYAIHBIM CUTYALMSIM U JIMKBUJALU
TIOCJIE/ICTBUI CTUXUIHBIX BEJICTBUI
10 IPUIMOPCKOMY KPAKO
(TnapHoe ynpasenue MUC Poccin
o Tipumopckomy Kpaso)

00O «ApxuBapuyc»

y. Cyxanoa,3, r. Bazueoctok, 690091
Ten., daxc 243-28-27
e-mail: gu@mchs25.ru

22.07.2021  , IB-252-2444
Ha Ne 412.1 ot 12.07.2021

Ha Bam 3ampoc coofIjaro, YTO HHKEHePHO-TeXHUYeCKHe MepOIpUATHS I10
rpakAaHCKol 060pOHe B COCTaBe TPaZl0CTPOUTENBHOMN JOoKyMeHTalun «I'eHepaibHBIN
niaH 1 IIpaBu/a 3eM/1eno/1b30BaHuA H 3aCTPOHKH J1a30BCKOro MyHHIMIIa/IbHOTIO
okpyra ITpumopckoro Kpas» TpebyeTcsi pa3paboTaTh B COOTBETCTBHH C M. 5.16 — 5.42
CIT 165.1325800.2014 «MH)XeHepHO-TeXHUYeCKHe MepONpUSATHS 110 TPaXKJAHCKOU
o6opoHe. AkryanusupoBanHas pegakiust CHull 2.01.51-90».

Tepputopysi MyHULUNAALHOIO OKpYyra He OTHeCeHa K IpyIIe IO IPaJaHCKOM
o6opoHe.

CornacHo IlepeuHsi MOTeHIMANBHO OMACHBIX 00BeKTOB (famee — II00),
YTBep)K[eHHOro pemleHreM Komuccuu 10 MpefynpexfieHH0 W JTMKBHJALUN
upe3BbIUAKHBIX CUTyaLuil U obecreueHuro ro)kapHoi 6GesomacHoctu [IpUMOpPCKOro
Kpast ot 23 zekabpst 2020 r. Ne 224, Ha TeppPUTOPHH MYHHIIMIIAJIBHOrO 0Opa30BaHUs
ITOO otcyTcTByIOT.

Ha TeppuTOpuM pacrono)keH XUMUUeckd onacHbiii 06bekT ITAO «I[IBT®D» mpu
aBapyvu Ha KOTOPOM MaKCHMaJsibHas rny6m-la BO3MO)XHOTO XHUMHYECKOTO 3apakKeHUs
(ammuak) coctaurt 0,44 KM.

30Ha 3arorieHus TeppuTopuM C. Jla3o JIa30BCKOTO MYHMLMNAABHOTO paiioHa
ITpuMOpCKOro Kpasi MpU MAaKCHMa/bHbIX YPOBHSIX Bofbl 1% obecrieueHHOCTH K.
IMaceunsri, p. Kueska, p. Jla3oBKa, BHeCeHa B eJWHBI TOCYJapCTBEHHBIH peecTp
HeJBIDKUMOCTH. O3HAKOMUTBLCSL C [JAHHBIMM CBe/leHHUSIMM BO3MOXKHO C TIIOMOLIBIO
OTKpBITOTO ~ 3/IeKTPOHHOTO ~ cepBica PefieparbHON  CTyKOBI roCyJapCTBEHHOM
perucTparu, Kagacrpa u kaprorpaduu (Pocpeectp) «Ily6muHasi KagacTpoBast KapTa»
B pasjene «30Ha C 0COOBIMM yC/IOBUSIMM HCIIO/IB30BaHust Tepputopuii» (30YUT) no
peectposomy Homepy 25:07-6.336.

OfJHOBpeMeHHO c000IIjal0, YTO ydYeT 3alUTHBIX COOPY)XEHWH Ipa)kZaHCKOH
06OpOHBI PacrioNo)KeHHbIe Ha TePPUTOPUM MyHHLMMAABLHOrO 06pasoBaHus, BeJeTcs B
COOTBETCTBUM C NocraHoB/ieHueM IlpaBurtenbctBa Poccuiickoit depepaupu ot 29
HOsiOpst 1999 r. Ne 1309 «O mopsiake CO37jaHUs YOEXKHI M HHBIX OOBEKTOB
rpakaHCKOW 060POHBI» OPraHaMy MeCTHOTO CaMOYTIPaBIeHUsI.



[image: image41.jpg]Ha OCHOBaHMM  BBINIEM3/IOKEHHOTO /ISl TOJy4YeHHsl  JIOTOHUTETbHON
unpopmain  Bam  Heobxopumo obpaturcs B AmuHMCTpauuio  JIa3oBCKOro
MYHHLUIANTBHOTO OKpYyTa.

3amecTHTe/Nb HaYa/IbHUKA [71aBHOTO yrpaBieHUst
(1o rpaXkaHCKOM 0O0POHE U 3all|Te HaCceIeHHs)
TIOJIKOBHUK A.A. KariyHoB

JOKYMEHT IOJIIMUCAH
WIEKTPOHHOI IOAIHCHIO

Cepriduar: 209400BSE3 780BBAEB11DS0E05424361
Brazeren: Karyros Anekcasp ARaTomsesint
Jletictaureress ¢ 15.10.2020 mo 15.01.2022

Yruugux Mapen AneKcanaposuu
8 (423) 249-36-87
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11O OXPAHE OFBEKTOB
KYJbTYPHOI'O HACJIEJIUSL
MMPUMOPCKOI'O KPASA

I'pebenmmkoy K.B.

np. Mertannypros, 12,
ya. 1-s Mopexas, 2, r. Baazusoctok, 690007 r. Maruuroropek, 455000
Tenedon ((axe): (423) 221-52-61
E-mail: cultlegacy@primorsky.ru

OI'PH 1162536099087 secretary@archivar.ru
MHH/KIITT 2540225637/254001001

05.08.2021 65-02-17/3091

Ha Ne 412.6 or _12.07.2021

O nanpaBiaeHuy HHGOPMALHH

HHcneximst o oxpaHe 00beKTOB KyIbTypHoro Hacienus [Ipumopckoro kpas (nanee
— Wucnexims), B 0TBET Ha Bair 3ampoc HampapiseT CBeJIHHS B YaCTH IMOBEOMCTBEHHBIX
BOMPOCOB 00 00BEKTaXx KyIbTYPHOTO HACTEAMSA, DPACMONOKEHHBIX Ha TEPPUTOPHH
JIa30BCKOr0 MYHHIMIAILHOIO OKPyra, HEOOXOAMMBIX JUIsl BBINOJIHEHHS paboT mo
MOJTOTOBKE JOKYMEHTOB TEPPHTOPUANBHOIO IUIAHHUPOBAHUS M  TPaJOCTPOHTENBHOIO
3onHpoBaHusA Jla3oBckoro MyHHIMNaIbHOro okpyra IlpuMopckoro kpas: «I'eHepambHbIH
miaH u IIpaBuiaa 3eMIENONb30BaHMA M 3aCTPOiKH JIa30BCKOTO MYHHIMNATILHOTO OKpyra

TIpHMOpPCKOTO Kpasi».

Ipunoxenne Ha 18 1. B 1 3K3.

W.o. pyKOBOIHTEIIS HHCTICKIUH A.C. 3yes

JIOKYMEHT TOJITTUCAH
BJIEKTPOHHOM TTOJIUCHIO

CBE/IEHWSA O CEPTUOWKATE 3N

Ceprucpvar: 583E750057ADEAB24EBE5524F5080081
Brapenew; 3yes Anexceii Cepreesiy
QAevictautenen c 30.06.2021 ao 30.06.2022

Kaprasuesa Mpuna HuxonaesHa,
8(423) 241-04-90,
Kartavtseva_in@primorsky.ru

[loKyMeHT CO3AaH B ONEKTPOHHO/ hopwie. Ne 65-02-17/3091 ot 05.08.2021. MicnonwuTens: Kaprasuesa W.H. .
Crpanuua 113 20. CtpaHmua coaaana: 04.08.2021 10:54 AumHHCTP MR

NpUMOpCKoro kpas
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IlepeyeHb 00HEKTOB Ky/ILTYPHOTO HAC/IEMS PACNOJIOKEHHBIX HA TEPPUTOPHH JIa30BCKOr0 MyHHIIMIIAJILHOTO OKPYra
IIpumopckoro kpas

% MecronaxoxaeHne 00beKTOB APXE0JI0rHUECKOro HAC/Ie/Ms He IPUBOAUTCS B MATEPHAJIAX, NOLIKAIHX 0PUIHAILHOMY ONY0IHKOBAHHIO
B COOTBETCTBHM ¢  mnpukasom  MuuucreperBa  KyasTypsl  Poccumiickoii  ®egepauumn  or 1 cewrsiéps 2015  roma
Ne 2328 «OO6 yTBep:kIeHHM TNepeuHsi OTAEJbHBIX CBeleHHH 00 00bEKTAX apXeoJOrHYecKoro HAac/Jeausi, KOTOpble He MOJJeKaT
ony0JHKOBAHHION.

O0beKThI Ky/JIbTYPHOT0 HacJleusi (pe1epajbHOro 3HaYeHHusl

HaumenoBanne o6beKTa IIpaBoBoii Perncrpanuonn *MecToHAXO0KICHHE Obutas Bun oGrexra Tpanimtst Teppiropiit
KyJIbTYPHOT0 HACJEAUS | cTaTyc o0bekrta | bIii Homep ET'P BHioBas KYIIbTYpPHOTO ODBEKTA KYILTYPHOTO
NPHHAUIERHO | HacTes Hacnens
KYJIbTYPHOTO OKH et
Hacaenust
1 Topoanie Bariokn sapernctpuponan s | 251440144810006 | Hpmmopcknii kpaii, Jlasonckwii paiton, na Tavsmiii Tamstink | [piKas micrexuun mo
EIP BBICOKOIi Teppace NPaBOro Gepera peki apxeonorun oxpane OKH T1K Nel53 ot
Kueskn B 3 KM K BOCTOKY 0T ¢. JIa3o. 08.05.2020
2 | Benesckoe. locenenne BOIABICHHEIT . BeHeBCKOTO, 3.5KM K C-3anlajly OT cefla, Ha Tawsank TlavsTink | He yTBepsensl
obbexT BICOKOM MbICOBHIHOM OTPOIE CONKH apxeonorui
KyJIbTYpHOrO
nacieust
3| Benenckoe 2. Hocerenue BOIABICHIILI Haxozures na npasov 6epery p. Kieska, 53,8 | Tawsrimik TlavATHHK | e yTBepARCHbI
oBbexT KM Ha CeBep — CeBePO-BOCTOK 110 asimyTy 127 | apxeosorui
KYIBTYpHOTO oT 1enTpa ¢. BeleRCKoe (TOUKa 0TCYeTa — MOCT
- uepes kit Bauryposckiii)
4| Byxra Ortenpa. Hocerene BOIABICHHEL Tipiopekiti Kpait, JTasoBcKii pafion, 6yx. TlasTiie TIavATHIK | He yTBepeHb!
obbexT Outenb, Ha TepputopHu Jlasosckoro apxeonorui
KyJILTYPHOTO 3aII0BeIHIKA
nacnesus
5| byxra lpeoGpaxerins, CTosika | BHIABICHHEL GyxTa [peoBparkeHis, 3aNalHoe N00epenbe Tlasrrnc TIaVGITHIK | HE yTBOpAIcHEL
oBeKT apxeonornn
KyIBTYpHOTO
Hacneans
6 | Byxta Yriosas 1. Hlocenenue. BhIABICHHBI TlpumopcKaii kpail, JlasoBckiii paiioH, ia TamsTaiic TlaMsTHHK | HE YTBEPAACHEI
(Csiounsroy) 0OBEKT ‘TeppuTOpHH JIa30BCKOrO 3aM0BeHHKA, HA apXeonoruu
KYIBTYpHOTO 107KHOI OKOHeUHOCTH GyX. YrioBas
Hace s

AMMHHCTPAUMA
MIpuMOpCKOro Kpas

[lOKyMEHT Co3aaH B 3NeKTPoHHOI hopme. Ne 65-02-17/3091 ot 05.08.2021. Ucronkutens: Kaprasuesa U.H.
CrpaHuua 2 ns 20. Ctpanuua cospana: 04.08.2021 10:54
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7 | Bar BbIABICHAIT 11.COKOIBUIH (3ATAAHA TACTE), Ha MBICY TlavaTHiK TIaMATHHK | HC YTBOpAICHEL
oBeKT apxeostornn
KYJIbTYpHOTO
nacneans
8 | Ban BLABCIILIT CUepHOpYHLe, BOCTOMIICE Cea, B AOTHHC Tavsmini Tlavsmine | ne yrsepaacint
oBeKT p.Ueproii apxeosorii
KyIbTYpHOrO
nacnest
9| Banenrun-Konxos. [ocenchne | peispicHnbiii GyxTa BallcHTItH, 100CPOKLE GYXTOKI Tavsaie TIaMATHHK | HC yTBOpAACHbI
oBsekr Kouxo3 apxeosorin
KyJILTYPHOFO
naces
10 | Basentin-Tlepemeex. BbIABACHHLIT Tipivopekuii kpait, JIasoBckiii paiio, c. Tavshine TlawsiTik | He yrBepaeibl
Toceserie oBexr Bastentin, Gyxta BallenTii, BOCTONHAS 4aCTh | apxeoiorii
KynbTypioro HU3MEHHOTO TiepeeiiKa, COSAMHAIOLIEro MBIC
e TiroBa ¢ Matepikom
11| Tepacumos kiou. Hocenenme BABTCHILI Tipnvopexmii kpait, Jlasorckuii paiion, cJTaso, | Hawsmimic Tavsmine | ne yrsepaaeint
oBeKT B 3KM K 3aI1ajy OT celta, Ha NPaBoM Gepery apxeostorin
KyBTYpHOTO TepacHMoBa KIIoua, Ha BLICOKOM CKAIHCTOM
Hacaes Mbicy
12| Tuaskonka I MoriwsHik 3apernctpuposan B | 251741295580006 | Basenrmiosckuii noc/coser Tavshie TlavsTHiK | He yrBepaeHbl
EIP apxeosorin
13| Hocenenne. [iasxosxa I1 sapernctpuposan B | 251741282000006 | c.liaskoBKa, na sanaanoii okpanie cena, na 2- | [lasatnik TlavsTiik | He yrBepacibl
ETP oii naanoiiMentoli Teppace 1eBoro Gepera apxeozoriu
pytis - nputoka p.Masas Tumiroy
14| Tocenenne. Tasxoka I1T sapernctpuposan B | 251741282060006 | c.[viaskoBka, B 0.7kM K 3aiiazy oT cea, ia Tamsriig TlaMATHHK | 11 yTBOpACIEL
EIP Bepuimie Mbica apxeosorin
15 | Hoceuenne. [iasxoska [V sapernctpuposan B | 251741281990006 | c.liaskosKa, B 1.2kM K 10ro-3aniaty of cena, na | [lassatnik TlavsThiK | He yrBepacibl
ETP HEBBICOKOM MBIC apxeosorin
16 | Hoceneme. [naskoska V apernctpuposan B | 251741281410006 | Basentnuosckuii noc/coser TlavATHiK TIaMATHHK | He yTBOpAACHEL
ETP apxeostorin
17 | Taskoexa 6. Hocenenne BHUBICHHEL .T1a3K0BKa, B LCHTPE Cella, Ha MbICE, TAC TasTiig TIaMATHHK | He yTBepAACHEL
oBsekr HAXOJUITCA LIKOIE H METEOCTAHLILA apxeostorin
KyALTYpHOTO
HacHexst
18 | Tnaskoska 7. Hocenchue. (Lpot) | BhbBICHHSI c.TaskoBKa, 5 410 K fOTy OT Cea, B TlavaATHIK TIaMATHHK | He yTBOpAACHEL
oBmeKT HEGOIIBIIOM TPOTE B IPHOPCKHEIX CKATAX apxeoorin
KyIbTYpHOTO KKEOI CTOpOHBI Meica KIT, HAIPOTHE o.
Hacne s Onaciit
19 | Taaskoska 9. Hocenchne BLIABCHHLI & 1,3 KM Ha CCBCp OT LCHTPa C. [1a3KOBKa. Tavsan TlavsTHIK | He yTBCpAACHb
oBmeKT 3aHIMACT 10KHBIIT YHACTOK S-METPOBOI apxeozorin

[lOKyMEHT Co3aaH B 3NeKTPoHHOI hopme. Ne 65-02-17/3091 ot 05.08.2021. Ucnonkutens: Kaprasuesa U.H.
Crpanuua 3 us 20. Ctpanuua cospaHa: 04.08.2021 10:54
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MIpuMOpCKOro Kpas
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20 | Hdobposonsnoe 1. Hocenemie BOABICHIEI TIpumopciciii kpait, Jlas0BCKuii paiion, Kiou Tlavstrng TlavaATiiK | e yTBepraehbl
obbext MapkoBa (1IpaBbiii Geper, NpHyCTHEBas HacTs), | apXeonoruu
KyisTypHoTe steBbiiit npuTOK p.Jla30BKa, pOBEHb BHICOKOIH
nacnems oMM
21 | 3anoseanoe 3. Tlocenenne BLIABCHHbITE noc. anoseustii (1.5-2km cesepo-Boctounee), | [amsruk [laMsTHUK | HE YTBEPAKACHEI
oBbexT 6yxra Kienka, Mopckas Teppace apxeonorun
KyJILTYpHOrO
Hacnems
22 | Banosemoe 5. Tocenenme BLABCHHLIT noc. anosemtii (1,5-2km cesepo-BocTounee), | amaTimk TlavMaTinK | e yrBepiiens
00BeKT Y TIOJIHOXKHS MOPCKOH Teppachl apXeosIorHH
KyTbTypHOro
Hacems
23 3anosennoe 6. [ocenenne BBIABJICHHBII B 10kHOi1 wacTu Guoctanumy JIBI'Y u THHPO MamsaThuk [MamaTnuk He YTBEPKICHbI
obbexT Ha MopcKoii Teppace, B 2,5-3 M. Haj1 yposiem apxeonorun
KYABTYPHOTO Mop#, 40-50 m. o1 Geperosoii uepTer
nacnemms
24 | 3anosennoe 7. Tocernenne BLIABNICHHBLTT B LleHTPE TePPUTOPHH HayUHO- Tamsink Tlamstiuk | e yroepiiens
00BeRT nccneioparenbekoii 6asel JIBI'Y n THHPO apXeosorun
KyJILTYpHOrO
nacnems
25 | Banosemoe 8. Mocenenne BOIABICHIILI 112 TCpPHTOPHH HayHIO-HCCICAOBATCILCKOR TlavsTiig TlavaATHHK | e yTBepACIb
obEekT 6ass1 JIBI'Y 1 TUHPO, na Mopckoii Teppace apxeonorun
KyJIBTypHOrO
Haces
26 | 3anosemmiii. Crosmxa BUABCHHBI [13an0Be b1l (ceBepo-3aniaiee), Ha Tt TlaMATHHK | He yTBepieist
obbexT eperoBoii MopcKoii Teppace apxeonorui
KyJIBTYpHOrO
nacnemms
27 Tlocenenue "3aps" 3apErHCTPHPOBAH B 251741281970006 B HeGOBIIO Ge3bIMANHOIM GyXTe, B 5 KM. K TamsTauk TlamsTank He YTBEPIKIACHbL
ET'P 1ory oT noc. I'1a3K0BKa, Ha TEPPHTOPHH apXeonoruu
Jlasockoro 3anoseannka. C 3anajma H BOCTOKa
yXTy OrpAHNUHBAIOT HEGOBIINE KPYTEE
MBICEL, TAHYILHECA OT CKJIOHOB COTOK H
oBpasytomite nosoruii aMuTeaTp, B ICHTpE
KOTOPOTO PACMIONOKEHO IIPECHOBOHOE 03¢PO
3aps. Jla30BCKHil 3ATIOBETHIK, Ha BHICOKOM
Geperoom Gape Mexty 3. 3aps 1 Geperon
GyxtEl 3aps

[IOKyMEHT Co3aaH B 3NeKTPoHHOI hopme. Ne 65-02-17/3091 ot 05.08.2021. Ucnonkutens: Kaprasuesa U.H.
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[image: image46.png]28 | 3aps 3. Hocenenue. (um 1. BHIABICHHEI 5 KM OT C. [J1a3K0BKa, Ha TepPHTOpHI TlavsTHuK TTaMATHUK | He yTBepACICHBI
Cronmka) o6beKT JTa30BCKOr0 3aMIOBCHHKA, Ha MEICOBHTHOM apxeosorun
KyTbTYpHOTO yaacTKe Teppack! BLICOTOM 8-10 M. Hajt
T YPOBHEM MOpS, WHPHHOI 0K0110 814 M. Ero
CEBEPO-BOCTOUHBIIT CKIIOH, NOHIKAACH
MOCTENEHHO NEePEXOIUT B 3aB010UEHHbIIH
Geper osepa
29 3pesnouka 1. [ocenenme BBIABICHHDII c.3Be3z04ka, Ha Mecte GpiBiiero cena, B 400m TlamsTauk [MamsaThuK HE YTBEPIKICHbI
oBbeKT BHILLIE 10 TEUSHHIO OT MOCTA Uepe3 pyucii apxeostorun
KYJBTYpHOTO Tpacckt Jlaso-Kueska, Ha 1.6epery pyus
Hacens Kamenckoro
30 | Kuesxa 3. Hocenenue BHIABICHHbIT Tlpumopciciii kpait, JlasoBckuii paiion, TavsThik TlavsTHIK | He yTBEpAICHEI
0BbexT c.Kuenka, B 7 KM K 10r0-3anajty oT cena, Ha apxeonornu
KYBTYPHOTO npaBom Gepery p.KueBKa, Ha HeBICOKOM
Hacnexms MBICOBHHOM OTPOTE CONIOK
31 Kueska. [locerenie BLIABICHHbIL Gyxra Kueska, 10r0-3a11a HOE 10Gepeikbe, Tavsni TlamsTaik | He yTBepAAeHbI
oBmexT p-Kiterka (npasbili Geper), HeliaIeko OT yCTbii | apXeosiorin
KyAbTYPHOrO Tpaoro pykana
Hace s
32 | Kuesxa. Tocenenne BLABTCHHRI c.KneBKa, B ceBEpO-3aIiaiofi 1acTh cena Tavsink TavsTink | e yraepaen
oBbeKT apxeosorun
KYbTYpHOTO
Hace s
33 | Knesckuii epean 1. Kymupus | BhIABICHHEI TIpunopcKHii kpaii, J1asoBcKnuii paiiom, B 3,2 — TlavTHUK TlaMATHIK | He yTBep/IeHb!
obbexT 3,4 kM. K cenepy o ¢. Kitenia apxeonorun
KY:ILTYpHOTO
Hacye s
34 | Kur 1. Hocerenne BHIABICHHEI TIpuvopcKHii kpaii, J1a30BCKHi paiioH, B 6 Ku. s TlamsTHIK | HE yTBCpAACHEI
obbexT Ha 1oro-3anazt o c. [naskoska. Haxomures Ha | apxeozorun
KYJIBTYpHOTO BBICOKO# MOPCKOii Teppace 25-30 M. oT Gepera
nacie st Mops
35 | Kummmeska 1.Hocenenne BLIABICHIEI TIpumopexuii kpait, Jlasoscknuii paiion, B 3,7 Tavrink TlawsTiuK | He yreepsacint
oBbeKT «cM Ha cesep o ¢. Kuuiiieska (Touka oTcuera | apxeotoriu
KyBTypHOTO TepeKpeCTOK aBToMOGHTBHOIH Topori P-448
HacHe s H ZI0POTH B ICPEBHIO), NpaBbIii Geper kiioua
BTopoii. 3aHHMaET YT10B0i yHacTOK yeTyna
BHICOKOH HAANOAMEHHOI Teppachl,
(bopmupyroweit 3anaHeii GOPT A0MHHEI P.
KueBKa 1 107KHBIi 60pT pycra koua Bropoit
36 | Kuumnenckoe. Topomie BRIABICHHEI TlpuvopcKiii Kpait, Jla3oBcKHii paiion, Tlamsank TTawsTHHK | He yTBEpAICHBI
obbexT c.Kumeneska, B 1,5-2kM K 1ro-3anazy ot apxeooruu
KyABTypHOTO cena, Ha npaBom Gepery p.Kueska, Ha CKIOHe
HacueAns conkn

[IOKyMEHT Co3aaH B 3NeKTPoHHO# hopme. Ne 65-02-17/3091 ot 05.08.2021. Ucnonkutens: Kaprasuesa U.H.
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[image: image47.png]37 | Kosakoscknii. Kyprasueii BHIABICHHELT & pacniaike Bob1I0r0 KO3akoBCKOro Ki0ua, TlamaTHmK TlavsTHIK | He yTBepAICHE!
MOTHILHHK oBbeKT JieBOro npiTOKa p. Kieska, B 8 kM. K 10ry oT ¢. | apxcomormit
KyIbTYpHOTO Jlaso
Hacens
38| Konomut kavenibic BLISBICHHLI c.Benenckoro, B 3-4KM K ceBepy OT cena, Ha Tlavsimg Tavstiue | He yrsepeis
oBbeKT npasowm Gepery p.Kieska apxeoorun
KyIbTYpHOrO
Hacnens
39 | Kopnon 1. Hocererme BOIABICHHbI TIpuvopciiii Kkpaii, JlasoBckuii paiion, 5 460 Tlamsang TlavATHHK | HE yTBEpAICHH
oeKT M. Ha I0ro-3anaz ot KopatoHa Oyx. Ilerposa. Ha | apxeonorun
KYJIBTYpHOFO [1paBoM Gepery Ge3bIMAHHOTO KIlIoUa, Ha
AR yuacTke 3-X METpOBOii Teppachi
20 | Kopaon 10. ocenenne BHIABICHHbITT TIpuvopciiit kpaii, Jlasosckuii paiion, 5 9,96 Tavsthie TlavATHIK | He yTBEpAIeHbI
00BeKT KM. Ha 1oro-3anaj kopzona Gyx. Ilerpoea n B apXeoJIorHH
KynbTypioro 90 MeTpax Ha ceBep 0T PasBIIKU GE3bIMAHHONO
Hacnezus Kimoda
a1 Kopson 11. Tocenenne BLABCHHTI TIpuvopcknii kpaii, Jlasoscknii paiion, B 300 TlavsTig Tavsmink | Tpukas mncrexuun mo
oBbeKT M. Ha BOCTOK OT KopjioHa Gyx. ITetposa, Ha apxeonorui oxpane OKH TTK Ne294 o1
KyABTYpHOTO YHACTKE NPHOPEAIO-TIECHAHOf ATOMBI 22.09.2020
Haciens
42| Kopaon 2. Hlocenenne BIABICHHBI TIpuvopcKkii Kpait, Jlasosckuii paiton, B 1,26 Tamsank TlavisTHiK | He yTBepICHbI
oBbeT KM, Ha I0r0-3ana1 OT KopAoHa Byx. [lerposa, 8 | apxeosorin
KYJBTYpHOTO yerbe kmota [TecuaiHoro, Ha BHICOKOH
S Mopekoii Teppace
43| Kopaon 3. Tocenenue BHIABICHHbLT Tlpumopciii kpaii, Jlasosciuii paiior, B 1,63 TlamaTanK TlavsITHUK | He yTBepsICHb
oBbexT KM. 11 [0ro-3ana1 0T Kopaona Gyx. Ierposa. B | apxeonorin
KyIBTYpHOTO 10HOf yacTh GyxTe1 Tlecuanoii, Ha
Hacnenms OKOHEHHOCTH MBICOBHJIHOTO OTPOra
44| Kopaon 4. Tocenenne BHIABICHHBITL TIpumopcknii kpai, J1asoscknuii paiion, b 2,33 Tavsrhnk TavsTiuk | He yrBepsKicHbl
oBbeKT KM, Ha I0TO- 3ar1ajt OT KopioHa Gyx. TletpoBa, B | apxeontoriu
KyJIbTYpHOTO rayGiie GespMaNTIOl GYXTOUKIL, Ha BEICOKOI
HacleHs 20 m. Teppece
45 | Kopaon 5. Crosnka BLIABICHHEI TlpumopcKiii Kkpaii, JIasosckuii paior, B 2,5 TlavTHIK TTawsTHHK | He yTBepAICHBI
00BeKT KM. Ha I0ro-3anaj ot kopaona 6yx. Ilerposa, apXeosoruu
KyILTYpHOTO Ha 5 MeTpOBOif MpHGOiiHO-HaMBIBHOI Teppace,
HacTe B yCThbe K042
46 | Kopao 6. Tlocenenne BHIABICHHELT TIpopcKkii kpaii, Jlasoscknuii paiom, B 1,42 TlavsTHUK TIaMATHUK | He yTBepACICHbI
oBbexT KM. Ha CCREPO-BOCTOK OT KOPIIOHa ByX. apxeosornu
Terposa, 8 ypoune Tlepssiii Onienesos, Ha 6
MCTPOBOIi MBICOBHTHOI Teppace
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47 | Kopaon 7. Tocenene. BoIABICHHbI TIpunopCKHii kpaii, J1asoBcKnii paiioH, B 5,52 Tlavsruk TlavsTHAK | He yTBEpAICHbI
(«Tenskn) obeKT KM. 14 1070-3a11a1 0T Kopsiona byx. [lerposa, apxeosoru
KBTYpHOTS Ha yuacTke 5-7 METPOBOIt NPHOPEKHO-
S HambIBHOI Teppachl. Ha icBou Gepery
Ge3bIMAIHHOIO Killoua
48| Kopaon 8. llocenenme BHIABICHHbIT TIpivopeknit kpaii, Jlasosckuit paitor, B 90 . Tlavsing TlasTHIK | HE yTBCpAACHEI
oBbexT K ceBepy ot namsTHika Kopion-5 u s 2,48 kv. | apxeosorim
KyJIbTYpHOTO Ha 10r0-3anaz 0T KopJtoHa Gyx. [Terposa
Hace N
49 | Kopon 9. Tocenenme BLABICHHbIT TIpivopcknii kpaii, Jlasoscknii paiion, B 2,54 Tlavsimg TlavaTing | ne yraepaachs
oBbeKT KM. Ha I0r0-3ana/1 OT KopiioHa Gyx. [letposa n | apxeonoriu
KyABTYpHOTO B 148 MeTpax BhIllie 110 K04y OT NaMATHHKA.
Hacens Kopou-8
50 | Kopuon-apossnnk. llocenenie | BosBiCHHBI TIpumopcKknii kpaii, Jlasorcknii MP, B Tlavsank TlavATHIK | He yTBEpAICHbI
obekT PAHMLIAX 3eMENBHOTO yUacTKa apxeonoruu
KYIBTYDHOTD 25:07:110107:6, MecTonaxoxienne yuacTka
Hacrenus YCTAHOBIEHO OTHOCHTENBHO OPHENTHPA,
PACTIONOKEHHOTO 32 NIPEAEIAMH YUaCTKa.
Opuerrtip o. Tlerposa. Haxomres npumepio
B 1,4 KM. OT OPHEHTHPA 10 HANABISHHIO HA
cepepo-3anajl. [TouToBbIi apec OpHEHTHP:
Kpaii [pumopekwii, p-ii Jlasosckuii, yp.
Tlepseiii OneneBo
51| Kypransl kasennbie oGbeKT, TlamsTang TlasaTHuK | He yTBepycieHbl
obnanarouii apxeonorni
npusnakavn OKH
52 | Kypranu BRIABICHHBIT c.J1a30, B 8KM OT ceta B CTOpOHY TavsTing TlavsTHIK | HE yTBCpAACHEI
oBBeKT noc. Kumeresia, B pacniaze Boxsioro apxeooruu
KyBTYpHOTO Ka3akoBCKOr0 K043, JICBOrO NPHTOKA
acE R p.Kueska
53 | Jlaso 1. Mocexenme BLIABCHIEI c.JTa30, B 1KM K CCBEPO-BOCTOKY OT Ce/ia, 110 Tavsrink TlawsTunK | He yrBepaeist
oBbeKT opore B ¢.Crapas Kavierka, Ha Ipasom apxeoorun
KyBTYpHOTO Gepery p.Kueska
Haceans
54 | Jlaso 2. Mocenenme BHUABICHHEI . JTa30, B 1.5KM K CeBEPO-BOCTOKY OT Cena, 110 TlavaATHIK TIawATHUK | He yTBep/KICHbI
oBbexT opore B ¢.Crapas Kavierka, Ha mpasom apxeosorun
KyLTYpHOTO Gepery p.Kueska
HacTe M
55 | Jlaso. Hocenchne BRABICHHEIT .J1a30, B 107KHOI 4acTh cea, Ha Teppa TlaveTing TlavsTHHK | He yTBEpIKACHBI
OBBeKT (neproi) p./Tasoska apxeosorun
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56 | Jlaso. Crosnka BoIABICHHbI C.J1a30, K BOCTOKY OT [ICHTpa Ceiia, Ha BHICOKOM | TlansiTiik TlavsTHAK | He yTBEpAICHbI
oBkext Mbicy apxconorun
KYJILTYPHOTO
Hacens
57 | Topomuume Ha perncTpauni B TIpumopcxnii kpait, Jlasosckuii paion, ¢.Jlaso, Tavsank Tlavstiug | He yrsepeisl
EIPH B'5 KM K CeBEpO-3a1ially OT celia, Clipana oT apxeonorni
sopor J1azo - Cepreeska, Ha BLICOKOM
cancTom mbicy. 129 kv a/a Haxoska-Jlazo-
Onbra-Kaaneposo
58 | Crosmka. Menosiuioe [ sapernctpuposan 8 | 251741295600006 | HpeoGpakencknii noc/coser v Tavsatiue | He yrepeis
EI'P apxeonoruu
59 | Tocenenne. Menkosmaoe 11 sapernctpuposan 5| 251741281400006 | IIpeoGpakenckuii noc/coser Tavsing TlamsTHiK | HE yTBEpAACHbI
ErP apxeooruu
60 | Tocenenme. Menkosnoe 111 saperncipuposan B | 251741281910006 | pacionoke Ha MbICOBIAHOM OTpore Tansthie TlavsTHiK | He yTBepIeHbI
ErP BO3BHIICHHOCTH, CTIPABA HAl MECTOM apxeonorun
Briaienus B 6yxty p. Kuesku
61 Tlocenenne. Menkosnoe 1V sapernctpuposan 5 | 251741281920006 | p.Kueska, 0.5kM toro-3amajiee mecra Tamsnk TlavsThik | He yTBepAAeHbI
ErP BN PEKH B GYXTY, Ha CKIIOHE apxeoorun
BO3BBILIEHHOCTH
62 | Crosmka. Menxosumas V sapernctpuposai B | 251741295590006 | p.Kueska, B 2.7kM OT MeCTa Blajiens peki B Tlavsi TavsTine | ne yraepactb
EIP GyxTy, Ha Teppace Nparoro bepera apxeooruu
63 | Crosmka. Menxosomas V1 sapernctpuposan 8 | 251741281940006 | p.Kueska, B 2.5kM Kk 3aniajly OT BUAACHNA B Tlavsring Tlavsrting | He yrsepeisl
ErP GyxTy pekn 1 B 30M K CeBepy OT HOCE/ICHHs apxeoorun
MesKoBoHasi- 1, Ha HOJIOFOM CKIIOHE
64 | Mocenene. Menxosnmas VII sapernctpuposan B | 251741282240006 | Hpeobpaenckuii noc/coret Tamsing TlawsTiuk | ne yreepsaeint
EIP apxeoorun
65 | Tocenenne. Menxosnmas IX saperncipuposan B | 251741282080006 | IpeoGpaienckiii noc/coser TlavsiHuK TlasaTHiK | He yTBepycIeHbl
EIP apxeotoruu
66 | Mormibhuk BHUABICHHEL C.Tua3koBKa (OKpaia), GyxTa [-1a3koBKa, TlamsTing TlawaTHHK | He yTBep/ICHbI
obbexT Geperosoii 6ap apxeosoruu
KYJIBTYPHOrO
Hace s
67 | Mowaes xmou. Hocenenne BHIABICHHbLT TIpunopekiii kpaii, Jlasosekuii paiion, ¢ Jlaso, | TlamaTHuk TlasaTHUK | He yTBepiIeHbl
obbeKT B 7KM K 3a11ally T cena, B ycrbe Moskacsa apxeooruu
KyTBTYpHOTO K04, Ha MBICY
HacTe s
68 | Octpos Bensuosa. Hocernenne BHIABICHHEIT TIpuvopcKHii Kkpaii, JasoBCKHi paiioH, o Tavsang TavaThuK | He yTBepKACHbI
00BeKT Benbiosa. OfuH MaMATHHK HAXOIHTCS B apXeoJIorHH
KyBTypHOTO CeBepHOii HaCTH 0CTPOBa, BTOpOi Ha Teppace
HacTemua GmuKe K BepIIMHE OCTPOBA
69 | Mrorocioiisoe nocenenme saperncTpuporan B | 251440122870006 | Hpumopckit kpait, Jlasosckuit paiiot, o. TlavsTHUK TlawaTHHK | He yTBep/KICHBI
Terposa | ErP IeTpoBa B f0ro-3anaHol YacTi_GyXThi apxeonorii
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70 | Haxe ankina BIABICHHEI Pacrionoero b 1.8 kM Ha ceBep — ceBepo- TlavaTamg TTaMaTHIK | He yTBepACICHbI
oBbexT BOCTOK 110 a3uMyTy 157 0T nIoBopoTa Ha . apxeonorun
KyIbTYpHOrO TIpeoBpaskenne 1 B 60 M 1a BOCTOK OT
s aBTOMOGHIbHOI Tpacce P-448
71| Tasnosa maw 1. Tocenenme BLABACHHLIT TIpumopexii kpait, Jlasosckuit paiion, B 4,5 — Tavsrimg TlamaTHaK | He yTBEpAeHbI
obbeKT 5 kem. K cenepy o 1. CoKONOBKa apxeonorun
KyJIBTYpHOrO
nacne s
72| Taxs Macio6oiinas. Crosika BOABICHIEIT . KnesKa, 6.3k K c-3aniajty of ceia, na vt TlasaThuK | He yrBepAIebl
obbeKT BBICOKOM MbICY TDABOT0 GEPEra pyubst apxeosoruu
KyLTYpHOrO
Hacnemms
73 | Tanw Herposcxas 1. Tlocenenne | shissiennsii Tipumopcxwit kpaii, Jlasoscxuii paiion, 8 0,75 Tamsrimg TlaMsTHIK | HE YTBEPAKAEHEI
00BeKT KM Ha 3aniajl - CeBepo-3anaji 0T KOp/IoHa apXeosoruu
KyTIbTYpHOrO anosesuia (A3. 274°) 1 8 0,15 kM Ha or ot
Hacre s k. TleTposekuii. PacnionaraeTcs Ha niockoii,
3170} OKOHEUHOCTH MBICOBHIOTO
OTPOKKA HEBLICOKOTO XpeTHKa,
opMupyIONIEro 10K GOPT yeTha 10T
xmoua Ilerponckoro. Bricota oTpoxka He
npessimaet 10-11 M
74 | Maxs Merpobekan 2. Crosnka BABICHALIT TIpuMopcKkii Kkpaii, J1asoBckuii paiior, b 0,6 TlavsaThiK TlavsTHiK | He yTBepAICHEI
o6bekT KM K 3amajty oT kop/ioa 3anosemka (As. apxeosorun
KYIBTYpHOTO 289%) 11 8 0,2 KM Ha ceBepo-BocTOK (A3. 55°)
e ot nawsTima naz Terponexas- 1
75 | Taus lerposckas 3. Crosiika ‘BB TIpuopcKi kpaii, JlasoBckiii paiion, 5 2,1 Tt Tlavs ik | He yTBepaieHl
oBbexT «M Ha 3anan (A3, 274%) ot Kopiiona apxeosorin
KyJILTYpHOTO Sanoseituuia 1 B 0,15 KM K 10ry 0T KI0ua
B Terposekoro
76 | Tapamonoscknuii kmow 1. BOABICHIIEI Tipivopexuii Kpaii, Jlasosckiii MP, B paiione TlavsTimi TlavATHHK | e yTBepACIb
Tocenenie oBbeKT c.BeteBcKoe, 4 K. BbIIIIC OT Cella 110 TCUSHMIO | apXeoiorui
KyIbTypHOTO P. KiteBKa, pasbtii Geper, MeszLy pyabaMi
" IMapanonosexuii 1 Enavosekiit
asTonoporoii Kiesxa-JTazo
77 | Tlepsuiii Oneneson 1. locerenne | BoIABICHHBI TIpuMopcKii Kkpaii, JIas0BCKIi paiioH, TTaMATHIK TIawATHIK | He yTBep/KICHbI
oBBeKT 1osnoit yacti Gyx. Tletposa, Ha 15 MeTpoBoit apxeosoruu
KYABTYpHOTO Teppace, BLITAHYTOII ¢ ceBepa Ha 1T
e neprieH Ky ApHO GyxTe
78 | Tlepsiii Oeneson 2. TIoceleHNe | BHIABICHHEI TIpuMopcKi kpaii, JIasoBcKiii paiiom, Ha TlavaTHIK TIaMaTHIK | He yTBepACICHbI
oBbexT BHITAHYTO B0 Gepera Teppace BHICOTOM 10 | apxeoniorui
10 M., ¢ BOCTOKa OHA NIPHMBIKACT K Teppace Ha
KOTOPOi HaxomHTes mamsTHAK epBbiii
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79 | Tlepsuiit Oneneson 3. [ocencnie | BoABICHHbI Tlpuvopciiii Kkpait, Jlas0BcKuit paiion, TlamaTing Tavatank | puka3 [Ipukas nHCHeKIMN
obmekt 3aHMMACT I0r0-3aMablii yHacToK GeperoBoii apxeosiorun 110 oxparie OKH ITK Ne289
KYABTYpHOTO Teppachl BLICOTOH /10 20 M., I71aBHO 07 22.09.2020
SciEn noBBIAONEHiCs Ha CeBEPO-BOCTOK I

npumblKatolieii k Gosiee BbICOKOIi Teppace

80 | Tlepebiii Oneneson 4. locestenue | BbissieHHbI IIpnvopeknii kpaii, Jlasosckuii paiion, Ha TamsitHug [laMsTHUK | HE YTBEPAKACHEI
oBbeKT H0KHOI OKOHCHHOCTH 5 MCTPOBOIE apxcooruu
KyJIbTYpHOTO HAUIOIMEHHOI TepPAChL, BLITAHYTO! ¢ cesepa
Hacieaus Ha tor

81| Tecuaniii nepesas. Foposmme | shssaenmiii TIpumopexknii kpait, Jlasoscknii paiion, 6 kv TamsTing TlavaTiuk | He yIBepKIeHb!
oBbeKT cenepo-BocToutce ¢. Jlazo, [epacimos Kiiou apxeoorun
KyJIbTYpHOFO (BepxoBbs)- MPHTOK p.Jla3oBKa, Botopazien
Hacie s p-Kueska n p.Yceypn

82 | Temeroy 1. Mocenerme BoIABICHHBI Gyxra Tleiieroy, ceBepHas Hacth, Ha reppace, Tavsthie TlavATHIK | He yTBEpAICHbI
obekT stesbiit Geper pexu, 10-20m ot Mopst apxeonorun
KYJILTYPHOTO
Hacueaus

83 | Iemeroy 2. Crosmka BLIABNICHHBLTT Gyxra Ileweroy (10ro-3anajHas 4acts), Ha TlamsiTHik TlaMsTHUK | He YIBEpAICHEI
00BeRT TEPPACOBHIHOM YCTYTIE, IpaBblii Geper pexu, apXeoJIorHH
T 2.5 HazIOiiMenHas Teppaca
Hacieaus

84 | Toceneme BLIABICHIEIL GyxTa COKO/I0BCKaA, MOKILY GCPErOM MO 1 TlamaTiik TavATHHK | He yTBep/KICHb
oBbeKT HocenKoM apxeosoruu
KyJIBTypHOrO
Hacueus

85 | Mocenemic BHUBICHHEI 11 BalcHTHI, B 0CeKe, p BaICHTIHOBKA, TamaTing TlaMaTHUK | He yTBep/IeHbl
oBbexT (ueBniii Geper) apxeosoruu
KyJIBTYpHOrO
Hacueans

86 | Hocenenne BEIABICHHELL 11.COKOIIOBKa (BOCTOUHAs UaCTh), p.COKONIOBKA | [laMATHUK TlavsITHUK | He yTBepsICHb
0ObeKT (neBbiii Geper), Ha MPHOpEAKHBIX BATAX apxeosornn
KyIbTYPHOTO (npesHuii Geperosoii Gap)
Hacneaus

87 | Tocenenne BLIABICHHBL p.Kuesxa, 0.8kM toro-sanaasee Mecta Tamsimk TlaMATHHK | HE YTBEPAKACHEI
00BeKT BITAJICHHs PEKH B OYXTY, Ha 3alleCeHHOI apXeoJorHH
KyJIETypHOrO BO3BHIICHHOCTH
Hacneus
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[image: image52.png]88 | Tocenenie BOABICHAEI pKuteska, B 1.8kM K 3aniajty 0T MecTa Tlasrrni TTaMATHUK | He yTBepACICHBI
oBbeKT BIAZICHNA PEKH B GyXTY, Ha TeppUTOpHN Gashl |  apxeosiorni
KyZIBTYPHOTO MapHKyILTYpEL
Hacnems

89 | Tocenenme BLABACHHLIT p-Kneska, B 3.3KkM OT MecTa Briazienns peku B Tlavsrimg TlavMaTinK | e yrBepiieis
oBbexT Gyxry,B 400M K BOCTOKY OT fI0CE/CHIIA apxeonorun
KyIbTypHOrO MenkoBoas-7, 11a OTpOTe ComKkn
nacnems

90 | Mocenerne BOABICHHbI pKitcaKa, B 3.7kM K 3antaty oT MecTa Tlavsrmnk TlavATHIK | HE yrBepAACHb!
obbekT Buaienus pekn 5 Gyxty, 5 200M K BOCTOKY OT | apxeosiorui
KyJIBTYpHOIO 03¢pa, Ha Teppace
nacaems

91 | Tocerenne BUABEHHbITT pKuesKa, Ha 11eBom Gepery pexi, 5 0.6kM K Ttk TlavsTHiK | He yTBep/IeHbI
obbexT CeBepo-3analy OT MOCTa epe3 pysieit apxeonorun
KynbTypioro Kawentsiii tpacest Jlaso-Kienxa
nacnemms

92| Mocenenne BLABACHILI p.KrieBKa, 1a MEICOBHIOM OTpOTe Tlavsrimg TlavsTHiK | He yTBepienb
00BeKT BO3BBILIEHHOCTH, CTIPABa HaJl MECTOM apXeosIorHH
KyTILTypHOrO BrTajienys pekn B GyxTy
Hacie s

93 | Mocenenne BOIABICHHEI pKuexa, B 2.5k K anially OTBIA1CHHS c¢ B Tawsank Tavsnuk | He yraepxaenbt
obbekT 6.Meukosojas, Ha Geperooii Teppace apxeonorun
KyJIBTYpHOrO
nacnemms

94 | Mocenemne ‘BIABICHHEI . BaneHTioBKa, B 7-8KM OT cena, ia TlavaTamg TlaMaTHIK | He yrBepiieist
obbexT noGepekne GyxTi BaJenTii, y 10porH Ha apxeonorun
KyIBTYpHOTO nacexy
nacemms

95 | Mocenenne BRIABNICHHBITT c.I1askoBKa, B [KM K ceBepy OT cera, B nan Tamsink TlaMaTHUK | HE YTBEPAKACHEI
oBbexT p.Bonbiwoii Fipam, Ha noiimennoii teppace apxeonorun
Ky/IBTypHOrO
Hacne s

96 | Mocenenne BHIABTCHHET . MCIIKOBOZHOE, B 3KM K CCBCPO-BOCTOKY OT TlavaTHig TIavATHHK | He yTBOpARCHHI
oBexT centa 1 B 2.5kM OT yeTha p.Kueska, Ha pasom | apxeosoriu
KyBTypHOTO Gepery, Ha Mbice
Haczes

97 | Hocenenne BRABICHHEL .COKONEIL, B BOCTOMHOI JacTH cena TlavaTamg TIaMATHIK | He yTBepAcIcHb!
ofbexT apxeonornu
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98 | Tocerenne BbIABACHHBLT Crosika OGpbIB, B 1.5KM K 10r0-3aitaly T Tk TlavaTHiK | He yrBepKaeHbl
oBsext CTOANKH, 1A NOSIOTOM YCTYTIC, Y MOP apxeosorun
KyALTYPHOFO
nacneans
99 | Toceienne. Kypranst BbIABACHILL J1a30, B 1kM K CeBepo-3aiialy OT rOpOAHILa Tawsitue [P T I e ge—
oBexT BaTIOKH, Ha 10/HOM CK/IOHC HEBBICOKOTH apxeostorin
KyABTYpHOTO ropHOTi IpssI
nacnens
100 | MpeoGpasenne 1. Hocenenne BLABRCIILITT 12 CCBEPHOI OKOHCHHOCTH MbICA, BLIXOAAICTO | TTavaTiiK Tavsne | e yrsepaacint
oBeKT B 3a60.10UEHHYI0 A0HHY GE3BIMARHOIO PYdbsl, | apxeoiori
KyABTYpHOTO KoTopuii Briazaet B Gyx. [peoGpaerie
nacnest
101 | HpeoGpaenie 2. Crosika BHIABACHHBITT Tipimopekiii kpait, JIaoBeKiti paiion, cepepo- | ITavaTiik TlavaTik | He yreepaeibl
obsexr BocTosnee nocezenis IpeoGpanentie-1, apxeosorun
KYIBTYDHOTD BIIpejleax MOl BIAHMOCTH, Ha
nacnexs paccrosmmm | kv
102 | HpeoGpasene 3. Hocenenne BbiABACHHLI Tipvopcxnii kpaii, Jlasosckuii paiior, 8 200- Tavsrrine Tlavstiik | e yraepraeibl
oBmexT 250 . na 3ana ot Mbica CroGosoii i & 3.4 apxeoztorin
KyIbTYpHOTO KM. H 1010-BOCTOK T 11. [peoGpaenie
Hacieaus
103 | Camaros wnow. Crosxa BHIABICHILLIT 11.JTa30 (1,8KM ceBepo-sanaatiee), Canuaros Tamsmiig TIaMATHHK | 1€ yTBCpACIHEL
obBeKr wtiod (npassiii Geper) apxeooriu
KyJIbTYpHOrO
Hacueas
104 | CeoGonoe- 1 Hocerenne BHLABICHHELL Haxozirest B 9,5-9,6 KM Ha 101-10r0-3aNat 110 Tt TIaMATHHK | He yTBOpACHEL
(WacTHuHO paspymeH) oferT asumyry 1912 or uentpa c. CBoGOAHOC H B apxeosorin
KYJBTYpHOTO 0,14-0,15 knt Ha octok o p. Kiepka.
HacHe s PaCooKero Ha IPABOM Gepery PeKit, MEKiy
aBTOMOGWIBHOIH Joporoii P-448 1 npocexoii
JIDII nposeraioneii sanauee opori
105 | Hocenchue. Cemouno I 3apernctpupoBan B | 251741282070006 | p.Kiteska, b 2.5KM OT BrafcHI pekit B Gyxty, | IlassThik TIaMATHHK | He yTBOpAZACHEL
ETP Ha IPABOM GEPEry PeKi, Ha MbICOBIAHOM apxeostorin
otpore comkit
106 | Hocencnite. Cemoumo 1T 3aperncTpuposan B | 251741281950006 | p.KicBKa, B 2KM Kk ceBepo-3aliaty OT MecTa TlavaTHIK TIaMATHHK | He yTBOpAICHEL
ETP BIIAZICHIIS B GYXTY PEKIH, Ha CK/IOH HCBBICOKOIl | apxeosiorii
IpHBBL, Ha IpaBOM Geper
107 | Cemommio 3. Hocenerie BLIABICHHL p.Kucaxa (npasbiii Geper), -1 HaanofiveHas Tavsani TlavsTHiK | He yTBepARACHb
oBeKT Teppaca, o3epo CermowmHo, 150 BocTotHee apxeonorim
Gepera osepa
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Hacneas
108 | Cemomno 4. Hocenerie BbIABACHHBLT p-Kuesxa (npasbiii Geper), 03.CellomIHo, Tk TlavaTHiK | He yrBepKaeHbl
oBsext 300m cenepo-nocTouTee, Ha OTPOre comKI apxeosorun
KyALTYPHOFO
nacneans
109 | Cemowmmno 5. Crosnka BbIABACHILL p-Kuesxa (npassiii Geper), 03.Celouuo, Tavsrmg TlavsTiik | He yrsepaaeibl
oBexT 200M ceBepree 03¢pa, HA HH3KOM MBICE TPAIBI | apXeosioriit
Ky/IbTYpHOTO conok
nacnens
110 | Coxonosckuii. Mormsbimk BLABRCIILITT Tipiwopekuii kpaii, Jlasosckiii paiion, B 2,5 Tawsmin Tavsne | e yrsepaacint
oBeKT KM. CeBepo-BocTounoe 1. [IpeoGpakene, y apxeonornn
KyABTYpHOTO 3anaHOro noaHoKs conkm Kpyrias, Ha
- s1eBom Gepery p. Coko:toBKa
11| Coxonpun 1. Hocenenie BHIABACHHBITT 11.CoKobM (3amaiian wacts), p.Uepras Tavsiai TlavaTik | He yreepaeibl
obsexr (nesuiii Geper) apxeosorun
KyALTYPHOTO
Hacueaus
112 | Cokomsun 2. Crosnka BbiABACHHLI 1,5 Knt K 101y OT eHTpa . COKOALH 11 B 97 M Tassrrne Tlavstiik | e yraepraeibl
oBmexT 10 asimyry 3112 ot yriia nopopora Nel. apxeororin
KyIbTYpHOTO 3AHHMACT YUACTOK ILIOCKOI BepuLIHLL
- MbICOBIAIHOIO OTPOra FOPHOTO Kpsa,
(oppyrortero npasbiii GopT KoL
p.Uepras (Tayxe)
113 | Cpeauuii nepesax 1. Croska BELBICIHELL Ha tepesauie My GyXTamit Oleibs i Y IoBast TlavATHig TIaMATHHK | He yTBOpAACHEL
oBsexT apxeoztorin
KyJIbTypHOTO
Hacyeaus
114 | Cpeunit nepepax 2. Crosika BEABTCHIBI 1ia niepenaze wly Gyxtami Osieibs n Y riosas Tamsrig TIaMATHHK | 1€ yTBCpAZCIEL
oBeKT apxeostorin
KYIbTYpHOTO
nacies
115 | Cpeamuit mepepan 3. Crosnka BHLBICHHEL Ha nepeazie Wy GyxTami ONleHba 1t Y r/I0Bas TavaTHIK TIaMATHHK | He yTBOpAZACHEL
obsext apxeostorin
KYALTYpHOFO
HacHes
116 | Crapas Kavenxa 1. lloceichue | BIABACHHEL 11.Crapas Kavchia (3-4KM ceBepHee) Tlavraik TIAMATHHK | HC yTBOpAACHEL
oBeKT apxeoorin
KyJIbTYpHOTO
Hacneaus
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[image: image55.png]117 | Crapas Kavenxa. Kyprassi BbIABICHAIT ¢.Crapas Kamenxa, y ceia TlavTaik TIaMATHHK | HC YTBOpAICHEL
oBeKT apxeostornn
KYJIbTYpHOTO
nacneans

118 | Crosmnka BLABCIILIT Gyxra Bancuti, 4003 10r0-B0CTOuHCE Tavsmini Tlavsmine | ne yrsepaacint
oBeKT nocesieris Basenin-Tlepetueex, Ha BHICOKOM | apxeosiorii
KyIbTYpHOrO Mbicy
nacnest

119 | Crosnka BbIABICHHbI Gyxra Kitcbka (4-5KM CeBCpO-BOCTOMHCE), Tavsaie TIaMATHHK | HC yTBOpAACHbI
oBsekr bl Geper o3epa, Teppaca apxeosornn
KyJILTYPHOFO
naces

120 | Crosmka BbIABACHHLIT GyxTa Tixas (LCHTpAbHaA 1aCTE), CEBEpo- Tavshine TlawsiTHik | He yrBepraeibl
ofbexT BocTOuHEe OT GyxTh BasienTii apxeoorin
KyALTYPHOTO
Hacieaus

121 | Crosnka BABTCHILI GyxTa THXaA, CEREPO-BOCTOMIIAA HaCT, 1A Tavsmine Tavsmine | ne yrsepaaeint
oBeKT peunoii Teppace, HEAWIEKO OT MOPs! apxeostorin
KyJIbTYpHOrO
nacest

122 | Crosmka BHIABICHHBITT Mbic Kit (0.5kM 1oro-3anaee), ckiom conki | Havsimiik TlavsTHiK | He yrBepaeHbl
oBekr ¥ Mops apxeosornn
KYILTYpHOTO
nacuexst

123 | Crosmka BELBICIHHELL Mbic Kut, 0.5k 10ktee crosnxi Msic Kut, na | Hastiig TIaMATHHK | He yTBOpAACHEL
oBekT Y3KOM MbiCY, OGPHIBAIONICMYC K MOPIO apxeozorin
KyJIbTYpHOrO
Hacueaus

124 | Crosmka BLIABACHHBI Mbic THTOBa (8KM CeBCpO-3aniatiee), Ha Tavsan TlavaTHiK | He yrBepacHbl
oBeKT peunoii Teppace, 203 0T MOPst apxeonorin
KyJIbTYpHOTO
HaceaHs

125 | Crosmka BHIABICHHL T10c. 3anoBCAHbII (CCBEPO-BOCTOMHAs TavsTiig TIaMATHHK | HC yTBOPACHH
oBBeKT OKpaiHa), Ha MOPCKOii Teppace apxeosorin
KYIBTYpHOrO
Hacneus

126 | Crosmka BEIABICHHEL .JTa30, Ha TeppHTOpI Cea, K 3anaty oT TlavaTHIK TIaMATHHK | HC yTBOpAICHEL
oBeKT uentpa apxeozorin
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127 | Crosnka BbIABACHHBLT ¢ MelkoBOAHOE, B 1.5KM K CeBEPO-BOCTOKY OT | LlasiTiik TlavaTHiK | He yrBepKaeHbl
oBsext cena apxeosorun
KyALTYPHOFO
nacneans

128 | Crosnxa BbIABACHILL ¢ MeIIKOBOAHOE, B 4KM O CeAa, y Ieperpass! Tawsitue TlavsTiik | He yrsepaaeibl
oBexT uepes p.Kuepka apxeostorin
KyJIbTYpHOTO
nacnens

129 | Crosnka BLABRCIILITT ¢ MEIKOBOIOE, B BOCTOHHOf 4acTh cena Tawsmin Tavsne | e yrsepaacint
oBeKT apxeosorii
KyJIbTYpHOrO
nacnest

130 | Crosnka BHIABACHHBITT ¢ MelIKOBOAHOE, B LCHTPAIBHON HacTi certa Tavsiai TlavaTik | He yreepaeibl
obsexr apxeosorun
KyALTYPHOTO
Hacueaus

131 | Cso-Unnroysa 1. Crosnka BbiABACHHLI Gyxra Yriosas (Cao-tumroy), 0,8Kn 10r0- Tavsrrine Tlavstiik | e yraepraeibl
oBmexT 3anazmee, na 25-MeTPOBOIi MOPCKOi Teppace, | apxeoiorii
T 15 ot Mops
Hacieaus

132 | Cso-Unnroysa 2. Crosmxa BHIABICHILLIT 200w roro-sanazuice crosin Csio-Unroysa 1, | Tassriig TIaMATHHK | 1€ yTBCpACIHEL
obBeKr Ha 25-M MOpCKOIi Teppace, HEAAIEKO OT MO |  apXeoorii
KyJIbTYpHOrO
Hacueas

133 | Cro-Unuroysa 3. Crosmka BHLABICHHELL MbiC BeIBCKOTO, 1.5KM CeBepo-BocTotHee, 1a | [TaGiTHIK TIaMATHHK | He yTBOpACHEL
oBsexr ‘teppace, 20M OT MOpst apxeosorin
KYILTYpHOTO
nacuexst

134 | Tacosas 1. Hocenerie BELBICIHHELL Tipivopckiii kpait, JlaoBekiit paiio, TlavTiiK TIaMATHHK | He yTBOpAACHEL
oBekT pacronaractes B 10O yacti Gyx. Tacosas | apxeozorii
KyIbTYpHOTO Ha BLICOKOI Teppace, KOTOpas ¢ BOCTOKa
HacremA CMBIKAETCs ¢ TPAOi CoMoK

135 | Tacosan 2. Hocenenne BLIABACHHLI TipuvopcKuii kpaii Jlasosckiit paiion, Tavsank TlavaTHIK | He yTBCpAACHb
oBmeKT pacrionaraetcst B 300 M. CeBEPO-BOCTONHEE OT | apXeoIorii
KyABTypHOTO noceners Tacosasi-1, wa o6pymatomeiics 4-5
et METPOBOIi IPHGPEKHOI IPHEOIHO-HAMBIBHOIL

Teppace
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[image: image57.png]136 | Tacosas 3. Hocenenie BbIABICHAIT TIpimopckit kpaii, JIa3oBcKiii paiion, B TlavaTHiK TIaMATHHK | HC YTBOpAICHEL
oBeKT ceBepHOli wacTi GyXTHI Ha 8-METpOBOiT apxeostornn
KyTbTYpHOTO fut0cKoii, Geseckoli Teppace, BEITAHYTON
e NIOWTH ¢ BOCTOKA Ha 3AMA1 1 BAAIOLCHCS B
Y3KYI0, 32607I04CHIYIO 10MITY GE3LIMANHOTO
Katiowa. Kiiou ornGaet Teppacy ¢ BOCTOKA 1
tora n Bazaet B Mope. C 3anaza Teppa
NIPHMBIKACT K OTPOIY CONKI, KOTOpas
NPHKPBIBACT CE O CTOPOHBI MOPS
137 | Tacosas 4. Hocenenie BHIABACHHLLT Tipimopekiii kpait, JlaoBcxiii paiion, b 80 Tavsaik TlavATHHK | HC yTBOpAACHbI
oBseKr Merpax « 10ry ot nocesenns Tacosas-4 na apxeoornu
KYBTYpHOrO MeTpOBOIi Teppace, KOTOPas SABASETCA IpABLIM
nacneans Geperom GeshMANTIOro K0ua
138 | Ta-Unnroysa 1. Crosmka BbIABACHHLT GyxTa TAUHTOY, CeBEPO-BOCTONHAs HaCTh, Ha T TlawaTHiK | He yrBepaeHbl
ofbeKT BBICOKOIT COMIKe apxeoorin
KyJIbTYpHOTO
Haceaus
139 | Ta-Yunroysa 2. Croska BLABCIILITT GyxTa TAMNTOY, 10M0-BOCTONITAA YaCTh, Tavsmini Tassmink | ne yraepaenst
oBexT oKomeuHocTs oTpora ropst Tywmaras apxeonorin
KyJIbTYpHOrO
nacnest
140 | Hocenenie, Xazepoe I 3apernctpuposan B | 251741281890006 | noc 3anoseansii (3ananee), cepeprbii ciion | Tlassthik TlavaThiK | He yrBepaeibl
EIP HPHGPEKHOTO OCTpOBKA apxeosorin
141 | Hepnopyune-1(sactiuno BLABCIILITT Tipivopekuii kpaii, Jlasonckuit paiion, B 1,9 Tavsmine TassTink | He yraepaenst
paspyuen) obekr KM Ha BOCTOK — CEBEPO-BOCTOK OT ¢ apxeonornn
KyBTYpHOTO epropytbe (T04Ka OTCHETa ~ [IOBOPOT 1 C.
ACIETHA Bastentin). 3aHUMACT YIKYIO BEPLLILIY, HACTS.
BOCTOMHOTO T10JI0TOTO CIUIONA 1 OKOHEHHOCT
LOKOJIBHOH MBICOBHAHOH Teppack,
SABIIOLLETICA OTPOTOM HEBBICOKOTO KPSKa,
OrpaHAYMBAIOIIETO C 3aNa/a Najlh
Ceiokocityio
142 | Uepuan 1. Hocenete. (Ipot) BbUBICIHEL J1eBbLTE Geper 1pHyCTbeBoH uacti p. UepHol, B | IlassThik TIaMATHHK | He yTBOpAACHEL
oBbeKT 0.4 o1, ot Brazere ee s Slnonckoe Mope apxconorin
KyJIbTYpHOrO
nacens
143 | [anomacs Koy 1. [ocenchne | BhABACHHbI TIpuvopeKHii kpaii, JTasosckiii paiiow, Ha Tavsank TlavsTHiK | He yTBCpAACHb!
oBBeKT TeppHTOpHI JTa30BCKOTO FOCYA3PCTBRHHOTO apxeozorin
KyIBTYpHOTO 3anoBeAHIKa B NOfiME pekit COKOTOBKA.
S PacrioziaraeTes Ha oBILHpHOI 11epBoli
HaznoiiMeHHOl Teppace BBICOTO 1 - 1,5 M.,
BBITAHYTOI ¢ BOCTOKA HA 3a0a H sBISTIOLCHCs
npasbiv Geperom p. Cokonoeka, B 150 M. Hivke
Briazienna kmioua Lllenomacs. Teppaca
TOKPEITA THIIHO! NOiMeRHOl
PACTHTEBHOCTEIO - MOTOAHSK OMBXH, KIEH,
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[image: image58.png]\TbM, TpaBa. B 50-TH MeTpax Ha ceBep cé
OTpaHIHBACT 5-8-METpOBas BTOpAs
HaoiMeHHas Teppaca.
144 | Kasaxoscxue kypranst BLABACHTLIT TIpumopexknii kpaii, Jlasosckuii MP, B 7-8 kv k | TlamaTimk. TlavaTiuk | 1e yreepiieis
oBbexT cenepy ot c. JTaso, B 0,5 KM K BOCTOKY OT yCTbi | apxeosiorui
KyILTYpHOrO pyubs Kasaxosa, Ha NH3MEHHOM y4acTke
nacnems ToiiMBI
145 | Apxcosormcokiii Kommieke BLABICHALIT Tlavsrank TlavsTuk | ne yraepaachbl
I'asKoBCKuit oBbeKT apxeosorun
Ky/ILTYpHOIO
nacnems
146 | Cokonoska-Yere I [locenenne | BhiABIeHbL TIpuopcki kpaii, Jlasockiii MP, toro- TlavaTiig TlavsTHiK | He yTBEpAICHbI
oBbext BoCTOuNBLIi HacTH noc. CokonoKa ta Gepery apxeonoruu
AyiibTypHOTG Gyxs1 COKOJIOBKA I IPHYPOUEH K 1PABOMY
K o Gepery npuycTheBoii wact p. CoKooBKa.
TIaMATHHK, 3aHHMAIONIHI YILIOWEHIYIO
BepiIIHity MecuaHoii UOHBI BHICOTOR 1-2 M Hazt
YPoBIieM Mops, pacrionosen B 1,2 kM ceBepo-
3amajnee Jloma KyJIbTypbl B COCE/IHEM OC.
Tpeobparenme i 5 0,218 Ky 3amajuee MocTa
uepes p. CokonosKa.
147 | Kumou Bebuoscxuii 1. BLIABICHHBITE Tipumopcxwii kpaii, Jlasosckuit MP, B 10 kv a | Hawsrriuk TlaMsTHIK | He yTBEPAACHEI
Tocenenne obmexT sanan (As. 278 ) oT uenTpa nrt. apxeonorun
KyJIbTYpHOFO IpeoGpakene. Pacronaraetes Ha npasos
R Gepery Kiioua Beabuoscxuii.
148 | Kimou Berbuonckuii 2. BOABICHIILI Tpumopcraii kpaii, Jasosckuii MP, 5 11,1 kv | Tawsmim TlavsATHHK | e yTBepACHb!
Tocenenie oBbexT Ha cesepo-3aiajl (A3. 284 ) OT UeHTpa IIT. apxeonorun
KYIBTYpHOTO IpeoGpaskerie. PacroaracTes na npasom
e Gepery Kkiioua Besbuosekiii
149 | Kimiou Beanuosekiii 3. BUABCHHBI TIpuMopcxaii kpaii, Jasociiii MP, b 11 kv | lavatik TlaMATHHK | He yTBep/IeHbI
Tocenenne obbexT cenepo-3anazt (A3. 283 ) o ueHTpa 1rT. apxeonorui
KYIBTYpHOTO IpeoGpasente u 5 130 M 1 toro-3anaz (As.
o 193 ) oT npebLIyILero noceersL.
Pacrionaraetes Ha npasoM Gepery Kioua
Benbopckuit
150 | Kmiou Beasuosckiii 4. BHUABCHABIT TIpuvopckii kpait, Jasoscxiii MP, 10,7 kit TlaMATHIK TIawATHUK | He yTBep/KICHbI
Tocenenue obbexT Ha sanajt (A3, 278 ) OT UCHTpA NIFT. apxeosorun
KYSTYpHOTO Tpeobpaskenite n B 0,65 K Ha ceBepo-3anal
e (A3.281) ot nocenenms "Kmiow bembuosckinii
1", Ha 1eBoBepexkHOl Teppace Ge3bIMAHHOrO
KITI09a - IPABOTO MPHTOKA KoYa
BenbroBekuii - 5 0,92 KM BBEPX 110 TEIEHHI0 OT
X CTMAHNA.
151 | Jaso-xypramst BLIABTCHHEI TIpuMopcxai kpaii, Jasosckitii MP, . J1azo, B TlavATHIK TIawATHHK | He yTBep/KICHbI
OGBeKT 2-3 KM. CeBepO-BOCTOUHEE Cella apxeonoruu
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152 | Teppacosnanan niouanxa co BbIABACHHBLT Tipumopckiii kpait, Jlasobckitii MP, B 8 k. Tk TlavaTHiK | He yrBepKaeHbl
WLIAKOM H OCTATRH ApeBICE oBbexT cenepo-sanauice c.Benerckoe, B 18 k. 10iee | apxeonorni
Joporu b paiiotie . betierckoe | kymyrypioro ¢. Kuumiieska
nacneans
153 | Kpusas. Hocenenne BbIABACHILL Tpimopcxuii kpaii, Jlasosckiii MP Tawsitue TlavsTiik | He yrsepaaeibl
oBexT apxeostorin
KyJIbTYpHOTO
nacnens
154 | Corononka. MecTonaxomachne | mummacmimii Tipuvopexnii kpait, Jlasosckuii MP, i Tawsmin Tavsne | e yrsepaacint
oBeKT IpeoGpaskeie apxeonornn
KyJIbTYpHOrO
nacnest
155 | Kuiou beasuosckii 5. BHIABACHHBITT Tipimopcknii kpait, Jlasosckitii MP, B 6,9 kv Tavsiai TlavaTik | He yreepaeibl
Tocenenie obsexr 12 3AMaZ OT 3AMAAHO OKPAMITHI TIOC. apxeosorun
KYIBTYDHOTD TpeoGpaerie . PacnioniaraeTcs na npasom
et Gepery Knioua Beabuonexnuii
156 | Hepssiii Oneneson 5 BbiABACHHLI Tipvopcxnii kpaii, Jlasosckiii MP Tavsrrine Tavstme | Hpika3 niciexuni 1o
oBmexT apxeoztorin oxpanie OKH ITK Ne309 or
T 22.09.2020
Hacieaus
157 | Tepouiii Onencrox 6 BHIABICHILLIT Tpimopexit kpait, Jlasonckiii MP Tamsmiig Mawrmnk | TIpHKas mCHeKium 1o
obBeKr apxeoztornn oxpane OKH ITK Ne308 or
KyJBTYpHOTO 22.09.2020
Hacueas
158 | Hepeetii Oxenceox 7 BHLABICHHELL Tipimopexit kpait, Jlasosekiii MP Tt Tarank | TIpiKas MHCHCKN 110
oBsexr apxeosorin oxpanie OKH ITK Ne307 ot
KYJBTYpHOTO 22.09.2020
nacuexst
159 | Hepeetii Oxencson 8 BELBICIHHELL Tipivopexuii kpait, Jlasosckiii MP TlavTiiK Tarrank | TIpikas HHCHCKIUN 110
oBekT apxeozorin oxparie OKH TTK Ne306 ot
KyIbTYpHOTO 22.09.2020
Hacneaus
160 | Kopron 13 BLIABACHHLI Tipuvopeihii kpaii, Jlasosck Tavsank Tavstunk | TIpHKa3s uHCHEKUHH 10
oBmeKT apxeozorin oxpane OKH ITK Ne281 ot
KYJIBTYpHOrO 22.09.2020
nacneans
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[image: image60.png]161 | Tlepssiii Oneneson 9 BbIABICHAIT Tipuvopexiii kpaii, Jlasosckiii MP TlavTaik Tavsirank | TIpHias HHCICKLUH 110
oBeKT apxeostornn oxpanc OKH TTK ¥e305 ot
KyTbTYpHOTO 22.09.2020
nacneans
162 | Kpacuwiit Oneneson | BLISBICHHLI TIpuvopeknii kpaii, Jlasoscknii MP Tavsing Havstune | [pukas nrcnexumn no
ofbexT apxeosorii oxpane OKH ITK Ne280 ot
KyAbTYPHOIO 22.09.2020
nacnest
163 | Kpacabiii Oncrcnon 2 BLABICH AR Tipnvopexrii kpait, Jlasosckiii MP Tasstinc Tavsrinx | prkas ncrexwm o
oBbeKT apxeosorin oxpane OKH I1K Ne282 ot
KYJBTYpHOTO 22.09.2020
Hacneams
T | Topomme Bariokn sapernctpnposan 8 | 251440144810006 | TIpusopcknii kpait, JIasoBckuit paiior, 1a Tavstme Tavsitine | [IpiKa3 WHCHEKIi 110
ErP BHICOKOI Teppace MpaBoro Gepera pexit apxeoorin oxpane OKH ITK Nel 53 ot
Kuesiin B 3 ky K Boctoky ot ¢. Jlazo. 08.05.2020

O0BeKThI KYJbTYPHOI'0 HAC/IeAUS PErHOHAJILHOTO 3HAYEHH ST

NeNe Haumenosanne Tpasogoii craryc Perucrpaunouustii Mecronaxoaenue Buji o6bexra Tpauuust 3o0ub1 0Xpanb
n/n obbexTa nomep EI'P OKH KYJLTYpHOTO TEPPUTOPUH oobexTa
KYJILTYPHOIO Hacjaeaus obbeKTa KYJIBLTYPHOIO
Haciaenst KYJILTYPHOIO Haciaeust
Haciaeus
1 Mormia H3BecTHOro 3aperncIpHpoBan B 251711310410005 TIpumopekit kpait, Jlasosckiit MP, | Tlamsthuk HE YTBCPAICHE | HE yTBEpI/ICHb!
30071012 JIbBa Er'P 1. Banentun, k1aaéume
Teopriesiua
Kannanosa, noru6urero
T pyK Gpakombepa
2 Mormnia Makirpst 3aperncTpHpoBan B 251711295610005 Tlpumopciii kpaii, Jlasonckuii MP, | Tavsrriig HiC YTRCIKICHEL | 1E yTREp/KICHb
Visana CabebeBHua, EIP c. Benesckoe, y 10pOrH B CTOPOHY
corpyminka HKBJI, c.Kuepka
HorbIero ot pyK
GannTos
3 TlamsTHUK phIOaKay, Ha pericTpaLii B TIpinopeknii kpaii, Jlasosckuit MP, | TavsrHuk He YTBEPCICHEL | HE yTBepAKICHbE
noruGuIM B GyxTe ETPH nrt MpeoGpaskenie,
TIpeoGpaserue yi.LentpansHas

AMMHHCTPAUMA

Mpusopckoro kpas

[IOKyMeHT Co3/1aH B SMeKTPOHHO# hopme. Ne 65-02-17/3091 ot 05.08.2021. UeronHuens: Kaprasuesa W.H.
Crpakmuia 19 s 20. CTpauua cosnana: 04.08.2021 10:54





[image: image61.png]TNuct cornacoBanus k gokymeHTy Ne 65-02-17/3091 ot 05.08.2021
WHuumaTtop cornacosaHnus: Kaptasuesa W.H. Begywuin koHCynbTaHT
CornacoBaHue nHuummnposaro: 04.08.2021 18:02

Jlnuct cornacoBaHus Twn cornacoBaHus: nocnefoBaTenbHoe
N° (17 [e] Cpok cornacoBanusi  PesynbTaTt cornacoBaHua  3amevaHus
CornacosaHo

1 | TonyGesa I1.C. 04.08.2021 - 18:51

iMoagnucaHo B
2|| syeeA: 05.08.2021 - 08:07

AuuHmCTPAUMA

[NokymeHT co3paH B anekTpoHHou hopme. Ne 65-02-17/3091 ot 05.08.2021. UcnonwHuTens: Kaprasuesa U.H.

CtpaHuua 20 u3 20. CTpaHuua cospana: 05.08.2021 09:04
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MUHITHCTEPCTRO Hupexropy OO0 «Apxusapnycy
TPAHCIOPTA
HLOPOIKHOIO XO3STHCTBA I'peGenmmkony K.I1.

HPHUMOPCKOUO KPASI

121 Raamocrox, 690033
11, diake: (423) 233
I =mail primorsky i
ORTIO 00089613, OFPH 1022501896438

HIHACTIT 253803038

up. Metasypros, 12,
r. Marunroropek, 455000

ort: ¢4

e-mail: secretary(@archivar.ru

O ipesocrasieHni nudopmManun

Yeaxwaemblit Kupuan Hukonaenuu!

\\'iHHHkJ\UpC]'IH) Ipancrnopra u J0POKHOTO XozgifcTra ”PHI\’IOPCK()I‘() Kpast
(alee Munue repeTno) B npejenax CBOCH KOMTICTCHIIM W Harpaniscr
ApPaBacMy 1o HII(])ODL\ILH{HIO JUIST BRITIOJIHEH WS ]736(7’[‘ HO MOArOTOBKE JIOKYMCHTOR

YHTOPHLILHOTO NMINAaHUPOBAHNST 1 FPaJlOCTPOUTE/ILHOTO 30HUPOBAH M S Jlazosckoro

MVTTHITH AN BHOTO (W\‘])'\"I\Ll
HCDC‘IL:IH» ABTOMOOMIILHBIX Jlopor O6LL1€I‘() TTONB30BAHMS PEIrMOHAILHOI0 WJIK

HIHTITAILHOTO 3HaUCHI B ITpejieliax Jlazosckoro MYHHLOMITAIBHOTO OKpYyra,

COLTACHO HPUIToIeHst No 1.

Cornacno er. 26 deacpansroro zakona ot 08.11.2007 Ne 257-03 (pea. ot
02.07.2021) «O8  apToMOGMILHBIX  JIOPOrax M O JIOPOKHOIN  JCATENRHOCTH B
Poceniickoll esepaii o BHECEHNN HAMENENH B OTCTRIEIE 3aKOH0NATENbHBIE

Poceniicrolt beacpaninm,  UPHAOPONIIA 110]10Ca aBTOMOGHILHBIX  0pPOr

raraniBaeres.

JUIsE aBTOMOOMIILHBIX JIOpOr, 3a MCKIIOYCHHUEM ABTOMOOMIILILIX Aopor,
PACTTONOIKCHITBIX B 'PaHMLaX HAaCEJICHHBIX ITYHKTOB, YCTaHaBJINBAIOTCs HPUIAOPOXKITBIE
onecH
)

B3 sasnenmocTi o1 kacca u (M) KaTeropun aBToMOoGHIILIEIX J10POT C yHeToM

HEPCHCRTHR X PasgBITHS (IUPHHa KaXKI0M IT[)I/XLL()DON(HOﬁ I1OJIOCHI YCTAHABIIMBAETCS B

FHLANICNE -

320/8 ot 29.07.2021. Ucnonuutens: ®eaotosa T.A.
16:05

QAN B SICKIPONIOI (o)
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COMBACCATI TEITH MCTPOB - JULs aBTOMOOMJILHBIX JIOPOT TEepBOi U BTOPOI
il |A‘1)HH,

JOIATHACCH T METPOB - JUlsl aBTOMOOMIILHEIX JIOPOT TPEeThEH M UeTBEpTOli
KaTCropuii;
5) ABAALATH ST METPOB = Ul aBTOMOGUIIBHBIX IOPOT TISITOI KaTeropnu;
CTE METPOR = U HOXNBE3HBIX JIOPOT, COCTMHSIONINX  aJIMUHUCTPATHBHEIE
nempnl (croaunint) cyonbekton Poceuiickoit ®egepatnu, ropoja (peaepansioro

sShaderst ¢ ApYrUMK . HAaCEIEHHBIMM - ITYHKTaMM, a  TakKe  Juis Y1acTKORB

ABTOMOOMILHBIX Jlopor 001Iero Monp30Banus (bCMCPEleHOFO SHAUEHNA, MOCTPOCHHBIX

JULE 00LE30R FOPOJOB ¢ HUCICHITOCTRLIO HACCIICHUS JIO JIBYXCOT TISITHICCSATH THICAY

Ilepeucn, MOCTOBBIX  COOPYIKEHHI, PACTIONOKEHHBIN HA  aBTOMOGHITLHEIX
LOPOTAX 0OHICTO OML30BAHNS PETHOTATLHOTO MM MOKXMYHUIATAILIOr0 3Hauetus B
Hpesienax JIasoBekoro MyHULHTIANLHONO OKpYra, COrIAacHo NpHitokenms No 2.

B pavikax  npestocrasiicnns  rocyaapcteeninoi  yoryrn  «Cornacoanue
L CEPOITCILCTRA, PCKOHCTPY KUK, KAUTAILHOTO PeMOHTa U peMOHTA
COLURTOR 1B 1HONOCE  OTBOAQ  aBTOMOOMWIIBHBIX  JIOPOT  PErHOHANLHOTO  MilM
MCRMYHHIMTIAIILHONO  3Hauenns»  MUHUCTEPCTBOM — COTJIACOBAHO  pa3Mellenne
ABTORPABOUHLIX cTanumii Ha kv 1714700 (cnesa), kv 172 (crera), kM 172+100
fcaena) aprovodibnoii oporn Haxoska — Jlazo — Onsra — Kasanepono.

Creenust o 1mpos

VEITIMX MCOKMYHALIHNAILHBIN - Mapiupyrax B rpainiax

lasoBekoro MYHHUMTTAILHOTO OKpyTa.

- No 533 «Branupoctok - Banentnn - Bragmroctok» - 000 «ATIT «Tpumacy-
N o0 T d Taxoska - HpeoGpaenne - Haxonkay - OO0 «Opuenr-Apro-
TOKE» = 499 g
- No 605/1 «lHaxojika - Jlansneropex - Haxojka» - OO0 «Opuenr-Apro-

1025.8 kM

N0 60572 «[lasmieropek - Haxogka - ansueropeky» - OO0 «Opnent-ApTo-

lroke» - 10258 kv

CHCACHIBE O HAIMUME BO3JYIIHONO  TpamCropTa B rpamiinax JlazoBekoro

OO (hopr,

Ne 16; 0/8 01 29.07 2021. Ucnommriens: deaotosa T.A




[image: image64.png]MYHTHUIAILHOTO OKpYTa.

Ha reppuropun nrr [peobpaxenye pacroaraetes nocajodHast 1I0Ia1Ka.

C 7 cenrabpst 2016 roza 0TKpEITO PEryispHoe aBuacoobiieHne o MapiipyTy
Brmnocror-Hpeobpanenne-BraansocTok. 3eMeNbHbI yaacTok 06MIei MI0mainio

KiMCTPOB. Ha KOTOPOM PACHON0KEHbl 00BEKTHI TTOCAHNOUHON THIONIAJIKN
Hpeoopakenue, npunauiexut Ipumopekomy kpaio u nepenan s apemuy KIVAILL
«llacryn-Asuna» 1a 49 ier.

Xapakrepuerika: JUIMHa B3NETHO-T0CAJ0UITON MONOCH - 11e Meree 800 MeTpoB;
TP B3IETHO=N0Cat0MHOT on0ckl - 40 METpOB; TOpLEBLIC 301K 6E30MaCHOCTH -
covenee Y0 aeTponr: DokoBblie Tiostockl Gezonactoct - 20 MeTpon, cityxebno-

ACCERHPCKOE 3Ialie 1101aiL10 146 KB, M TIPOMTYCKHOM criocobrocThbio 20 ven./uac.
pyirosast BITL KTTIT: N42°55°17.97, E133°54°15.5”. AspoHaBuralimOHHbIH
nacnoptr: J3-268/m2 o1 15.09.2017.

pecs Tprviopekmit kpait,  Jlazosekuii - paiton, nrr. TpeobGpaxenue,

)

Vi ARBamonnas, 1271

132020 roay paspabGorana 1poexTHas AOKYMEHTALMS 110 MEPOUPHSITHIO
«PeroncTpykims agromoduisHoit jloporu Kueska - TlpeoGpaxenne na ywacrke
kv I8 =k 2001 Tipumopekom kpae. CTPOUTENLCTBO MOCTOBOTO TIEpeX0jia Uepes

COROIOBKA Ha KM 9%, 110JyUEHO TOJIOKATEIBHOE 3aKIITOUCHHE TOCY 1aPCTBEHHOM

skcneprnsnl KIAY «fIpumrocokeneptiszay.

OpHEHTHPOBOUHBIH CPOK OKOHYAHMS CTPOUTENIBCTBA — Jekabpb 2021 roja.

Mojepnmsans (PEKOHCTPYKIMS) aBTOMOOUIBIBIX A0POT PErHOHAIBHOTO W
MCINMY LTI LHOTO 3HAUCHMS 1 HCKYCCTBEHHBIX COOPYIKEH M 1a HIUX, TPOXOUIINX
1 CPATHITEN. BLIHCYKA3aHHOTO. MYHUUMIAILHOTO OKPYTa, NPEAYCMOTPENL B CXEME

[CPPHTOPHAIILHOTO TUtaHupoBanus TIpumopekoro kpas.

JIOKYMEHT TTOATTHCAH
POHHOM 1HOJITHMCLIO

A.B. Urnarenko

FLossierpa

aThAata AlICKCEeBHA
S

canr 2021. UenonnuTens: deaotosa T.A

ST paLAs
IEHEK]

Tomugics o g
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Приложение № 9[image: image69.png]T T
MHUHHUCTEPCTBO Hupextopy OO0 «ApxuBapuycy

MPUPOHBIX PECYPCOB 1
OXPAHbBI OKPYKAIOUIEH I'pe6enupxosy K.H.

CPEJbI IPUMOPCKOI'O KPASL

ya. CBetnanckas, 22, r. Braausocrok, 690110
Tenedon (dakc): (423) 221-53-99
E-mail: prirodapk@primorsky.ru
OKIIO 88261872, OI'PH 1092540001421
WHH/KIIIT 2540152379/254001001

1LoR U N 2% - lé/zw
Ha Ne oT

O npencTaBieHNN HHGOPMALIUI

B cooTBeTcTBUM C Balium 3ampocoM O IPENOCTaBICHHH HWH(POpPMalMh B
pamMKax MOJrOTOBKH IOKYMEHTOB IIPH pa3paboTKU JOKYMEHTOB TEPPUTOPUAIILHOTO
IJIAHAPOBAHKS U TPALOCTPOUTEILHOIO 30HUPOBaHMS JIa30BCKOTO MyHHIMIIAIBHOTO
oxpyra Ilpumopckoro kpast: «['eHepanbHbIA MnaH ¥ [IpaBuna 3eMIENONb30BaHUSA U
3acTpoiiku JIa30BCKOro MyHHIHUIIATEHOrO OKpyTa», cO00IIaeM cleayrolee.

CornacHo 1nocTaHoBIeHHIO AnmunucTpannn [Ipumopekoro kpast ot 0710.2019
Ne 641-na «O0 yTBEp)KICHUH IOJIOKEHUS O MUHMCTEPCTBE IPUPOJHBIX PECYpPCOB U
OXpaHbl OKpykaroueil cpexsl IIpumopckoro kpas», K BOINPOCaM MHHHCTEPCTBA
[PUPOIHBIX PECypcoB M OXpaHBl OKpyxaromledl cpeasl [Ipumopckoro Kpas

OTHOCUTCS TIOCYHapCTBEHHOE YIPaBICHHE B obracti CO31aHusA, OXpaHbl U

ucmonp3oBanust OOIIT kpaeBoro 3HadeHHs — MNaMATHUKOB IIPUPOJBI KPAeBOrO
3HAYeHHUS.
B  rpanumax  JIa30BCKOro  MyHHIHUINAIBHOIO  OKpyra Pemenunem

IMpumkpaitncrionkoma ot 14.08.1987 Ne 551 «O0 OTHECEHMM YHMKANBHBIX H
THUIOBBIX MPHPOIHBIX OOBEKTOB K TIOCYJAapCTBEHHBIM HAaMATHHKAM IIPUPOJIBI
[TpiMOpCcKOro Kpas» yTBepXKIeH MaMATHHIK IPUPOJIEI KpaeBoro 3HayeHus «bonoTo B
6. Kur», naMaTHUK [PUPOABI KpaeBOro 3HadeHHs «MecTo mHpou3pacTaHUs
PaNoOHTUKyMa», MaMATHHK IpUpoibl KpaeBoro 3HadeHus «Msic CronGoBoii»,
pewennem [Ipumkpaiiucrnonkoma o 29.11.1974 Ne 991 «O npusHaHHUEM BOIHBIX

00bekToB IIpMMOpCcKOro Kpas MNaMsATHHKaM{ HPUPOABI» YTBEP)KAEH MaMSITHUK



[image: image70.png]npupoasl KpaeBoro 3HadeHUs «Ozepo 3aps», Pemenuem Ilpumkpaiiucrnonkoma or
12.04.1985 Ne 308 «OG6 OTHeCEeHHH YHHKAJIbHBIX ¥ TUINYHBIX NPUPOIHBIX 0OBEKTOB
K TOCYIapCTBEHHbIM IIaMSTHMKaM Hpuponsl [IpuMopckoro Kpas» yTBEpXKIeH
DaMSTHHK [OPHUPOIBI KpaeBoro 3HavdeHus «Bomomanm Ha wmoue EmamoBckomy,
IaMATHUK HPUPOAbI KpaeBoro 3HadeHus «l'opa  Jlpicas», NaMATHUK IPUPOIBI
KpaeBoro 3HadeHus «JIunoBo-rpabosas poua Ha 0. OpexoBo», MaMATHHUK IIPUPOBI
KpaeBoro 3HaueHust «O3epo JlaTBus», MaMATHUK IMpPUPOJBI KPaeBOro 3HAUEHUS
«O3epo UyxyHeHKO», IaMATHHK HPUPOAB! KpaeBoro 3HadeHus «OcTpoB XanepOey,
[aMATHUK NpUponbl KpaeBoro 3HaueHus«Ckama lllanka MoHomaxa», Pemenuem
Ipumkpaitucrionkoma ot 29.12.1989 Ne 452 «OO6 OTHECCeHHWM YHUKAJIbHBIX H
TUIOBBIX NPUPOAHBIX OOBEKTOB K TOCYIapCTBEHHbIM NaMATHUKAM IPUPOBI
ITpumopckoro  kpas» YTBEpXKIEH INaMSTHUK IIPUPOABI KpaeBOro 3HAYEHHUs
«Bepuunsl rop CecTpa 1 KaMeHHBIH OpaT», NaMSITHUK IIPUPOABI KPaeBOI'o 3HAUEHUS
«BocTounslit ckI0H ropel ScTpeboBckasy, MaMATHHK IPUPOIBI KPAEBOrO 3HAUEHUS
«OctpoB  Ckanbl», NaMATHHK IPUPOIBI KpaeBoro 3HayeHHMs «Ckalbl Mask
Benesckuii», NaMATHUK NpUpOAs! KpaeBoro 3HadeHUs «Comka MbIC», MaMsATHUK
Ipyposbl Kpaesoro 3HaueHus «Tucosas pomay, Pemennem IIpuMkpaiincrnonkoma ot
07.09.1979 Ne 725 «OO0 u3bsATHM OT 3€MJIENOJIb30BaTEIeH 3eMENbHBIX y4aCTKOB U
OTBOJE HX INPEANpPUATHAMU U OpPraHU3aUMsAMU»  IAMSATHMK IIPUPOABI KpaeBOro
3HaueHHs «Y4acTOK ¢ XBOMHMKOM OIHOCEMEHHBIM B ycTbe p. KueBkay» (pemenus o
CO3J1aHUH, PEIKUME UCIIOTb30BaHMS, IPAHUIIBI TAMSITHUKOB IPUPOJBI -IIPHIIATa0TCS ).

Co3HaHMe NaMATHUKOB IIPHPOABI KPaeBOr0 3HAYECHHsS He IPeIyCMOTPEHO
CXEMOH TeppHTOPHANBHOrO IUIAHUpOBaHUS [IpuMOpCKOro Kpas, 3asBICHHS O
CO3JaHMM NaMATHUKOB IPUPOJBI KPaeBOr0 3HAYEHUS] B COOTBETCTBHH C 3aKOHOM
Ipumopckoro kpas ot 11.05.2005 Ne 245-K3 «O6 0c060 0XpaHsAeMbIX MPHPOIHBIX
Tepputopusax IIpumopckoro kpas» He MOCTyHaju.

Jns mpenocTaBiaeHus HHOOPMALUY O HATMYNU CO3IaHHBIX U IUIAHUPYEMBIX K
CO3NaHUI0  3aKa3HUKOB U INPUPOJHBIX IApKOB PErHOHANBHOTO  3HAYEHHS
[Tpumopckoro kpas Bam Heo6Xogumo 0OpaTHTCS B MHHKMCTEPCTBO JIECHOTO

X03HCTBA U OXpaHbl 00BEKTOB XUBOTHOTO Mupa [IpumMopckoro kpas.



[image: image71.png]MunucrepcTBo HampapiseT B Bam agpec MHGOpMamuioo O IeHCTBYHOIIMX
JMLEH3UAX Ha MpPaBO II0Jb30BaHUS YYacTKaMH HEIp MECTHOrO 3HaueHWs Ha
TeppuTOpuH JIa30BCKOr0 MYHHUIMIIAIEHOTO OKPYra (PUJIaraoTCs).

Hudopmupyem, uro Ha Teppuropuy JIa30BCKOr0 MyHHIMIIANBHOTO OKpPYra
OTCYTCTBYIOT YTBEP)KJIEHHBIE HPOEKTHl 30H CAHHTAPHOW OXpaHbl HMCTOYHUKOB
BOJIOCHA0KEHHUS ¥ BOJOMPOBOJOB NIUTHEBOI0 Ha3HAYEHHS.

Taxxe uHGOpMHpYeM, 4TO COrNIaCHO IyHKTY 1.17 CaHMTApHBIX MpaBHl U
Hopm CanlluH 2.1.4.1110 — 02 «30HBI CaHUTAPHOW OXpaHEl HCTOYHHMKOB
BOJOCHAOKEHMS ¥  BOIOIPOBOZOB  IHTHEBOTO  HA3HAYEHHS»  OTCYTCTBHE
YTBEP)KIEHHOIO IIPOEKTAa 30H CAaHUTApPHON OXpaHbl HCTOYHUKOB BOIOCHAOKEHHS HE
SIBIIETCA OCHOBAHWEM JUI OCBOOOXIEHHS BIaJelblieB BOZOMPOBOJA, BIaIeiblEeB
00BEKTOB, PACIOJIOKEHHBIX B IPAaHULAX 30H CAHWTAPHOH OXpaHbl, OpraHW3AIM,
UHIUBUIYaIbHBIX IpeANpPUHUMATENeH, a TakkKe TIpPaKIaH OT BHINOJHEHHUS
TpeboBaHNUH, npenbsiBiseMbIx HacToAmumu CanllnH.

MubopManmio 0 HaIMYAH  [OBEPXHOCTHBIX HCTOYHHKOB  IHTHEBOTO
BOJOCHA0KEHUS MOXKHO IHOJNYYHTh B aAMHHHMCTPALUM MyHHUHMIAILHOTO paifoHa, a
TaKke B Yrpasnenuu DenepanbHoil ciyxObl M0 Haa30py B cepe 3alluTH Mpas
notpebutenell  um  Onaromomyuums — demoBeka 10  [IpUMOPCKOMY  Kpako
(Teppuropuanbhbiii  oTmen Ympasnerus PocnorpeGHamsopa mo ITpuMopckomy
Kparo).

Hudopmanus o Hanuunu monuroHos TKO, opranusanuif, ocyIIecTBIAIOMIIX
c00p, TPaHCIOPTHPOBKY, pa3MelleHHe OTXONO0B Ha TeppuTOpry [IpuMOpcKoro Kpas
TNpe/ICTaBIIeHa B TEPPUTOpHAbHON cxeme obpaiieHus ¢ orxonamu B IIpumopckom
Kpae, B TOM 4YHCI€ C TBEPAbIMH KOMMYHAJIbHBIMH OTXOZAMH, YTBEPXKIEHHOH
NPUKA30M JelapTaMeHTa NPUPOIHBIX PECYPCOB M OXPAHbl OKDYXKAIOUIEH Cpemsl
IMpumopckoro kpast ot 25.02.2019 Ne 37-01-09/38.

C BbllleyKa3aHHBIM JIOKyMEHTOM MOXKHO O3HAKOMHTBCS Ha OGHIMAIBHOM
caiire IlpaButensctBa [IpUMOpCKOro Kpast Ha CTpaHulle MUHUCTEPCTBA TPHPOIHEIX
pecypcoB M OXpaHBI OKpykKaiowed cpensl IlpuMopckoro kpas B pasmene
«Tepputopuanbhas cxema ofpamieHns ¢ oTXozamu B [IpUMOpCKOM  Kpaey
(https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/environment/
novyy-razdel/).

B coorercTBUM ¢ TONOXEHHEM O MHHHCTEPCTBE, yTBEPXKIEHHOM

HocTaHOBJIeHHEM AaMuUHHUCTpanun IIpumopckoro xpas ot 07.10.2019 Ne 641-ma k



[image: image72.png]KOMIIETEHIIMM MHHHCTEPCTBA  HE OTHOCATCA BOIPOCHI B 4YacTM HCTOYHHMKOB
uH(exuuil (CKOTOMOIWJIbHHKY, OHOTepMU4YeKHe SMBI U Ap.), HHboOpMauus o
MCTOYHAKAX HHPEKINHA B MUHICTEPCTBO He IOCTyIaa.

Uudopmaureii 06 HHBIX  9KOJOTMYECKHX OTPAaHHYEHHSX, HMCTOYHHKAX
3arps3HeHus OKPYIKaroluell cpeisl B paiioHe pa3MelleHNUs IIPOeKTUPYEMOro 00beKTa
MUHHCTEPCTBO He pacliojaraer.

Konuu TpUiaraéMelX AOKYMEHTOB pa3sMELIEHBbl B ob6J1a4YHOM XpaHuiuue 1o

ccbuIke hitps:/nextcloud.primorsky.ru/s/pL9wyowSGxjx279 .

Musnnctp K.E. AnnponoBuy

!
['aBpukoB A.B. 4
enpbens Al M
Kamuna Ammna (lepréeBra
(423) 221 53 98,





Приложение № 10
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MUHUCTEPCTBO KYJIbTYPbI «ApXHBapHyc»
1 APXUBHOTI'O JEJIA
MPHMOPCKOT'O KPASI I'pebenmurony K.H.

ya. -5 Mopekas, 2, r. Brazusoctok, 690007

Tenedon ((axc): (423) 241-27-59, secretary@archivar.ru
E-mail: cultprim@primorsky.ru

OKIIO 20770774 OI'PH 1202500000119
MHH/KIIIT 2540254726/254001001
16.08.2021 e 36/3047

Ha Ne 4126 or 12.07.2021

VBaxaemslit Kupuin Hukonaesnu!

B orBer Bame nHMCbMO O TPENOCTaBIEHME  MCXOAHBIX  JIAHHBIX
JUIS TIPOEKTUPOBAHHUS TEPPUTOPHUANIBLHOTO IUIAHMPOBAHUS M TPAJOCTPOUTENHHOTO
30HMpoBaHKs  JIa30BCKOro  MyHHIMIAIBHOTO  OKpyra IIpumopckoro — kpas
«'eHepanbublit ian W IlpaBuna 3emuienonb3oBaHus W 3acTpoiiku JlasoBckoro
MYHHIMIAIBHOTO OKpyra [IpuMopcKkoro kpasy MUHHCTEPCTBO KYJIbTYPbI M ApXUBHOTO
nena Ilpumopckoro kpas (mamee - MHHHCTEPCTBO) COOOIIaeT O TOM, 4YTO
Ha TepputopuM JIa30BCKOrO MYHMIMNAIBHOTO OKpyra HET YUpPEeKICHHH,
HaXOJUSILIMXCS B BEICHUM MUHHUCTEPCTBA KyJIbTYpPbl U apxuBHoro jaena [Ipumopckoro
Kpast.

B coorBerctBHM ¢ DenepanbHbIM 3akoHOM 0T 6 okTA6ps 2003 roma
Ne 131-®3 «O6 0OuMX NPUHIMIAX OPraHU3aLUH MECTHOrO CaMOYIPABICHUS
B Poccuiickoit ®enepanmu» Cco3qaHME YCIOBMH JUIA OpraHM3allMud  J0Cyra
M 00CCTICYCHHUS JKUTENCH MOCENCHHSI yCIyraMHu OpraHHM3alHil KyJIbTYphl OTHECCHO
K BOIIPOCAM MECTHOI'O 3HAYEHUs M PelIaeTCs aJMUHUCTPALMAMH MYHHIMIIAIbHBIX

00pa3oBaHUH.

C yBaxeHHeM,
TlepBblii 3aMmecTHTENIL MUHHCTPA M.M. Bypzeio

&% JIOKYMEHT TOJITTUCAH
BJIEKTPOHHOM MOAITUCHIO

CBE,

A5 O CEPTUOMKAT

CepTudmxar. 76272E0045AC80B4432850C94E79F9E2
Bnaneneu: Bypaeno Maxcim Misainosiy
TopGosckas Anekcanapa Cepreesua, DedicauTenen c 29.09.2020 Ao 29.09.2021

(4237241278 A 4
[IOKyMeHT CO3AaH & BNeKTPOHHO/ dhopue. Ne 36/3047 ot 16.08.2021. VicnonHuTent: [op6osckas A.C. '

AmMHCTPAUMA

Crpatuua 113 1. CTpanuua coanana: 13.08.2021 16:44 Dok





Приложение № 11[image: image74.png]MWHHUCTEPCTBO Jupektopy OOO «ApxuBapuyc»
®U3HYECKOI KYJIbTYPBI
U CTIOPTA
MPHMOPCKOI'O KPASI I'pebenmmrosy K.H.
ya. Caernarickas, 22, r. Braausocro, 690110
Tenedon: (423) 240-00-54, dakc: (423) 240-15-45

E-mail: sport.dial@primorsky.ru
OKIIO 0089626, OTPH 1072538000127
UHH/KIIIT 2538014734/254001001

N2/
HaNe 412.7 or_12.07.2021

YBaxkaemslit Kupuin Hukonaesny!

MunuctepcTBo Gusnyeckoit KyibTypsl U cniopta [IpuMopckoro kpas Ha Ba
3aIpoc O NPEAOCTABICHUUA HCXOIHBIX MAaHHBIX B IEJISAX MOATOTOBKH JOKYMEHTOB
TEPPUTOPHAIIBHOTO IITAHUPOBAHHS U IPaJOCTPOUTEIBHOTO 30HHpOoBaHHs JIazoBckoro
MyHHIMnaneHoro okpyra [lpumopckoro kpas: «['enepanbhbiii mnan u IlpaBuina
3€MJICTIOJIB30BaHUA u 3ac’rp017n<14 JIazoBckoro MYHHUIUIIAJIBHOT'O OKpyra
TIpUMOpPCKOT0 Kpash» COITTaCHO CBOMX MOJHOMOYHMI COOOIIACT ClIeTyIolee.

B wactu npenocraBiaenys HHOOPMALUH 110 CYLICCTBYIOIUM H ILIAHUPYEMbBIM
00BbEKTaM MECTHOTO 3HAUCHHs CIIOPTUBHOIO Ha3HAYeHUs Ha Teppuropuu JlasoBckoro
MyHHIIMITAIEHOTO OKpyra HEOOXOIMMO OOpAaTHTBCS HENOCPEACTBEHHO B yKa3aHHOE
MyHHIUIIaTbHOE 00pa3oBaHUe, TaK KaK MAHHBIH BOIPOC HAXOAUTCA B BEICHHH
aIMUHHMCTPALIUU MYHHUIIMIIAIBHOTO OKpYTra.

Pernonansubie OOBEKTHI CIIOPTHUBHOTO Ha3Ha4YCHUA Ha TCPPUTOPHI

JIa30BCKOT0 MyHHUIMIIAJTBLHOIO OKPYTa OTCYTCTBYIOT.

Munwuctp XK.A. Kysuenos

Jlio6ac Enena BanepbeBHa
(423) 240-17-91

AmMHCTPAUMA

NpUMOpCKoro kpas

[LlokymeHT co3aaH B anekTpoHHow opme. Ne 42/2253 ot 16.07.2021. UcnonwuTens: fioGac E.B.
CrpaHuua 1 s 2. CTpaHuua cosgana: 16.07.2021 14:42 '



[image: image75.png]Tvct cornacoBanus k gokymeHTy Ne 42/2253 ot 16.07.2021

WHuumnatop cornacosaHus: Jlobac E.B. KOHCYynbTaHT oTAena nporpamMMHO-LEeNeBoro
pasBuUTUs, HOPMaTUBHOTO 1 (hUHAHCOBOrO obecneveHust

CornacoBaHwue uHuummnposaHo: 16.07.2021 14:42

Jluct cornacoBaHus Tun cornacoBaHus: NnocnepoBaTenbHoe

N @no Cpok cornacoBanusi  Pe3synbTaTt cornacoBanua  3amevaHus
CornacoBaHo

| Rosaae= 16.07.2021 - 14:46

2 KysHeuos X.A. iMoanucaHo

16.07.2021-17:28  ~

[lokyMeHT CO3AaH B JMIeKTpoHHO# dhopmie. Ne 42/2253 ot 16.07.2021. Ucnonmrens: MioGac E.B. .
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Приложение № 12 [image: image76.png]MUHUCTEPCTBO IO JIEJIAM 00O «ApxuBapuyc»

TPAKIAHCKOI OBOPOHBI,
SAILUTHI
OT YPE3BBIYAHBIX CUTY ALIHIL 455000, r. Marsuroropck,
M JIMKBUJIALIAM OCJIEACTBUIA np. Metanypros, a. 12
CTUXUAHBIX BEJCTBUI
MPUMOPCKOI'O KPASI
(Munucreperso FOUC
Ipmvopexoro kpas) secretary@archivar.ru

ya. Aneytekas, 45 a, r. Brauoctok, 690090
Teneqon (Gaxc): (423) 243-28-36
E-mail: gochspk@primorsky.ru
OKITO 88259125, OTPH 1092540000486
MIHH/KITI 2540151390/254001001

31.08.2021 N 47/2263
Ha Ne 412.11 or 12.08.2021r.

O npenocraBnennn HHGOPMALHN

MHuHHCTEPCTBOM [0  JeNaM  TPaKJAHCKOH  OOOpOHBI,  3alUTHl  OT
Upe3BbIYAHHBIX CHUTYallMd W JIUKBUAAUMM MOCIEACTBUH CTUXUHHBIX OeacTBHit
TIprMopcKoro Kpast paccMOTPEHO 0OpalIeHHe O NPEeIOCTaBICHHN MHGOPMAIMH JULA
MOATOTOBKU JOKYMEHTOB TEPPUTOPHAIIBHOTO IIAHUPOBAHUS U IPAJOCTPOUTENBHOTO
3oHHpoBaHus «['eHepanbHblii InaH u [IpaBHna 3eMIIENIONB30BAHHS M 3aCTPONKH
JlazoBckoro MyHMIMIANBHOTO OKpyra IIpuMopcKoro kpas».

1. B mepeuHe IOTCHIMAIBHO-ONACHBIX OOBEKTOB,  YTBEPXKACHHOM
peleHreM KOMUCCHH 110 TIPeIYNPEeKACHUIO M IMKBUAALIMH YPE3BBIYAIHBIX CHTYALHH
1 00ecTeyeHHI0 MoKapHOi Ge3omacHocTH IIpuMopcekoro kpast ot 23 mexabps 2020
roga Ne 224, oOBeKTbl, pAaCHOJIOKCHHbIE HAa TEPPUTOPUM IIPOCKTUPOBAHMSA,
OTCYTCTBYIOT.

2. Ob6o3HaueHHas, B 0030PHOII CXeMe, TEPPUTOPHS PACIIONOKEHA BHE 30H
BO3MOXHOIO XHMMHMYECKOIO M pPaJHallMOHHOIO 3apaxkeHus. Bces Teppuropus
Jla30BCKOro MyHHIHMIIAIBHOIO OKpyra paclojioKeHa B ceiicmoonacHoii 3oHe. [lpu
3eMIICTPSICCHHH CHIIOif 10 6 GamnoB moryr moctpagath no 18-20 % 3manuit n
COOPYKEHHUH, OTEpPU HACENCHUs. MOTYT cocTaBUTh 10 10 %, a 6e3Bo3BpaTHBIC 10 5

%. Teppuropus TIUIAaHHUPOBKM IIOMAJaeT B 30HbI BO3JCHCTBHA aBapuii Ha

AmMHCTPAUMA

NpUMOpCKoro kpas

[IOKYMEHT CO3AaH B IMEKTPOHHO/ dhopme. Ne 47/2263 ot 31.08.2021. McnonHuTens: CuwpHos A.B
Crpatuua 13 5. CTpanuua cosaana: 31.08.2021 10:00 '



[image: image77.png]9JICKTPOIHEPIeTUYECKUX M KOMMYHAIBHBIX ~ CHCTEMax  JKH3HEOOecHeueHHs
HACeJIeHHs, 30HBI BO3MOXHBIX UPE3BBIYAMHBIX CHTYyalMi GHOJIOr0-COLUAIBHOTO
XapakTepa.

I'paHuIBI 30H MOATOIUICHUH a TAKKe YPE3BBIUAIHBIX CUTYaIlMH TEXHOT'€HHOTO
XapakTepa MPUBEJICHbI HA KapTe TEPPUTOPHIL, MOJBEPIKEHHBIX PHCKY UpPE3BBIYaiHBIX
CUTyalMii OPUPOJHOrO U TEXHOTEHHOIrO Xapakrtepa, JIa30BCKOro MyHHUHMIAILHOTO
oKkpyra (Tpuaaraercs).

YpoBeHb ONMACHOCTH M PHCK CHIBHBIX JOXKJIEH — BBICOKHIl (TTOBTOPSEMOCTH
MHTEHCHUBHBIX ocajgkoB 20 MM u Oosnee B CyTKHM. MakcHMalbHOE KOJIHYECTBO
0CaJKoB, 3a(MKCHPOBAHHOE HA METEOCTaHLHsAX IIpUMOpCKOro Kkpas, NMpH BBIXOJE
TaiipyHOB cocTaBhIO 225 MM/CYT.

VpoBeHb ONACHOCTM M DPHUCK CHIBHBIX BETPOB — BBICOKHI (cpemHee
MHOTOJIETHEE YUCIIO JHE 3a TOjl ¢ CUIIbHBIM BETPOM 15 M/cek u Gosiee — B cpeiHeM
34 nus 3a ro (MakcuManbHOe ucio 94 nus). CpeliHee MHOTOJIETHEE YHCIIO JTHEH 3a
roj co Veerpa> 30m/cex Ha moGepexbe cocrasisier ot 0,3 10 11,9 ¢ npeobnagannem
B XOJIOJIHBII NEPUO.

YpoBeHb OIMaCHOCTH IyHaMHU OIAacHbIN. BbICOTa 3amecka BONHBI IyHAMH Haj
ypezom, M, H nmocruraer 5 -15m. Benuunna ropusoH—TaabHOrO 3aIljlecKa BOJIHBI
LyHamH, M, S gocturaer 10 31 metpa.

YpoBeHb 0NacHOCTH MOJIOBOMI B MIEPHOJT BECEHHETO TOTIOBOABS U JOMKICBBIX
naBoJKoB Ha pekax — YC MyHMIHMITAIEHOTO YPOBHS, CTEIEHb ONAcHOCTH — 4
(MakCUMalbHBIH ypOBEHb IIOJbeMa BOABL — 10 4 M; IUIOLIAAb 3aTOIUICHUS MOMMBI
pekn — 75-90%; BO3MOXKHO 4aCTUYHOE 3aTOIUICHHE HACENCHHBIX MyHKTOB — 10 10%).

TTosTopsiemocts npupoaHbXx YC JI0KaTBHOTO, MyHUIMIIATLHOIO YPOBHEH Ha
TeppuTOopuH paiiona — e 6oiuee 1-2 YC /rox.

3 TeppuTopust IPOSKTUPOBAHUSL PACIIOIOKEHA B O€30IIACHOM paiioHe, Kak
TeppuTopHs JIa30BCKOr0 MYHHIMIIAIBHOIO OKPYra, He OTHECEHHas K IpyIaM Io
TPAXKIAHCKOM 000pOHE, BHE 30H BO3ZMOKHOIO Pa3pyLICHUs OT BO3JCHCTBHUS OOBIYHBIX

CPEICTB [OPAXKCHHSL.

AmMHCTPAUMA

[IOKYMEHT CO3AaH B IMEKTPOHHOM dhopme. Ne 47/2263 ot 31.08.2021. UcnonHuTens: CuwpHos A.B

CtpaHuua 2 us 5. CTpaHuua cosgana: 31.08.2021 10:00



[image: image78.png]IMoxapHy!o 0€30MacHOCTh Ha TEPPUTOPHH JIa30BCKOTO MYHHIHMIAIBHOTO
okpyra obGecreynBaeT 15 OTpsja MpoTHBOMOXKAPHOH CIyx0bI IIpHMOpcKoro Kpas
(manee — 15 OIIC).

B cocras 15 OIIC BXOAAT TpH MOXKaPHBIE YaCTH:

46 IT4 15 OIIC ITpumopckoro kpas no oxpate Jlazosckoro MO, pacronoxena
no azapecy: ¢. JIaso yin. Hekpacosckas, 41 (tenedon 8 (42377)- 2-06-59.

B noxxapHOM pacdere cOCTOMT 2 eaUHHMIIBI MoXkapHOi Texuuku (ALl - 6.0 - 40
(43118) , ALI-10 -70 (43118).

YHCIEHHOCT CYTOYHOTO MOKAPHOTO PACUeTa COCTABISIET 5 YENOBeK;

25 T4 15 OIIC Ipumopckoro kpast no oxpane JIazockoro MO, pacnonoxena
o ajpecy: 1rt. Ipeodpaxkenue yiu. IToproas 11 ten. (8 423 77) 25-4-15, 25-6-58.

B nosxapHOM pacuere coOCTOUT 2 eAMHHUIIbI oxxapHoH TexHuku AT — 40-3.0-
17(43118), ALL - 5.0 - 40 (43114). YnucneHHOCTh CYTOYHOTO MOXKAPHOTO pacuera
COCTaBIIsIeT 6 YeNoBeK;

95 ITY 15 OIIC IMpumopckoro kpast o oxpane Jlazockoro MO, pacnonoxeHa
o azapecy: ¢. Yepnopyuse, yi. llleBuenko, 2A (tenedon 8 (42377) 9-27-97.

B nosxaprom pacdete coctout 1 emuHuIA noxkapHoil Texuuku All - 7.0 - 40
(Kamaz 65111). YucneHHOCTh CYTOYHOTO IIOXKAPHOIO pacyera COCTAaBIIET 3
4eI0BeKa.

TocymapcTBennoit mporpammoit IIpuMopckoro kpast «3aiqura HaceneHHs H
TEPPUTOPHH OT UPE3BEIYAHBIX CHTYaIlni, oOecTiedeHHe MOoKapHOH Oe301acHOCTH 1
GesomacHocTd moei Ha BOAHBIX 00bekTax I[Ipumopckoro kpas» ma 2020-2027
TOZBI» TPETYCMOTPEHO CTPOUTEIBCTBO IOKAPHBIX JEMO HAa 7aBa BBIE3Aa B C.

Benesckoe, ¢. YucropoHoe Jlazosckoro MO IIpumopckoro kpas.

IMpunoxenue: Ha 1 1. B 1 5K3.

JIOKYMEHT TOJIITUCAH
DJIEKTPOHHOM IOJITMCHIO

Musmctp A.B. 3natxun

Ceptudmkar: 496529FF2E183933F6031805C355A2B4D7D9A:
Bnapeneu; 3natkuh Anekcanap Briaaumuposny
[AevictuteneH c 24.02.2021 ao 24.05.2022

AmMHCTPAUMA

NpUMOPCKOro Kpas

[IOKYMEHT CO3AaH B IMEKTPOHHO/ dhopme. Ne 47/2263 ot 31.08.2021. McnonHuTens: CuwpHos A.B
Crpatuua 3 v3 5. Crpanuua cosaana: 31.08.2021 10:00 .



[image: image79.png]CmupHOB Asntekceii BanentuHoBIHY
(423) 221-01-47
SmirnovAV@primgochs.ru

AuuHmCTPAUMA

MpUMOPCKOro Kpas

[lokymeHT co3aaH B anekTpoHHow opme. Ne 47/2263 ot 31.08.2021. UcnonHuTtens: CmupHos A.B.
CtpaHuua 4 us 5. CTpaHuua cosgana: 31.08.2021 10:00





